**项目采购需求**

**一、项目背景**​

广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目暂无空调设备，无法满足患者及医护人员的舒适度与健康需求（如术后患者、老年患者对温湿度的要求）。开业在即，拟先安装1号楼、2号楼空调，最终以实际需求作部分调整。

**二、采购内容**​

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品牌型号** | **技术参数** | **数量** | **单价** | **金额** | **备注** |
| **空调设备** |
| 1 | **格力KFR-26GW/(26563)FNhAa-B2JY01** | 1、能效等级:二级2、APF:4.783、额定制冷量(W):26604、额定制冷功率(W):6205、额定制热量(W):40006、额定制热功率(W):10007、循环风量（m³/h):6408、电辅热(W):10009、室内机噪音高风dB(A）:3510、室内机噪音超高风dB(A）:4011、室外机噪音dB(A）:5012、电压/频率（V/HZ）:220V/50HZ | 6 | 3000 | 18000 |  |
| 2 | **格力****KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01** | 1、能效等级:二级2、APF:4.733、额定制冷量(W):35004、额定制冷功率(W):9305、额定制热量(W):46006、额定制热功率(W):11607、循环风量（m³/h):6408、电辅热(W):10009、室内机噪音高风dB(A）:3510、室内机噪音超高风dB(A）:4111、室外机噪音dB(A）:5012、电压/频率（V/HZ）:220V/50HZ | 150 | 3280 | 492000 |  |
| 3 | **格力KFR-50LW/(50536)FNhAc-B2JY01** | 1、能效等级:二级2、APF:4.213、额定制冷量(W):51104、额定制冷功率(W):13805、额定制热量(W):72106、额定制热功率(W):22507、循环风量（m³/h):10008、电辅热(W):18009、室内机噪音高风dB(A）:3810、室内机噪音超高风dB(A）:4211、室外机噪音dB(A）:5412、电压/频率（V/HZ）:220V/50HZ | 2 | 6280 | 12560 |  |
| 4 | **格力KFR-72LW/(72536)FNhAp-B2JY01** | 1、能效等级:二级2、APF:4.123、额定制冷量(W):74004、额定制冷功率(W):20905、额定制热量(W):96506、额定制热功率(W):27507、循环风量（m³/h):12108、电辅热(W):21009、室内机噪音高风dB(A）:4210、室内机噪音超高风dB(A）:4511、室外机噪音dB(A）:5612、电压/频率（V/HZ）:220V/50HZ | 10 | 7300 | 73000 |  |
| 5 | **格力KFR-120LW/(12537S)FNhAr-B2JY01** | 1、能效等级:二级2、APF:4.123、额定制冷量(W):121604、额定制冷功率(W):35005、额定制热量(W):141006、额定制热功率(W):39507、循环风量（m³/h):24008、电辅热(W):32009、室内机噪音高风dB(A）:5010、室内机噪音超高风dB(A）:5211、室外机噪音dB(A）:6012、电压/频率（V/HZ）:380V3N～/50Hz | 10 | 12000 | 120000 |  |
| 小计（大写）：柒拾壹万伍仟伍佰陆拾元整 | 715560 | / |
| 空调辅材 |
| 1 | **1/1.5P铜管** | 按实际需求 | 按实际 | 100 |  |  |
| 2 | **1/1.5P支架** | 按实际需求 | 按实际 | 40 |  |  |
| 3 | **2/3P铜管** | 按实际需求 | 按实际 | 120 |  |  |
| 4 | **2/3P支架** | 按实际需求 | 按实际 | 60 |  |  |
| 5 | **5P铜管** | 按实际需求 | 按实际 | 135 |  |  |
| 6 | **5P支架** | 按实际需求 | 按实际 | 100 |  |  |
| 7 | **排水管** | 按实际需求 | 按实际 | 25 |  |  |
| 8 | **水磨钻** | 按实际需求 | 按实际 | 50 |  |  |
| 小计（大写）： |  | / |
| 空调设备+空调辅材 |
| 合计（大写）： |  | / |

**报价要求：**

1.本项目总预算为71.556万元，报价不得超过总预算，不得超过总控制价，也不得超过单项控制价，否则报价无效；

2.空调辅材如在安装过程中产生费用的，按实际验收合格的数量结算，投标供应商必须进行报价承诺，且报价不得超过控制价，否则报价无效；

**交付要求：​**

交付安装时间：自合同签订之日起 10天内完成安装并通过采购人验收交付使用。

**三、技术标准与质量要求​**

（一）基本要求

1.成交供应商提供产品必须是原厂全新正品，所有产品除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输、安装过程中损坏须无偿调换同样产品。

2.明确项目实施时的具体项目经理、技术人员及施工队伍。人员经双方确认后，成交供应商在项目执行期间不得随意改动人员名单；如确有特殊情况需要变动的，须经采购人同意方可调整。

3.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。

4.未尽事宜按国家现行有关规范标准执行。

（二）设备安装施工要求

1.成交供应商负责全套设备运输、安装、材料、现场搬运、货物保管、完工验收合格等工程。

2.成交供应商必须承诺听从采购单位指挥，安装调试必须严格执行国家现行规范、标准及条例，成交供应商自行负责施工人员人身、设备安全责任。

3.安装调试过程中，成交供应商应派专业技术人员对安装进行同步指导，并负责全套设备的调试运行、达到验收要求。

4.采购合同签署后，项目设备安装前，成交供应商要与采购单位共同协商安装方案，两方认可后才能安装。

5.成交供应商在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督。

**四、供应商资质要求​**

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

(二）落实政府采购政策需满足的资格要求： 1.落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）中属于强制采购的品目，予以强制采购节能产品。属于非强制采购的品目，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购节能产品。 2.鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，对国家公布的环境标志产品政府采购品目清单（财库〔2019〕18号）内的，实行优先采购环境标志产品。

（三）为政采云平台上注册并审核通过的供应商。

（四） 对 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站 (www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目政府采购活动。

（五）为保证正品行货，报价须提供产品节能认证证书及具有国家认可的检测机构出具的检测报告复印件和中国能效标识网产品信息公告等证明材料，否则报价无效；

（六）为提高售后的时效，成交供应商在采购人附近须有中标品牌厂家授权维修服务点或有中标品牌厂家授权稳定合作协议的售后维修服务点。成交供应商必须提供运维服务人员名单、联系电话，供货时在所供应设备上粘贴保修信息标签。

（七）为确保采购人权益，采购人要求签订合同前审查相关资质，必须能够满足产品参数要求，为确保正品，签订合同前必须提交所投产品生产厂商或广西总代理针对本项目的原厂授权书、原厂供货承诺书、原厂售后服务承诺书原件，未能提供相关证明材料，采购人将按“供应商虚假响应”向上报相关主管部门处理，所造成的损失由成交供应商自行承担。

**五、商务条款​**

**（一）价格要求​**

1.本次反向竞价报价须为人民币报价，投标报价应包括配附件、备品备件、辅助材料、工具、运抵指定交货地点、保险、工程施工、现场安装、调试、试运行及验收的各种费用和售后服务、质保期内维保、人工费、税金及后期设备运行时对周围产生噪音影响时须做降噪处理等所有成本费用的总和，对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

2.本项目所有设备的品牌、型号、规格、技术参数已确定，不得做任何变更，否则视为不响应本采购要求；参数如有任意一项负偏离的，视为实质不响应文件要求，其竞标无效

3.本项目不接受联合体报价。

**（二）付款方式​**

本项目使用专项资金，无预付款，货物安装完成验收合格并收到发票后10个工作日内（使用财政专项资金，按财政批准同意支付时间为准），成交人提供并收集送、验货等材料及全额发票交给采购人；采购人按照财务审批流程确认无误后支付合同款给成交人。​

**（三）违约责任​**

1.本项目采购任务紧急，现特向潜在供应商作出相关提醒：供应商存在不按要求报价、未按要求上传资料、接到采购人书面竞价审查通知书后无法按规定提交合格的资料或服务、中标（成交）后无故放弃或不按合同履行等违约行为的，采购人有权按预算金额 30%的赔偿金额向成交供应商追偿其所造成的损失。

2.本项目不接受负偏离。

3.本项目不得分包或转包。

4.若成交供应商供应的产品不符合国家相关的检验标准的，采购人有权当场要求退换不符合检验标准的产品，并由成交供应商承担相应责任（包括但不限于采购人直接经济损失、造成事故的赔偿和法律责任等）。

5.成交供应商在接到采购人对产品质量提出的书面异议后，应在24小时内做出处理。

6.成交供应商不能按采购人指定送货时间（超出预定时间3小时以上）送达指定地点时，将视认为违约。

7.成交供应商提供商品与采购人要求不符或验收不合格，成交供应商应在4小时内予以替换，验收前，产品丢失自行负责。

8.成交供应商所提供商品必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则视为对采购人违约，成交供应商承担全部赔偿责任。

**六、其他要求​**

（一）售后技术服务要求

1.提供24小时售后服务。售后维修人员须在接到报修电话后3小时内赶到现场。按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，供应商须在2个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。

2.定期回访以及对设备维修。

3.在保修期结束前，任何缺陷必须由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等给采购人。

4.零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新原厂的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。

5.其余按厂家承诺执行。

（二）质保期：

1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期为6年，从设备安装调试验收合格后开始计算。若厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。

2.保期内，中标人免费维修、正常使用情况下中标人免费更换零部件。