|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目要求及技术需求 | | | | |
| 标项 | 标的名称 | | 数量 | 技术服务需求 |
| 1 | 光纤宽带线路租赁服务 | | 3年 | 一、线路数量：  1、1条200M静态专线；  2、2条1000M动态专线。  二、技术指标：  1、线路技术指标：线路最大时延≤20ms；线路丢帧率≤2%，且不允许出现连续丢包；  2、供应商须提供的足额速率：提供的200M专线，两端裸机测试，要求上行200M，下行200M；提供的1000M专线两端裸机测试，要求上行100 M，下行1000M。  3、专线要求具有端到端全程网管监控功能，并实现7\*24小时实时监控，具备自动告警、日志查询等功能。 |
| 二、商务要求表 | | | | |
| 合同签订 | | 1、合同签订期：自中标通知书发出之日起10个工作日内与采购人签订采购合同。  2、服务地点：采购人指定地点。 | | |
| 交付使用期限 | | 自合同签订之日起5个自然日内完成对医院全部线路、设备及系统服务及相产备案等实施工作并能正常投入业务使用。 | | |
| 服务期限及要求 | | 整体项目服务期为3年，在项目服务期内，中标人应严格遵守《中华人民共和国电信条例》，维护双方权益，应按工信部颁布的《电信服务标准》的电路质量要求，保证用户租用系统畅通及安全使用。为保证用户网络的连续稳定运行，服务期满后直到采购人通知终止服务之日内阶段属于项目过渡期服务期，中标人除按合同规定收取线路租金外，必须无偿配合采购人做好项目衔接过渡工作，确保采购人业务不中断。 | | |
| 交付和验收要求 | | 1、自合同签订之日起在竞标响应完成实施天数内，中标人必须按竞标要求，将本项目标的线路服务、配合设备设施等内容交付给采购人使用。  2、本项目报价为总包干价，竞标报价必须包括了实施和完成该项目所需的软硬件设备设施、劳务、材料及其施工损耗、机械、质检（自检）、运输、安装、调试、试运行、缺陷修复、管理、保险、税费、利润以及过渡阶段的线路租金等费用，以及合同明示所有责任、义务和一般风险；采购人不再支付任何费用；  3、供应商必须承诺：在合同履行期内，如果采购人要求新增接入单位，供应商按同等价格提供增加线路服务；在合同履行期内，如果采购人要求提高带宽，供应商按相应带宽线路同等价格提供提高带宽服务。采购人按每类线路实际租赁的数量及中标单价分别计算租赁费用，合计为实际结算价格。供应商必须承诺：在合同履行期内，如供应商对外公布线路价格调整，调整后的路线价格低于合同租赁价格的，本年租赁价格应按调整后的价格计算，调整后的路线价格高于合同租赁价格的，不得提出价格调整要求。  4、中标人在提供服务过程中，对所接触到的所有信息负有保密义务，并签署相关保密协议，如因服务商原因造成的信息泄露事件，用户可追究其责任。  5、为确保电路质量降低网络运行风险，严禁中标人将本次采购电路转包其他单位实施或维护。 | | |
| ▲付款方式 | | 1.付款方式：本项目采用按月付款方式支付合同费用，中标人与采购人签订服务合同后，采购人按每月实际金额支付合同款；  2.在合同款项支付过程中，如发现中标人有违约问题，可暂缓合同资金支付，待违约问题解决后，方可办理支付手续。  3.中标人自收到每期合同款之日起5个工作日内必须开具发票给采购人使用责任单位，如中标人逾期开具发票的，采购人及采购人使用责任单位有权拒绝支付下一笔合同款项。 | | |