关于空调的反向竞价预算货物需求表及商务条款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌型号 | 技术参数 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
| 空调设备 | | | | | | |
| 1 | KFR-120LW/(12537S)FNhAr-B2JY01 | ★能效等级：2级  适用面积(平方米)：55-85  ★能源消耗效率：4.12  ★制冷量(W)：12160  ★制冷功率(W)：3500  ★制热量(W)：14100  制冷剂：R32  ★制热功率(W)：3950  是否电辅加热：是  ★电辅加热功率(W)：3200  内机噪音dB (A)：高风档50  外机噪音dB (A)：60  ★循环风量(m3/h)：2400  颜色：白色  电压/频率(V/Hz)：380V3N~/50Hz  内机装箱清单：室内机\*1、遥控器\*1、电池\*2、说明书\*2  外机装箱清单：室外机\*1、连接管部件\*1 | 12000 | 2 | 24000 |  |
| 2 | KFR-35GW/(35563)FNhAd-B1JY01 | ★能效等级：1级  适用面积(平方米)：16-20  ★能源消耗效率：5.27  ★制冷量(W)：3510(150~ 5210)  ★制冷功率(W)：810(75~ 2030)  ★制热量(W)：5010(150~6770)  制冷剂：R32  ★制热功率(W)：1250(90~2200)  是否电辅加热：是  ★电辅加热功率(W)：1000  内机噪音dB (A)：高风档35  外机噪音dB (A)：51  ★循环风量(m3/h)：710  颜色：皓雪白  电压/频率(V/Hz)：220V~/50Hz  内机装箱清单：室内机\*1、遥控器\*1、电池\*2、说明书\*2  外机装箱清单：室外机\*1、连接管部件\*1 | 3500 | 15 | 52500 |  |
| 合计（大写）：柒万陆仟伍佰元整 | | | | | 76500 | / |
| ★备注：价格含增值税发票，含运费搬运费，含外机支架，含打孔，含安装（不含拆旧空调）。 | | | | | | |
| 商务条款：  一. 签订合同日期：自成交通知书发出之日起5日内。  二. 交货期：合同签订之日起10日内交货。  三. 交货地点：采购单位指定地点。  四. 交货方式：现场交货（免费送货上门并调试安装）。  五. 项目实施要求：  1. 本项目实施工作内容涵盖设备采购、安装、调试，包括各个硬件设备或系统集成实施工作。  2. 免费送货上门，免费安装调试，提供必要的零配件或备件供应。  ★3. 投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”，报价时必须提交检测报告，3C认证，内机铭牌复印件，节能证书等产品材料。  4. 故障响应时间：中标供应商收到甲方的故障维修通知24小时内到达现场进行维修，48小时内排除故障，特殊故障第一时间以书面形式通知甲方并制定维修方案及确定故障排除的时间。  5. 投标文件中应注明维修质保期及质保范围，提供免费保修年限，上门保修服务及设备质保服务说明，超过免保维修期后，紧急情况下如何处理问题的说明。  ★6. 为保证设备为原厂正品，签合同前必须提供对应生产厂家对本项目的授权、供货证明和售后服务承诺书原件，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主办公使用的，业主可作为废标处理，并按有关规定处理。  7. 设备到货后，由中标人指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试，包括：主机与所有部件调试与连接，做到设备正常运作，演示设备的所有功能并培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。  ★10. 验收时，采购方将严格按照采购文件要求进行验收。验收不合格的，按虚假应标处理，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。  ★11. 投标供应商必须完全响应或优于参数附件，供货时必须提供对应生产厂家对本项目的授权、供货证明和售后服务承诺书，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主办公使用的，业主可作为废标处理，并按有关规定处理。  ★12. 请供应商在报价前仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预中标供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。采购单位有权将询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。  13. 供应商要求：标注“★”部份必须满足。参数如有任意一项负偏离的，视为实质不响应文件要求，其竞标无效（设备详细配置及配件详见参数明细表）。 | | | | | | |