广西百色干部学院档案库房密集架采购需求表

项号	名称	数量	总价（元）	技术参数及性能（配置）要求
1	智能密集架	52m³	192000	产品规格（mm）

列长5600×宽600×高2500 6组一列共6列。

以最终实地测量所得数据为准。

每组标配6层，双面存放档案，层板活动高低可调。

二、产品执行标准

产品应严格按照中华人民共和国GB/T13667.4-2013密集架国家标准和DA/T7-92国家档案局直列式档案密集架行业要求执行。

三、产品用材

1、密集架轨道：

采用≥1.8mm优质304不锈钢拉丝板材，轨道板和轨芯采用整板一次性成型工艺,轨道板成型尺寸120×25mm（允许偏差±1 mm）。成型不锈钢轨芯尺寸22×25mm（允许偏差±1 mm）。轨道板两侧分别向内侧三道弯边，两侧折弯形成闭环密封结构，成型尺寸16×25mm（允许偏差±1 mm），同时在轨道板两侧压印≥3mm凹槽,增强轨道板强度，预埋轨道与混凝土凝固后形成相互咬合结构。

2、密集架底框：

采用3.0mm优质冷轧钢板，折弯成型，高度120mm，并采用双折弯工艺加强，底框上平面弯边≥50mm，架体长期荷重存放资料不易变形，底框与立柱连接采用φ10×20（mm）螺栓，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒，底框装配后的直线偏差≤0.5mm/m，全长偏差≤3mm。底框采用嵌入式分段对接紧固原理组装，底框连接件采用方孔设计，紧固件（螺杆）底部为方颈，与连接件形成嵌入式紧固，实现三点紧固和三点承重受力。提高底框的承载能力。

3、密集架立柱：

采用1.5mm优质冷轧钢板一次性成型制作。七道弯边工艺，立柱正面50mm±1mm，侧面38mm±1mm。正面压印凹槽，凹槽成型尺寸≥20mm，深度≥2mm。侧面压印凹槽，凹槽成型尺寸≥18mm，深度≥1.2mm。凹槽底面为平面，增强立柱承重能力。

4、密集架托板：

采用1.2mm优质冷轧钢板，每层托板采用双面组合结构，并采用六道弯边工艺，托板表面冲压两条对称凹槽筋，冲压深度为≥2mm，托板两侧折弯高度为≥25mm，增加承载能力。每层托板能达到承重≥100kg，最大挠度为4mm，最大负荷载重24小时卸载后不得出现裂痕和钢性变形。每组托板上镶嵌樟木板，厚度≥20mm，表面无毛剌、不做漆封处理，尺寸与托板匹配。

密集架档棒：

采用1.0mm优质冷轧钢板。

6、密集架挂板：

采用1.2mm优质冷轧钢板冲压成型。

7、密集架侧护板：

采用1.0mm优质冷轧钢板。

8、密集架顶板：采用1.0mm优质冷轧钢板，两头采用重叠回折压死边工艺，整板成型无需拼装焊接。顶板与立柱上端搭接截面1/2，形成嵌入连接组装结构。

9、密集架门板：采用1.0mm优质冷轧钢板，门平面采用整体压印凸出工艺，凸出四角为圆弧，凸出四边为直线线条。与门凸出落差≥0.5mm。门栓φ≥8mm，门栓门孔采用塑料栓套和孔套起到消声防护作用。采用电子密码锁。

10、密集架传动机构

10.1、摇手：采用T字可折叠式。

10.2、传动系统：采用双向超越结构，其结构为棘轮式、脱挡，停用后摇把可自行停于垂直位置，可避免通道障碍，摇动任意一列不会带动其它把手。架体空间利用率≥82%。

11、制动装置

11.1、每列均应有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定，查阅、存放档案资料时能确保人身安全，存取更安全。

11.2、每一组合团体均应有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定，门面装有扣拉式方形锁。

11.3、密封装置每列的接触面均应有缓冲及密封条，顶部应有防尘板，每列架体上方安装防尘压条，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，具有良好的防尘、防光、防鼠、防潮等功能。

12、牵引装置

12.1、在每团体两端列（带门列）装配高性能防倾覆装置，防倾覆部件结构采用导向滑动牵引式方法，满足架体移动开启空间和防倾覆（倒）的需要，防倾覆（倒）部件运行向架体(团体）内侧延展、合并。

四、表面处理标准

1、光泽测定：＞85%，符合GB/T 9754-2007（60°）标准；

2、涂膜硬度：≥0.4，符合GB1730标准；

3、耐冲击力：≥ 4N.M，符合GB/1732标准；

4、涂膜厚度：60-70微米；

5、涂膜附着力：划格法试验，100%不剥落，不低于1级标准，塑层防锈能力在30年以上，在温度-40℃-250℃，相对温度40%-90%，海拔高度不大于6000米，地震烈度不大于6级时，产品不生锈、不变形。附着力符合GB/9286-1998标准。

6、耐水性：将涂层试片浸泡于90℃热水中，8小时无变化，符合GB/T 1733标准。

7、柔韧性：≤2mm，杯突试验76mm，柔韧性符合GB/T1731-1993标准。

8、稳定性：按GB/T10357.4标准进行。

五、制造要求

1、凡需焊接的部位应焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度≤1mm，焊点间距应控制在100mm以内，焊痕表面波纹平整，不得出现焊焦、焊穿等现象。

2、冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕，冲压尺寸的误差应控制在±2.0mm之内。

3、折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在≤1.5mm内。

4、涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。

5、各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角凸起；各零件、组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。

六、载重性能要求

1、托板载重：托板上均布载重100kg，最大挠度为4mm，24h卸载后，不得裂纹。

2、全负载载重：每标准节在全负载600 kg（每层托板均布载重100kg）的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不应产生倾倒现象。

3、载重运行：在全负载的情况下，各列智能密集架在手动操纵下，都应运行自如，不得有阻滞现象。

4、载重稳定性：在受全部载荷二十分之一外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不得大于总高的百分之一。支架、立柱不得有明显变形。

七、智能部分功能要求

1、固定列人机交互要求：

（1）固定列应采用15寸工业级带触摸计算机（系统优选主流安卓系统），而不是采用商业电脑设计；必须具备网口、USB口、标准串口；

（2）具备网络直接接入功能，可通过wifi、有线连接管理服务器；

（3）温湿度信息动态曲线显示；具备历史温湿度查询、统计分析功能；

（4）具备人图形手势解锁功能；

（5）图形化架体运动位置监视功能，具备二维及三维显示方式；

2、移动列人机交互要求：8寸彩色液晶触摸屏

3、架体驱动：移动列采用≤150W的低压无刷直流电机驱动，驱动器采用独立专用模块驱动，以最大限度提高电磁兼容性及可靠稳定性，方便用户自主维护。（现场验证：电机是否独立专用模块驱动，连接方式采用标准接插件）；

4、节能控制：

（1）因红外光会随着时间衰减，所有红外传感器需在空闲不用时自动切断电源以延长使用寿命，并在需要时自动启动（验证方式：采用手机相机模式查看所有红外传感器的红外光束的开启与关闭）；

（2）道口人体红外检测按需自动开启，通道打开距离小于20CM自动关闭（验证方式：采用手机相机模式查看所有红外传感器的红外光束的开启与关闭）；

（3）架内采用低压24V高亮LED灯辅助照明。架体打开时照明设备进入预启动状态，待人员进入时列照明自动开启，人员离开时灯光自动熄灭，达到最佳节能；

5、档案查询管理

（1）固定列能够采用关键词的档案查询及架体控制，能够从数据库服务器（可在远程和本地切换）同时获取多条提档信息，并能控制架体打开所获取的提档列表中的所有档案位置；

（2）任意列液晶屏上可通过模糊查询关键词方式，通过查询档案编号及关键词来查找及显示对应档案的进一步详细情况。查询到的档案可执行远程开架操作；

（3）任意列均可在操作液晶屏上查看该列精确到每个格位的存放档案数量分布信息，且可在操作液晶屏上图形化方式点击查看该列某位置存放的档案目录及状态（在库、借出、注销等）。

6、能实现语音提醒与控制。

八、电子元器件配置

1、24V直流无刷电动机：功率≤150W， 1台/列

2、固定列控制板：嵌入式设计， 1个/区

3、活动列控制板：嵌入式设计， 1个/列

4、无刷电机专用驱动器：1个/列

4、架内红外对射器：红外线对射、≥10m 1个/列

5、开关电源：24V、350W 1个/列

6、接近开关：非接触式 1个/列

7、空气开关：32A、漏电保护 1个/区

8、通信电缆：超5类 1套/列

9、阻燃电缆：RVV 1套/列

10、列号显示：高亮 1套/列
合计：	大写：人民币壹拾玖万贰仟元整（¥：192000.00）
备注：	报价必须包含所有货物、随配附件、安装、调试、各种辅材、售后服务、培训、税金及其他所有可能发生的一切费用
二、商务要求

合同签订期	自成交公告发布之日起25日内完成合同签订。
合同（供货）期限	自合同签订之日起40日内全部到货并安装调试合格。
交货地点	采购人指定地点
付款方式	成交供应商根据采购人需求供货并完成安装调试，经验收合格后10个工作日内，成交供应商向采购人开具合法的增值税发票及付款材料，采购人根据核对无误的发票和付款材料，15个工作日内支付该批货款。
供货（服务）要求	（1）所提供的产品、技术规格、技术参数等必须与采购需求相一致。

（2）所供产品必须为原厂正品，按国家规定实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试及人员培训，培训后采购人可熟悉基本操作。

（3）采购人对成交供应商提供的货物进行验收，如发现货物与需求不符的，或者与合同约定的技术规范要求和验收标准不符的，有权退货或要求供货方更换、补齐。
质保及售后服务要求	（1）质保期1年，自验收合格签字之日起计算。质保期内出现故障导致设备停用的时间，从质保期中扣除。

（2）质保期内7*24小时电话和远程支持服务，成交供应商接到采购人报障电话1小时内响应，若电话和远程无法解决，1天内派技术人员到达现场解决故障。

（3）质保期内免费定期上门检查、免费上门维修服务（免收维修费和系统维护费）、免费提供需更换配件。维护中如需要更换软件系统或配件的，要求更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购方同意。

（4）质保期届满后，成交供应商对所供货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修配件的成本费，服务内容与质保期内的要求相一致。
履约保证金	（1）成交供应商在签订合同后5个工作日内，向采购人指定账户转入合同总价2%的履约保证金。成交供应商未按约定交纳履约保证金的，采购方有权解除合同，质保期满，且全部供货产品无质量问题的，成交供应商向采购人书面申请退还履约保证金，采购人按规定退还成交供应商履约保证金（无息）。

（2）缴纳履约保证金的指定账户

开户名称：广西百色干部学院

开户银行：农行百色市右江支行

银行账号：20607001040017290
报价要求	供应商所投产品必须能实质性响应采购要求（所投产品应完全满足或优于采购参数要求），避免假冒伪劣产品，参与本项目的供应商需要提供售后服务承诺书（供应商公章），在报价时以附件形式进行上传，未上传或内容有误则视为无效报价。
其他	联系人及联系电话：周老师，0776—3883137。

产品规格、参数及服务要求答疑联系人：陈老师，0776-3881169。