**广西经贸职业技术学院**

**在线询价采购文件**

**(适用于政府集中采购品目标的采购)**

**组织形式：**政府集中采购 **采购方式：**政府采购云平台（电子卖场）-在线询价

**项目名称：**“衣路红”非遗研学工坊项目

**采购预算：**399,260.00元

**说明：**

**1.**采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：（16）其他未列明行业。

| **序号** | **\*商品名称** | **\*参数** | **\*数量** | **\*单位** | **\*控制总价(元)** | **参考品牌及型号** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 展示吊柜 | 1、蜡染矮柜展示柜区域尺寸约：4000\*800\*300mm，可根据现场实际情况定制；材质：实木、人造板、多层板。结构：采用框架结构，内部设置不少于2层隔板或抽屉，边角设计应圆润，避免划伤。颜色：深咖色，可根据现场实际情况定制。表面处理：对矮柜收纳柜的表面进行打磨、喷涂处理。封边：采用激光封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶无波浪。五金配件：采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。采用铝合金材料拉手。2、收纳展示柜区域尺寸约：4000\*800\*300mm，尺寸可根据现场实际情况定制。材质：实木、多层板、密度板、玻璃、金属。结构与功能：框架式，配备照明设备LED灯带、射灯。颜色：深咖色，可根据现场实际情况定制。表面处理：对矮柜收纳柜的表面进行打磨、喷涂处理。封边：采用激光封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶无波浪。五金配件：采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。采用铝合金材料拉手。3、造型展示区域定制造型尺寸可根据现场实际情况定制；材质：实木、多层板。结构：采用框架结构，内部设置不少于2层隔板或抽屉，边角设计应圆润，避免划伤。颜色：深咖色，可根据现场实际情况定制。表面处理：对矮柜收纳柜的表面进行打磨、喷涂处理。封边：采用激光封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶无波浪。五金配件：采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。采用铝合金材料拉手。 | 9 | ㎡ | 7020 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 2 | 蜡染工作台 | 1、定制实木工作台参数。尺寸：约2400\*800\*800mm、板材厚度：板材厚度不少于8mm。胶水：达到PUR胶水标准，具有高强度、耐水、耐高温等特性。封边设备：采用重型双色PUR机械热溶封边。封边条：封边条厚度为1.0mm。材质选择：实木材质。边缘处理：边缘经过圆角处理，无毛刺，表面光滑、耐磨、耐污。功能需求：具备绘制图案、放置工具、蜡染辅助染色、展品展示功能；▲2、为保障非遗工坊区域功能完善，配套非遗蜡染定制化培训服务，提供系统教资（音视频资料不少于10个）、传承人授课与实操工坊。 | 2 | 张 | 6260 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 3 | 蜡染工作椅 | 尺寸规格约：400\*410\*840mm；面板座面规格约：400\*410mm；面板靠背规格约：435\*440mm；主要材质：实木；边缘处理：边缘经过圆角处理，无毛刺，表面光滑、耐磨、耐污；颜色：深咖色为主；可根据实际情况与功能区域配套，定制化制作。 | 6 | 张 | 1680 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 4 | 蜡染染布架 | 造型原木架，与整体功能区域配套协调，以实际现场情况为准可定制；施工墙面尺寸约：8.1\*3.2m，定制造型尺寸可根据现场实际情况定制；材质：实木、多层板。结构：采用框架结构，内部设置多层隔板或抽屉，边角设计应圆润，避免划伤。颜色：深咖色，可根据现场实际情况定制。表面处理：表面进行打磨、喷涂处理。封边：采用激光封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶无波浪。五金配件：采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。采用铝合金材料拉手。 | 15 | ㎡ | 9750 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 5 | 纺织收纳柜 | 定制收纳柜尺寸约：4000\*800\*300mm，可根据现场实际情况定制；材质：实木、人造板、多层板。结构：采用框架结构，内部设置不少于2层隔板或抽屉，边角设计应圆润，避免划伤。颜色：深咖色，可根据现场实际情况定制。表面处理：表面进行打磨、喷涂处理。封边：采用激光封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶无波浪。五金配件：采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。采用铝合金材料拉手。 | 30 | ㎡ | 20400 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 6 | 纺织工作台 | 1、定制实木工作台参数尺寸：约2400\*800\*800mm，板材厚度：板材厚度不少于8mm。胶水：使用达到PUR胶水标准，具有高强度、耐水、耐高温等特性。封边设备：采用重型双色PUR机械热溶封边。封边条：封边条厚度不低于1.0mm。材质选择：实木材质。边缘处理：边缘经过圆角处理，无毛刺，表面光滑、耐磨、耐污。2、功能需求：具备穿卡操作、卡片排列与固定、编织操作空间功能。▲3、为保障非遗工坊功能区域完善，配套非遗织布系统化培训，涵盖传统纺纱、织造工艺及纹样设计，专业人员指导与织机实操教学。音视频课程材料不少于5个。 | 2 | 张 | 6260 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 7 | 纺织工作椅 | 尺寸规格约：400\*410\*840mm面板座面规格约：400\*410mm面板靠背规格约：435\*440mm主要材质：实木。边缘处理：边缘经过圆角处理，无毛刺，表面光滑、耐磨、耐污。颜色：深咖色为主可根据实际情况与功能区域配套，定制化制作。 | 6 | 张 | 1680 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 8 | 纺织展示吊柜 | 1、矮柜展示柜区域尺寸约：4000\*800\*300mm，可根据现场实际情况定制；材质：实木、人造板、多层板。结构：采用框架结构，内部设置不少于2层隔板或抽屉，边角设计应圆润，避免划伤。颜色：深咖色，可根据现场实际情况定制。表面处理：对矮柜收纳柜的表面进行打磨、喷涂等处理。封边：采用激光封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶无波浪。五金配件：采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。采用铝合金材料拉手。2、造型展示区域定制造型尺寸可根据现场实际情况定制；材质：实木、多层板。结构：采用框架结构，内部设置不少于2层隔板或抽屉，边角设计应圆润，避免划伤。颜色：深咖色，可根据现场实际情况定制。表面处理：对矮柜收纳柜的表面进行打磨、喷涂处理。封边：采用激光封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶无波浪。五金配件：采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。采用铝合金材料拉手。 | 18 | ㎡ | 14040 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居型品牌3：昆仑 |
| 9 | 刺绣收纳柜 | 定制收纳柜尺寸约：4000\*800\*300mm，可根据现场实际情况定制；材质：实木、人造板、多层板。结构：采用框架结构，内部设置不少于2层隔板或抽屉，边角设计应圆润，避免划伤。颜色：深咖色，可根据现场实际情况定制。表面处理：表面进行打磨、喷涂处理。封边：采用激光封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶无波浪。五金配件：采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。采用铝合金材料拉手。 | 30 | ㎡ | 20400 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 10 | 刺绣工作台 | 1、定制实木工作台参数尺寸：约2400\*800\*800mm，板材厚度：板材厚度不少于8mm。胶水：使用达到PUR胶水标准，具有高强度、耐水、耐高温等特性。封边设备：采用重型双色PUR机械热溶封边。封边条：封边条厚度为1.0mm。材质选择：实木材质。边缘处理：边缘经过圆角处理，无毛刺，表面光滑、耐磨、耐污。2、功能需求：具备移动万向轮、绣布夹持固定、收纳抽屉功能。▲3、为保障非遗工坊功能区域完善，配套提供非遗刺绣系统化培训，配套音视频课程（数量不少于3个），涵盖传统针法、经典纹样及地域绣种技艺相关资料。 | 2 | 张 | 6260 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 11 | 刺绣工作椅 | 尺寸规格约：400\*410\*840mm面板座面规格约：400\*410mm面板靠背规格约：435\*440mm主要材质：实木。边缘处理：边缘经过圆角处理，无毛刺，表面光滑、耐磨、耐污。颜色：深咖色为主可根据实际情况与功能区域配套，定制化制作。 | 6 | 张 | 1680 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 12 | 刺绣展示吊柜 | 1、矮柜展示柜区域尺寸约：4000\*800\*300mm，可根据现场实际情况定制；材质：实木、人造板、多层板。结构：采用框架结构，内部设置不少于2层隔板或抽屉，边角设计应圆润，避免划伤。颜色：深咖色，可根据现场实际情况定制。表面处理：对矮柜收纳柜的表面进行打磨、喷涂处理。封边：采用激光封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶无波浪。五金配件：采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。采用铝合金材料拉手。2、造型展示区域定制造型尺寸可根据现场实际情况定制；材质：实木、多层板。结构：采用框架结构，内部设置不少于2层隔板或抽屉，边角设计应圆润，避免划伤。颜色：深咖色，可根据现场实际情况定制。表面处理：对矮柜收纳柜的表面进行打磨、喷涂处理。封边：采用激光封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶无波浪。五金配件：采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。采用铝合金材料拉手。 | 18 | ㎡ | 14040 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 13 | 布艺收纳柜 | 定制收纳柜尺寸约：4000\*800\*300mm，可根据现场实际情况定制；材质：实木、人造板、多层板。结构：采用框架结构，内部设置不少于2层隔板或抽屉，边角设计应圆润，避免划伤。颜色：深咖色，可根据现场实际情况定制。表面处理：表面进行打磨、喷涂处理。封边：采用激光封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶无波浪。五金配件：采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。采用铝合金材料拉手。 | 30 | ㎡ | 20400 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 14 | 布艺工作台 | 定制实木工作台参数1、尺寸：约2400\*800\*800mm2、板材厚度：板材厚度不少于8mm。3、胶水：达到PUR胶水标准，具有高强度、耐水、耐高温等特性。4、封边设备：采用重型双色PUR机械热溶封边。5、封边条：封边条厚度不低于1.0mm。6、材质选择：实木材质。7、边缘处理：边缘经过圆角处理，无毛刺，表面光滑、耐磨、耐污。▲8、为保障非遗工坊功能区域完善，提供非遗布艺培训服务。 | 1 | 张 | 2530 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 15 | 布艺工作椅 | 尺寸规格约：400\*410\*840mm面板座面规格约：400\*410mm面板靠背规格约：435\*440mm主要材质：优质实木。边缘处理：边缘经过圆角处理，无毛刺，表面光滑、耐磨、耐污。颜色：深咖色为主可根据实际情况与功能区域配套，定制化制作。 | 6 | 张 | 2880 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 16 | 布艺展示吊柜 | 1、矮柜展示柜区域尺寸约：4000\*800\*300mm，可根据现场实际情况定制；材质：实木、人造板、多层板。结构：采用框架结构，内部设置不少于2层隔板或抽屉，边角设计应圆润，避免划伤。颜色：深咖色，可根据现场实际情况定制。表面处理：对矮柜收纳柜的表面进行打磨、喷涂处理。封边：采用激光封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶无波浪。五金配件：采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。采用铝合金材料拉手。2、造型展示区域定制造型尺寸可根据现场实际情况定制；材质：实木、多层板。结构：采用框架结构，内部设置不少于2层隔板或抽屉，边角设计应圆润，避免划伤。颜色：深咖色，可根据现场实际情况定制。表面处理：对矮柜收纳柜的表面进行打磨、喷涂处理。封边：采用激光封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶无波浪。五金配件：采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。采用铝合金材料拉手。 | 18 | ㎡ | 14040 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 17 | 竹编收纳柜 | 定制收纳柜尺寸约：4000\*800\*300mm，可根据现场实际情况定制；材质：实木、人造板、多层板。结构：采用框架结构，内部设置不少于2层隔板或抽屉，边角设计应圆润，避免划伤。颜色：深咖色，可根据现场实际情况定制。表面处理：表面进行打磨、喷涂处理。封边：采用激光封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶无波浪。五金配件：采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。采用铝合金材料拉手。 | 30 | ㎡ | 20400 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 18 | 竹编工作台 | 1、定制实木工作台参数尺寸：约2400\*800\*800mm，板材厚度：板材厚度不少于8mm。胶水：使用达到PUR胶水标准，具有高强度、耐水、耐高温等特性。封边设备：采用重型双色PUR机械热溶封边。封边条：封边条厚度为1.0mm。材质选择：实木材质。边缘处理：边缘经过圆角处理，无毛刺，表面光滑、耐磨、耐污。2、功能需求：具备材料处理、工具摆放、废料收集、收纳功能▲3、为保障非遗工坊功能区域完善，提供非遗竹编系统化培训，提供视频课程（数量不少于5个），涵盖选材、传统器型及地域技法等资料。 | 2 | 张 | 6260 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 19 | 竹编工作椅 | 尺寸规格约：400\*410\*840mm面板座面规格约：400\*410mm面板靠背规格约：435\*440mm主要材质：实木。边缘处理：边缘经过圆角处理，无毛刺，表面光滑、耐磨、耐污。颜色：深咖色为主可根据实际情况与功能区域配套，定制化制作。 | 6 | 张 | 1680 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 20 | 竹编展示吊柜 | 1、矮柜展示柜区域尺寸约：4000\*800\*300mm，可根据现场实际情况定制；材质：实木、人造板、多层板。结构：采用框架结构，内部设置多层隔板或抽屉，边角设计应圆润，避免划伤。颜色：深咖色，可根据现场实际情况定制。表面处理：对矮柜收纳柜的表面进行打磨、喷涂处理。封边：采用激光封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶无波浪。五金配件：采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。采用铝合金材料拉手。2、造型展示区域定制造型尺寸可根据现场实际情况定制；材质：实木、多层板。结构：采用框架结构，内部设置多层隔板或抽屉，边角设计应圆润，避免划伤。颜色：深咖色，可根据现场实际情况定制。表面处理：对矮柜收纳柜的表面进行打磨、喷涂处理。封边：采用激光封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶无波浪。五金配件：采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。采用铝合金材料拉手。 | 18 | ㎡ | 14040 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 21 | 塑型收纳柜 | 定制收纳柜尺寸约：4000\*800\*300mm，可根据现场实际情况定制；材质：实木、人造板、多层板。结构：采用框架结构，内部设置不少于2层隔板或抽屉，边角设计应圆润，避免划伤。颜色：深咖色，可根据现场实际情况定制。表面处理：对矮柜收纳柜的表面进行打磨、喷涂处理。封边：采用激光封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶无波浪。五金配件：采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。采用铝合金材料拉手。 | 30 | ㎡ | 20400 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 22 | 塑型工作台 | 定制实木工作台参数1、尺寸：约2400\*800\*800mm，板材厚度：板材厚度不少于8mm。胶水：使用达到PUR胶水标准，具有高强度、耐水、耐高温等特性。封边设备：采用重型双色PUR机械热溶封边。封边条：封边条厚度为1.0mm。材质选择：实木材质。边缘处理：边缘经过圆角处理，无毛刺，表面光滑、耐磨、耐污。2、功能需求：具备固定与夹持、防静电与稳定性功能▲3、为保障非遗工坊功能区域完善，配套非遗泥、塑型等培训服务，音视频课程数量不少于3个。 | 2 | 张 | 6260 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 23 | 塑型工作椅 | 尺寸规格约：400\*410\*840mm面板座面规格约：400\*410mm面板靠背规格约：435\*440mm主要材质：实木。边缘处理：边缘经过圆角处理，无毛刺，表面光滑、耐磨、耐污。颜色：深咖色为主可根据实际情况与功能区域配套，定制化制作。 | 6 | 张 | 1680 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 24 | 塑型展示吊柜 | 1、矮柜展示柜区域尺寸约：4000\*800\*300mm，可根据现场实际情况定制；材质：实木、人造板、多层板。结构：采用框架结构，内部设置多层隔板或抽屉，边角设计应圆润，避免划伤。颜色：深咖色，可根据现场实际情况定制。表面处理：对矮柜收纳柜的表面进行打磨、喷涂处理。封边：采用激光封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶无波浪。五金配件：采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。采用铝合金材料拉手。2、造型展示区域定制造型尺寸可根据现场实际情况定制；材质：实木、多层板。结构：采用框架结构，内部设置不少于2层隔板或抽屉，边角设计应圆润，避免划伤。颜色：深咖色，可根据现场实际情况定制。表面处理：对矮柜收纳柜的表面进行打磨、喷涂处理。封边：采用激光封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶无波浪。五金配件：采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。采用铝合金材料拉手。 | 18 | ㎡ | 14040 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 25 | 印刷收纳柜 | 定制收纳柜尺寸约：4000\*800\*300mm，可根据现场实际情况定制；材质：实木、人造板、多层板。结构：采用框架结构，内部设置不少于2层隔板或抽屉，边角设计应圆润，避免划伤。颜色：深咖色，可根据现场实际情况定制。表面处理：对矮柜收纳柜的表面进行打磨、喷涂等处理。封边：采用激光封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶无波浪。五金配件：采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。采用铝合金材料拉手。 | 25 | ㎡ | 17000 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 26 | 印刷工作台 | 1、定制实木工作台参数尺寸：约2400\*800\*800mm，板材厚度：板材厚度不少于8mm。胶水：使用达到PUR胶水标准，具有高强度、耐水、耐高温等特性。封边设备：采用重型双色PUR机械热溶封边。封边条：封边条厚度为1.0mm。材质选择：实木材质。边缘处理：边缘经过圆角处理，无毛刺，表面光滑、耐磨、耐污。 ▲2、为保障非遗工坊功能区域完善，配套非遗印刷系统化培训，音视频课程（不少于3个），涵盖传统雕版、活字技艺及工具实操服务。活版印刷提供单色、双色，三色等文创产品。投标时提供供应商满足该项货物的截图证明材料。 | 3 | 张 | 7590 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 27 | 印刷工作椅 | 尺寸规格约：400\*410\*840mm面板座面规格约：400\*410mm面板靠背规格约：435\*440mm主要材质：实木。边缘处理：边缘经过圆角处理，无毛刺，表面光滑、耐磨、耐污。颜色：深咖色为主可根据实际情况与功能区域配套，定制化制作。 | 6 | 张 | 2880 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 28 | 印刷展示吊柜 | 1、矮柜展示柜区域尺寸约：4000\*800\*300mm，可根据现场实际情况定制；材质：实木、人造板、多层板。结构：采用框架结构，内部设置不少于2层隔板或抽屉，边角设计应圆润，避免划伤。颜色：深咖色，可根据现场实际情况定制。表面处理：对矮柜收纳柜的表面进行打磨、喷涂处理。封边：采用激光封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶无波浪。五金配件：采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。采用铝合金材料拉手。2、造型展示区域定制造型尺寸可根据现场实际情况定制；材质：实木、多层板。结构：采用框架结构，内部设置不少于2层隔板或抽屉，边角设计应圆润，避免划伤。颜色：深咖色，可根据现场实际情况定制。表面处理：对矮柜收纳柜的表面进行打磨、喷涂等处理。封边：采用激光封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶无波浪。五金配件：采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。采用铝合金材料拉手。 | 8 | ㎡ | 6240 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 29 | 木质品收纳柜 | 定制收纳柜尺寸约：4000\*800\*300mm，可根据现场实际情况定制；材质：实木、人造板、多层板。结构：采用框架结构，内部设置不少于2层隔板或抽屉，边角设计应圆润，避免划伤。颜色：深咖色，可根据现场实际情况定制。表面处理：对矮柜收纳柜的表面进行打磨、喷涂处理。封边：采用激光封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶无波浪。五金配件：采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。采用铝合金材料拉手。 | 10 | ㎡ | 6700 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 30 | 木质品工作台 | 1、定制实木工作台参数参考尺寸：约1600\*600\*700mm；板材厚度：板材厚度不少于8mm。胶水：使用达到PUR胶水标准，具有高强度、耐水、耐高温等特性。封边设备：采用重型双色PUR机械热溶封边。封边条：封边条厚度为1.0mm。材质选择：实木材质。边缘处理：边缘经过圆角处理，无毛刺，表面光滑、耐磨、耐污。2、功能需求：具备放置、存储空间、夹紧功能、测量辅助、卡槽功能 ▲3、为保障非遗工坊功能区域完善，配套木工技艺流程音视频课程（数量不少于8个），涵盖木工技艺器具的使用、木工成品加工等。投标时提供供应商满足该项货物的截图证明材料。 | 6 | 张 | 17280 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 31 | 木质品工作椅 | 尺寸规格约：400\*410\*840mm面板座面规格约：400\*410mm面板靠背规格约：435\*440mm主要材质：实木。边缘处理：边缘经过圆角处理，无毛刺，表面光滑、耐磨、耐污。颜色：深咖色为主可根据实际情况与功能区域配套，定制化制作。 | 10 | 张 | 2800 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 32 |  木质品展示吊柜 | 1、矮柜展示柜区域尺寸约：4000\*800\*300mm，可根据现场实际情况定制；材质：实木、人造板、多层板。结构：采用框架结构，内部设置不少于2层隔板或抽屉，边角设计应圆润，避免划伤。颜色：深咖色，可根据现场实际情况定制。表面处理：对矮柜收纳柜的表面进行打磨、喷涂处理。封边：采用激光封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶无波浪。五金配件：采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。采用铝合金材料拉手。2、造型展示区域定制造型尺寸可根据现场实际情况定制；材质：实木、多层板。结构：采用框架结构，内部设置不少于2层隔板或抽屉，边角设计应圆润，避免划伤。颜色：深咖色，可根据现场实际情况定制。表面处理：对矮柜收纳柜的表面进行打磨、喷涂处理。封边：采用激光封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无褶无波浪。五金配件：采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。采用铝合金材料拉手。 3、具备功能：提升空间利用率木制品展示吊柜通过利用墙面空间，提供了额外的存储和展示区域，展示与宣传美观与装饰保护展品具有良好的防护功能，内部展示的物品免受灰尘、损坏等影响。灵活性与可调整性木制品展示吊柜的组合灵活，可以根据实际需要进行调整。无论是壁挂式、落地式还是移动式，都可以根据具体的空间和展示需求进行选择和配置 | 8 | ㎡ | 6240 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 33 | 室内过道展示柜 | 包含6个展示柜，根据现场实际情况定制，参考尺寸约：尺寸1：5600\*3200\*380mm；尺寸2：3540\*3200\*380mm；尺寸3：3615\*3200\*380mm；尺寸4：2000\*3200\*380mm；尺寸5：3880\*3200\*380mm；含功能区域区分，展示区域、储藏区域、洞洞板区域等不同区域划分定制实木展示柜，含收纳储存空间。材质：实木及以上胶水：达到PUR胶水标准封边设备：重型双色PUR机械热溶封边封边条：不低于1.0mm厚封边条 | 36 | ㎡ | 28800 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 34 | 室内过道展示桌 | 定制展示桌子含收纳储存空间1、定制实木展示桌参数尺寸：约1600\*600\*800mm2、板材厚度：板材厚度不少于8mm。3、胶水：使用达到PUR胶水标准，具有高强度、耐水、耐高温等特性。4、封边设备：采用重型双色PUR机械热溶封边。5、封边条：封边条厚度为不低于1.0mm。6、材质选择：实木材质。7、边缘处理：边缘经过圆角处理，无毛刺，表面光滑、耐磨、耐污。 | 5 | 张 | 11000 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 35 | 室内过道展示椅 | 尺寸规格约：400\*410\*840mm面板座面规格约：400\*410mm面板靠背规格约：435\*440mm主要材质：实木。边缘处理：边缘经过圆角处理，无毛刺，表面光滑、耐磨、耐污。颜色：深咖色为主可根据实际情况与功能区域配套，定制化制作。 | 10 | 张 | 4800 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 36 | 不规则展品架 | 定制造型不规格展示架，根据现场实际情况定制1. 材质选择材质：实木。2. 造型设计不规格造型：根据现场实际情况不规格形状的展示架。尺寸定制：根据展示物品的大小和数量，定制合适的尺寸。3、工艺特点整体结构：整体榫卯结构。边缘处理：边缘经过圆角处理，无毛刺，表面光滑、耐磨、耐污。4、油漆处理：采用环保油漆或水性漆进行涂装处理，游离甲醛、苯系物总和含量符合国家标准，供货时提供甲醛检测报告。颜色：可根据实际情况与8个非遗功能区域配套，定制化制作。 | 5 | ㎡ | 3400 | 品牌1：品格品牌2：梅雅居品牌3：昆仑 |
| 37 | 喷墨菲林打印机 | 最大分辨率：5760x1440 dpi 最小墨滴尺寸：1.5微微升打印速度:黑白约2.6ipm, 彩色约2.6ipm（A4，普通模式）\*1黑白约15ppm，彩色约15ppm（A4，经济模式）\*2照片（10x15厘米/4x6英寸）约45秒 （照片默认模式，无边距）\*3外形尺寸约：615\*314\*223mm输出幅面约：297\*420mm | 1 | 台 | 8450 | 品牌1：爱普生型号1：L1800品牌2：奔图型号2：BM4243ADW品牌3：得力型号3：L511WS |
| 38 | 智慧数显屏 | 1、液晶等级：A+晶面板2、液晶尺寸：86英寸3、背光类型：D-LED4、分辨率：≥3840\*21605、显示面积约：1895.2\*1065.8mm（H×V）6、可视角度：89/89/89/897、显示亮度：≥350cd8、颜色数量：1.07B（8-bit）9、对比度：4000:110、反应时间：6MS11、工作频率：60HZ12、系统芯片：高清4K解码芯片13、输入端口：HDMI\*2（最大可支持3路HDMI））14、音频端口：PC Audio Input\*1 Earphone output\*115、媒体端口：USB\*1（可做为升级口使用）16、视频解码：最高支持2160P视频、图片解码播放；17、其他功能：无信号输入自动进入待机模式，支持USB播放视频/图片，支持遥控器操作，播放跟随输入信号源旋转方向18、配备便携式移动支架；19、配备无线投屏器，支持高清/4K画面传输； | 2 | 台 | 42000 | 品牌1：昕昱型号1：WBYX-86品牌2：浩视达型号2：HSD-HY86品牌3：TCL型号3：FPD86E30 |
| **合计金额：**人民币叁拾玖万玖仟贰佰陆拾元整 （¥399,260.00元） |

**二、商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **商务名称** | **商务内容** |
| 1 | 资质要求 | **无**  |
| 2 | 报价要求 | 1.本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护、**三年内质保费用**。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。▲（1）报价明细表**（必须提供）**▲（2）商务、技术响应、偏离情况说明表（**必须提供**）2.报价提供的设备、材料、服务、工艺等，不低于所列参考品牌及型号技术、服务、工艺标准。▲3. 自中标通知书发出之日起3日内签订合同，采购需求及供应商报价文件，作为合同附件。 |
| 3 | 交货（实施）时间、地点 | ▲1.签订合同后30个日历日内必须全部供货并安装调试完毕，逾期交货导致影响项目正常投入使用的，采购人有权终止合同，并上报相关部门处理。 2.交货地点：南宁市内采购人指定地点（不接受快递或物流）。3.交货方式：现场交货。 |
| 4 | 产品要求 | 1.为保障报价软件质量，成交供应商供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺书原件、供货证明原件。否则视为成交供应商违约，采购人将不予以接收、不予以验收，所造成的损失由成交供应商承担。▲2.所有提供的设备均要求是原厂新品、正品,未使用,产品出厂日期至合同签订日，不得超过3个月，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不得少于1年。 |
| 5 | ▲履约保证金 | 1.履约保证金的金额： 成交金额的2%；2.成交供应商应在采购人确认询价结果后3日内，合同签订之前以转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式提交，如果成交供应商在规定的合同签订时间内没有按照询价文件的规定交纳履约保证金，且无正当理由的，将视为放弃成交，成交供应商须承担相应的法律责任。履约期满后十五个工作日内无息退还。3.履约保证金不予退还情况，包括但不限于。（1）成交供应商不按文件要求签订合同的。（2）若验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。（3）成交供应商不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣划全部或相应金额的履约保证金。4.账户信息开户名称：广西经贸职业技术学院；开户银行：中国建设银行南宁青山路支行；银行账号：45001604556050701379； |
| 6 | 付款方式、时间及条件 | 1.合同生效后7日内，采购人支付合同价款的50%作为预付款（在签订合同时，成交供应商应明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）；2.成交供应商按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书；3.成交供应商向采购人开具全额增值税专用发票； ▲4. 票据要求：付款前成交供应商必须按照合同要求提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票，成交供应商未提供发票的，甲方的付款义务顺延，且不承担迟延履行的相关责任。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，成交不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由成交供应商承担。 5.采购人经检查单据合格后支付剩余的50%合同价款。 6.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 |
| 7 | 验收、交付要求： | ▲1.投标人提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。（1）采购人保留对成交供应商供应竞标产品进行全面测试的权利，若测试结果不符合采购文件要求，采购人不予验收通过，无条件退货，并上报采购监督部门，追究相关法律责任，对造成的损失采购人保留索赔的权利。 2.采购的产品需满足的服务、质量、技术规格等要求：使用材料及工艺、线路改造、布线等标准，不低于采购需求约定的标准；保修期自货物安装调试完成，并以双方最终验收合格之日起计算。3.为确保货物质量，为避免虚假响应货物要求，成交供应商供货时需提供产品生产厂家相应的产品检测报告，如不能提供产品检测报告的情况下确认成交，将依法向政采云平台及政府采购管理部门进行举报并予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，政采云全平台各区划联动生效。为保证产品的质量保障和供货渠道，要求成交人供货时提供由竞标产品厂商出具的供货证明及售后服务原件，否则不予验收。 4.故障处理：当系统或设备出现故障时，成交供应商在接到故障通知后30分钟内做出技术支持反应，2小时内赶到现场，到达现场后必须24小时内解决故障。▲5.供货时采购人有权邀请项目其它未成交供应商、第三方检测机构对成交供应商提供本项目中的指定产品进行测试预验收，以确认技术指标和商务条款等是否满足招标文件中的要求以及报价文件中的承诺，若测试结果不能满足，则属于虚假应标，采购单位有权不予以最终验收并有权单方面终止合同，采购单位将上报相关行政监管部门按照有关法律法规文件处理，所造成的后果由成交供应商自行承担。以上邀请第三方检测机构所产生的测试和检验相关费用由成交供应商承担。 |
| 8 | 售后服务要求 | ▲1.采购的产品需满足的服务、质量、技术规格等要求：**保修期自货物安装调试完成，**并以最终验收合格之日起计算； 2.故障响应时间：成交供应商应接到故障通知后在2小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，成交供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作；3.免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员。4.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务；5.每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养；6.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：（1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；（2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（3）必要的保险费用和各项税费；（4）包括安装费用；（5）到现场验收的费用。7.备品备件及耗材等要求：成交供应商应按中标价或优于市场价提供相关配件和服务。8.验收条件及标准：（1）常温0℃－45℃，符合合同要求及国家相关标准；（2）参数配置符合标书要求，无任何变动；（3）成交供应商提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。9.验收方法及方案：由采购人、中标供应商、使用方或采购人聘请的有关技术专家共同现场验收，并由采购人出具验收文书。10.实施和安装要求：成交供应商必须服从甲方现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；▲11.如是外地供应商需提供本地化服务，在采购人所在地提供售后服务机构（提供营业执照证明）、售后服务人员。 |
| 9 | 培训 | 供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在供应商报价中，采购人不再另行支付。 |
| 10 | ▲知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品、服务、推广平台、课程教学设计、制作的课程、微课、PPT文稿及文本、视频、使用的题库，不受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。成交供应商按成交金额的10%赔偿采购人，并支付采购人5万元每次违约金。 |
| 11 | ▲诚信要求 | 如发现竞价供应商在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，将被取消竞价或成交资格。 |
| 12 | ▲节能产品认证 | 属《节能产品政府采购品目清单》范围内的产品，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |
| 13 | ▲环境标志认证 | 属《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。 |
| 14 | 其它 | 1.标注▲的技术要求为实质性技术要求。供应商在报价文件中应就实质性技术要求提供技术支持资料，未提供的将视为未实质性响应该要求。采购方有权不予接受报价，不予验收通过。▲2.根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国反垄断法》，没有正当理由，不得以低于成本的价格销售商品。  |
| 15 | 现场勘察 | 为让供应商充分了解项目的目的、用途、场地条件等，采购人在开标前统一安排一次现场考察，供应商需参加现场考察，现场考察所发生的一切费用均由供应商自行承担。1.考察集中时间：2025年6月13日10:30开始，集中后统一前往。2.现场考察报到地点：广西经贸职业技术学院五合校区(南宁市青秀区上洲路8号)大门口。3.现场考察联系人：黄善华； 联系电话：18677954790。4.现场考察应提供的资料：单位介绍信原件或法人授权委托书原件、本人身份证原件。 |

|  |
| --- |
| 广西经贸职业技术学院（盖章）年 月 日 |

**附件1：**

**报价明细表（必须提供）**

采购项目名称:

采购项目编号:

 金额单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物（服务）名称 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 品牌、型号规格 | 生产厂家及产地 | 单价② | 单项合价（元）③=①×② | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |
| 交付使用时间： |
| 交付使用地点: |

注：

1.供应商的首次报价与最后报价均不能超过采购预算，否则报价无效。

2.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

3.竞价报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

4.自然人参加谈判的无需盖章，需要签字。

5.本表可扩展，并逐页签字及盖公章，否则其报价无效并作无效响应处理。

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

供应商名称（加盖公章）：

日 期： 年 月 日

**附件2：**

**商务、技术响应、偏离情况说明表（必须提供）**

采购项目名称:

采购项目编号:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称  | 采购文件要求 | 报价响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
|  | **商务部分** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | **技术部分** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：1.应写明报价响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2.应对照询价文件 **“采购需求”，逐条说明** 所提供货物和服务已对询价文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，报价供应商必须提供所供设备的具体参数值。**如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价需求文件要求，将导致报价被拒绝。**

3.自然人参加报价的无需盖章，需要签字。

法定代表人或法定代表人授权代表签字:

供应商名称（加盖公章）：

 年 月 日