**广西经贸职业技术学院**

**在线询价采购文件**

**(适用于政府集中采购品目标的采购)**

**组织形式：**政府集中采购 **采购方式：**政府采购云平台（电子卖场）-在线询价

**项目名称：**五合校区公共教室课桌椅采购（三期）项目

**采购预算：**432,656.00元

**说明：**

**1.**采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：工业；

| **序号** | **\*商品名称** | **\*参数** | **\*数量** | **\*单位** | **\*控制总价(元)** | **参考品牌及型号** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双人课桌 | 双人课桌规格约：1220mm（±15mm）×460mm（±10mm）×760mm（±10mm）；  ▲1.桌面板：1220mm（±15mm）×460mm（±10mm）×25mm，桌面四周整体注塑一体成型封边，四周表面边缘倒角处理，采用25mm厚基材、三聚氰胺饰面板。桌面板材须符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。（报价文件中须提供具有国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章。）  2.桌面板：材质环保无异味，面板材质达到 E1级环保要求，桌面注塑封边下沿向内侧倒45度斜角，方便使用。  3.平脚管：每支平脚由2支采用40mm×20mm×1.4mm矩形管焊接组合成型。  ▲4.立脚管：桌子每边脚采用3根立柱设计增加稳定性，前立柱采用60\*86\*1.4mm贝壳管，贝壳管外观不少于4条加强筋，后立柱管采用40mm×20mm×1.4mm矩形管，每两支为一个整体支架即每边脚3根立柱支撑桌面。  贝壳管横截面结构参考图：  WechatIMG32  5.立脚管：管内部台阶设计方便与前挡板和卡槽链接固定，设计美观大方。  ▲6.桌面支撑管：规格约20mm×30mm×1.2mm方管。  7.课斗：采用优质冷拉圆条折弯焊接而成，通过螺钉连接在桌面下方。  ▲8.前档板：采用约1.0mm厚优质冷轧钢板。  9.前档板：厚优质冷轧钢板，经冲孔、折弯而成，通过帆形卡槽螺钉连接在立脚两端与桌面下方。  10.帆形卡槽：钢板分别卡入帆形卡槽内使用自攻钉连接卡槽固定，帆形卡槽使用优质ABS材料一体注塑成型，帆形卡槽总高度为280mm，一侧半包围式贝壳管立柱另一次卡住背板，使桌子整体更加牢固美观时尚。  帆型卡槽结构参考图：  WechatIMG31▲11.脚垫：采用优质聚丙烯塑料整体注塑成型，脚垫分为A、B件扣合在平脚管上，单件规格约为（55/25）mm×52mm×17.5mm，下方带可调平脚垫，当地面不平整时，可调整桌平稳度、推动不会有异响。  ▲12.桌子金属材质须符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》；金属表面热固性粉末须通过HG/T 2006-2022《热围性和热塑性粉末涂料》，外观色泽均匀、无异物、呈松散粉末状，筛余物全部通过。（报价文件中须提供具有国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章。）  参考图样：  3cb70f423e3a0dbf36cdd6feccd0586 | 12 | 张 | 7140 | 品牌1：卡斯杰  品牌2：简约  品牌3：志远 |
| 2 | 三人课桌 | 三人课桌规格约：1820mm（±15mm）×460mm（±10mm）×760mm（±10mm）；  ▲1.桌面板：1820mm（±15mm）×460mm（±10mm）×25mm，桌面四周整体注塑一体成型封边，四周表面边缘倒角处理，采用25mm厚基材、三聚氰胺饰面板。桌面板材须符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。（报价文件中须提供具有国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章。）  2.桌面板：材质环保无异味，面板材质达到 E1级环保要求，桌面注塑封边下沿向内侧倒45度斜角，方便使用。  3.平脚管：每支平脚由2支采用40mm×20mm×1.2mm矩形管焊接组合成型。  ▲4.立脚管：桌子每边脚采用3根立柱设计增加稳定性，前立柱采用60\*86\*1.4mm贝壳管，贝壳管外观不少于4条加强筋，后立柱管采用40mm×20mm×1.4mm矩形管，每两支为一个整体支架即每边脚3根立柱支撑桌面。  贝壳管横截面结构参考图：  WechatIMG32  5.立脚管：管内部台阶设计方便与前挡板和卡槽链接固定，设计美观大方。  ▲6.桌面支撑管：规格约20mm×30mm×1.4mm方管。  7.课斗：采用优质冷拉圆条折弯焊接而成，通过螺钉连接在桌面下方。  ▲8.前档板：采用约1.0mm厚优质冷轧钢板。  10.前档板：厚优质冷轧钢板，经冲孔、折弯而成，通过帆形卡槽螺钉连接在立脚两端与桌面下方。  10.帆形卡槽：钢板分别卡入帆形卡槽内使用自攻钉连接卡槽固定，帆形卡槽使用优质ABS材料一体注塑成型，帆形卡槽总高度为280mm，一侧半包围式贝壳管立柱另一次卡住背板，使桌子整体更加牢固美观时尚。  帆型卡槽结构参考图：  WechatIMG31▲11.脚垫：采用优质聚丙烯塑料整体注塑成型，脚垫分为A、B件扣合在平脚管上，单件规格约为（55/25）mm×52mm×17.5mm，下方带可调平脚垫，当地面不平整时，可调整桌平稳度、推动不会有异响。  ▲12.桌子金属材质须符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》；金属表面热固性粉末须通过HG/T 2006-2022《热围性和热塑性粉末涂料》，外观色泽均匀、无异物、呈松散粉末状，筛余物全部通过。（报价文件中须提供具有国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章。）    参考图样： | 309 | 张 | 257706 | 品牌1：卡斯杰  品牌2：简约  品牌3：志远 |
| 3 | 椅子 | 椅子规格约：440mm（±10mm）×480mm（±10mm）×840mm（±10mm），  ▲1.椅面板：采用全新PP聚丙烯材料注塑成型。  ▲2.椅坐宽440mm（±10mm）、坐深480mm（±10mm）；呈现中心内凹周围上凸贴合人体久坐不疲劳。椅背板：背板宽约420mm、高约360mm；  ▲3.椅架采用优质优质冷轧钢白管钢材，抗拉强度和耐磨性好,四脚钢管采用19mm\*1.5mm圆管，固定椅坐板横杆管材规格约35mm\*16mm\*1.4mm。椅脚符合QB/T 4767-2014：连接用钢构件：材料厚度：≥1.4mm；QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999：乙酸盐雾试验(ASS)法24h，涂层对基体的保护等级10级，涂层本身的耐腐蚀等级10级。（报价文件中须提供具有国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章。）  4.脚套：采用抗老化 PP 工程塑料一次性注塑成型。  5.生产工艺：弯形管均采用全自动弯管机弯管成型，确保弯形尺寸的准确度。焊接采用二氧化碳保护焊，焊接无虚焊、漏焊、气孔等，所有焊渣经专业工具处理干净，保证外观光洁平整。所有钢材表面经过严格的除油-水洗-除锈-水洗-表调-陶化-环氧树脂粉末静电喷塑等处理。  参考样图： | 970 | 张 | 167810 | 品牌1：卡斯杰  品牌2：简约  品牌3：志远 |
| **合计金额：**人民币肆拾叁万贰仟陆佰伍拾陆元整 （¥432,656.00元） | | | | | | |

**二、商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **商务名称** | **商务内容** |
| 1 | 资质要求 | **对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本次采购活动。** |
| 2 | 报价要求 | 1.本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护、五年内质保费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。  ▲（1）报价明细表**（必须提供）**  ▲（2）商务、技术响应、偏离情况说明表（**必须提供**）  2.报价提供的设备、材料、服务、工艺等，不低于所列参考品牌及型号技术、服务、工艺标准。  ▲3. 自成交公告发出之日起10日内签订合同，采购需求及供应商竞价文件，作为合同附件。 |
| 3 | 交货（实施）时间、地点 | ▲1.签订合同后15个日历日内必须全部供货并安装调试完毕，逾期交货导致影响项目正常投入使用的，采购人有权终止合同，并上报相关部门处理。  2.交货地点：南宁市内采购人指定地点（不接受快递或物流）。  3.交货方式：现场交货 |
| 4 | 产品要求 | 1.为保障报价产品质量，成交供应商供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺书原件、供货证明原件。否则视为成交供应商违约，采购人将不予以接收、不予以验收，所造成的损失由成交供应商承担。  ▲2.所有提供的设备均要求是原厂新品、正品,未使用,产品出厂日期至合同签订日，不得超过3个月，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不得少于5年。 |
| 5 | ▲履约保证金 | 1、履约保证金的金额： 成交金额的5%；其中成交供应商为小微企业，为成交金额的2%。  2、成交供应商应在采购人确认询价结果后3日内，合同签订之前以转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式提交，如果成交供应商在规定的合同签订时间内没有按照询价文件的规定交纳履约保证金，且无正当理由的，将视为放弃成交，成交供应商须承担相应的法律责任。履约期满后十五个工作日内无息退还。  3、履约保证金不予退还情况，包括但不限于：  （1）成交供应商不按文件要求签订合同的。  （2）若验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。  （3）成交供应商不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣划全部或相应金额的履约保证金。  4.账户信息  开户名称：广西经贸职业技术学院；  开户银行：中国建设银行南宁青山路支行；  银行账号：45001604556050701379； |
| 6 | 付款方式、时间及条件 | 1．成交供应商按采购合同服务、交货并安装调试完成后或服务完成后，经采购人验收合格；  2．票据要求：付款前成交供应商必须按照合同要求提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。  3．采购人组织验收合格，且票据合格后，15个工作日内支付100%合同价款。  4．本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 |
| 7 | 验收、交付要求： | ▲1.工程使用材料及工艺、线路改造、布线等标准，不低于采购需求约定的标准。  2.项目实施至竣工验收，成交供应商须安排不少于 1 名以上的相关技术人员驻采购单位进行项目实施管理、安装及调试，设备安装与调试过程所需一切工具、仪表等设备或工具以及产生的费用均包含在响应总报价中。  ▲3.供货时采购人有权邀请参加本项目的其他报价人、第三方检测机构对成交供应商提供本项目中的指定产品进行测试预验收，以确认技术指标和商务条款等是否满足招标文件中的要求以及报价文件中的承诺，若测试结果不能满足，则属于虚假应标，采购单位有权不予以最终验收并有权单方面终止合同，采购单位将上报相关行政监管部门按照有关法律法规文件处理，所造成的后果由成交供应商自行承担。以上邀请第三方检测机构所产生的测试和检验相关费用由成交供应商承担。  ▲4.为确保货物质量，为避免虚假响应货物要求，成交供应商供货时需提供产品生产厂家相应的产品检测报告，如不能提供产品检测报告的情况下确认成交，将依法向政采云平台及政府采购管理部门进行举报并予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，政采云全平台各区划联动生效。为保证产品的质量保障和供货渠道，要求成交供应商供货时提供由竞价产品厂商出具的供货证明及售后服务原件，否则不予验收。  5.故障处理：当系统或设备出现故障时，成交供应商在接到故障通知后30分钟内做出技术支持反应，2小时内赶到现场，到达现场后必须24小时内解决故障。 |
| 8 | 售后服务要求 | ▲1.竞价人提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，如有提供虚假材料的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。  （1）采购人保留对成交供应商供应竞价产品进行全面测试的权利，若测试结果不符合采购文件要求，采购人不予验收通过，无条件退货，并上报采购监督部门，追究相关法律责任，对造成的损失采购人保留索赔的权利。  ▲2.采购的产品需满足的服务、质量、技术规格等要求：**保修期自货物安装调试完成，**并以最终验收合格之日起计算；  3.故障响应时间：成交供应商应接到故障通知后在4小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作；  4.免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员。  5.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务；  6.每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养；  7.供应商报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：  （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；  （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；  （3）必要的保险费用和各项税费；  （4）包括安装费用；  （5）到现场验收的费用。  8.备品备件及耗材等要求：成交供应商应按成交价或优于市场价提供相关配件和服务。  9.验收条件及标准：  （1）常温0℃－45℃，符合合同要求及国家相关标准；  （2）参数配置符合标书要求，无任何变动；  （3）成交供应商提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。  10.验收方法及方案：由采购人、成交供应商、使用方或采购人聘请的有关技术专家共同现场验收，并由采购人出具验收文书。  11.实施和安装要求：  （1）成交供应商必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；  ▲12.售后服务，合同签订后一个月内，成交供应商需提供本地化服务，在采购人所在地提供售后服务机构、售后服务人员，成交供应商必须提供本地服务人员名单（以社保名单为准）。 |
| 9 | 培训 | 供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在供应商报价中，采购人不再另行支付。 |
| 10 | ▲知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品、服务、推广平台、课程教学设计、制作的课程、微课、PPT文稿及文本、视频、使用的题库，不受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。成交供应商按成交金额的10%赔偿采购人，并支付采购人5万元每次违约金。 |
| 11 | ▲诚信要求 | 如发现竞价供应商在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，将被取消竞价或成交资格。 |
| 12 | ▲节能产品认证 | 属《节能产品政府采购品目清单》范围内的产品，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |
| 13 | ▲环境标志认证 | 属《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。 |
| 14 | 其它 | 1.标注▲的技术要求为实质性技术要求。供应商在报价文件中应就实质性技术要求提供技术支持资料，未提供的将视为未实质性响应该要求。采购方有权不予接受报价，不予验收通过。  ▲2.根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国反垄断法》，没有正当理由，不得以低于成本的价格销售商品。  ▲3.成交结果公示预成交供货商后5日内，预成交供货商需提供本项目标的三人课桌一张和椅子一张成品样品（样品不接受3D打印）到采购单位指定地点给采购单位确认，需与采购需求参数和应标参数相符。如预成交供货商不提供或提供的样品与采购需求参数和应标参数不相符，采购单位将按无效成交处理，并根据相关规定报相关部门处理。  ▲4.预成交供货商向采购单位提供采购标的样品时，同时提供投标材料中的检测报告复印件的原件备查。 |

|  |
| --- |
| 广西经贸职业技术学院（盖章）  年 月 日 |

**附件1：**

**报价明细表（必须提供）**

采购项目名称:

采购项目编号:

金额单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物（服务）名称 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 品牌、型号规格 | 生产厂家及产地 | 单价② | 单项合价  （元）  ③=①×② | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） | | | | | | | | | |
| 交付使用时间： | | | | | | | | | |
| 交付使用地点: | | | | | | | | | |

注：

1.供应商的首次报价与最后报价均不能超过采购预算，否则报价无效。

2.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

3.竞价报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

4.自然人参加谈判的无需盖章，需要签字。

5.本表可扩展，并逐页签字及盖公章，否则其报价无效并作无效响应处理。

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

供应商名称（加盖公章）：

日 期： 年 月 日

**附件2：**

**商务、技术响应、偏离情况说明表（必须提供）**

采购项目名称:

采购项目编号:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 采购文件要求 | 报价响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
|  | **商务部分** | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | **技术部分** | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：1.应写明报价响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2.应对照询价文件 **“采购需求”，逐条说明** 所提供货物和服务已对询价文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，报价供应商必须提供所供设备的具体参数值。**如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价需求文件要求，将导致报价被拒绝。**

3.自然人参加报价的无需盖章，需要签字。

法定代表人或法定代表人授权代表签字:

供应商名称（加盖公章）：

年 月 日