**广西经贸职业技术学院**

**在线询价采购文件**

**组织形式：**政府集中采购 **采购方式：**政府采购云平台（电子卖场）-在线询价

**项目名称：**五合校区3#、9#39间公共教室建设项目(电脑桌、椅子、讲台)

**采购预算：**532420.00元

| **序号** | **\*商品名称** | **\*参数** | **\*数量** | **\*单位** | **\*控制总价(元)** | **参考品牌及型号** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑桌 | 电脑桌每人位规格约：700mm×550mm×750mm，根据现场尺寸情况，可两人位或三人位 1 张。▲1.采用 25mm 厚实木颗粒刨花板基材、三聚氰胺饰面板，材质环保无异味，面板材质达到 E1 级环保要求。基材实木颗粒刨花板，符合国家强制性标准，刨花板需通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》检测甲醛释放量、静曲强度(Mpa)、含水率(%)、表面胶合强度(Mpa)、表面耐磨、表面耐干热、表面耐污染腐蚀。桌面采用约 2.0mm 厚 PVC 封边，经 200 度高温胶全自动机器直封边。封边胶：需通过HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》检测苯、甲苯+乙苯+二甲苯含量合格检测。 ▲2.钢架：主台脚架采用约 60×15×1.5mm 钢管材质，主脚横梁采用约 50×50×1.5mm 钢管材质，连接横梁采用约 40×25×1.5mm 厚方管，线槽采用约 1.0mm 厚冷轧钢板一次性成形，主台脚均配线槽，每人位配 1 个铁制吊式主机架，主机架配防盗门锁（通开）。▲3.桌子装有防潮可调脚，可调脚通过GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测规格型号：直径24mm×高18mm金属件外观性能要求：电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕；塑料件外观性能要求：应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差；重金属：可溶性铅≦90mg/kg、可溶性镉≦60mg/kg、可溶性铬≦60mg/kg、可溶性汞≦75mg/kg的合格检测。4.生产工艺：弯形管均采用全自动弯管机弯管成型，确保弯形尺寸的准确度。焊接采用二氧化碳保护焊，焊接无虚焊、漏焊、气孔等，所有焊渣经专业工具处理干净，保证外观光洁平整。所有钢材表面经过严格的除油-水洗-除锈-水洗-表调-陶化-环氧树脂粉末静电喷塑等处理。▲5、喷涂要求：塑粉采用优质环保型高附着力的金属表面纳米抗菌热固性粉末，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能。金属表面纳米抗菌静电喷涂膜（喷涂钢板）满足或优于国家标准。参考样图：iwEdAqNqcGcDAQTRBqsF0QUABrCaV5jLNqGn9AZBDs07NlUAB9IATWWNCAAJomltCgAL0gADwII.jpg_720x720q90 | 600 | 人位 | 330000 | 参考品牌1：阳光行动参考品牌2：恒巨参考品牌3：永昶 |
| 2 | 椅子 | 课椅规格约：400mm×410mm×840mm；▲椅面板：面板座面规格约：400mm×410mm,面板靠背规格约 435mm×440mm。材质：采用聚丙烯塑料一次注塑成型，绿色环保，无异味；硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击强。坐板四周弧形，中间低，符合人体工学的弧度，方便纠正学生坐姿，坐感舒适，达到久坐不累的效果。靠背结合人体背部曲面设计，靠感舒适，四周圆弧，圆滑饱满，无菱角.靠背下方带方型孔，即透气又方便学生搬移。同时形成两条加强筋，增加靠背强度。2.椅立脚：约 25mm×1.5mm 圆管。3.座拉换：约 30mm×15mm×1.5mm 矩管。4.脚套：采用抗老化 PP 工程塑料一次性注塑成型。5.生产工艺：弯形管均采用全自动弯管机弯管成型，确保弯形尺寸的准确度。焊接采用二氧化碳保护焊，焊接无虚焊、漏焊、气孔等，所有焊渣经专业工具处理干净，保证外观光洁平整。所有钢材表面经过严格的除油-水洗-除锈-水洗-表调-陶化-环氧树脂粉末静电喷塑等处理。参考样图：iwEcAqNqcGcDAQTRD8AF0QvQBrDExNSf90oEBAZBDrpwTeQAB9IATWWNCAAJomltCgAL0gAX7mU.jpg_720x720q90 | 639 | 张 | 115020 | 参考品牌1：阳光行动参考品牌2：恒巨参考品牌3：永昶 |
| 3 | 讲台 | 多媒体讲台外形尺寸约：1050×780×1000mm；上柜体:长度约 1050mm，宽度约 780，高度约 330mm；下柜体：长度约700mm，宽度约 660mm，高度约 670mm；底座部分：长度约 700mm,宽度约 630mm，高度约 65mm.▲1.柜体层板采用 0.8mm-1.2mm 优质精装冷轧钢板,经数控激光切设备加工而成,表面酸洗、磷化、防腐、防锈、钝化处理后静电喷塑(颜色用户可选定),塑面经久耐用。▲2.讲桌桌面采用平面设计，可以放置 17-24 寸不同品牌的液晶显示器，显示器可以15到60度翻转，翻转部件左、右、后侧有挡板，防止翻转时物品掉进讲台内部。右台面前方可选放多功能接口板等。右前方平面可放笔记本等设备；桌面四周半包围结构，有效防止物品滑落；3.讲桌正前方为中控抽屉，讲桌设置隐藏式抽拉展台抽屉（约长×宽×高：500×500×170 mm）4.讲桌扶手，背板采用高档橡木制成，表面喷高档防滑漆，使用起来光滑度高，桌面颜色为木纹色，使整个讲台看起来美观大方。5.整体冲压成型，整体结构紧凑，空间设计合理；▲6.讲桌下柜前后门均可打开，电脑主机的光驱和 USB 接口设有专门的可开合小门，方便放设备，后方有上下门，便于检修设备，下门冲散热孔，方便散热；整个下柜可作为储物柜使用；7.全部的加工件均采用模具成型，激光切加工而成、配合优良的焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性，保证安装的方便快捷。▲7.喷涂要求：塑粉采用优质环保型高附着力的金属表面纳米抗菌热固性粉末，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能。金属表面纳米抗菌静电喷涂膜（喷涂钢板）满足或优于国家标准。参考样图：iwEdAqNqcGcDAQTRD8AF0QvQBrCWKa-aHzLBPQZBDiZck_kAB9IATWWNCAAJomltCgAL0gAYRh8.jpg_720x720q90 | 38 | 张 | 87400 | 参考品牌1：阳光行动参考品牌2：恒巨参考品牌3：永昶 |
| **合计金额：**人民币伍拾叁万贰仟肆佰贰拾元整 （¥532420.00元） |

**二、商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **商务名称** | **商务内容** |
| 1 | 资质要求 | **无** |
| 2 | 报价要求 | 1.本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。2.报价提供的设备、材料、服务、工艺等，不低于所列参考品牌及型号技术、服务、工艺标准。▲3.采购需求及供应商报价文件，作为合同附件。4.自中标通知书发出之日起5日内签订合同。▲5. 本项目在交付安装过程涉及与广西经贸职业技术学院五合新校区建设项目工程总承包方（中铁建设集团有限公司）的交叉施工、配合施工等工作，供应商投标时应充分考虑，并自行与总承包方协商解决；交付安装、施工配合费、水电费、电梯使用费等相关费用包含在投标报价中，由供应商承担。具体金额由成交供应商与工程总承包方（中铁建设集团有限公司）协商确定; 安全文明施工保证金按合同金额2%，由成交供应商向工程总承包方（中铁建设集团有限公司）缴纳，项目安装完成后，经总承包方检查复核完毕没有问题或者损坏工作修复完毕，由总承包方无息退还。 |
| 3 | 交货（实施）时间、地点 | ▲1.签订合同后15个日历日内必须全部供货并安装调试完毕，逾期交货导致影响项目正常投入使用的，采购人有权终止合同，并上报相关部门处理。 2.交货地点：南宁市内采购人指定地点。3.交货方式：现场交货 |
| 4 | ▲产品要求 | 投标时需提供自2022年1月1日以来国家认可的第三方检测机构出具符合国家标准并合格的“封边胶、刨花板、粉末、金属表面纳米抗菌静电喷涂膜（喷涂钢板）、层板、防潮可调脚”的检测报告扫描件或其他电子文件，并加盖报价人公章，原件备查，且检测报告必须能在全国认证认可信息公共服务平台（http：//cx.cnca.cn）上查询，若存在虚假应标，采购人有权追究其法律责任并向平台或政府采购管理部门举报，违约处理将在政采云全平台各区划联动生效。 |
| 5 | ▲履约保证金 | 1.中标公告发出后5个日历日内，合同签订之前，供应商按合同金额的5%向采购人提交履约保证金(中标供应商为中小微企业的按合同金额的2%提交履约保证金，投标时提供中小企业声明函)，履约保证金在本项目货物履约期满后中标供应商提交退还履约保证金函之日起5个工作日内无息返还。（注：供应商采用转账方式提交履约保证金的，须从供应商基本账户汇出到达指定账户，并持银行转账凭证到采购人财务处开具收据。）2.履约保证金不予退还情况，包括但不限于。（1）供应商不按文件要求签订合同的。（2）若验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。（3）成交供应商不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣划全部或相应金额的履约保证金。3..账户信息开户名称：广西经贸职业技术学院；开户银行：中国建设银行南宁青山路支行；银行账号：45001604556050701379； |
| 6 | 付款方式、时间及条件 | 1．供应商按采购合同服务、交货并安装调试完成后或服务完成后，经采购人验收合格；2．票据要求：付款前成交供应商必须按照合同要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。3．采购人经检查票据合格后，15个工作日内支付100%合同价款。4．本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 |
| 7 | 验收、交付要求： | 1.初步验收：货物运抵采购人指定地点后，采购人对成交供应商提交的货物依据本合同及在线询价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合在线询价文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。如发生所供货物与合同约定不符，采购人有权退货或要求成交供应商进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，成交供应商应承担逾期交货的违约责任。成交供应商应在接到采购人要求后 10 日内予以补救，所产生的费用及法律后果由成交供应商承担。2.最终验收：货物经安装完成且符合技术要求后，采购人进行最终验收。验收时成交供应商必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，采购人签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，成交供应商应当在 10 日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。▲3.供货时提供自2022年1月1日以来国家认可的第三方检测机构出具符合国家标准并合格的“金属表面纳米抗菌静电喷涂膜（喷涂钢板）” 检测报告原件，检测报告包含但不限于以下内容：硬度、干附着力、耐冲击、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.99%、大肠杆菌抗菌率≥99.99%等。“层板”检测报告原件，检测报告包含但不限于以下内容：粗糙度、表面电阻率、抗拉强度、硬度、附着力等；以上检测报告，采购人有权向出具报告或证书的单位进行查验复核，且报告必须能在全国认证认可信息公共服务平台（http：//cx.cnca.cn）上查询，如提供的原件与报价时提供的检测报告复印件不一致，采购人有权取消中标供应商的资格并上报平台或政府采购管理部门；检测报告包含但不限于需求内容，检测报告需是投标人自己送检的合格检测报告，加盖投标人公章，如未提供上述检测报告，则视为货物检测不合格，采购人不予验收。如因此过程耽误交货时间导致采购人不能及时接受货物、安装货物、使用货物造成损失的，中标人承担由此所造成全部损失。 |
| 8 | 售后服务要求 | 1.为确保货物质量，中标人签订合同时必须提供售后服务承诺书原件（加盖公章），如无法提供的，视为虚假应标，取消成交资格。2.项目整体安装完毕，最终验收合格之日起，质保期内所有货物免费上门维修服务、免费更换零部件，更换所用货物不得低于竞标标准。质保期满后，如需更换货物零部件，成交供应商须保证提供优惠价格的配件和服务。3.在质保期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务；投标人应充分考虑供货成本及参数要求再进行报价，如投标人低价恶意竞价、且成交后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足参数要求的，采购人将按虚假竞标处理，并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，通过报备政采云平台及财政厅监管部门，并按规定对投标人公司予以处罚和进行网上通报处理，追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由投标人承担。 |
| 9 | 培训 | 供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。 |
| 10 | ▲知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品、服务、推广平台、课程教学设计、制作的课程、微课、PPT文稿及文本、视频、使用的题库，不受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。成交供应商按成交金额的10%赔偿采购人，并支付采购人5万元每次违约金。 |
| 11 | ▲诚信要求 | 如发现竞价供应商在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，将被取消竞价或成交资格。 |
| 12 | 其它 | 1.标注▲的技术要求为实质性技术要求，供应商必须实质性满足，否则在线询价将视为无效，采购方有权不予接受报价，不予验收通过。▲2.为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国反垄断法》，没有正当理由，不得以低于成本的价格销售商品。 ▲3.成交供应商在收到成交结果通知之日起5个工作日内必须向采购人提供询价货物的以下纸质资料及产品样品：（1）商标注册证复印件及商品合格证，并加盖厂家公章。（2）产品样品：电脑桌一张。（3）本项目采购任务急，现特向潜在供应商作出相关提醒：供应商存在不按要求竞标、不按要求提供审查资料、货物样品或资料、产品样品审查不合格、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为的， 采购人有权向成交供应商追偿其所造成的损失。4.投标人在响应文件中需提供品牌授权委托书（加盖投标人公章），并按响应文件中的品牌型号供货，供货时提供和响应文件一致的品牌授权书原件核查。 |

**附件1：**

**报价明细表（必须提供）**

采购项目名称:

采购项目编号:

 金额单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物(服务)名称 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 品牌、型号规格 | 生产厂家及产地 | 单价② | 单项合价（元）③=①×② | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |
| 交付使用时间： |
| 交付使用地点: |

注：

1.供应商的首次报价与最后报价均不能超过采购预算，否则报价无效。

2.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

3.竞标报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

4. 自然人参加谈判的无需盖章，需要签字。

5.本表可扩展，并逐页签字及盖章，否则其报价无效并作无效响应处理。

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

供应商名称（公章）：

日 期：： 年 月 日

**附件2：**

**商务、技术响应、偏离情况说明表（必须提供）**

采购项目名称:

采购项目编号:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称  | 采购文件要求 | 报价响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
|  | **商务部分** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | **技术部分** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：1、应写明报价响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2、应对照询价文件 **“采购需求”，逐条说明** 所提供货物和服务已对询价文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，报价供应商必须提供所供设备的具体参数值。**如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价需求文件要求，将导致报价被拒绝。**

3、自然人参加报价的无需盖章，需要签字。

法定代表人或法定代表人授权代表签字（或盖章）:

 年 月 日