**广西经贸职业技术学院**

**反向竞价采购文件**

**(适用于政府集中采购品目内货物采购)**

**组织形式：**政府集中采购 **采购方式：**政府采购云平台（电子卖场）-反向竞价

**项目名称：** 产教融合实践中心烹饪设备采购项目

**采购预算：** 348883.00元

**说明：**

**1.**采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：（2）工业；

**一、采购需求**

**（一）货物类**

| **序号** | **品牌** | **型号** | **商品名称** | **主要功能（技术）参数** | **数量** | **单位** | **单价(元)** | **总价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小江哥 | 定制 | 不锈钢工作台 | 1.规格：1800\*800\*800(mm)±10%2.整体采用304#不锈钢制作，台面厚度1.5mm3.台面用18mm高密度木板加固，附表面贴塑4.不锈钢轴承式吊顶双趟门5.趟门路轨设闭门式沉坑6.中层板，层板用全不锈钢码槽加硬7.带可调不锈钢子弹脚 | 12 |  | 4500.00 | 54,000.00 |
| 2 | 小江哥 | 定制 | 不锈钢工作台 | 1.规格：1800\*800\*800(mm)±10%2.整体采用304#不锈钢制作，台面厚度1.5mm3.台面用18mm高密度木板加固，附表面贴塑4.不锈钢轴承式吊顶双趟门5.趟门路轨设闭门式沉坑6.中层板，层板用全不锈钢码槽加硬7.带可调不锈钢子弹脚 | 14 |  | 4500.00  | 63,000.00  |
| 3 | 小江哥 | 定制 | 双层工作台 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm；2、立柱采用φ38mm，1.0mm厚不锈钢圆管；3、配不锈钢可调子弹脚；4、尺寸：1800\*800\*800；（±10%） | 6 |  | 3,260.00  | 19,560.00  |
| 4 | 小江哥 | 定制 | 大单星盆水池 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚≥1.5mm；2、星盆斗厚≥1.0mm，星盆斗尺寸：800\*500\*280mm（±10%），配置提篮式不锈钢下水器；3、立柱采用38\*38，≥1.0mm方通，配不锈钢可调子弹脚；4、横撑采用25\*25，≥1.0mm方通5、尺寸：1000\*700\*800+150（±10%）6、星盆水池下面增加水龙头和水管，用于洗地； | 2 |  | 2,737.00  | 5,474.00  |
| 5 | 小江哥 | 定制 | 双层工作台带靠背 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作；2、台面厚度≥1.5mm，用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；3、下层板厚度≥1.0mm4、脚管采用38\*38，≥1.0mm厚不锈钢方管；5、配不锈钢可调子弹脚；6、尺寸：1500\*700\*800+150（±10%） | 1 |  | 2,737.00  | 2,737.00  |
| 6 | 小江哥 | 定制 | 双星盆水池 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚≥1.5mm；2、星盆斗厚≥1.0mm，星盆斗尺寸：500\*500\*280mm（±10%），配置提篮式不锈钢下水器；3、立柱采用38\*38，≥1.0mm方通，配不锈钢可调子弹脚；4、横撑采用25\*25，≥1.0mm方通5、尺寸：1200\*700\*800+150（±10%） | 1 |  | 2,737.00  | 2,737.00  |
| 7 | 小江哥 | 定制 | 简易工作台带抽屉 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作；2、台面厚度≥1.5mm，用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；3、抽屉板厚度≥1.0mm；4、脚管采用38\*38，≥1.0mm厚不锈钢方管；5、配不锈钢可调子弹脚。6、尺寸：1500\*800\*800+150（±10%） | 1 |  | 3,564.00  | 3,564.00  |
| 8 | 小江哥 | 定制 | 四层平板货架 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度≥1.0mm；2、立柱采用38\*38，≥1.0mm厚不锈钢方管；3、配不锈钢可调子弹脚。4、尺寸：1500\*500\*1550（±10%） | 2 |  | 2,737.00  | 5,474.00  |
| 9 | 小江哥 | 定制 | 四门工作柜 | 1、整体采用304不锈钢制作；2、柜身厚度≥1.0mm；3、下层、侧板板厚度≥1.0mm,并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；4、配置不锈钢可调子弹脚。 5、外置挂锁，内置≥5个活动层板可随意调节高度6、1200\*500\*1800（±10%）； | 16 |  | 5,900.00  | 94,400.00  |
| 10 | 小江哥 | 定制 | 西式示范操作台 | 尺寸：4800\*900\*700mm，不锈钢本色1.不锈钢台面，4800\*900mm，1张，优质304不锈钢板材制作，厚度3.0mm，手工乱纹处理2.燃气四头炉连下电焗炉，800\*900mm，1台①底部电力焗炉，焗炉90°开门，内置高密度保温隔热材料，特制的子母门，有效防止热量流失；配有超温安全保护装置，控制温度100℃~300℃3.电力2/3平1/3坑扒炉，800\*900mm，1台①扒板为20mm厚度食品级合金钢材；配2组温度控制器（温度范围：100℃~292℃）、超温安全保护装置（360℃），分组控制；4.柜身，4800\*900\*70mm，1组①优质304不锈钢板材制作，柜身1.2mm，门1.0mm，双层自吸式静音处理，不锈钢折弯拉手②柜体内HR圆弧内仓，无卫生死角5.防水插座：2个，10A防水插座，嵌入式安装，供小型手持工具使用6.嵌入式星盆，配豪华双温摇摆龙头7.机电柜，1组，电器采用优质元器件，设备线路出厂前接驳到位，建议现场预留2根主电缆8.设备无脚，放置土建地台上 | 1 |  | 85,000.00  | 85,000.00  |
| 11 | 小江哥 | 定制 | 掩门工作柜1 | 1、整体采用SUS304不锈钢制作；2、台面厚度≥1.5mm，用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；3、柜身采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；4、加强筋厚度≥1.0mm；5、掩门为双层结构。6、无脚放置地台上7、规格：1500\*800\*650mm（±10%） | 2 |  | 5,658.00  | 11,316.00  |
| 12 | HEC | 定制 | 复底铝制雪平锅 | 410mm\*223mm \*85mm，柄长260mm， | 25 |  | 64.84  | 1,621.00  |
| **合计金额：人民币叁拾肆万捌仟捌佰捌拾叁元整 （￥348883.00元）** |

**二、商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **商务名称** | **商务内容** |
| 1 | ▲**资质要求** | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； |
| 2 | 报价要求 | 报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、安装、调试、各种附材、培训、售后服务、税费及其他所有可能发生的一切费用，采购人不再支付任何费用。▲（1）首轮报价报价明细表（必须提供）▲（2）商务、技术响应、偏离情况说明表（必须提供） |
| 3 | 合同签订 | 1. 合同签订：成交公告发布**后7个日历**日内。▲（1）报价明细表，按最终竞价结果，等比例调整单价**（必须提供）**2. 采购需求及成交供应商报价文件，作为合同附件。 |
| 4 | 供货时间、服务期限及服务地点 | 签订合同之日起**30个日历**日内供货、安装完毕。2.广西南宁市内（采购人指定地点）（不接受快递或物流） |
| 5 | 质保服务期、服务成果保障响应时间要求 | 成交供应商提供原厂三年免费升级和原厂保修服务，属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。须免费提供软件制造商授权的技术人员现场安装调试和使用方法培训。在接到用户技术服务要求后，2个小时内做出响应，如需进行上门服务，24小时内派技术人员到达现场服务。 |
| 6 | 产品要求 | **1.为保障供货质量，成交供应商供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺书原件、供货证明原件。**否则视为成交人违约，采购人将不予以接收、不予以验收，所造成的损失由成交供应商承担。▲2.**所有提供的设备均要求是原厂新品、正品、未使用,产品出厂日期至合同签订日，不得超过3个月，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不得少于1年，** |
| ▲7 | 履约保证金 | 1.成交金额的5% ，成交供应商在确认采购结果后3个日历日内，在合同签订前以转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式提交。无正当理由，且未提交的，将视为放弃成交，成交供应商须承担相应的法律责任。2.项目验收合格后，质量保证期过后，成交供应商向采购人递交履约保证金退付申请及验收合单，经采购人核对合格，五个工作日内无息返还。若验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。3.履约保证金的形式：成交供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。开户名称：广西经贸职业技术学院；开户银行：中国建设银行南宁青山路支行；银行账号：45001604556050701379；4.履约保证金不予退还情况，包括但不限于。（1）成交供应商不按文件要求签订合同的。（2）若验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。（3）成交供应商不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣划全部或相应金额的履约保证金。 |
| 8 | 付款方式 | 1. 合同生效且成交供应商提供工作计划方案后15日内，采购人支付合同价款的30%作为预付款；（在签订合同时，成交供应商应明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）；2. 成交供应商按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书；3. 成交供应商向采购人开具全额发票； ▲4. 票据要求：付款前成交供应商必须按照合同要求提供真实、有效、合法的正式发票，成交供应商未提供发票的，采购人的付款义务顺延，且不承担迟延履行的相关责任。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，成交供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由成交供应商承担。 5. 经采购人组织验收合格，单据完整后支付剩余的70%合同价款。 6. 本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 |
| 9 | 诚信要求▲ | 如发现竞价供应商在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，将被取消竞价或成交资格。 |
| 10 | 培训 | 成交供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在报价中，采购人不再另行支付。 |
| 11 | 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |
| 12 | 验收、售后服务要求 | ▲1.报价人提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，如有提供虚假材料谋取项目成交的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。（1）采购人保留对成交供应商供应产品进行全面测试的权利，若测试结果不符合采购文件要求，采购人不予验收通过，无条件退货，并上报采购监督部门，追究相关法律责任，对造成的损失采购人保留索赔的权利。 ▲2.采购的产品需满足的服务、质量、技术规格等要求：使用材料及工艺、线路改造、布线等标准，不低于采购需求约定的标准；保修期自货物安装调试完成，并以双方最终验收合格之日起计算。3.故障响应时间：成交供应商应接到故障通知后30分钟内做出技术支持反应，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，成交供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作；4.免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员。5.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务；6.每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养；7.供应商报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：（1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；（2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（3）必要的保险费用和各项税费；（4）包括安装费用；（5）到现场验收的费用。8.备品备件及耗材等要求：成交供应商应按成交价或优于市场价提供相关配件和服务。9.验收条件及标准：（1）常温0℃－45℃，符合合同要求及国家相关标准；（2）参数配置符合标书要求，无任何变动；（3）成交供应商提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。10.验收方法及方案：由采购人、成交供应商、使用方或采购人聘请的有关技术专家共同现场验收，采购人出具验收文书。▲（1）本项目室内装饰装修部分(如有)，**工作量计算规则，天棚按水平投影面积计算、墙面按垂直投影面积计算、圆柱按展开投影面积计算；**其它未列示部分，按此规则计算。示例：A房间室内面积160平米，吊顶展开面积225平米，工作量计算，按室内面积160平米计算。11.实施和安装要求：（1）成交供应商必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； |
| 13 | ▲节能产品认证 | 属《节能产品政府采购品目清单》范围内的产品，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |
| 14 | ▲环境标志认证 | 属《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。 |
| 15 | 其它 | 1、标注▲的技术要求为实质性技术要求。供应商在报价文件中应就实质性技术要求提供技术支持资料，未提供的将视为未实质性响应该要求。采购方有权不予接受报价，不予验收通过。▲2、根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国反垄断法》，没有正当理由，不得以低于成本的价格销售商品。 若成交供应商的报价低于项目预算的80%，签订项目合同时采购人有权要求成交供应商提交预算金额减去成交金额的差价作为项目履约保证金（只接受现金方式，不接受任何形式的保函），质保期满后如无质量问题且所投软硬件产品完全满足招标文件要求，采购人将无息退还；采购人有权要求成交供应商提供成交产品进行测试，并核实技术性能是否与采购需求文件一致，若经国家认可的第三方检测机构，检测结果与采购需求文件描述不一致，则视为虚假应标，采购人将报政府采购管理部门，并没收成交供应商的履约保证金并终止合同。 |

**附件1：**

**报价明细表（必须提供）**

采购项目名称:

采购项目编号:

 金额单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物（服务）名称 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 品牌、型号规格 | 生产厂家及产地 | 单价② | 单项合价（元）③=①×② | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |
| 交付使用时间： |
| 交付使用地点: |

注：

1.供应商的首次报价与最后报价均不能超过采购预算，否则报价无效。

2.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

3.竞标报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

4.自然人参加谈判的无需盖章，需要签字。

5.本表可扩展，并逐页签字及盖公章，否则其报价无效并作无效响应处理。

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

供应商名称（加盖公章）：

日 期：： 年 月 日

**附件2：**

**商务、技术响应、偏离情况说明表（必须提供）**

采购项目名称:

采购项目编号:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称  | 采购文件要求 | 报价响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
|  | **商务部分** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | **技术部分** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：1.应写明报价响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2.应对照竞价文件 **“采购需求”，逐条说明** 所提供货物和服务已对询价文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。对有具体参数要求的指标，报价供应商必须提供所供产品的具体参数值。**如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价需求文件要求，将导致报价被拒绝。**

3.自然人参加报价的无需盖章，需要签字。

法定代表人或法定代表人授权代表签字:

供应商名称（加盖公章）：

 年 月 日