**广西经贸职业技术学院**

**在线询价采购文件**

**(适用于政府集中采购品目标的采购)**

**组织形式：**政府集中采购 **采购方式：**政府采购云平台（电子卖场）-在线询价

**项目名称：**产教融合实践中心烹饪设备采购项目

**采购预算：** 348883.00元

**说明：**

**1.**采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：（2）工业；

**一、采购需求**

| **序号** | **\*商品名称** | **\*参数** | **\*数量** | **\*单位** | **\*控制最高单价(元)** | **参考品牌及型号** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢工作台1 | 1.规格：1800\*800\*800(mm)±10%2.整体采用304不锈钢制作，台面厚度≥1.5mm3.台面用≥18mm高密度木板加固，附表面贴塑4.不锈钢轴承式吊顶双趟门5.趟门路轨设闭门式沉坑6.中层板，层板用全不锈钢码槽加硬7.带可调不锈钢子弹脚 | 12 | 台 | 4500.00 |  |
| 2 | 不锈钢工作台2 | 1.规格：1800\*800\*800(mm)±10%2.整体采用304不锈钢制作，台面厚度≥1.5mm3.台面用≥18mm高密度木板加固，附表面贴塑4.不锈钢轴承式吊顶双趟门5.趟门路轨设闭门式沉坑6.中层板，层板用全不锈钢码槽加硬7.带可调不锈钢子弹脚 | 14 | 台 | 4500.00  |  |
| 3 | 双层工作台 | 1、整体采用304不锈钢制作，平板厚度≥1.0mm；2、立柱采用φ38mm，≥1.0mm厚不锈钢圆管；3、配不锈钢可调子弹脚；4、尺寸：1800\*800\*800（±10%）； | 6 | 台 | 3,260.00  |  |
| 4 | 大单星盆水池 | 1、整体采用304不锈钢制作，台面厚≥1.5mm；2、星盆斗厚≥1.0mm，星盆斗尺寸：800\*500\*280mm（±10%），配置提篮式不锈钢下水器；3、立柱采用38\*38，≥1.0mm方通，配不锈钢可调子弹脚；4、横撑采用25\*25，≥1.0mm方通5、尺寸：1000\*700\*800+150（±10%）6、星盆水池下面增加水龙头和水管，用于洗地； | 2 | 个 | 2,737.00  |  |
| 5 | 双层工作台带靠背 | 1、整体采用304不锈钢制作；2、台面厚度≥1.5mm，用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；3、下层板厚度≥1.0mm；4、脚管采用38\*38，≥1.0mm厚不锈钢方管；5、配不锈钢可调子弹脚；6、尺寸：1500\*700\*800+150（±10%）； | 1 | 个 | 2,737.00  |  |
| 6 | 双星盆水池 | 1、整体采用304不锈钢制作，台面厚≥1.5mm；2、星盆斗厚≥1.0mm，星盆斗尺寸：500\*500\*280mm（±10%），配置提篮式不锈钢下水器；3、立柱采用38\*38，≥1.0mm方通，配不锈钢可调子弹脚；4、横撑采用25\*25，≥1.0mm方通；5、尺寸：1200\*700\*800+150（±10%）； | 1 | 个 | 2,737.00  |  |
| 7 | 简易工作台带抽屉 | 1、整体采用304不锈钢制作；2、台面厚度≥1.5mm，用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；3、抽屉板厚度≥1.0mm；4、脚管采用38\*38，≥1.0mm厚不锈钢方管；5、配不锈钢可调子弹脚；6、尺寸：1500\*800\*800+150（±10%）； | 1 | 台 | 3,564.00  |  |
| 8 | 四层平板货架 | 1、整体采用304不锈钢制作，平板厚度≥1.0mm；2、立柱采用≥38mm\*38mm，≥1.0mm厚不锈钢方管；3、配不锈钢可调子弹脚；4、尺寸：1500\*500\*1550（±10%）； | 2 | 个 | 2,737.00  |  |
| 9 | 四门工作柜 | 1、整体采用304不锈钢制作；2、柜身厚度≥1.0mm；3、下层、侧板板厚度≥1.0mm,并用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；4、配置不锈钢可调子弹脚；5、外置挂锁，内置≥5个活动层板可随意调节高度；6、1200\*500\*1800（±10%）； | 16 | 个 | 5,900.00  |  |
| 10 | 西式示范操作台 | 尺寸：4800\*900\*700mm（±10%），不锈钢本色1.不锈钢台面，4800\*900mm（±10%），1张①要求采用优质304不锈钢板材制作；②要求板材厚度≥2.0mm：③台面整体无焊接拼缝；④台面手工乱纹处理工艺，降低后期划痕可见度；⑤四周圆弧角处理工艺，转角过度自然光滑，避免撞伤安全事故发生；2.台上智慧评价终端①要求操作台配置台上支架，实现智慧评价终端的稳定安装和灵活操作；②要求智慧评价终端内置评分评价软件，支持对教师西式示范操作进行评分；▲③要求内置评分评价软件支持课程和直播两种类型进行快速开课和发布评分，支持选择评分对象、班级、评分规则、评分截止时间、作品上传截止时间等；评分规则支持选择自评、师评、百分制、权重和去掉最高分、最低分等配置；**报价时须提供软件功能截图加盖供应商公章；**▲④要求内置评分评价软件支持选择评分模型，自动显示具体评分指标，以树状进行显示多层评分指标，包括评分指标名称、分值、类型和参考标准等选项，以及显示评分总分和通过分数；报价时须提供软件功能截图加盖供应商公章； ▲⑤要求内置评分评价软件评分可以通过输入、拖拉、点选三种评分方式进行评分；**报价时须提供软件功能截图加盖供应商公章；**▲⑥要求内置评分评价软件支持评分过程中滚动显示评分指标，并实时显示当前评分汇总分数；**报价时须提供软件功能截图加盖供应商公章；**⑦要求内置评分评价软件支持对评分结果进行二次修改；3.燃气四头炉连下电焗炉，800\*900mm（±10%），1台①底部电力焗炉，焗炉90°开门；②要求内置高密度保温隔热材料；③要求采用特制的子母门，可有效防止热量流失；④要求配有超温安全保护装置，控制温度100℃~300℃；4.电力2/3平1/3坑扒炉，800\*900mm（±10%），1台①扒板为≥20mm厚度食品级合金钢材；②配2组温度控制器（温度范围：100℃~292℃）；③配超温安全保护装置（360℃），分组控制；5.柜身，4800\*900\*70mm（±10%），1组；①要求采用优质304不锈钢板材制作；②柜身≥1.2mm，门≥1.0mm；③柜门双层自吸式静音处理，不锈钢折弯拉手；④柜体内HR圆弧内仓，无卫生死角；6.防水插座：≥2个；①要求为10A防水插座；②要求嵌入式安装；③要求插座可供小型手持工具使用；7.嵌入式星盆，配豪华双温摇摆龙头；8.机电柜，1组，电器采用优质元器件，设备线路出厂前接驳到位，现场预留2根主电缆；9.设备无脚，放置土建地台上； | 1 | 台 | 85,000.00  |  |
| 11 | 掩门工作柜1 | 1、整体采用304不锈钢制作；2、台面厚度≥1.5mm，用≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；3、柜身采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；4、加强筋厚度≥1.0mm；5、掩门为双层结构；6、无脚放置地台上；7、规格：1500\*800\*650mm（±10%）； | 2 | 个 | 5,658.00  |  |
| 12 | 复底铝制雪平锅 | 1、要求材质采用优质耐酸铝材，一体成型重力压铸；2、尺寸：锅直径≥220mm，锅深度≥85mm；3、要求采用实木隔热防烫手柄，柄长≥170mm； | 25 | 个 | 64.84  |  |
| **合计金额：人民币叁拾肆万捌仟捌佰捌拾叁元整 （￥348883.00元）** |

**二、商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **商务名称** | **商务内容** |
| 1 | ▲资质要求 | （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；1.供应商依法缴纳税收的相关材料（近六个月内任意一个月的依法缴纳税收的凭据复印件；无纳税记录的，应提供税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》 等证明文件。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（**必须提供，否则竞价无效**）2.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[近六个月内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；无缴费记录的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（**必须提供，否则竞价无效**）3.供应商2023或2024年度财务状况报告复印件[供应商是法人的，应提供财务报表（至少包括：资产负债表、利润表、现金流量表）或银行出具的资信证明；（**必须提供，否则竞价无效**） |
| 2 | 报价要求 | 1.报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、安装、调试、各种附材、培训、售后服务、税费及其他所有可能发生的一切费用，采购人不再支付任何费用。▲（1）首轮报价报价明细表（必须提供）▲（2）商务、技术响应、偏离情况说明表（必须提供）▲2. 自成交公告发出之日起5工作日内签订合同，采购需求及供应商报价文件，作为合同附件。 |
| 3 | 交货（实施）时间、地点 | ▲1.签订合同后30个工作日内必须全部供货并安装调试完毕，逾期交货导致影响项目正常投入使用的，采购人有权终止合同，并上报相关部门处理。2.交货地点：南宁市内采购人指定地点（不接受快递或物流）。3.交货方式：现场交货。 |
| 4 | 产品要求 | **▲1.为保障供货质量，要求供应商供货时提供生产厂家针对此项目的出具的授权书、售后服务承诺书，授权书和售后服务承诺书须加盖生产厂家公章。**▲2.所有提供的设备均要求是原厂新品、正品、未使用,产品出厂日期至合同签订日，不得超过3个月，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期1年。▲**3.为保障供货质量及供应商的履约能力，要求供应商竞价时至少提供1份同类产品业绩证明材料；业绩证明材料包含：项目合同复印件、验收报告复印件。**（**必须提供，否则竞价无效**） |
| 5 | ▲履约保证金 | 1.履约保证金的金额：成交金额的5% ，成交供应商在确认采购结果后3个日历日内，在合同签订前以转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式提交。无正当理由，且未提交的，将视为放弃成交，成交供应商须承担相应的法律责任。2.项目验收合格后，质量保证期过后，成交供应商向采购人递交履约保证金退付申请及验收合单，经采购人核对合格，五个工作日内无息返还。若验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。3.履约保证金的形式：成交供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。开户名称：广西经贸职业技术学院；开户银行：中国建设银行南宁青山路支行；银行账号：45001604556050701379；4.履约保证金不予退还情况，包括但不限于。（1）成交供应商不按文件要求签订合同的。（2）若验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。（3）成交供应商不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣划全部或相应金额的履约保证金。 |
| 6 | 付款方式、时间及条件 | 1. 合同生效且成交供应商提供工作计划方案后15日内，采购人支付合同价款的30%作为预付款；（在签订合同时，成交供应商应明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）；2. 成交供应商按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书；3. 成交供应商向采购人开具全额发票； ▲4. 票据要求：付款前成交供应商必须按照合同要求提供真实、有效、合法的正式发票，成交供应商未提供发票的，采购人的付款义务顺延，且不承担迟延履行的相关责任。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，成交供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由成交供应商承担。 5. 经采购人组织验收合格，单据完整后支付剩余的70%合同价款。 6. 本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 |
| 7 | 验收、交付要求 | 1.▲工程使用材料及工艺、线路改造、布线等标准，不低于采购需求约定的标准。示例：A房间室内面积160平米，吊顶展开面积225平米，工作量计算，按室内面积160平米计算。2.▲隐蔽工程、布线等，施工过程，必须有采购人代表现场签字确认。3.项目实施至竣工验收，成交供应商须安排不少于 1 名以上的相关技术人员驻采购单位进行项目实施管理、安装及调试，设备安装与调试过程所需一切工具、仪表等设备或工具以及产生的费用均包含在响应总报价中。 ▲4.供货时采购人有权邀请第三方检测机构对成交供应商提供本项目中的指定产品进行测试预验收，以确认技术指标和商务条款等是否满足招标文件中的要求以及投标文件中的承诺，若测试结果不能满足，则属于虚假应标，采购单位有权不予以最终验收并有权单方面终止合同，采购单位将上报相关行政监管部门按照有关法律法规文件处理，所造成的后果由成交供应商自行承担。以上邀请第三方检测机构所产生的测试和检验相关费用由成交供应商承担。 ▲5.为确保货物质量，为避免虚假响应货物要求，成交供应商供货时需提供产品生产厂家相应的产品检测报告，如不能提供产品检测报告的情况下确认成交，将依法向政采云平台及政府采购管理部门进行举报并予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，政采云全平台各区划联动生效。为保证产品的质量保障和供货渠道，要求成交人供货时提供由竞标产品厂商出具的供货证明及售后服务原件，否则不予验收。 |
| 8 | 售后服务要求 | ▲1.报价人提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，如有提供虚假材料谋取成交的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。（1）采购人保留对成交供应商供应竞标产品进行全面测试的权利，若测试结果不符合采购文件要求，采购人不予验收通过，无条件退货，并上报采购监督部门，追究相关法律责任，对造成的损失采购人保留索赔的权利。 ▲2.采购的产品需满足的服务、质量、技术规格等要求：**保修期自货物安装调试完成起1年，**并以最终验收合格之日起计算； 3.故障响应时间：成交供应商应接到故障通知后在4小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作；4.免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员。5.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务；6.每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养；7.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：（1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；（2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（3）必要的保险费用和各项税费；（4）包括安装费用；（5）到现场验收的费用。8.备品备件及耗材等要求：成交供应商应按成交价或优于市场价提供相关配件和服务。9.验收条件及标准：（1）常温0℃－45℃，符合合同要求及国家相关标准；（2）参数配置符合标书要求，无任何变动；（3）成交供应商提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。10.验收方法及方案：由采购人、成交供应商、使用方或采购人聘请的有关技术专家共同现场验收，并由采购人出具验收文书。11.实施和安装要求：（1）成交供应商必须服从甲方现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；▲12.售后服务，合同签订后一个月内，成交供应商需提供本地化服务，在采购人所在地提供售后服务机构、售后服务人员，成交供应商必须提供服务人员名单。 |
| 9 | 培训 | 供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。 |
| 10 | ▲知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |
| 11 | ▲诚信要求 | 如发现竞价供应商在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，将被取消竞价或成交资格。 |
| 12 | ▲节能产品认证 | 属《节能产品政府采购品目清单》范围内的产品，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |
| 13 | ▲环境标志认证 | 属《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。 |
| 14 | 其它 | 1.标注▲的技术要求为实质性技术要求。供应商在报价文件中应就实质性技术要求提供技术支持资料，未提供的将视为未实质性响应该要求。采购方有权不予接受报价，不予验收通过。▲2.根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国反垄断法》，没有正当理由，不得以低于成本的价格销售商品。  |

**附件1：**

**报价明细表（必须提供）**

采购项目名称:

采购项目编号:

 金额单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物（服务）名称 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 品牌、型号规格 | 生产厂家及产地 | 单价② | 单项合价（元）③=①×② | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |
| 交付使用时间： |
| 交付使用地点: |

注：

1.供应商的首次报价与最后报价均不能超过采购预算，否则报价无效。

2.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

3.竞标报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

4.自然人参加谈判的无需盖章，需要签字。

5.本表可扩展，并逐页签字及盖公章，否则其报价无效并作无效响应处理。

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

供应商名称（加盖公章）：

日 期：： 年 月 日

**附件2：**

**商务、技术响应、偏离情况说明表（必须提供）**

采购项目名称:

采购项目编号:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称  | 采购文件要求 | 报价响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
|  | **商务部分** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | **技术部分** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：1.应写明报价响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2.应对照询价文件 **“采购需求”，逐条说明** 所提供货物和服务已对询价文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，报价供应商必须提供所供设备的具体参数值。**如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价需求文件要求，将导致报价被拒绝。**

3.自然人参加报价的无需盖章，需要签字。

法定代表人或法定代表人授权代表签字:

供应商名称（加盖公章）：

 年 月 日