广西骨伤医院空调项目招标采购需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **名称：** | 广西骨伤医院空调招标项目 | | |
| **规 格：** | 以实际需求为准 | **数 量：** | 15台 |
| **预算（元）：** | 102200.00元 | **经费来源：** | 自有资金 |
| **技术参数** | **一、项目内容：**  1、项目预算：102200.00元  （1）1.5匹冷暖变频壁挂8台（3200.00元/台）；  （2）2匹冷暖变频壁挂式1台（5000.00元/台）；  （3）2匹冷暖变频天井式3台（9800.00元/台）；  （4）3匹冷暖变频天井式3台（11400.00元/台）。  2、本次空调采购安装项目位于广西骨伤医院1楼。  3、空调工程施工主要内容包括：空调设备、铜管、铁架、打孔、高空安装等。  4、免费送货上门，免费提供完善的设备使用、操作培训，为保证使用人员正常操作设备的各种功能，对甲方相关人员进行必要的培训。  5、交付期：自合同签订之日起8个日历日内竣工。  **二、采购参数**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **货物名称** | **数量** | **参数要求** | | 1.5匹冷暖变频壁挂式 | 8台 | 技术参数 | | ①定频/变频：变频 | | ②APF：≥5.26 | | ③冷媒:R32 | | ④能效等级:1级 | | ★⑤制冷量:≥3500W | | ★⑥制冷功率:≤810W | | ★⑦制热量:≥5010W | | ★⑧制热功率:≤1252W | | ★⑨室内机噪音:≤36（高风）dB(A），室外机噪音:≤51dB(A） | | ★⑩循环风量:≥640m³/h | | ⑪电源:220V ～ 50Hz | | ★⑫电辅加热功率：≥970W | | ⑬带来电断电记忆功能 | | ⑭标准配置：室内机1台、室外机1台、遥控器1个、胶泥1块、墙孔套1个、保修卡1份、说明书1份、合格证1份。 | |  |  | 技术参数 | | ①定频/变频：变频 | | ②APF：≥4.81 | | ③冷媒:R32 | | ④能效等级:1级 | | 2.0匹冷暖变频壁挂式 | 1台 | ★⑤制冷量:≥5030W | | ★⑥制冷功率:≤1260W | | ★⑦制热量:≥7210W | | ★⑧制热功率:≤1980W | | ★⑨室内机噪音:≤40.5（高风）dB(A），室外机噪音:≤53dB(A） | | ★⑩循环风量:≥890m³/h | | ⑪电源:220V ～ 50Hz | | ★⑫电辅加热功率：≥1200W | | ⑬带来电断电记忆功能 | | ⑭标准配置：室内机1台、室外机1台、遥控器1个、胶泥1块、墙孔套1个、保修卡1份、说明书1份、合格证1份。 | | 2匹冷暖天井式 | 3台 | 技术参数 | | ①定频/变频：变频 | | ②APF：≥3.78 | | ③冷媒:R32 | | ④能效等级:≤三级 | | ★⑤制冷量:≥5000W | | ★⑥制冷功率:≤1570W | | ★⑦制热量:≥6300W | | ★⑧制热功率:≤2100W | | ★⑨室内机噪音:≤40（高风）dB(A），室外机噪音:≤54dB(A） | | ★⑩循环风量:≥950m³/h | | ⑪电源:220V ～ 50Hz | | ★⑫电辅加热功率：≤1200W | | ⑬带来电断电记忆功能 | | ⑭标准配置：室内机1台、室外机1台、遥控器1个、胶泥1块、墙孔套1个、保修卡1份、说明书1份、合格证1份。 | | 3匹冷暖天井式 | 3台 | 技术参数 | | ①定频/变频：定频 | | ②APF：≥3.02 | | ③冷媒:R32 | | ④能效等级:≤三级 | | ★⑤制冷量:≥7200W | | ★⑥制冷功率:≤2300W | | ★⑦制热量:≥7700W | | ★⑧制热功率:≤2200W | | ★⑨室内机噪音:≤43（高风）dB(A），室外机噪音:≤56dB(A） | | ★⑩风量:≥1300m³/h | | ⑪电源:220V ～ 50Hz | | ★⑫电辅加热功率：≤1100W | | ⑬带来电断电记忆功能 | | ⑭标准配置：室内机1台、室外机1台、遥控器1个、胶泥1块、墙孔套1个、保修卡1份、说明书1份、合格证1份。 |   **须知**：  1、标注★的参数为必须响应的实质性要求，投标产品必须满足以上参数要求，否则投标无效。  2、技术支持资料以国家认可实验室出具的检测报告为准。  **三、参考品牌：**  1、格力；日立；大金。 | | |
| **商务要求** | **一、投标人应当具备以下条件：**  1.具备相关的空调销售及空调安装等资质。  2.信誉要求。  2.1根据最高人民法院等9部门《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人、拟派项目负责人不得为失信被执行人（以评标阶段 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信息为准）。  2.2投标人拟派项目负责人不得是列为企业或个人诚信不良、黑名单、失信联合惩戒的投标人、项目负责人。（以评标阶段全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）查询信息为准）。  2.3近三年内投标人或其法定代表人不得有行贿犯罪行为（以评标阶段“中国裁判文书”网站（https://wenshu.court.gov.cn）查询信息为准）。  3. 其他投标条件要求：  （1）本项目不接受联合体投标；  （2）投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  （3）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；  （4）本项目投标人报价默认为含税价。  （5）中标后7个工作日签订本项目合同。  **二、提交以下材料：**  1、法人授权委托书；  2、营业执照副本复印件（加盖公章）；  3、业绩材料（重点客户服务情况说明）；  4、提供2年及以上质保期；  5.必须明确所提供的品牌及型号，空调型号参数图片、报价、安装费用明细清单（安装过程中产生的：铁架费、加管费、高空作业费等相关辅材费用不另外结算）  6.为避免假冒伪劣、串货等非品牌正规渠道产品影响供货质量及产品售后，供应商须提供以下授权证明：  （1）生产厂家的经销授权书。  （2）供应商品牌年度经销授权书。  7.品牌技术支持资料；  8.为确保我方权益，我方要求预成交后提交相关资料进行审查，审查不合格或不提交审查材料做废标处理，影响采购进度，我单位将按“供应商虚假响应”向上报相关主管部门；  9.报价产品需完全满足参数和商务条款要求，产品参数不接受负偏离，供应商响应报价即为同意全部以上要求，最终实施与需求不符，我单位将按“供应商虚假响应”，根据《政府采购质疑和投诉管理办法》拨打政采云400-881-7190投诉处理，报相关主管部门，按政采云平台“在线询价、反向竞价违约处理规则”严肃处理。 | | |
| **项目主管部门负责人签字** |  | | |
| **采购部门接收确认签字** |  | | |