**广西壮族自治区人民医院10台多功能一体机采购需求**

**一、**采购需求一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **计量单位** | **采购数量** | **采购控制单价（万元）** | **性能参数** |
| **1** | 黑白激光A4多功能一体机 | 台 | 2 | 0.5 | 本项目具体参数要求详见附件1 |
| **2** | 彩色激光A4多功能一体机 | 台 | 2 | 0.3 | 本项目具体参数要求详见附件2 |
| **3** | 彩色激光A4多功能一体机 | 台 | 1 | 0.5 | 本项目具体参数要求详见附件3 |
| **4** | 彩色激光A4多功能一体机 | 台 | 1 | 0.6 | 本项目具体参数要求详见附件4 |
| **5** | 彩色激光A4多功能一体机 | 台 | 1 | 1 | 本项目具体参数要求详见附件5 |
| **6** | 彩色激光A3多功能一体机 | 台 | 1 | 1.5 | 本项目具体参数要求详见附件6 |
| **7** | 彩色激光A3多功能一体机 | 台 | 1 | 2 | 本项目具体参数要求详见附件7 |
| **8** | 彩色激光A3多功能一体机 | 台 | 1 | 2.5 | 本项目具体参数要求详见附件8 |

采购需求说明：技术参数要求、服务要求、商务要求均为实质性要求，必须完全响应，否则报价无效；供应商应对采购需求进行逐条响应，未按要求上传响应文件、响应内容与公告的需求不一致、响应内容有漏项的，报价无效。

二、商务要求：

1、报价要求：

（1）本项目设备采购总预算为97,000.00元，报价不得超过总预算，也不得超过单项控制价，否则报价无效；

（2）不同限价的同一规格产品可以使用不同品牌型号的产品应标，也可以使用相同品牌型号的产品应标，但相同品牌型号的产品不得有多个不同报价，以最低报价为准；

（3）报价已包含设备运输、安装、配套的耗材配件、税金等全部费用，采购人不再支付其他费用。

2、交付使用时间：公告结束后25日内签订合同，签订合同后10个工作日内全部完成供货。成交供应商应免费提供专人上门进行配送、安装、培训及调试服务。

3、成交供应商在双方签订合同前2个工作日内应向采购人缴纳合同金额的5%作为履约保证金，待履行完本项目的质保义务后无息返还。

4、质保期：≥2年（具体质保期详见附件采购参数），原厂质保，提供完整的上门服务，并安排专门的维保对接人。

5、交货地点：采购人指定地点。

6、验收时，成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过、质量合格的产品，同时随设备配有说明书、操作手册、合格证，以上要求如有不符将视为验收不合格。其他未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

7、验收不合格的项目，采购人依照合同约定扣除履约保证金，履约保证金不足以抵扣或情况严重的，采购人有权解除合同并追究其违约责任。成交供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人将及时报告本级财政部门处理。

8、付款方式：设备验收合格双方签订验收报告后5个工作日内，成交供应商向采购人开具合同款的发票，采购人收到发票后一次性支付全部货款。

9、成交供应商在中标后以各种理由无法给采购单位供货或故意拖延供货时间的，采购人有权解除合同并追究违约责任，采购人将报告本级财政部门处理。

10、本次竞价的成交供应商，应在接到采购单位电话通知后2个工作日内，应将加盖公司公章的最终报价表交至采购单位。

**附件1：黑白激光A4多功能一体机采购参数**

**附件2：彩色激光A4多功能一体机采购参数 （一）**

**附件3：彩色激光A4多功能一体机采购参数 （二）**

**附件4：彩色激光A4多功能一体机采购参数 （三）**

**附件5：彩色激光A4多功能一体机采购参数 （四）**

**附件6：彩色激光A3多功能一体机采购参数 （一）**

**附件7：彩色激光A3多功能一体机采购参数 （二）**

**附件8：彩色激光A3多功能一体机采购参数 （三）**

**附件9：报价表**

**附件10：商务要求响应表**

**附件11：采购参数响应表**

**附件1：**

**黑白激光A4多功能一体机采购参数**

一、核心参数

1.提供多功能一体机，支持打印、扫描、复印功能。

2.采用A4幅面，采用激光黑白打印

3.打印速度达到21PPM或者更高

二、功能参数

1.纸盒容量至少达到300页

2.扫描支持平板扫和ADF送稿器，ADF送稿器容量至少30张

3.机身带有小屏幕，可显示机器状态或切换功能。

4.打印支持自动双面。

5.打印分辨率至少达到600\*600DPI，首页打印时间小于10秒

6.机身上带有RJ45网络接口，机器直接接入网络。支持网络打印、网络扫描等功能。

7.支持显示MAC地址或以打印信息方式显示MAC地址，支持动态和静态配置IP地址，支持调整接入医院radius协议的准入系统。

8.机身提供USB接口，支持USB直接打印。

9.支持国产耗材完全替代，墨粉、硒鼓、硒鼓芯片完全支持国产替代。可不换硒鼓，直接添加碳粉。

三、商务参数

1.提供主流品牌的全新货品，禁止提供水货、套货、换货、二手、囤积品或非本区域销售的产品。提供合格证、保修证。

2.采用主流品牌，拥有成熟稳定整套的技术方案。

3.提供品牌原厂质保服务，质保至少2年，整机和耗材全范围维保。有技术团队的上门安装和实施服务、更换、维护、维修和换新服务。故障备件更换不收零件费，不收服务费。如出现严重故障无法维修则整机更换，确保使用科室的业务连续性。

4.供货商在南宁本地有服务维保团队可上门，如出现故障在接到报告2小时内上门处理故障，呼叫上门仅需电话确认产品序列号，无需注册维保平台报修，无需软件/APP/公众号注册报修，无需复杂的拍照上传过程，无论故障类型不得收上门费。

5.供货商固定专人与院方对接，该人员负责与院方和品牌方沟通，确保维保服务可达，无需复杂的400处理流程。

6.每个一体机的型号，推荐列举出两套国产耗材的品牌型号和售价。包含配套的墨水墨粉、国产带芯片的硒鼓墨盒。

**附件2：**

**彩色激光A4多功能一体机采购参数 （一）**

1. 核心参数
2. 提供多功能一体机，支持打印、扫描、复印功能。
3. 采用A4幅面，采用激光彩色打印
4. 打印速度达到彩色21PPM或者更高，黑白彩色同速
5. 功能参数
6. 纸盒容量至少达到300页
7. 扫描支持平板扫和ADF送稿器，ADF送稿器容量至少30张
8. 机身带有小屏幕，可显示机器状态或切换功能。
9. 打印支持自动双面。
10. 打印分辨率至少达到600\*600DPI，首页打印时间小于10秒
11. 机身上带有RJ45网络接口，机器直接接入网络。支持网络打印、网络扫描等功能。
12. 支持显示MAC地址或以打印信息方式显示MAC地址，支持动态和静态配置IP地址，支持调整接入医院radius协议的准入系统。
13. 机身提供USB接口，支持USB直接打印。
14. 支持国产耗材完全替代，墨水、墨盒、墨盒芯片完全支持国产替代。可不换硒鼓，直接添加碳粉。
15. 商务参数
16. 提供主流品牌的全新货品，禁止提供水货、套货、换货、二手、囤积品或非本区域销售的产品。提供合格证、保修证。
17. 采用主流品牌，拥有成熟稳定整套的技术方案。
18. 提供品牌原厂质保服务，质保至少2年，整机和耗材全范围维保。有技术团队的上门安装和实施服务、更换、维护、维修和换新服务。故障备件更换不收零件费，不收服务费。如出现严重故障无法维修则整机更换，确保使用科室的业务连续性。
19. 供货商在南宁本地有服务维保团队可上门，如出现故障在接到报告2小时内上门处理故障，呼叫上门仅需电话确认产品序列号，无需注册维保平台报修，无需软件/APP/公众号注册报修，无需复杂的拍照上传过程，无论故障类型不得收上门费。
20. 供货商固定专人与院方对接，该人员负责与院方和品牌方沟通，确保维保服务可达，无需复杂的400处理流程。

6.每个一体机的型号，推荐列举出两套国产耗材的品牌型号和售价。包含配套的墨水墨粉、国产带芯片的硒鼓墨盒。

**附件3：**

**彩色激光A4多功能一体机采购参数 （二）**

一、核心参数

1.提供多功能一体机，支持打印、扫描、复印、传真功能。

2.采用A4幅面，采用激光彩色打印

3.打印速度达到21PPM或者更高，黑白彩色同速

二、功能参数

1.纸盒容量至少达到500页

2.扫描支持平板扫和ADF送稿器，ADF送稿器容量至少30张

3.机身带有小屏幕，可显示机器状态或切换功能。

4.打印标配双面打印及网络打印。

5.打印分辨率至少达到1200\*1200DPI，首页打印时间小于7秒打印介质适应范围60至220g/m;

首张复印时间<7.9秒，缩放倍率25%-400%，连续复印张数1-999;

6.机身上带有RJ45网络接口，机器直接接入网络。支持网络打印、网络扫描等功能。

7.支持显示MAC地址或以打印信息方式显示MAC地址，支持动态和静态配置IP地址，支持调整接入医院radius协议的准入系统。

8.机身提供USB接口，支持USB直接打印。

9.支持国产耗材完全替代，墨粉、硒鼓、硒鼓芯片完全支持国产替代。可不换硒鼓，直接添加碳粉。

10.扫描分辨率600dpi，400dpi,300dpi,200dpi;

随机粉盒容量1000页。

耗材型号:粉盒TK-1183/3000页，硒鼓MK-1183/100000页，DK-1153/100000页

三、商务参数

1.提供主流品牌的全新货品，禁止提供水货、套货、换货、二手、囤积品或非本区域销售的产品。提供合格证、保修证。

2.采用主流品牌，拥有成熟稳定整套的技术方案。

3.提供品牌原厂质保服务，质保至少2年，整机和耗材全范围维保。有技术团队的上门安装和实施服务、更换、维护、维修和换新服务。故障备件更换不收零件费，不收服务费。如出现严重故障无法维修则整机更换，确保使用科室的业务连续性。

4.供货商在南宁本地有服务维保团队可上门，如出现故障在接到报告2小时内上门处理故障，呼叫上门仅需电话确认产品序列号，无需注册维保平台报修，无需软件/APP/公众号注册报修，无需复杂的拍照上传过程，无论故障类型不得收上门费。

5.供货商固定专人与院方对接，该人员负责与院方和品牌方沟通，确保维保服务可达，无需复杂的400处理流程。

6.每个一体机的型号，推荐列举出两套国产耗材的品牌型号和售价。包含配套的墨水墨粉、国产带芯片的硒鼓墨盒。

**附件4：**

**彩色激光A4多功能一体机采购参数 （三）**

一、核心参数

1.提供多功能一体机，支持打印、扫描、复印功能。

2.采用A4幅面，采用激光彩色打印

3.打印速度达到21PPM或者更高，黑白彩色同速

二、功能参数

1.纸盒容量至少达到300页

2.扫描支持平板扫和ADF送稿器，ADF送稿器容量至少30张

3.机身带有小屏幕，可显示机器状态或切换功能。

4.打印支持自动双面。

5.打印分辨率至少达到1200\*1200DPI，首页打印时间小于10秒

6.机身上带有RJ45网络接口，机器直接接入网络。支持网络打印、网络扫描等功能。

7.支持显示MAC地址或以打印信息方式显示MAC地址，支持动态和静态配置IP地址，支持调整接入医院radius协议的准入系统。

8.机身提供USB接口，支持USB直接打印。

9.支持国产耗材完全替代，墨粉、硒鼓、硒鼓芯片完全支持国产替代。可不换硒鼓，直接添加碳粉。

初始碳粉容量：黑色（1200页）青色/品红/黄色（1200页），10万页的硒鼓寿命，耗材型号：粉盒TK-5223K：黑色（1200页），TK-5223C：青色（1200页），TK-5223M：品红（1200页），TK-5223Y：黄色（1200页），DK-5230黑色（10万页）和DK-5231彩色（10万页）鼓粉分离技术。

三、商务参数

1.提供主流品牌的全新货品，禁止提供水货、套货、换货、二手、囤积品或非本区域销售的产品。提供合格证、保修证。

2.采用主流品牌，拥有成熟稳定整套的技术方案。

3.提供品牌原厂质保服务，质保至少2年，整机和耗材全范围维保。有技术团队的上门安装和实施服务、更换、维护、维修和换新服务。故障备件更换不收零件费，不收服务费。如出现严重故障无法维修则整机更换，确保使用科室的业务连续性。

4.供货商在南宁本地有服务维保团队可上门，如出现故障在接到报告2小时内上门处理故障，呼叫上门仅需电话确认产品序列号，无需注册维保平台报修，无需软件/APP/公众号注册报修，无需复杂的拍照上传过程，无论故障类型不得收上门费。

5.供货商固定专人与院方对接，该人员负责与院方和品牌方沟通，确保维保服务可达，无需复杂的400处理流程。

6.每个一体机的型号，推荐列举出两套国产耗材的品牌型号和售价。包含配套的墨水墨粉、国产带芯片的硒鼓墨盒。

**附件5：**

**彩色激光A4多功能一体机采购参数 （四）**

一、核心参数

1.提供多功能一体机，支持打印、扫描、复印、传真功能。

2.采用A4幅面，采用激光彩色打印

3.打印速度达到28PPM或者更高，黑白彩色同速

二、功能参数

1.纸盒容量至少达到500页

2.扫描支持平板扫和ADF送稿器，ADF送稿器容量至少30张

3.机身带有小屏幕，可显示机器状态或切换功能。

4.打印支持自动双面。

5.打印分辨率至少达到600\*600DPI，首页打印时间小于10秒

6.机身上带有RJ45网络接口，机器直接接入网络。支持网络打印、网络扫描等功能。

7.支持显示MAC地址或以打印信息方式显示MAC地址，支持动态和静态配置IP地址，支持调整接入医院radius协议的准入系统。

8.机身提供USB接口，支持USB直接打印。

9.支持国产耗材完全替代，墨粉、硒鼓、硒鼓芯片完全支持国产替代。可不换硒鼓，直接添加碳粉。

三、商务参数

1.提供主流品牌的全新货品，禁止提供水货、套货、换货、二手、囤积品或非本区域销售的产品。提供合格证、保修证。

2.采用主流品牌，拥有成熟稳定整套的技术方案。

3.提供品牌原厂质保服务，质保至少2年，整机和耗材全范围维保。有技术团队的上门安装和实施服务、更换、维护、维修和换新服务。故障备件更换不收零件费，不收服务费。如出现严重故障无法维修则整机更换，确保使用科室的业务连续性。

4.供货商在南宁本地有服务维保团队可上门，如出现故障在接到报告2小时内上门处理故障，呼叫上门仅需电话确认产品序列号，无需注册维保平台报修，无需软件/APP/公众号注册报修，无需复杂的拍照上传过程，无论故障类型不得收上门费。

5.供货商固定专人与院方对接，该人员负责与院方和品牌方沟通，确保维保服务可达，无需复杂的400处理流程。

6.每个一体机的型号，推荐列举出两套国产耗材的品牌型号和售价。包含配套的墨水墨粉、国产带芯片的硒鼓墨盒。

**附件6：**

**彩色激光A3多功能一体机采购参数 （一）**

一、核心参数

1.提供多功能一体机，支持打印、扫描、复印功能。

2.采用A3、A4幅面，采用激光彩色打印

3.打印速度达到21PPM或者更高，黑白彩色同速

二、功能参数

1.提供双纸盒，主纸盒容量至少达到500页

2.扫描支持平板扫和ADF送稿器，ADF送稿器容量至少30张

3.机身带有小屏幕，可显示机器状态或切换功能。

4.打印支持自动双面。

5.打印分辨率至少达到400\*1200DPI，首页打印时间小于10秒

6.机身上带有RJ45网络接口，机器直接接入网络。支持网络打印、网络扫描等功能。

7.支持显示MAC地址或以打印信息方式显示MAC地址，支持动态和静态配置IP地址，支持调整接入医院radius协议的准入系统。

8.机身提供USB接口，支持USB直接打印。

9.支持国产耗材完全替代，墨粉、硒鼓、硒鼓芯片完全支持国产替代。可不换硒鼓，直接添加碳粉。

三、商务参数

1.提供主流品牌的全新货品，禁止提供水货、套货、换货、二手、囤积品或非本区域销售的产品。提供合格证、保修证。

2.采用主流品牌，拥有成熟稳定整套的技术方案。

3.提供品牌原厂质保服务，质保至少2年，整机和耗材全范围维保。有技术团队的上门安装和实施服务、更换、维护、维修和换新服务。故障备件更换不收零件费，不收服务费。如出现严重故障无法维修则整机更换，确保使用科室的业务连续性。

4.供货商在南宁本地有服务维保团队可上门，如出现故障在接到报告2小时内上门处理故障，呼叫上门仅需电话确认产品序列号，无需注册维保平台报修，无需软件/APP/公众号注册报修，无需复杂的拍照上传过程，无论故障类型不得收上门费。

5.供货商固定专人与院方对接，该人员负责与院方和品牌方沟通，确保维保服务可达，无需复杂的400处理流程。

6.每个一体机的型号，推荐列举出两套国产耗材的品牌型号和售价。包含配套的墨水墨粉、国产带芯片的硒鼓墨盒。

**附件7：**

**彩色激光A3多功能一体机采购参数 （二）**

一、核心参数

1.提供多功能一体机，支持打印、扫描、复印、传真功能。

2.采用A3幅面，采用激光彩色打印

3.打印速度达到28PPM或者更高，黑白彩色同速

二、功能参数

1.提供双纸盒，主纸盒容量至少达到300页

2.扫描支持平板扫和ADF送稿器，ADF送稿器容量至少30张

3.机身带有小屏幕，可显示机器状态或切换功能。

4.打印支持自动双面。

5.打印分辨率至少达到1200\*1200DPI，首页打印时间小于10秒

6.机身上带有RJ45网络接口，机器直接接入网络。支持网络打印、网络扫描等功能。

7.支持显示MAC地址或以打印信息方式显示MAC地址，支持动态和静态配置IP地址，支持调整接入医院radius协议的准入系统。

8.机身提供USB接口，支持USB直接打印。

9.支持国产耗材完全替代，墨粉、硒鼓、硒鼓芯片完全支持国产替代。可不换硒鼓，直接添加碳粉。

三、商务参数

1.提供主流品牌的全新货品，禁止提供水货、套货、换货、二手、囤积品或非本区域销售的产品。提供合格证、保修证。

2.采用主流品牌，拥有成熟稳定整套的技术方案。

3.提供品牌原厂质保服务，质保至少2年，整机和耗材全范围维保。有技术团队的上门安装和实施服务、更换、维护、维修和换新服务。故障备件更换不收零件费，不收服务费。如出现严重故障无法维修则整机更换，确保使用科室的业务连续性。

4.供货商在南宁本地有服务维保团队可上门，如出现故障在接到报告2小时内上门处理故障，呼叫上门仅需电话确认产品序列号，无需注册维保平台报修，无需软件/APP/公众号注册报修，无需复杂的拍照上传过程，无论故障类型不得收上门费。

5.供货商固定专人与院方对接，该人员负责与院方和品牌方沟通，确保维保服务可达，无需复杂的400处理流程。

6.每个一体机的型号，推荐列举出两套国产耗材的品牌型号和售价。包含配套的墨水墨粉、国产带芯片的硒鼓墨盒。

**附件8：**

**彩色激光A3多功能一体机采购参数 （三）**

一、核心参数

1.提供多功能一体机，支持打印、扫描、复印功能。

2.采用A3幅面，采用激光彩色打印

3.打印速度达到28PPM或者更高，黑白彩色同速

二、功能参数

1.提供双纸盒，主纸盒容量至少达到500页

2.扫描支持平板扫和ADF送稿器，ADF送稿器容量至少30张

3.机身带有小屏幕，可显示机器状态或切换功能。

4.打印支持自动双面。

5.打印分辨率至少达到1200\*1200DPI，首页打印时间小于10秒

6.机身上带有RJ45网络接口，机器直接接入网络。支持网络打印、网络扫描等功能。

7.支持显示MAC地址或以打印信息方式显示MAC地址，支持动态和静态配置IP地址，支持调整接入医院radius协议的准入系统。

8.机身提供USB接口，支持USB直接打印。

9.支持国产耗材完全替代，墨粉、硒鼓、硒鼓芯片完全支持国产替代。可不换硒鼓，直接添加碳粉。

三、商务参数

1.提供主流品牌的全新货品，禁止提供水货、套货、换货、二手、囤积品或非本区域销售的产品。提供合格证、保修证。

2.采用主流品牌，拥有成熟稳定整套的技术方案。

3.提供品牌原厂质保服务，质保至少2年，整机和耗材全范围维保。有技术团队的上门安装和实施服务、更换、维护、维修和换新服务。故障备件更换不收零件费，不收服务费。如出现严重故障无法维修则整机更换，确保使用科室的业务连续性。

4.供货商在南宁本地有服务维保团队可上门，如出现故障在接到报告2小时内上门处理故障，呼叫上门仅需电话确认产品序列号，无需注册维保平台报修，无需软件/APP/公众号注册报修，无需复杂的拍照上传过程，无论故障类型不得收上门费。

5.供货商固定专人与院方对接，该人员负责与院方和品牌方沟通，确保维保服务可达，无需复杂的400处理流程。

6.每个一体机的型号，推荐列举出两套国产耗材的品牌型号和售价。包含配套的墨水墨粉、国产带芯片的硒鼓墨盒。

7.配与一体机尺寸匹配的带四个方向轮的机柜一个。

**附件9：**

**报价表**

采购项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** |  **名称** | **品牌型号** | **数量①** | **单价（元）②**  | **单项合计（元）③=①×②** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （¥ ） |
|  分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 公司（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章） |

注：1.本项目报价（及最终报价）为完成采购人指定内容的全部费用，包含但不限于实施和完成本项目全部工作所需的安装费、运输、通讯、保险、税费、利润等项目有关一切费用。

1. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按报价无效处理。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年 月 日

**附件10：**

**商务要求响应表**

采购项目名称：

按商务要求填写

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：应对照文件“商务要求”，逐条对应商务基本要求进行承诺，并申明与商务条款要求各条文的响应和偏离。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年 月 日

**附件11：**

**采购参数响应表**

采购项目名称：

按附件采购参数要求逐条填写

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：应对照附件采购参数要求，逐条进行承诺，并申明与各项采购参数的响应和偏离。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年 月 日