**广西壮族自治区人民医院空调采购需求**

**一、总体要求：**

（一）本项目拟采购20台空调，具体型号信息详见采购需求一览表。

（二）采购参数要求、品牌要求、商务要求均为实质性要求，必须完全响应，否则报价无效。

★（三）本项目最高控制价10.65万元，总报价超过最高控制价或单套报价超过单套采购控制价，报价均无效，采购需求一览表中6-13项不计入总报价。

1. 参与竞价的供应商应对采购需求进行逐条响应，应在附件中上传加盖公司公章的商务要求响应表和技术参数响应表，未按要求上传文件的、响应内容与公告的需求不一致的、响应内容有漏项的，报价无效，格式详见附件。
2. 本次竞价的成交供应商，应在接到采购单位电话通知后 2 个工作日内，应将加盖公司公章的最终报价表交至采购单位。

**★二、采购需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 采购数量 | 采购  控制价 | 型号 |
| 1 | 1.5匹冷暖挂机 | 1.冷暖壁挂式空调  2.空调匹数: 1.5P  3.能效等级：3级  4.制冷量(kw)≥3500W  5.制冷功率(w)≥980W  6.控制方式 : 遥控  7.变频/定频: 变频  8.包含3米铜管，外机地架1副 | 套 | 11 | 3000元/套 | 格力KFR-35GW/(35463)FNhAf-B3JY01 |
| 2 | 2匹冷暖挂机 | 1.冷暖壁挂式空调  2.空调匹数: 2P  3.能效等级：3级  4.制冷量(kw)≥5000W  5.制冷功率(w)≥1400W  6.控制方式 : 遥控  7.变频/定频: 变频  8.包含3米铜管，外机地架1副 | 套 | 1 | 5300元/套 | 格力 KFR-50GW/(50463)FNhAf-B3JY01 |
| 3 | 5P天井机 | 1.冷暖天井式空调  2.空调匹数:5P  3.能效等级：3级  4.制冷量(kw)≥12000W  5.制冷功率(w)≥3850W  6.控制方式 : 遥控  7.变频/定频: 变频  8.包含3米铜管，外机地架1副 | 套 | 1 | 10700元/套 | 格力KFR-120TW/(12550S)NhCaf-3 |
| 4 | 3匹柜机 | 1.冷暖柜式空调  2.空调匹数: 3P  3.能效等级：3级  4.制冷量 (kw)≥7200W  5.制冷功率(w)≥2200W  6.控制方式 : 遥控  7.变频/定频: 变频  8.包含3米铜管，外机地架1副 | 套 | 3 | 6500元/套 | 格力 KFR-72LW/(72436)FNhAp-B3JY01(纯热泵) |
| 5 | 5匹柜机 | 1.冷暖柜式空调  2.空调匹数: 5P  3.能效等级：3级  4.制冷量(kw)≥12150W  5.制冷功率(w)≥5100W  6.控制方式 : 遥控  7.变频/定频: 变频  8.包含3米铜管，外机地架1副 | 套 | 4 | 9500元/套 | 格力 PF12WPdQ/NhA-N3JY01 |
| **根据安装现场要求可能产生的耗材报价** | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 采购数量 | 采购  控制价 | 型号 |
| 6 | 铜管 | 1.用于空调安装铜管延长  2.包含保温棉、电缆线  3.空调匹数:1-1.5P | 米 | / | 100元/米 |  |
| 7 | 铜管 | 1.用于空调安装铜管延长  2.包含保温棉、电缆线  3.空调匹数:2-3P | 米 | / | 120元/米 |  |
| 8 | 铜管 | 1.用于空调安装铜管延长  2.包含保温棉、电缆线  3.空调匹数:5P | 米 | / | 150元/米 |  |
| 9 | 排水管 | 1.直径25毫米，PVC材质 | 米 | / | 25元/米 |  |
| 10 | 普通打孔 |  | 个 | / | 80元/个 |  |
| 11 | 水膜打孔 |  | 个 | / | 100元/个 |  |
| 12 | 柜机内机底座加高垫 | 1.不锈钢材质 | 个 | / | 350元/个 |  |
| 13 | 拆机并运至指定位置 | 1-1.5P挂机 | 套 |  | 170元/套 |  |
| 2-3P柜/挂机 | 套 |  | 230元/套 |  |
| 5P柜机 | 套 |  | 350元/套 |  |
| 2-5P天井机 | 套 |  | 480元/套 |  |

**★三、报价要求：**

1.本项目总预算为10.65万元，报价不得超过总预算，不得超过总控制价，也不得超过单项控制价，否则报价无效；

2.6～13项如在安装过程中产生费用的，按实际验收合格的数量结算，投标供应商必须进行报价承诺，且报价不得超过控制价，否则报价无效；

**★四、商务条款：**

1.**报价已包含设备运输、安装调试、外机支架、税金、保险、培训等全部费用，采购人不再另行支付其他费用**。

2.交付使用时间：公告结束后25日内签订合同，签订合同后7个工作日内全部完成供货。成交供应商应免费提供专人上门进行配送、安装、培训及调试服务。

3.成交供应商在双方签订合同前2个工作日内应向采购人缴纳合同金额的5%作为履约保证金，待验收合格1年后无息返还。

履约保证金指定账户：

开户名称：广西壮族自治区人民医院

开户银行：中国民生银行股份有限公司南宁金湖支行

履约保证金的银行账户为：6313 33260

4.质保期：≥6年，原厂质保。

5.交货地点：采购人指定地点。

6.验收时，成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过、质量合格的产品，同时随设备配有说明书、操作手册、合格证，以上要求如有不符将视为验收不合格。其他未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

7.验收不合格的项目，采购人依照合同约定扣除履约保证金，履约保证金不足以抵扣或情况严重的，采购人有权解除合同并追究其违约责任。成交供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人将及时报告本级财政部门处理。

8.付款方式：设备验收合格双方签订验收报告后5个工作日内，成交供应商向采购人开具合同款的发票，采购人收到发票后60日内，一次性支付全部货款。

9.成交供应商在中标后以各种理由无法给采购单位供货或故意拖延供货时间的，采购人有权解除合同并追究违约责任，采购人将报告本级财政部门处理。

10.填写附件1-3，否则报价无效。

**附件1：报价表**

**附件2：技术参数响应表**

**附件3：商务及服务要求响应表**

**附件1：**

**报价表**

采购项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌型号** | **数量①** | **单价（元）②** | **单项合计（元）③=①×②** | **质保期** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （¥ ） | | | | | | | |
| 公司（盖单位公章）： | | | | | | | |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章） | | | | | | | |

说明：

1、本项目报价（及最终报价）为完成医院指定内容的全部费用，包含但不限于实施和完成本项目全部工作所需的安装费、运输、通讯、保险、税费、利润等项目有关一切费用。

2、表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按报价无效处理。

3、根据需求列表逐条进行报价，如有漏项报价无效。

年 月 日

**附件2：**

**商务要求响应表**

采购项目名称：

按商务要求填写

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 具体要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：应对照文件“商务要求”，逐条对应商务基本要求进行承诺，并申明与商务条款要求各条文的响应和偏离。

供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

**附件3：**

**货物需求偏离表**

**(注：按采购需求具体条款修改)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物需求 | | | 响应承诺 | | | 偏离说明 |
| 货物名称 | 数量 | 货物参数要求 | 货物名称 | 数量 | 货物参数 |
| 1 | …… | … | 1 ……  2 ……  3 ……  …… | …… | … | 1 ……  2 ……  3 ……  …… |  |
| 2 | …… | … | 1 ……  2 ……  3 ……  …… | …… | … | 1 ……  2 ……  3 ……  …… |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.应对采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。

5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日