**广西壮族自治区人民医院信息化办公设备采购需求**

采购需求说明：参数要求、商务要求均为实质性要求，必须完全响应，否则报价无效；供应商应对采购需求进行逐条响应，未按要求上传响应文件、响应内容与公告的需求不一致、响应内容有漏项的，报价无效。

**一、**采购需求一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **计量单位** | **采购数量** | **采购控制价** | **采购型号** | **性能参数** |
| **1** | 针式 打印机 | 台 | 1 | 6000.00 | 得实/DASCOM DS-7860 | 详见附件1 |
| **2** | 针式 打印机 | 台 | 3 | 2500.00 | 得实/DASCOM DS-3200IV | 详见附件2 |
| **3** | 固定 投影仪 | 套 | 1 | 35000.00 | 爱普生 CB-L260F | 详见附件3 |

二、商务要求：

1、本项目设备采购总预算为48,500.00元，报价不得超过总预算，也不得超过单项控制价，否则报价无效；

2、报价已包含设备运输、安装、配套的耗材配件、税金等全部费用，采购人不再支付除商务要求第3点以外产生的其他费用。

3、提供品牌原厂质保服务，质保≥2年（详见性能参数），整机范围维保。有原厂技术团队的上门安装和实施服务、更换、维护、维修和换新服务。在南宁本地有服务维保团队可上门，如出现故障在接到报告2小时内上门处理。

4、供货商固定专人与院方对接，该人员负责与院方和品牌方沟通。院方的信息中心人员和使用科室人员无需直接对接品牌方人员，无需复杂的400处理流程。

5、交付使用时间：10个工作日。成交供应商应免费提供专人上门进行配送、安装、培训及调试服务。

6、交货地点：采购人指定地点。

**7、**验收时，成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过、质量合格的产品，同时随设备配有说明书、操作手册、合格证，以上要求如有不符将视为验收不合格。其他未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

8、验收不合格的项目，采购人有权解除合同并追究其违约责任。成交供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人将及时报告本级财政部门处理。

9、付款方式：设备验收合格双方签订验收报告后5个工作日内，成交供应商向采购人开具合同款的发票，采购人收到发票后一次性支付全部货款。

10、成交供应商在中标后以各种理由无法给采购单位供货或故意拖延供货时间的，采购人有权解除合同并追究违约责任，采购人将报告本级财政部门处理。

11、本次竞价的成交供应商，应在接到采购单位电话通知后2个工作日内，应将加盖公司公章的最终报价表交至采购单位。

12、 填写附件4-6，否则报价无效。

**附件1：得实DS-7860针式打印机采购参数**

**附件2：得实DS-3200IV针式打印机采购参数**

**附件3：爱普生 CB-L260F固定投影仪采购参数**

**附件4：报价表**

**附件5：技术参数响应表**

**附件6：商务要求响应表**

**附件1：**

**得实DS-7860针式打印机采购参数**

一、核心参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 打 印 方 式 | 点阵击打式  单、双向逻辑选距，可编程选择单、双向打印、图形双向打印 | | | |
| 打 印 头 | 针数：24针 寿命：5亿次/针  针距：1/180inch 针径：0.25mm | | | |
| 字 体 | 英文：罗马、OCR-A、OCR-B  汉字：宋体 半角ASCII:宋体、等线体、美术体 | | | |
| 字 符 集 | 英文：标准字符组、IBM字符组、OCR-A、OCR-B字符组  汉字GB18030 21887个  半角ASCII字符 96个  国际字符集 15组  用户造字 中文94个 英文94个 | | | |
| 打 印 速 度 | 超高速 高密 高速  (字/秒) (字/秒) (字/秒) | | | |
| 汉字(0点)  10 CPI英文、数位  12 CPI英文、数位 15CPI英文、数位 半角ASCII字符 | 252  336  403  504  504 | 168  224  269  336  336 | 84  112  134  168  168 |
| 仿 真 | PR2-E、ESC/PK、IBM、OKI5530SC | | | |
| 接 口 | USB接口 | | | |
| 缓 冲 区 | 256K | | | |
| 送 纸 方 式 | 前进前出、前进后出(摩擦送纸) 进纸速度：20英寸/秒(500毫米) 换行速度：<35ms | | | |
| 纸 宽 / 纸 厚 | 单页：60mm-245mm 存折：105mm-241mm  厚度：0.05-6.0mm 复印能力：正本+6份 | | | |
| 操 作 环 境 | 温度：10℃-40℃ 湿度：5%-85%(非结霜状态) | | | |
| 色 带 | 大色带盒(黑色)  寿命：500万字以上(打印高速PICA字体) | | | |
| M T B F | 30,000小时以上 | | | |
| 噪 音 | ≤55dB(ISO7779模式) | | | |
| 尺 寸 | 384(宽)x280(长)x230(高)mm | | | |
| 重 量 | 9.0kg | | | |
| 电 源 | AC220V±15%50/60HZ | | | |
| 能 效 等 级 | 1级 | | | |
| 可 选 件 | 后部导纸器、链式拖纸器、串行接口、并行接口 | | | |

二、商务参数

1.提供主流品牌的全新货品，禁止提供水货、套货、换货、二手、囤积品或非本区域销售的产品。提供合格证、保修证。

2.采用主流品牌，拥有成熟稳定整套的技术方案。

3.提供品牌原厂质保服务，质保至少4年，整机和耗材全范围维保。有技术团队的上门安装和实施服务、更换、维护、维修和换新服务。故障备件更换不收零件费，不收服务费。如出现严重故障无法维修则整机更换，确保使用科室的业务连续性。

4.供货商在南宁本地有服务维保团队可上门，如出现故障在接到报告2小时内上门处理故障，呼叫上门仅需电话确认产品序列号，无需注册维保平台报修，无需软件/APP/公众号注册报修，无需复杂的拍照上传过程，无论故障类型不得收上门费。

5.供货商固定专人与院方对接，该人员负责与院方和品牌方沟通，确保维保服务可达，无需复杂的400处理流程。

**附件2：**

**得实DS-3200IV针式打印机采购参数**

一、核心参数

品牌为得实DS-3200IV以便用于对接医院HIS系统，专门用于打印手术通知单使用。

1.打印方式 24针点阵击打式

2.打印头寿命 4亿次／针

3.字符集 GB18030

4.复写能力 1+6

5.色带寿命 1200万字符

6.最大进纸宽度 420mm

7.最大打印厚度 0.52mm

8.缓冲区 128K

9.打印速度 396字/s

10.平均无故障时间 12000小时以上

11.接口: 并行接口、USB接口

12.可选件 以太网接口、RS-232串行接口

1. 商务参数

1.提供主流品牌的全新货品，禁止提供水货、套货、换货、二手、囤积品或非本区域销售的产品。提供合格证、保修证。

2.采用主流品牌，拥有成熟稳定整套的技术方案。

3.提供品牌原厂质保服务，质保至少3年，整机和耗材全范围维保。有技术团队的上门安装和实施服务、更换、维护、维修和换新服务。故障备件更换不收零件费，不收服务费。如出现严重故障无法维修则整机更换，确保使用科室的业务连续性。

4.供货商在南宁本地有服务维保团队可上门，如出现故障在接到报告2小时内上门处理故障，呼叫上门仅需电话确认产品序列号，无需注册维保平台报修，无需软件/APP/公众号注册报修，无需复杂的拍照上传过程，无论故障类型不得收上门费。

5.供货商固定专人与院方对接，该人员负责与院方和品牌方沟通，确保维保服务可达，无需复杂的400处理流程。

**附件3：**

**爱普生 CB-L260F固定投影仪采购参数**

1. 核心参数

含100寸幕布

产品类型 商务投影机

投影技术 3LCD

亮度 4600Lux

对比度 2500000:1

标准分辨率 1080P

光源类型 激光

变焦比 1-1.62

投射比 1.32-2.12:1

投影尺寸 30-310英寸

屏幕比例 16:9

1. 商务参数

1.提供主流品牌的全新货品，禁止提供水货、套货、换货、二手、囤积品或非本区域销售的产品。提供合格证、保修证。

2.采用主流品牌，拥有成熟稳定整套的技术方案。

3.提供品牌原厂质保服务，质保至少2年，整机和耗材全范围维保。有技术团队的上门安装和实施服务、更换、维护、维修和换新服务。故障备件更换不收零件费，不收服务费。如出现严重故障无法维修则整机更换，确保使用科室的业务连续性。

4.供货商在南宁本地有服务维保团队可上门，如出现故障在接到报告2小时内上门处理故障，呼叫上门仅需电话确认产品序列号，无需注册维保平台报修，无需软件/APP/公众号注册报修，无需复杂的拍照上传过程，无论故障类型不得收上门费。

5.供货商固定专人与院方对接，该人员负责与院方和品牌方沟通，确保维保服务可达，无需复杂的400处理流程。

**附件4：**

**报价表**

采购项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌型号** | **数量①** | **单价（元）②** | **单项合计（元）③=①×②** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （¥ ） | | | | | | |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） | | | | | | |
| 公司（盖单位公章）： | | | | | | |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章） | | | | | | |

注：1.本项目报价（及最终报价）为完成采购人指定内容的全部费用，包含但不限于实施和完成本项目全部工作所需的安装费、运输、通讯、保险、税费、利润等项目有关一切费用。

1. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按报价无效处理。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年 月 日

**附件5：**

**技术参数要求（性能参数）响应表**

采购项目名称：

按性能参数要求填写

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：应对照文件“性能参数要求”，逐条对应基本要求进行承诺，并申明与条款要求各条文的响应和偏离。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年 月 日

**附件6：**

**商务要求响应表**

采购项目名称：

按商务要求填写

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：应对照文件“商务要求”，逐条对应商务基本要求进行承诺，并申明与商务条款要求各条文的响应和偏离。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年 月 日