1.5匹空调参数

电辅加热功率（W）:1000

电辅加热

制热功率(W:)1250(90～2200)

制热量(W):5010(150～6770)

制冷功率（W）:810(75～2030)

制冷量（W）:3510(150～5210)

循环风量(m³/h:)640

制冷剂:R32

适用面积（平方米）:16-20

匹数1.5匹挂机冷暖变频

电压/频率（V/Hz）:220V～/50Hz

能源消耗效率:5.27(全年能源消耗效率）

1级能效

外机质量（kg）:27.5

内机质量（kg）:9.5

外机尺寸:802x555x350

内机尺寸:825x293x196

3匹柜机参数

能源消耗效率:4.42(全年能源消耗效率）

外机质量（kg）:41.5

内机质量（kg）:27

外机尺寸（宽x高x深）mm:958x660x402

内机尺寸（宽x高x深）mm:372x1810x403

适用面积（平方米）:30-40

1级能效变频冷暖3匹柜机

外机装箱清单

室外机\*1、连接管部件\*1

内机装箱清单

室内机\*1、遥控器\*1、电池\*2、说明书\*2

皓雪白

电压/频率（V/Hz）:220V～/50Hz

制冷剂:R32

制热量（W）:9750(900-12360)

制冷量（W）:7300(900-9220)

循环风量m³/h:1410

电辅加热功率（W）:1800

电辅加热

制热功率（W）:3120(260-4270)

制冷功率（W）:2090(300-3450)

外机噪音 dB(A):56

内机噪音 dB(A):高风档41

5匹空调参数

外机装箱清单:室外机\*1、连接管部件\*1

内机装箱清单:室内机\*1、遥控器\*1、7号电池\*2、说明书\*2

颜色:皓雪白

电压/频率（V/Hz）:380V 3N~/50Hz

制冷剂:R32

5匹柜机冷暖变频1级能效

适用面积（平方米）:55-85

外机质量（kg）:78

内机质量（kg）:46.5

外机尺寸（宽x高x深）:1020×820×427

内机尺寸（宽x高x深）:584×1880×373

能源消耗效率:3.60(全年性能系数）

循环风量m³/h:2050

电辅加热功率（W）:3200

电辅加热

制热功率（W）:4550(470～5700)

制冷功率（W）:4600(600～5300)

制热量（W）:13820(2200~15740)+3200(PTC)

制冷量（W）:12150(2800~13100)

外机噪音 dB(A):60

内机噪音 dB(A):高风档50