**习艺楼执勤室门禁设备采购需求表**

**采购预算：人民币**27.2050 **万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 习艺楼执勤室门 | 类型：平开式栅栏铁门，门框整体为2mm不锈钢板折制组焊而成，门扇骨架为40mm×40mm×1.5mm不锈钢方管，中间栅栏是竖档为直径18mm的圆钢穿焊，横档为25mm\*25mm\*1.5mm不锈钢方管，单格栅栏漏空尺寸≤120mm\*300mm。门体预留有电控锁线路管及安装位置，方便后期安装电控锁；门内侧含插销。含门框整体尺寸，高2100mm\*1000mm。含拆除旧门及修补拆除安装后墙体。 | 21 | 扇 |  |
| 2 | 人脸门禁一体机 | 参考品牌：海康威视；1、7寸高清触摸屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3-2m，支持照片、视频防假；2、支持10000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持50000 张卡，150000条事件记录；3、支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡号/内容、身份证序列号4、输入接口：网口\*1、RS485\*1、Wiegand \* 1(支持双向)、USB\*1、 typeC\*1、门磁\*1、报警输入\*2、开门按钮\*1、SD卡槽\*1（最大支持 512GB）；5、输出接口：电锁\*1个，报警输出\*1个；3.5mm 音频输出接口\*1；6、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；7、工作电压： DC12V~24V/2A。**※需完全兼容原有海康智慧监所综合管控平台** | 30 | 台 |  |
| 3 | 人脸门禁一体机防护罩 | 定制。1、配合人脸门禁一体机使用，防护设备被拆被撬。2、采用不锈钢材质，按照人脸门禁一体机尺寸定制。可根据现场安装条件定制安装角度 | 30 | 台 |  |
| 4 | 电插锁 | 断电闭锁，双开钥匙，双锁胆(两侧均为钥匙孔),锁芯为一匙通开；12VDC/启动电流1200mA/工作电流200mA延时0/3/6/9秒可调；承受2000kg压力；锁状态信号输出:NO/NC/COM；门状态信号输出:NO/COM | 30 | 个 |  |
| 5 | 开门按钮 | 结构：塑料面板；含86明装底盒性能：最大耐电流1.25A，电压250V； | 30 | 个 |  |
| 6 | 液压闭门器 | 150KG液压闭门器 | 30 | 套 |  |
| 7 | 超五类网线 | 4\*2\*0.5超五类网线，室外 | 2000 | 米 |  |
| 8 | 电源线 | 国标RVV 2\*1.5 | 1200 | 米 |  |
| 9 | 控制线 | 国标RVV 4\*1.0 | 1200 | 米 |  |
| 10 | 交换机 | 参考品牌：华为；24口千兆电口，4千兆光口。带WEB、VLAN管理，工作模式为2层交换 | 4 | 台 |  |
| 11 | 线管 | DN25，含项目所需接头等配件 | 300 | 米 |  |
| 12 | 辅材 | 扎带、螺丝钉等本次安装所需的辅材 | 1 | 项 |  |
| 13 | 门禁平台授权 | 海康威视智慧监所综合管控平台门禁点位授权 | 50 | 个 |  |

二、商务要求表

|  |  |
| --- | --- |
| 交付使用时间及地点 | 1、交付使用时间：2025年12月30日前必须完成本项目相关设备的安装调试并通过终验并交付使用。监狱管理区内施工时间为每日（工作日）5个小时,中标方须合理安排施工人员，确保项目按期交付使用。2、交货地点：广西区钦州监狱（采购人指定地点）。 |
| 质量保证期 | 项目整体调试完毕验收之日起按国家产品“三包”要求提供2年免费保修：设备类提供2年硬件质保，软件类（含硬件配套软件）2年免费维护、升级。 |
| 付款条件 | 中标单位签订合同后支付第一笔项目资金（中标价\*30％）；项目主要设备到货后支付第二笔项目资金（中标价\*40％）；项目安装完毕进入调试支付项目资金（中标价\*10％）项目通过终验完成结算审计后支付项目余款。 |
| 履约保证金及质保金 | 中标人在招标完成5个工作日内，按中标金额的5%（中标金额\*5%）以转账的方式向采购人交纳合同履约保证金。项目验收合格后，合同履约保证金自动转为质保金，在质保期满且中标人在质保期内没有违约的情况，采购人凭中标人的质保金退款申请书和质保金转账凭证（复印件），在10个工作日内将质保金（质保金不计利息）退还中标人。 |
| 服务要求 | 1.设备保修和服务响应：（1）项目整体调试完毕验收之日起按国家产品“三包”要求提供2年免费保修：设备类提供2年硬件质保，软件类（含硬件配套软件）2年免费维护、升级。设备厂家承诺的质保期超过2年的，以厂家质保期为准，厂家质保期内，中标人仍需负责联系厂家进行维保。（2）故障响应：中标人应在1小时内回应用户的要求，8小时内到达现场，1天内排除故障，设备需要返厂维修的，需在3日内提供备用件进行更换使用。（3）投标人必须在应标文件中提供具体的售后服务方案。（明确服务响应时间、售后服务人员名单和联系方式及提供服务方案等）。2.培训：项目验收前，中标方要进行系统的操作培训（中标方工程师需到甲方现场对用户进行免费现场培训），培训效果达不到采购人要求的，采购人可要求中标方进行多次培训。否则不予验收。 |