视频会议设备采购需求表

一、采购预算：人民币67633.33元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 参数规格 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） |
| 1 | 视频会议终端 | 参考型号：华为cloudlink BOX310；1、多媒体框架协议：ITU-T H.323、IETF SIP。2 、视频编解码协议：H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.263+ 。 3、音频编解码协议：AAC-LD单双声道、G.711A、G.711U、G.722、G. 722.1C、G.729A、OPUS。4、双流协议：ITU-T H.239、BFCP。5、其他通信协议：H.225、H.235、H.241、H.245、H.281、H.350、H. 460、RFC2833、LDAP、LDAPS。6、网络传输协议：TCP/IP、RTP、RTCP、DHCP、DNS、SMTP、SNMP、SNTP、SSH、HTTP、HTTPS、TR-069。7、支持4K30，1080P60、1080P30、720P60，720P30。 8、视频能力：最低带宽条件并且无丢包情况下的纯视频能力： 4k 30fps，最低带宽2Mbit/s、1080p 60fps，最低带宽768kbit/s、1080p 30fps，最低带宽384kbit/s、720p 60fps，最低带宽512kbit/s、720p 30fps，最低带宽256kbit/s。9、双流能力 ：4K30 + 4K30、1080P60 + 1080P60、1080P30 + 1080P30。10、视频输入接口：1 x HT-RX，2x HDMI。11、视频输出接口：2×HDMI。12、音频输入接口：1 x HD-AI（2级），1 x 卡农头，2 x HDMI（音频输入），2 x RCA。13、音频输出接口：4 x RCA，1 x HDMI（音频输出）。14、其他接口 1x USB 2.0 A口，1x USB 3.0 A口，2 x10/100/1000M LAN，1 x POE网口，2 x RJ45串口。 | 1 | 套 | 43733.33 |
|  | 摄像头 | 参考型号：华为camera200 pro；1、支持≥850万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能。 2、支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps等视频输出格式。 3、支持≥12倍光学变焦。 4、支持水平视角≥80° 5、水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°。 6、支持≥254个预置位。 7、支持本地USB接口软件升级功能。 8、支持三合一传输接口。 | 1 | 套 | 23900.00 |

二、商务要求表

|  |  |
| --- | --- |
| 交付要求 | 1、交付使用时间：2025年12月30日前必须完成本项目相关设备的安装调试并通过终验并交付使用。中标方须合理安排相关人员，确保项目按期交付使用。2、交货地点：广西区钦州监狱（采购人指定地点）。中标方必须实质性满足产品参数要求并依据合同进行交付,合同履行过程中，采购人不再支付其他费用。 |
| 投标要求 | 投标人需具有相应软件授权或代理资质。投标时需提供售后服务方案及承诺 |
| 质量保证期 | 项目整体调试完毕验收之日起按国家产品“三包”要求提供2年免费保修：设备类提供2年硬件质保，软件类（含硬件配套软件）2年免费维护、升级。 |
| 付款条件 | 项目款支付方式：项目安装完成并通过验收及提交全额发票后支付项目全款。 |
| 服务要求 | 1、项目整体调试完毕验收之日起按国家产品“三包”要求提供2年免费保修：设备类提供2年硬件质保，软件类（含硬件配套软件）2年免费维护、升级。设备厂家承诺的质保期超过2年的，以厂家质保期为准，厂家质保期内，中标人仍需负责联系厂家进行维保。  2、故障响应：中标人应在1小时内回应用户的要求，8小时内到达现场，1天内排除故障，设备需要返厂维修的，需在3日内提供备用件进行更换使用。  3、投标人必须在应标文件中提供具体的售后服务方案。（明确服务响应时间、售后服务人员名单和联系方式及提供服务方案等）。  4、培训：中标方要进行系统的操作培训（中标方工程师需到甲方现场对用户进行免费现场培训），培训效果达不到采购人要求的，采购人可要求中标方进行多次培训。否则不予验收。 |