**政府采购项目**

**在线询价采购文件**

**项目名称：办公家具一批**

**采购单位：广西壮族自治区生殖医院**

**2025年3月**

**目 录**

[第一章 采购项目需求 1](#_Toc9917)

[第二章 响应文件组成 30](#_Toc31578)

[第三章 响应文件格式 32](#_Toc29764)

[第四章 合同主要条款 49](#_Toc28016)

# 采购项目需求

**说明：**

**1.本需求的货物名称、规格及技术参数要求（材质工艺要求）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考规格及技术参数要求（材质工艺要求）。**

**2.本需求中参考规格及技术参数要求（材质工艺要求）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（材质工艺）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。**

**3.凡在“规格及技术参数要求（材质工艺要求）”中的表述，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。**

**4.采购文件中带“**▲**”的条款为本次采购的实质性(关键性)的商务、技术或服务要求，投标人须满足或优于，否则，将会被认定为无效投标。**

**5.本需求中参考图片(样式)、产品尺寸仅供参考；材质的要求及材质的厚度须满足或优于采购需求;产品性能须满足或优于用户要求;引用的所有标准，如有更新或替换时，应执行最新标准。**

**6.在响应文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻译文本。**

**7.本项目要求提供的文件材料或承诺书，请在《技术响应、偏离情况说明表》或《商务响应、偏离情况说明表》中应答时，注明相关文件材料或承诺书放置的页码。**

**8.投标报价超过本项目单项最高限价金额的，均作投标无效处理。**

**一、项目基本情况**

1.项目名称：办公家具一批

2.采购方式：电子卖场-在线询价

4.预算金额：人民币（大写）贰拾壹万贰仟贰佰捌拾元整（¥212,280.00）

5.最高限价：人民币（大写）贰拾壹万壹仟陆佰陆拾陆元整（¥211,666.00）

**二、供应商的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.国内注册（指按工商管理有关规定要求核准登记的）依法取得营业执照，经营范围达到本次招标的需求。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目采购活动。

6.本项目不接受联合体、不允许分包转包、不接受未领取本项目在线询价采购文件的供应商参与本项目采购活动。

**三、技术要求**

1.所有家具的款式请提供彩图及设计方案、设计图（包括长度、宽度、高度，请注明尺寸），并附零配件详细清单。

▲2.提供国家认可有效的检测机构出具的产品质量检测报告以及企业、国家有关产品质量标准文件，必须提供产品所用原标准、零配件的相应检测报告及产品本身检测报告。投标单位所用原料、辅料必须符合国家绿色环保标准，符合国家质量认证标准。

▲3.在生产制作前应联系使用科室确定物品的尺寸、型号、款式及颜色等。到用户方实际测量，以采购人最终确定的尺寸进行生产。款式、颜色根据用采购人要求，可做调整。

▲4.所有产品的木材、板面经喷油、打磨，光滑以确保人体免受损伤，油漆采用国家现行相关标准环保漆。产品符合国家现行相关标准和厂家出厂标准，要严格经过杀菌、杀虫处理，技术上不会变形，生虫，含水率符合使用地区平均平衡含水率。面材、基材(素板)、油漆、胶水中的甲醛、甲苯与二甲苯等苯系物质的释放量均应符合需求清单中材质要求所列出的限量标准。

▲5.产品包装达到防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及碰撞等，满足装卸、运输和存放要求，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号)的要求。

6.办公家具需求一览表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | ▲规格及技术参数要求 （材质工艺要求） | 单位 | 数量 | ▲最高限价（元） | 参考图片（样式） |
| 1 | 木质床 | 1.5mx2m，含同规格棕榈床垫一张 | 张 | 1 | 3016.00 | IMG_256 |
| 2 | 铁架床 | 规格：2000\*900\*1800 优质冷轧钢+静电喷塑。 | 张 | 4 | 3392.00 | IMG_257 |
| 3 | 体检床 | 规格：1800\*700\*850 1、基材：采用优质环保E0级中密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017标准，板材密度≥0.7g/cm³，吸水厚度膨胀率≤6%，内结合强度≥0.55MPa，静曲强度≥26MPa，弹性模量≥3500MPa，表面结合强度≥1.1MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³，苯、甲苯、二甲苯检测结果为未检出，TVOC≤15μg/m³。 2、面材：采用厚度0.6mm以上优质实木皮贴面，经过防虫防腐处理，无结疤、贯通裂缝、虫蛀、腐朽材节子等外观缺陷问题，木皮平整度高，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色均匀，色泽美观，含水率≤9%。 3、白乳胶：采用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水、防潮、耐油等特点，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤20g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光、干燥、防虫、防腐等处理，符合QB/T 4463标准甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保水性底漆、水性面漆，经过五底三面十二道工序，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整，水性底漆、水性面漆符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤30g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量≤1mg/kg，可溶性重金属含量镉、铬、汞含量均≤0.3mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出。 6、五金件：采用优质三合一连接件，电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕等缺陷，符合GB/T 3325-2017标准，耐腐蚀（180h乙酸盐雾试验）≥10级。 | 张 | 1 | 3850.00 | IMG_258 |
| 4 | 移动婴儿床 | 可升降、可移动 | 张 | 2 | 3059.00 | IMG_259 |
| 5 | 办公卡座1（含三抽活动柜、键盘架、主机架） | 规格：W1500\*D1400\*H1100；1.B4款屏风，优质铝材框架，铝材壁厚≥1.0mm；屏风厚度为43MM。 2.板材：采用E0级环保高密度原木刨花板，经耐酸碱，防虫、防腐等处理，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，厚度为25+16mm，甲醛释放趋于0；，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准，采用意大利热溶胶全自动机器封边（2.0mm厚PVC）； 3.2块屏风都带走线功能。 | 套 | 2 | 3330.00 | IMG_260 |
| 6 | 办公卡座2(含三抽活动柜、键盘架、主机架) | 规格：W1500\*D1400\*H1100； 屏风B4款，厚度43mm，铝材厚度≥1.5mm 1、基材：采用优质环保ENF级刨花板，握钉力强，吸水膨胀率低，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 4897-2015标准静曲强度≥14MPa，弹性模量≥2800MPa，内胶合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.2MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.8%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥700N，甲醛释放量≤0.01mg/m³，产品有害物质（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，总挥发性有机物（TVOC）≤18μg/m³。 2、面材：采用优质环保E0级三聚氰胺饰面人造板，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洁，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 15102-2017标准，2h吸水厚度膨胀率≤1.5%，表面胶合强度≥0.8MPa，内结合强度≥0.4MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³，苯未检出，甲苯≤5μg/m³，二甲苯≤5μg/m³，总挥发性有机物（TVOC）≤15μg/m³。 3、封边条：采用优质PVC封边条，QB/T 4463-2013标准外观检测合格，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度均合格，甲醛释放量未检出，邻苯二甲酸酯未检出，多溴联苯未检出，氯乙烯单体未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量均≤5mg/kg。 4、热熔胶：采用优质环保热熔胶，粘性强，粘接时间快，屏蔽性卓越，有效防止有害物质溢出，符合GB 18583-2008标准，总挥发性有机物≤3g/L。 5、缓冲导轨：采用优质环保热熔胶，粘性强，粘接时间快，屏蔽性卓越，有效防止有害物质溢出，符合GB 18583-2008标准，符合QB/T 2454-2013标准，拉力（耐久试验性后）当M＜40Kg时拉力≤25N，推力（耐久试验性后）当M＜40Kg时推力≤25N，下沉量≤2%，耐腐蚀（180h乙酸盐雾试验）≥10级，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷均符合要求。 6、缓冲铰链：采用优质缓冲铰链，表面无划痕、变形，开合流畅、无噪音，符合QB/T 2189-2013标准，下沉量≤0.5mm，耐腐蚀（180h乙酸盐雾试验）≥10级，操作力、垂直静载荷、耐久性均符合要求。 7、锁具：采用优质锁具，符合QB/T 1621-2015标准钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象，电镀件无起泡、起层、露底等明显瑕疵，耐腐蚀（180h乙酸盐雾试验）≥10级。 | 套 | 2 | 3760.00 | IMG_261 |
| 7 | 办公卡座3（含三抽柜、主机架、键盘架） | 规格：W1400\*D1400\*H1200；1、基材：采用优质环保ENF级刨花板，握钉力强，吸水膨胀率低，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 4897-2015标准静曲强度≥14MPa，弹性模量≥2800MPa，内胶合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.2MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.8%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥700N，甲醛释放量≤0.01mg/m³，产品有害物质（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，总挥发性有机物（TVOC）≤18μg/m³。 2、面材：采用优质环保E0级三聚氰胺饰面人造板，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洁，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 15102-2017标准，2h吸水厚度膨胀率≤1.5%，表面胶合强度≥0.8MPa，内结合强度≥0.4MPa，甲醛释放量≤0.01mg/m³，苯未检出，甲苯≤5μg/m³，二甲苯≤5μg/m³，总挥发性有机物（TVOC）≤15μg/m³。 3、封边条：采用优质PVC封边条，QB/T 4463-2013标准外观检测合格，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度均合格，甲醛释放量未检出，邻苯二甲酸酯未检出，多溴联苯未检出，氯乙烯单体未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量均≤5mg/kg。 4、热熔胶：采用优质环保热熔胶，粘性强，粘接时间快，屏蔽性卓越，有效防止有害物质溢出，符合GB 18583-2008标准，总挥发性有机物≤3g/L。 5、缓冲导轨：采用优质环保热熔胶，粘性强，粘接时间快，屏蔽性卓越，有效防止有害物质溢出，符合GB 18583-2008标准，符合QB/T 2454-2013标准，拉力（耐久试验性后）当M＜40Kg时拉力≤25N，推力（耐久试验性后）当M＜40Kg时推力≤25N，下沉量≤2%，耐腐蚀（180h乙酸盐雾试验）≥10级，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷均符合要求。 6、缓冲铰链：采用优质缓冲铰链，表面无划痕、变形，开合流畅、无噪音，符合QB/T 2189-2013标准，下沉量≤0.5mm，耐腐蚀（180h乙酸盐雾试验）≥10级，操作力、垂直静载荷、耐久性均符合要求。 7、锁具：采用优质锁具，符合QB/T 1621-2015标准钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象，电镀件无起泡、起层、露底等明显瑕疵，耐腐蚀（180h乙酸盐雾试验）≥10级。 | 套 | 4 | 5960.00 | IMG_262 |
| 8 | 办公桌1 | 1、W1200\*D600\*H750 采用E0级环保高密度原木刨花板:经耐酸碱，防虫、防腐等处理，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，厚度为25+16mm，甲醛释放趋于0；2.0mm厚PVC带活橡胶封边，优质五金配件。 | 张 | 1 | 562.00 | IMG_263 |
| 9 | 办公桌2 | 规格：W1200\*D600\*H750，采用E0级环保高密度原木刨花板，经耐酸碱，防虫、防腐等处理，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，台面厚度为40mm，浮雕纹饰面，甲醛释放趋于0；，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准，采用意大利热溶胶全自动机器封边（2.0mm厚PVC），优质五金配件。 | 张 | 3 | 2556.00 | IMG_264 |
| 10 | 办公桌3 | 1.85米\*0.45米\*0.75米，采用E0级环保高密度原木刨花板:经耐酸碱，防虫、防腐等处理，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，厚度为25+16mm，甲醛释放趋于0；2.0mm厚PVC带活橡胶封边，优质五金配件。 | 张 | 2 | 3432.00 | IMG_265 |
| 11 | 办公桌4（含三抽固定柜、键盘架、带主机箱位） | 1、W1200\*D600\*H750 2、型号：带主机位+键盘位木纹色120CM单桌 3、技术参数 产品类型木制电脑桌 4、基材材质中纤板 5、基材甲醛释放限量等级E1 6、饰面材质实木皮 7、封边材质实木皮 8、五金配件普通铰链 9、油漆工艺聚氨酯涂料(PU) 10、产品功能可拆装 | 张 | 3 | 1720.00 | IMG_266 |
| 12 | 办公桌5（含三抽柜、键盘架） | 规格：W1600\*D600\*H750采用E0级环保高密度原木刨花板，经耐酸碱，防虫、防腐等处理，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，厚度为25+16mm，甲醛释放趋于0；，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准，采用意大利热溶胶全自动机器封边（2.0mm厚PVC），优质五金配件。 | 张 | 4 | 2897.00 | IMG_267 |
| 13 | 办公桌6（含键盘架、主机架） | 规格：W1200\*D600\*H750；采用E0级环保高密度原木刨花板:经耐酸碱，防虫、防腐等处理，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，厚度为25+16mm，甲醛释放趋于0；2.0mm厚PVC带活橡胶封边，优质五金配件。 | 张 | 2 | 1020.00 | IMG_268 |
| 14 | 办公桌7 | 1、W1200\*D600\*H750 2、型号：键盘位木纹色120CM单桌 3、技术参数 产品类型木制电脑桌 4、基材材质中纤板 5、基材甲醛释放限量等级E1 6、饰面材质实木皮 7、封边材质实木皮 8、五金配件普通铰链 9、油漆工艺聚氨酯涂料(PU) 10、产品功能可拆装 | 张 | 3 | 1560.00 | IMG_269 |
| 15 | 办公桌8 | 型号：长100cm\*宽60cm\*高76cm；采用E0级环保高密度原木刨花板:经耐酸碱，防虫、防腐等处理，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，厚度为25+16mm，甲醛释放趋于0；2.0mm厚PVC带活橡胶封边，优质五金配件。 | 张 | 1 | 674.00 | IMG_270 |
| 16 | 办公桌椅1（配套） | 1. 桌子： 1、规格：1400\*700\*750 （mm） 2、颜色：胡桃色浮雕纹饰面采用E0级环保高密度原木刨花板，经耐酸碱，防虫、防腐等处理，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，台面厚度为40mm，浮雕纹饰面，甲醛释放趋于0；，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准，采用意大利热溶胶全自动机器封边（2.0mm厚PVC），优质五金配件。 2. 椅子： 1、面料：采用优质阻燃网布，具有防潮、防污、易清洁等优点，GB 18401-2010标准，甲醛未检出，染色牢度耐干摩擦4-5级，可分解致癌芳香胺染料为未检出，无异味。 2、海绵：采用优质阻燃定型海绵，表面有防腐化和防变型保护膜，防破碎、抗氧化，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适，符合GB/T 10802-2006标准，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥40%，拉伸强度≥150kPa，伸长率≥120%，撕裂强度≥3.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥145kPa。 3、扶手：采用玻纤增强PP材料，具有较强的承重力，耐磨不掉皮、不变色，握感平滑，稳固耐用。 4、气压棒：采用优质气压棒，符合GB/T 29525-2013标准活塞杆涂镀层均匀、表面光洁，无伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷；气弹簧锁定在任意位置经100h后，活塞杆位未产生位移；高低温试验后公称力Fa衰减量≤0.8%；经高低温性能试验后的气弹簧，再经6万次循环寿命试验后，公称力Fa的总衰减量≤3%。 5、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 6、脚轮：采用优质尼龙脚轮，移动流畅、杂音小，耐磨性好，承载能力强。 | 套 | 2 | 2144.00 |  |
| 17 | 办公桌椅2（套装） | 桌：160\*60\*74.5cm 抽屉带锁带钥匙 椅：可旋转、可调节前倾后仰、高低 | 套 | 2 | 1760.00 | IMG_271 |
| 18 | 会议桌 | 1.可移动折叠会议桌 2.长条培训桌椅组合 3.办公桌拼接伸缩 4.培训桌折叠连接轴、收放灵活 5.便捷万向轮、360旋转 6.颜色：原木色 7.尺寸：2400MM\*1200MM\*750MM | 张 | 1 | 3134.00 | IMG_272 |
| 19 | 体检桌 | 规格：1800\*1000\*750 1、基材：采用优质环保E0级中密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017标准，板材密度≥0.7g/cm³，吸水厚度膨胀率≤6%，内结合强度≥0.55MPa，静曲强度≥26MPa，弹性模量≥3500MPa，表面结合强度≥1.1MPa，甲醛释放量≤0.01mg/m³，苯、甲苯、二甲苯检测结果为未检出，TVOC≤15μg/m³。 2、面材：采用厚度0.6mm以上优质实木皮贴面，经过防虫防腐处理，无结疤、贯通裂缝、虫蛀、腐朽材节子等外观缺陷问题，木皮平整度高，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色均匀，色泽美观，含水率≤9%。 3、白乳胶：采用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水、防潮、耐油等特点，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤20g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光、干燥、防虫、防腐等处理，符合QB/T 4463标准甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保水性底漆、水性面漆，经过五底三面十二道工序，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整，水性底漆、水性面漆符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤30g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量≤1mg/kg，可溶性重金属含量镉、铬、汞含量均≤0.3mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出。 6、五金件：采用优质三合一连接件，电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕等缺陷，符合GB/T 3325-2017标准，耐腐蚀（180h乙酸盐雾试验）≥10级。 | 张 | 1 | 5190.00 | IMG_273 |
| 20 | 床边桌 | 多功能升降一体床边桌，带轮可移动，高纤板，下架中纤板，环保水性漆。 | 张 | 1 | 1212.00 | IMG_274 |
| 21 | 桌面 | 2.6米对拼加厚桌面PVC：面板第一层采用PVC广告布，第二层海绵,第三层多层板。 | 张 | 1 | 1786.00 | IMG_275 |
| 22 | 办公椅1 （转椅） | 1、面料：采用优质阻燃网布，具有防潮、防污、易清洁等优点，GB 18401-2010标准，甲醛未检出，染色牢度耐干摩擦4-5级，可分解致癌芳香胺染料为未检出，无异味。 2、海绵：采用优质阻燃定型海绵，表面有防腐化和防变型保护膜，防破碎、抗氧化，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适，符合GB/T 10802-2006标准，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥40%，拉伸强度≥150kPa，伸长率≥120%，撕裂强度≥3.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥145kPa。 3、扶手：采用玻纤增强PP材料，具有较强的承重力，耐磨不掉皮、不变色，握感平滑，稳固耐用。 4、气压棒：采用优质气压棒，符合GB/T 29525-2013标准活塞杆涂镀层均匀、表面光洁，无伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷；气弹簧锁定在任意位置经100h后，活塞杆位未产生位移；高低温试验后公称力Fa衰减量≤0.8%；经高低温性能试验后的气弹簧，再经6万次循环寿命试验后，公称力Fa的总衰减量≤3%。 5、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 6、脚轮：采用优质尼龙脚轮，移动流畅、杂音小，耐磨性好，承载能力强。 | 张 | 4 | 888.00 | IMG_276 |
| 23 | 办公椅2 （转椅） | 1.黑色全新料加纤背框，扪进口过测试特网； 2.一体式双腰设计部符合人体公学；贴合脊椎护腰；更加舒适 3.黑色全新料加纤固定扶手； 4.座包一体成型定型海绵+塑胶底壳，永不变形，扪华宇透气网布； 5. 2.5mm厚度原位锁定蝴蝶底盘； 6.过SGS认证气杆，100mm缩50mm； 7.320mm白色尼龙高脚，静压1136KG; 8.60mm尼龙+PU静音脚轮过BIFMA。 | 张 | 3 | 1122.00 | IMG_277 |
| 24 | 办公椅3 （转椅） | 皮革防水耐磨损，U型靠背支撑，防爆气杆，钢制五爪，静音滑轮，杏色靠背 米色出口轮46cm\*46cm\*36cm | 张 | 11 | 3850.00 | IMG_278 |
| 25 | 办公椅4 | 1、面料：采用优质阻燃网布，具有防潮、防污、易清洁等优点，GB 18401-2010标准，甲醛未检出，染色牢度耐干摩擦4-5级，可分解致癌芳香胺染料为未检出，无异味。 2、海绵：采用优质阻燃定型海绵，表面有防腐化和防变型保护膜，防破碎、抗氧化，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适，符合GB/T 10802-2006标准，75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥40%，拉伸强度≥150kPa，伸长率≥120%，撕裂强度≥3.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥145kPa。 3、扶手：采用玻纤增强PP材料，具有较强的承重力，耐磨不掉皮、不变色，握感平滑，稳固耐用。 4、气压棒：采用优质气压棒，符合GB/T 29525-2013标准活塞杆涂镀层均匀、表面光洁，无伤痕、脱皮、起泡、麻点、针孔、结瘤等缺陷；气弹簧锁定在任意位置经100h后，活塞杆位未产生位移；高低温试验后公称力Fa衰减量≤0.8%；经高低温性能试验后的气弹簧，再经6万次循环寿命试验后，公称力Fa的总衰减量≤3%。 5、脚架：采用优质五星脚架，坚实耐用。 6、脚轮：采用优质尼龙脚轮，移动流畅、杂音小，耐磨性好，承载能力强。 | 张 | 9 | 2790.00 | IMG_279 |
| 26 | 办公椅5 | 1、办公椅、椅升降滑轮转椅  2、产品类型II型办公椅(椅背角度可调节) 3、黑色加大加厚尼龙脚（乳胶垫） 4、扶手类型固定扶手 5、座板材质中纤板 6、底盘类型常规三功能底盘 7、底盘材质冷轧钢板 气压棒级别二级 8、椅脚材质注塑尼龙椅脚 椅轮材质PP轮 9、五金配件螺丝五金 10、产品功能可拆装 | 张 | 2 | 565.00 | IMG_280 |
| 27 | 办公椅6 | 背框、扶手由PP+GF材质注塑而成，扶手可通过垂直静压≥136kg,水平拉力≥68kg；海绵密度≥40kg/m3，泡绵回弹性可达35%；网布横纵向拉裂强度8kg/cm；横纵向拉断强度12kg/cm;PA五星脚脚架；脚轮由PA+PU两种材质组合而成。轮毂直径50mm内用PA+玻纤注塑而成轮毂外套PU边。 | 张 | 2 | 560.00 | IMG_281 |
| 28 | 办公椅7 | 座板材质 PP塑料/皮质 产品功能 可调节高低 | 张 | 6 | 2076.00 | IMG_282 |
| 29 | 办公椅8 | ·Ø320白色尼龙脚过1136KG静压测试 ·椅轮：60MM黑色防震静音PU轮 ·85电镀气杆 ·2.5加厚中班蝴蝶底盘，可逍遥和原位锁定 ·固定腰靠，白色PP玻纤背框和扶手 ·42密度中软高弹力切割海绵 ·弹力座布，透气背网饰面 | 张 | 2 | 680.00 | IMG_283 |
| 30 | 办公椅9 | 坐垫高回弹发泡定型棉，靠背PU材料永不变形，底盘可调节汽杆升降旋转，优质电镀五金脚，PU静音脚轮 | 张 | 2 | 456.00 | IMG_284 |
| 31 | 办公椅10 | 1.面料优质耐磨网饰面，高级耐磨弹力绒布座饰面；2.靠背采用黑色全新料加纤框架，透气网布，可活动逍遥；3.架子1.5厚度的A3钢材喷黑四脚架。 | 张 | 8 | 1520.00 | IMG_285 |
| 32 | 会议椅（带写字板） | 规格:W625\*D520\*H880(mm)；1、靠背：尼龙加玻纤白色背框（颜色可选）；2、坐垫：橙色，45高密度纯海绵+高级耐磨弹力网布座饰面；3、白色PP扶手面可前后活动；4、架子1.5厚喷涂白色方管4脚椅架+固定脚/50mm静音轮；5、功能坐垫可翻起，架子可全折叠；6、白色活动写字板 | 张 | 30 | 9750.00 | IMG_286 |
| 33 | 实验凳 | 铝合金脚，带轮，可升降，易滑动 | 张 | 10 | 2740.00 | IMG_287 |
| 34 | 食堂餐椅 | 1.进口PU皮面料，防水耐脏； 2.加厚高回弹海绵，永不变形； 3.多层复合板材 4.颜色灰色或者白色 | 张 | 16 | 3616.00 | IMG_288 |
| 35 | 椅子 | 规格：W540\*D505\*H860mm 材质：主体框架选用优质白蜡 木实木制作，采用出榫开槽实 结构，粘合全部进口AB铁胶， 表面经多次打磨环保油漆覆 盖；软包35以上高密度海绵外 扪耐磨西皮或布艺。 | 张 | 2 | 806.00 | IMG_289 |
| 36 | 圆凳1 （浅紫色） | 规格：直径31cm\*高45cm，创意圆凳实木小凳子 （浅紫色） | 张 | 20 | 2272.00 | IMG_291 |
| 37 | 圆凳2  （紫色） | 规格：直径31cm\*高45cm，创意圆凳实木小凳子（紫色） | 张 | 50 | 5680.00 |
| 38 | 圆凳3 | 规格：直径32cm\*高45cm，可叠放、塑料凳、黑色、圆凳 | 张 | 50 | 4480.00 | IMG_292 |
| 39 | 圆凳4 | 201不锈钢。 | 张 | 15 | 4534.00 | IMG_293 |
| 40 | 吧椅 | 白色 可升降， 48cm\*48cm\*77cm | 张 | 2 | 534.00 | IMG_294 |
| 41 | 脚踏凳 | 规格：W600\*D400\*H150；304不锈钢，凳面贴防滑垫。 | 张 | 6 | 4440.00 | IMG_295 |
| 42 | 台阶踏凳（两层） | 规格：W600\*D400\*H400 棕色实木 | 张 | 1 | 488.00 | IMG_296 |
| 43 | 单人沙发（可调节、带腿托） | 尺寸详见参考图（颜色高级灰，长95CM\*宽90CM\*高95CM展开长度170CM） 框架材质：搞蒙碳素钢，承重性好， 皮料：采用耐磨超纤皮 填充物：采用整块高密度海绵，回弹佳，不易塌陷 功能：坐、靠、躺可调节，有退拖，电动调节 设置：符合人体工学设计，舒适感强 颜色：高级灰 | 张 | 1 | 2006.00 | IMG_297 |
| 44 | 定制沙发 | 木质+皮质海绵 长±160\*60\*（40+30）cm | 张 | 2 | 2466.00 | IMG_298 |
| 45 | 五节档案柜 | 规格：长850\*宽360\*高2075（mm）  采用0.8mm国标厚度钢制拆装结构，静电粉沫喷涂。经过磷化、酸化、碱化特别浸泡处理。 | 组 | 4 | 2560.00 | IMG_299 |
| 46 | 文件柜1 | 规格：W800\*D390\*H2000；1、基材：采用厚度0.6mm以上优质电解钢板冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，具有极强的抗酸性、防腐性、防锈性、防蚀性。符合GB/T 3325-2017标准，金属电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕等缺陷，抗拉强度370~500MPa，规定塑性延伸强度≥390MPa，断后伸长率≥35%，化学成分（碳、硅、锰、硫、磷）含量均符合要求，耐腐蚀（180h乙酸盐雾试验）≥10级。 2、涂料：采用优质抗菌喷涂粉末（塑粉），喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷，符合HG/T 2006-2006标准，可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg检测结果均为未检出。 | 组 | 4 | 2003.00 | IMG_300 |
| 47 | 文件柜2 | 规格：W850\*D390\*H1850  采用0.8mm国标厚度钢制拆装结构，静电粉沫喷涂。 经过磷化、酸化、碱化特别浸泡处理。 | 组 | 3 | 1836.00 | IMG_301 |
| 48 | 文件柜3 | 规格：W1180\*D390\*H1850 采用0.8mm国标厚度钢制拆装结构，静电粉沫喷涂。经过磷化、酸化、碱化特别浸泡处理。 | 组 | 2 | 1480.00 | IMG_302 |
| 49 | 文件柜4 | 规格：W850\*D390\*H1850 1、基材：采用厚度0.8mm以上优质电解钢板冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，具有极强的抗酸性、防腐性、防锈性、防蚀性。符合GB/T 3325-2017标准，金属电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕等缺陷，抗拉强度370~500MPa，规定塑性延伸强度≥390MPa，断后伸长率≥35%，化学成分（碳、硅、锰、硫、磷）含量均符合要求，耐腐蚀（180h乙酸盐雾试验）≥10级。 2、涂料：采用优质抗菌喷涂粉末（塑粉），喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷，符合HG/T 2006-2006标准，可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg检测结果均为未检出。 | 组 | 4 | 2488.00 | IMG_303 |
| 50 | 文件柜5 | 长150CM\*宽39CM\*高180CM；1、基材：采用厚度0.6mm以上优质电解钢板冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，具有极强的抗酸性、防腐性、防锈性、防蚀性。符合GB/T 3325-2017标准，金属电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕等缺陷，抗拉强度370~500MPa，规定塑性延伸强度≥390MPa，断后伸长率≥35%，化学成分（碳、硅、锰、硫、磷）含量均符合要求，耐腐蚀（180h乙酸盐雾试验）≥10级。2、涂料：采用优质抗菌喷涂粉末（塑粉），喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷，符合HG/T 2006-2006标准，可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg检测结果均为未检出。 2、涂料：采用优质抗菌喷涂粉末（塑粉），喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷，符合HG/T 2006-2006标准，可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg检测结果均为未检出。 | 组 | 1 | 562.00 |  |
| 51 | 文件柜6 | 长120CM\*宽39CM\*高180CM；1、基材：采用厚度0.6mm以上优质电解钢板冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，具有极强的抗酸性、防腐性、防锈性、防蚀性。符合GB/T 3325-2017标准，金属电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕等缺陷，抗拉强度370~500MPa，规定塑性延伸强度≥390MPa，断后伸长率≥35%，化学成分（碳、硅、锰、硫、磷）含量均符合要求，耐腐蚀（180h乙酸盐雾试验）≥10级。2、涂料：采用优质抗菌喷涂粉末（塑粉），喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷，符合HG/T 2006-2006标准，可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg检测结果均为未检出。 2、涂料：采用优质抗菌喷涂粉末（塑粉），喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷，符合HG/T 2006-2006标准，可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg检测结果均为未检出。 | 组 | 1 | 654.00 |  |
| 52 | 更衣柜组（男） | 单组柜子分上下体，柜体（组）尺寸为：高240cm\*深50cm\*宽90cm\*分4门，上下体各配2门储物柜（个），门锁配电子感应锁具。按男女更衣间使用需求及数量，即：男更衣间5组柜体（储物柜20个），颜色及具体尺寸根据实地测量协商。根据实地测量 | 组 | 5 | 11229.00 | IMG_304 |
| 53 | 更衣柜组（女） | 单组柜子分上下体，柜体（组）尺寸为：高240cm\*深50cm\*宽90cm\*分4门，上下体各配2门储物柜（个），门锁配电子感应锁具。按男女更衣间使用需求及数量，即：女更衣间5组柜体（储物柜20个），颜色及具体尺寸根据实地测量协商。根据实地测量 | 组 | 5 | 10737.00 | IMG_305 |
| 54 | 更衣柜 | 1.更衣柜(二门) 2.W850\*D420\*H1850 3.采用0.8mm国标厚度钢制拆装结构，静电粉沫喷涂。经过磷化、酸化、碱化特别浸泡处理。 | 组 | 1 | 670.00 | IMG_306 |
| 55 | 六门更衣柜 | 规格：W900\*D420\*H1850  采用0.8mm国标厚度钢制拆装结构，静电粉沫喷涂。 经过磷化、酸化、碱化特别浸泡处理。 | 组 | 4 | 2824.00 | IMG_307 |
| 56 | 三门更衣柜带三门鞋柜 | 规格：W900\*D420\*H1850  采用0.8mm国标厚度钢制拆装结构，静电粉沫喷涂。 经过磷化、酸化、碱化特别浸泡处理。 | 组 | 6 | 5064.00 |  |
| 57 | 保险箱 | 0.7米\*0.44米\*0.4米，深色系 | 个 | 1 | 1426.00 | IMG_308 |
| 58 | 茶水柜1 | 规格：W800\*D400\*H850；1、基材：采用优质环保E0级中密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017标准，板材密度≥0.7g/cm³，吸水厚度膨胀率≤6%，内结合强度≥0.55MPa，静曲强度≥26MPa，弹性模量≥3500MPa，表面结合强度≥1.1MPa，甲醛释放量≤0.01mg/m³，苯、甲苯、二甲苯检测结果为未检出，TVOC≤15μg/m³。 2、面材：采用厚度0.6mm以上优质实木皮贴面，经过防虫防腐处理，无结疤、贯通裂缝、虫蛀、腐朽材节子等外观缺陷问题，木皮平整度高，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色均匀，色泽美观，含水率≤9%。 3、白乳胶：采用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水、防潮、耐油等特点，符合GB 18583-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤20g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光、干燥、防虫、防腐等处理，符合QB/T 4463标准甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保水性底漆、水性面漆，经过五底三面十二道工序，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整，水性底漆、水性面漆符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤30g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量≤1mg/kg，可溶性重金属含量镉、铬、汞含量均≤0.3mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出。 6、五金件：采用优质三合一连接件，电镀层表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕等缺陷，符合GB/T 3325-2017标准，耐腐蚀（180h乙酸盐雾试验）≥10级。 | 组 | 1 | 676.00 | IMG_309 |
| 59 | 茶水柜2（增加1块层板） | 规格：W1200\*D400\*H800；采用E0级环保高密度原木刨花板:经耐酸碱，防虫、防腐等处理，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，厚度为25+16mm，甲醛释放趋于0；2.0mm厚PVC带活橡胶封边，优质五金配件。 | 组 | 1 | 1052.00 | IMG_310 |
| 60 | 鞋柜1 | 规格：长110cm 宽35cm 高120cm  柜子分两排，材质：楠竹、防潮 | 组 | 1 | 887.00 | IMG_311 |
| 61 | 鞋柜2 | 规格：W900\*D350\*H1850；采用0.6mm国标厚度钢制结构，静电粉沫喷涂。经过磷化、酸化、碱化特别浸泡处理。 | 组 | 1 | 671.00 | IMG_312 |
| 62 | 定制鞋柜1 | 规格：W850\*D350\*H450；采用E0级环保高密度原木刨花板:经耐酸碱，防虫、防腐等处理，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，厚度为25+16mm，甲醛释放趋于0；2.0mm厚PVC带活橡胶封边，优质五金配件。 | 组 | 2 | 690.00 | IMG_313 |
| 63 | 定制鞋柜2 | 规格：W1350\*D350\*H450采用E0级环保高密度原木刨花板:经耐酸碱，防虫、防腐等处理，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，厚度为25+16mm，甲醛释放趋于0；2.0mm厚PVC带活橡胶封边，优质五金配件。 | 组 | 1 | 515.00 | IMG_314 |
| 64 | 定制鞋柜3 | 1.层数:4层 2.每层做4张隔板 3.开合方式开放式 4.基材材质:实木板 5.基材甲醛释放限量等级:无 6.封边材质:实木皮 7.五金配件:螺丝五金 8.需定制:长60cm、、宽28cm、高160cm | 组 | 1 | 696.00 | IMG_315 |
| 65 | 定制储物柜1（标本柜） | 规格：W600\*D350\*H1800；采用E0级环保高密度原木刨花板:经耐酸碱，防虫、防腐等处理，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，厚度为25+16mm，甲醛释放趋于0；2.0mm厚PVC带活橡胶封边，优质五金配件。 | 组 | 1 | 705.00 | IMG_316 |
| 66 | 定制储物柜2 | 规格：W800\*D350\*H1100；采用E0级环保高密度原木刨花板:经耐酸碱，防虫、防腐等处理，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，厚度为25+16mm，甲醛释放趋于0；2.0mm厚PVC带活橡胶封边，优质五金配件。 | 组 | 1 | 655.00 | IMG_317 |
| 67 | 定制柜子 | 规格：W1200\*D400/300\*H2550；采用E0级环保高密度原木刨花板，经耐酸碱，防虫、防腐等处理，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，厚度为25+16mm，甲醛释放趋于0；，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准，采用意大利热溶胶全自动机器封边（2.0mm厚PVC），优质五金配件。 | 组 | 2 | 3875.00 | IMG_318 |
| 68 | 定制矮柜 | 规格：W730\*D420\*H800；1、基材：采用优质环保ENF级刨花板，握钉力强，吸水膨胀率低，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 4897-2015标准静曲强度≥14MPa，弹性模量≥2800MPa，内胶合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.2MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.8%，板面握螺钉力≥1000N，板边握螺钉力≥700N，甲醛释放量≤0.01mg/m³，产品有害物质（苯、甲苯、二甲苯）均未检出，总挥发性有机物（TVOC）≤18μg/m³。 2、面材：采用优质环保E0级三聚氰胺饰面人造板，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洁，符合GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 15102-2017标准，2h吸水厚度膨胀率≤1.5%，表面胶合强度≥0.8MPa，内结合强度≥0.4MPa，甲醛释放量≤0.01mg/m³，苯未检出，甲苯≤5μg/m³，二甲苯≤5μg/m³，总挥发性有机物（TVOC）≤15μg/m³。 3、封边条：采用优质PVC封边条，QB/T 4463-2013标准外观检测合格，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度均合格，甲醛释放量未检出，邻苯二甲酸酯未检出，多溴联苯未检出，氯乙烯单体未检出，可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量均≤5mg/kg。 4、热熔胶：采用优质环保热熔胶，粘性强，粘接时间快，屏蔽性卓越，有效防止有害物质溢出，符合GB 18583-2008标准，总挥发性有机物≤3g/L。 5、五金件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 组 | 1 | 437.00 | IMG_319 |
| 69 | 活动柜 | 1、尺寸：W400\*D460\*H650 采用E0级环保高密度原木刨花板:经耐酸碱，防虫、防腐等处理，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，厚度为25+16mm，甲醛释放趋于0；2.0mm厚PVC带活橡胶封边，优质五金配件。 | 组 | 1 | 308.00 | IMG_320 |
| 70 | 晾片柜 | W515\*D480\*1520mm，四节36抽 不锈钢底座，全钢材质的柜体，柜体表面经过酸洗磷化处理 有防锈层，防潮 防晒 防雨，静电粉末喷涂，表面平整，类似于烤瓷，不易生锈，环保无甲醛，无异味。 | 组 | 1 | 3590.00 | IMG_321 |
| 71 | 垃圾柜 | 1、不锈钢垃圾处置柜，脚踏式污物柜 2、材质：304不锈钢 3、规格：90cm\*60cm\*80cm | 组 | 1 | 2441.00 | IMG_322 |
| 72 | 会议椅写字板 | 白色活动写字板，可安装于原会议椅。 | 块 | 100 | 10625.00 | IMG_323 |
| 73 | 鞋架 | 白色，如图，长约：26cm ， 高约：104cm，宽约：26cm ， 材质：采用E0级环保高密度原木刨花板:经耐酸碱，防虫、防腐等处理，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，厚度为25+16mm，甲醛释放趋于0；2.0mm厚PVC带活橡胶封边，优质五金配件。 | 个 | 11 | 3300.00 | IMG_324 |
| 74 | 不锈钢置物架（货架） | 规格：W2400\*D500\*H2200 304不锈钢。 | 组 | 1 | 3386.00 | IMG_325 |
| 75 | 置物架1 | 规格：W1050\*D400\*H1200 304不锈钢。 | 组 | 1 | 2180.00 | IMG_326 |
| 76 | 置物架2 | 规格：W1300\*D400 304不锈钢，固定上墙。 | 组 | 1 | 846.00 | IMG_327 |
| 77 | 定制储物架1 | 规格：W1000\*D500\*H2000；304不锈钢 | 组 | 2 | 4170.00 | IMG_328 |
| 78 | 定制储物架2 | 规格：W1600\*D500\*H2000；304不锈钢 | 组 | 1 | 2588.00 | IMG_329 |
| 79 | 定制储物架3 | 规格：W800\*D500\*H2000；304不锈钢 | 组 | 1 | 1874.00 | IMG_330 |
| 80 | 拖鞋架 | 三层【长42宽20高45cm】 | 组 | 2 | 268.00 | IMG_331 |
| 81 | 移动式衣帽架 | 材质：加粗碳钢管  用途：晾衣、挂衣、置物收纳 颜色：黑色/金色 尺寸：100/120 | 组 | 1 | 189.00 | IMG_332 |
| 82 | 瑜伽球收纳架 | 尺寸：二层和三层连体310\*50\*163cm 颜色：黑色/白色 材质：优质结构钢 工艺：高温烤漆 | 组 | 1 | 1351.00 | IMG_333 |
| 83 | 屏风 | 移动式屏风：单个屏风尺寸为：高200-220cm，宽100-120cm，带可移动万向轮，颜色及具体尺寸实地测量协商。屏风框架类型铝合金框架 | 张 | 10 | 5825.00 | IMG_334 |

▲**四、商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 时间及地点 | 1.交货时间：自合同签订之日起25日内送至指定地点安装调试完毕。  2.交货地点：广西南宁市内（采购人指定地点）。  3.交货方式：现场交货，上门安装。  4.质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品（基材）质保期三年，五金配件保修一年。质量保证期内非人为因素发生的故障均由成交供应商免费维修或更换；质量保证期过后提供终身维护。 |
| 付款方式 | 1.本项目无预付款。  2.成交供应商交货安装调试完毕并经采购人验收合格无异议后，采购人收到双方签字的送货清单及验收单，核对无误后办理入库；成交供应商根据双方签字的送货单及验收单开具等额有效发票给采购人，采购人收到合格票据15个工作日内，以银行转账方式一次性支付100%货款至成交供应商指定银行账户。  3.采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项，直至成交供应商提供合格票据，采购人并不承担延迟付款责任。 |
| 履约保证金 | 1.履约保证金金额：按成交总金额的5%收取，如成交供应商为中小企业的，向采购人出具《中小企业声明函》，按成交总金额的2%收取，**并于合同签订前提交至采购人指定银行账户。**  **履约保证金指定银行账户：**  开户名称：广西壮族自治区生殖医院  开户银行：建设银行南宁医科大支行  银行账号：4500 1604 5600 5988 8888  2.履约保证金递交方式：**银行转账方式。**  3.履约保证金退付的方式、时间及条件：待合同履约完毕后，且无任何质量问题，成供应商向采购人提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》，采购人在收到验收合格材料后10个工作日内办理退还手续（不计利息）（如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还）。  4.不予退还的情形：签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。 |
| 报价要求 | 1.本项目投标应以人民币报价，投标报价≤最高限价。  2.本项目设最高限价，供应商投标报价超最高限价的作无效响应处理。  3.不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。  4.本项目报价必须包括完成本项目服务所有内容及其他相关服务的投入，但不限于以下费用：产品的原材料成本、生产、检验检测、包装、运输、仓储、配送、服务、利润、税金、政策性规费、保险、劳保、质保，人员工资等与本项目相关的一切费用，为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，采购人不再另行支付其它任何费用。  5.按国家规定由成供应商缴纳的各种税收已包含在竞标报价内，由成交供应商向税务机关缴纳。  6.参照桂财资〔2014〕10号《自治区本级行政事业单位日常办公设施配置标准》办公家具配置标准单价上限标准（元）执行。  7.在报价表中须列明本项目所有物品的规格、材质、价格等，尽可能详细说明。 |
| 服务要求 | 1.供应商单位代理产品必须在投标报价表中注明制造商产品的原产地（系商标所在原产地），并提供制造厂商授权书。  2.所需提供的相关质量认证证书或环境体系认证证书应在投标期内有效，如ISO9001：2000质量认证证书和ISO14001：2000环境体系认证证书等复印件（盖公章），原件备查。  3.本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。  4.本项目质量不符合设计要求或质量不合格者，采购人有权要求成交供应商返工，返工费用由成交供应商承担，工期不予顺延。  5.成交供应商在成交后必须到货物安装地进行实地勘察，家具的最终外形尺寸颜色等须根据房间实际布置进行调整，对特殊的定制家具及修改的尺寸均包含在投标报价中，成交供应商在报价时应自行考虑，承诺不因定制或修改家具尺寸的因素而改变投标报价。  6.若供货安装完毕后被投诉有异味，成交供应商必须进行环境检测，并提供环境检测报告，检测费用由成交供应商负责。如检测不合格的，成交供应商在10个日历日内按合同条款整改，整改完毕后采购人有权进行环境检测，检测费用由成交供应商负责。如整改后检测仍有不合格的，采购人有权单方面取消合同，并扣除所有的履约保证金。 |
| 验收标准 | 1.每批次货物到达现场后，成交供应商应在采购人单位人员在场情况下共同清点、检查外观，并由成交供应商派遣专业人员进行现场安装,安装完成且对货物的质量、规格、性能、数量检查合格后双方可在送货单上签字确认。  2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损、全新、货物技术参数与采购合同一致，使用性能达到规定的标准。验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。  3.每批次货物安装调试完成并经使用科室体验无不良反馈后可正式验收。  4.验收时提供参数需求内容里关于各项要求标准的合格检测报告复印件并加盖公章，原件备查。未按要求提供检测报告视作验收无效。 |
| 售后要求 | 1.免费送货上门，按现场条件全程免费安装调试，直至最终验收前产生的所有费用由成交供应商承担。  2.此次采购家具的内料、门板以及背面板材等的环保标准应不低于主材。  3.此次采购的抽屉轨道、铰链均要求采用：优质不锈钢3节抽屉轨道及门铰链（合页），且均需带自动吸附功能。  4.免费提供1‰的易损件（包含但不仅限于：轨道，铰链，椅子胶轮，配套PVE旋扭调节脚等），并在合同中予以明确。  5.须提供全新、完整、未使用过的产品，其产品须符合国家、行业有关规定及厂家承诺实行“三包”。  6.免费保修期：对所售商品质保期内上门全免费保修，产品（基材）质保期三年，五金配件保修一年，质量保证期内非人为因素发生的故障均由成交供应商免费维修或更换。  7.故障响应时间：货物发生故障时，在接到采购人通知后24小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时，12小时内不能修复的，提供替代品；  8.验收所需工具、器材由成交供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收。  9.成交供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。  10.成交供应商负责配送、安装工人人身安全责任，以及货物安全责任。 |
| 违约责任 | 1.若成交供应商供应的产品不符合招标要求或国家相关的检验标准的，成交供应商应在与采购人约定的时间内予以替换，逾期未替换或替换后仍无法通过采购人验收的，采购人有权终止合同，并由成交供应商承担相应责任（包括但不限于采购人直接经济损失、造成事故的赔偿和法律等）。  2.成交供应商所提供的商品质量、服务质量如累计出现3次有效投诉，第一次予以书面警告，第二次处以罚款1000元，第三次处以罚款3000元，处罚金额从当次订货价款中扣除；第四次将视为违反合同，采购人有权终止合同。如因货物本身质量问题而出现安全事故，采购人有权终止合同并由成交供应商承担相应责任（包括但不限于采购人直接经济损失、造成事故的赔偿和法律等）。  3.成交供应商不能按采购人指定送货时间送达指定地点时，将视认为违约，每超过1天，采购人有权要求成交供应商支付相当于当次订货价款1%的违约金，以此类推。  4.若成交供应商送货清单所标单价与合同单价不符的，低于合同单价的，如果是成交供应商写错单价，可双方协商供货单价，但不能高于合同单价，如果价格无误则按送货清单单价进行结算；高于合同单价的则按合同单价进行结算。  5.若成交供应商所供应的货物报送的价格经调查核实高于签订合同价格时将视认为违约，当违约累计达三次时采购人有权单方终止合同。  6.成交供应商所提供商品必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则视为对采购供应商违约，成交供应商承担全部赔偿责任。 |

# 响应文件组成

一、价格文件**（下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则响应无效）**

1、竞标声明书；**（必须提供）**

2、竞标报价表；**（必须提供）**

3、供应商针对报价需要说明的其他文件。（如有，请提供）

**注：对于存在严重不平衡、不合理、有可能低于供应商自身成本的报价，供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，采购小组有权予以拒绝。**

二、商务技术文件**（下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则响应无效；**其余项结合第一章“采购项目需求”的要求提供，如未提供的，响应无效。**供应商所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，责任自负）**

1、有效的营业执照等证明文件复印件；**（必须提供）**

2、法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效身份证正反面复印件；**（必须提供）**

3、法定代表人授权委托书原件及被授权人有效身份证正反面复印件；**（委托代理时必须提供）**

4、响应文件递交截止当月前半年内投标供应商其中三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税（或无纳税记录或零报税）的，必须提供相应文件证明其依法免税（或无纳税记录或零报税）。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件），复印件；**（必须提供）**

5、响应文件递交截止当月前半年内投标供应商连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单或其他有效证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金证明复印件。从取得营业执照之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件，复印件；**（必须提供）**

6、供应商财务状况报告[供应商**2023年**或**2024年**的年度财务报表复印件（可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的1个月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不得超过一年]；**（必须提供）**

7、供应商直接控股、管理关系信息表；**（必须提供）**

8、无重大违法记录书面声明；**（必须提供）**

9、供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函；**（必须提供）**

10、技术响应、偏离情况说明表；**（必须提供）**

11、商务响应、偏离情况说明表；**（必须提供）**

12、服务方案和服务承诺（按本项目采购文件第一章“采购项目需求”自行编制）；**（必须提供）**

13、相关检验检测报告；**（必须提供）**

14、零配件详细清单；**（必须提供）**

15、项目实施主要人员一览表；**（必须提供）**

16、中小企业声明函；（如有，请提供）

17、供应商认为需要提供的有关资料。（如有，请提供）

**第三章 响应文件格式**

**响 应 文 件** (封面）

项目名称：

供应商名称：

供应商地址：

年 月 日

**响应文件目录表**

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应文件名称 | | 提交情况 | | 页码 |
| 有 | 无 |
| 1 | 竞标声明书 |  |  |  |
| 2 | 竞标报价表 |  |  |  |
| 3 | 供应商针对报价需要说明的其他文件 |  |  |  |
| 4 | 有效的营业执照等证明文件复印件 |  |  |  |
| 5 | 法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效身份证正反面复印件 |  |  |  |
| 6 | 法定代表人授权委托书原件及被授权人有效身份证正反面复印件 |  |  |  |
| 7 | 依法缴纳税收的证明材料 |  |  |  |
| 8 | 依法缴纳社会保障资金的证明材料 |  |  |  |
| 9 | 近期财务状况报告 |  |  |  |
| 10 | 供应商直接控股、管理关系信息表 |  |  |  |
| 11 | 无重大违法记录书面声明 |  |  |  |
| 12 | 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函 |  |  |  |
| 13 | 技术响应、偏离情况说明表 |  |  |  |
| 14 | 商务响应、偏离情况说明表 |  |  |  |
| 15 | 服务方案和服务承诺 |  |  |  |
| 16 | 相关检验检测报告 |  |  |  |
| 17 | 零配件详细清单 |  |  |  |
| 18 | 项目实施主要人员一览表 |  |  |  |
| 19 | 中小企业声明函 |  |  |  |
| 20 | 供应商认为需要提供的有关资料 |  |  |  |
| 注意：供应商认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目。 | | | | |

**竞标声明书（格式参考）**

致： （采购人）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址 。

我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 项目的采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次采购有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为： ；规格型号： ；该型号产品我方有现货可供，并已于 年 月生产完工或向　　 （原厂商名称）购进［**或**需在成交后向 订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有： ；

法定代表人或委托代理人（签字）:

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

**竞标报价表**

采购项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 厂家及品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 本项目合计金额人民币（大写）： | | | | | | | ￥ |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2、本项目报价为包干价，包括完成本项目服务所有内容及其他相关服务的投入，但不限于以下费用：人员工资费用、系统维护费用、技术服务费、税金、利润及等与本项目相关的一切费用，为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，采购人不再另行支付其它任何费用。

法定代表人或委托代理人（签字）:

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

**法定代表人身份证明书（格式参考）**

竞 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

身份证号码：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

供法定代表人签字：

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

**法定代表人授权委托书（如有委托时）**

致： （采购人）：

我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名） （身份证号） 以我方的名义参加 （项目名称： ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

被授权人（委托代理人）签字：

所在部门/职务：

联系电话：

法定代表人签字：

供应商名称（盖公章）

日期： 年 月 日

**供应商直接控股股东信息表（表一）**

| **序号** | **直接控股股东名称** | **出资比例** | **身份证号码或统一社会信用代码** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

法定代表人或委托代理人（签字）:

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

**供应商直接管理关系信息表（表二）**

| **序号** | **直接管理关系单位名称** | **统一社会信用代码** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

法定代表人或委托代理人（签字）:

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

**无重大违法记录书面声明**

致\_\_\_\_\_\_\_\_(采购人)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

法定代表人或委托代理人（签字）:

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

**供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函**

**一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：**

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

**二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：**

1.供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标（成交），或者事先约定由某一特定供应商中标（成交），然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标（成交）；

7.供应商与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标（成交）或者排斥其他供应商的其他串通行为。

**以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。**

法定代表人或委托代理人（签字）:

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

**技术响应、偏离情况说明表**

**(注：按采购项目需求具体条款修改)**

采购项目名称:

分标： （如有）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的名称 | 采购文件技术需求 | 响应文件具体响应 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**说明：**

**1、应对照采购文件“第一章 采购项目需求”，对应所投标项目（或分标、标段）内容须逐条说明所提供服务已对采购文件的“技术需求”做出了实质性的响应，并申明与“技术需求”各条文的响应和偏离。特别对有涉及所含货物产品具体参数要求的指标，供应商必须提供所供产品的具体参数值。**

**2、本采购文件“第一章 采购项目需求”表中涉及产品参数不明确或有误的，请以详细正确的参数进行响应并承诺，同时填写本表“说明”栏进行说明。**

**3、对照采购文件技需求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。**

**4、如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。**

法定代表人或委托代理人（签字）:

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

**商务响应、偏离情况说明表**

**(注：按采购项目需求具体条款修改)**

采购项目名称:

分标： （如有）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购文件商务条款要求 | 响应文件具体响应 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**说明：**

1. **应对照采购文件“第一章 采购项目需求”，逐条对应商务条款要求进行响应，并申明与“商务要求”各条文的响应和偏离。**
2. **对照采购文件商务要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。**

法定代表人或委托代理人（签字）:

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

**服务方案和服务承诺**

（由供应商按本项目采购文件第一章“采购项目需求”质量、服务、售后要求自行编制）

法定代表人或委托代理人（签字）:

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

**零配件详细清单（格式参考）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**说明：**

**1、原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）**

**2、产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）**

法定代表人或委托代理人（签字）:

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

**项目实施主要人员一览表（格式参考）**

采购项目名称:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 社保编号 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**说明：**

**1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。**

**2、投标人应附本表所列人员身份证、缴纳社保证明及资格证书复印件并加盖公章。**

法定代表人或委托代理人（签字）:

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

**中小企业声明函（格式参考）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 〕46号）的规定，本公司参加（项目名称及项目编号）项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）、从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据。

2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

**广西壮族自治区政府采购项目合同验收书**

根据政府采购项目（采购合同编号：­）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收方式： | | □自行验收 □委托验收 | | | | | |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） | | | 数量 | | 金 额 |
|  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  | | |  | |  |
| 合 计 | | | | |  | |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 | | | | | | | |
| 实际供货日期 |  | | 合同交货验收日期 | | |  | |
|  |  | |  | | |  | |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收。并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) | | | | | | |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： | | | | | | |
| 有异议的意见和说明理由：  签字： | | | | | | |
| 验收小组成员签字： | | | | | | | |
| 监督人员或者其他相关人员签字：  或者受邀机构的意见（盖章）： | | | | | | | |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章：  联系电话： 年 月 日 | | | | 采购人或者受托机构的意见（盖章）：  联系电话： 年 月 日 | | | |

**政府采购项目履约保证金退付意见书（格式参考）**

|  |  |
| --- | --- |
| 供  应  商  申  请 | 项目编号： |
| 项目名称： |
| 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金（大写）人民币 （小写）¥退付到达以下账户。  单位名称：  开户银行：  账 号：  联系人及电话：  投标人签章：  年 月 日 |
| 采  购  人  意  见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额）  联系人及电话： 采购人签章  年 月 日 |
| 备注 |  |

**注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。**

# 第四章 合同主要条款

**广西壮族自治区政府采购合同**

合同编号：

采购单位（甲方） 采 购 计 划 号

供 应 商（乙方） 项目名称和编号

签 订 地 点 签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

**第一条 合同标的**

1、家具一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 厂家及品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 本项目合计金额人民币（大写）： | | | | | | | ￥ |

2、合同合计金额包括家具价款、备件、专用工具、安装、检验、技术资料和包装、运输等全部费用。如招响应文件对其另有规定的，从其规定。

**第二条 质量保证**

1、乙方所提供的家具规格、技术标准、材料等质量必须与招响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的家具必须是全新、未使用的产品，且在正常使用条件下，其使用寿命应达到承诺年限。

**第三条 权利保证**

乙方应保证所提供家具在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

**第四条 包装和运输**

1、乙方提供的家具均应按招响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2、乙方负责家具运输，家具的运输方式： 。

**第五条 交付和验收**

1、交付使用时间：**按乙方响应文件承诺的交付使用时间**；地点：**采购人指定地点。**

2、乙方提供不符合招响应文件和本合同规定的家具，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应按照甲方的要求，在 年 月 日前安装完毕并承担安装费用。甲方应提供必要安装条件（如场地、电源等）。

4、甲方应当在产品安装完毕后十五个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后三日内及时予以解决。

**第六条 定做家具图纸提供方法及要求：**

**第七条 售后服务、保修期（质量保证期）**

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、家具保修期为 个月，在保修期内出现家具质量问题，乙方须在 天内修理好或更换，并承担全部费用，家具更换后保修期重新开始计算。修理不好或不能更换的，予以退货，乙方应退回该家具全部货款。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

**第八条 付款方式**

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质： 财政性资金 。

3、本项目无预付款。

4、乙方交货安装调试完毕并经甲方验收合格无异议后，甲方收到双方签字的送货清单及验收单，核对无误后办理入库；乙方根据双方签字的送货单及验收单开具等额有效发票给甲方，甲方收到合格票据15个工作日内，以银行转账方式一次性支付100%货款至乙方指定银行账户。

3.甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项，直至乙方提供合格票据，甲方并不承担延迟付款责任。

**第九条　履约保证金**

1、履约保证金金额：按合同总金额的 **5 %**收取，如乙方为中小企业的，向甲方出具《中小企业声明函》，按合同总金额的 **2 %**收取，**并于合同签订前提交至甲方指定银行账户。**

履约保证金指定银行账户：

开户名称：广西壮族自治区生殖医院

开户银行：建设银行南宁医科大支行

银行账号：4500 1604 5600 5988 8888

2、履约保证金递交方式：**银行转账方式。**

3、履约保证金退付的方式、时间及条件：待合同履约完毕后，且无任何质量问题，乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》，甲方在收到验收合格材料后10个工作日内办理退还手续（不计利息）（如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还）。

4、不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

**第十条 合同的变更、终止与转让**

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

**第十一条 违约责任**

1、乙方所提供的家具规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并乙方应赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 ‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 %，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 ‰违约金，但违约金累计不得超过延期货款额 %。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从**履约保证金**中扣除，**履约保证金**不足以支付的，由乙方另行支付。

7、其它违约行为按违约货款额 %收取违约金并赔偿经济损失。

**第十二条 解决合同争议**

1、因家具质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对家具质量进行鉴定。家具符合标准的，鉴定费由甲方承担；家具不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

**第十三条 合同生效及其它**

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

**第十四条 以下合同附件为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等效力**

1、中标（成交）通知书；

2、乙方提供的投标（响应）文件、服务承诺；

3、在线询价采购文件；

4、上述合同文件互相补充和解释。

如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

**第十五条 本合同一式肆份，具有同等法律效力，自甲乙双方法定代表或被授权代表人签字并加盖单位公章后正式生效。甲方执叁份、乙方执壹份。**

**自合同签订之日起两个工作日内，甲方应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。**

（以下为签章页，无正文）

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（章）  年 月 日 | 乙方（章）  年 月 日 |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |