|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **家具名称** | **数量** | **意向品牌** | **单价（元）** | **金额（元）** | **技术参数** | **参考图片** |
| 定制封闭式  货柜 | 3米 | 贯凯/巨泰/准成 | 1180 | 3540 | 长1500\*宽800\*高2000全封闭式货柜 尺寸：长300cm、宽80cm、高200cm,核心功能：钢制框架、四开推拉门、可调节层板、指纹密码锁、防静电涂层。 钢制吊柜操作台一体柜 操作台：尺寸为长420cm、宽60cm、高75cm，核心功能为操作台面防刮耐磨、下方储物柜带独立指纹锁；吊柜：尺寸为长420cm、宽30cm、高75cm，核心功能为吊柜双层铁门带指纹密码锁；一体柜总高200cm 保密柜 尺寸：长90cm、宽42cm、高185cm，核心功能为电动密码锁、符合保密相关要求。 |  |
| 定制钢制吊柜操作台 | 4.2米 | 贯凯/巨泰/准成 | 1180 | 4956 | 长1400\*宽600\*高2000（1）板材：主材采用国际优质0.7㎜冷轧板冲压成型，经过：除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干的九工位处理（提供工位处理流程，并附每个流程相应主要设备清单及图片），表面采用通过ISO14001国际质量认证的优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑。亚光灰色。  （2）五金配件：导轨用二级消音导轨，方形铝合金拉手，旋转活动挂锁，各部件之间的连接采用优质镀锌M8螺丝套件或其他更优方式进行固定，采用管壁厚1.2㎜厚20#不锈钢挂衣杆等优质配件。 |  |
| 保密柜 | 2组 | 贯凯/巨泰/准成 | 1830 | 3660 | 规格尺寸高1800㎜×宽900㎜×深420㎜，门厚1.2㎜，箱体厚0.8㎜，内有2个抽屉，开启方式为电子密码+钥匙（备用）。采用液晶显示，输入密码即可开锁，密码由1-15位数字任意组合，可自由更改，断电自动保存；有内置抽屉，抽屉带锁，全钢结构。保密锁需有国家保密科技测评中心的检测报告，检测依据BMB54-2020《安全保密产品 保密柜安全保密技术要求》 | IMG_256 |

**二、商务要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商务名称** | | **商务内容** | |
| 1 | 报价要求 | | ▲1.竞价供应商需有品牌方授权。  ▲2.本项目供应商报价仅限“意向品牌的产品”，不接受其品牌外的产品，中标方不得以任何理由更改设备的品牌、配置，配置必须是原厂出厂标配，否则竞价将无效。  ▲3.竞价人必须对指定品牌和型号产品进行报价，供应商在竞价时须上传针对本项目产品的指定品牌授权书、供货证明和产品售后服务承诺函原件加盖厂家公章，避免假冒伪劣产品，竞价方有效，否则按竞价无效处理；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响本单位办公使用的，可作为废标处理，并按规定对中标公司予以处罚和进行网上通报处理。  4..本次竞价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护。对于本文件中明确列明必须竞价的货物或服务，供应商应分别竞价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。  ▲5.采购需求及供应商竞价文件，作为合同附件。   1. 自中标通知书发出之日起5日内签订合同。   7.竞价中应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。  8.供应商负责工人人身、货物安全责任，验收前，货物丢失自行负责。 | |
| 2 | 交货（实施）时间、地点 | | ▲1.签订合同后15个日历日内必须全部供货并安装调试完毕，逾期交货导致影响项目正常投入使用的，采购人有权终止合同，并上报相关部门处理。  2.交货地点：南宁市内采购人指定地点。  3.交货方式：现场交货 | |
| 3 | ▲产品要求 | | ▲竞价时需提供以下国家认可的第三方检测机构出具符合国家标准并合格的检测报告，避免假冒伪劣产品，报价方有效，否则按竞价无效处理；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响本单位办公使用的，可作为废标处理，并按规定对中标公司予以处罚和进行网上通报处理。  ▲1.“**冷轧钢板**”检测报告，检测依据符合1.GB/T 1735-2009色漆和清漆　耐热性的测定2.GB/T 1740-2007漆膜耐湿热测定法  3.GB/T 23987-2009色漆和清漆 涂层的人工气候老化曝露 曝露于荧光紫外线和水4.QB/T 3828-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法.铜加速乙酸盐雾试验（CASS）法5.QB/T3832-1999轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价，检测内容包含但不限： 耐干热（70℃，100h无异常）、耐湿热200h无异常、紫外老化500h后无粉化、起泡、脱落、开裂，允许轻微失光和变色、铜加速乙酸盐雾试验500h：镀层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀层对基体的保护等级≥9级。  ▲2.“**塑粉**”检测报告，检测依据符合1.HG/T 2006-2006热固性粉末涂料标准，2.GB/T 1741-2020漆膜耐霉菌性测定法，3.GB18581-2020木器涂料中有害物质限量，检测内容包含但不限： 在容器中状态：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状、筛余物（125μm）全部通过 、涂膜外观：涂膜外观正常 、硬度（擦伤）≥F 、 附着力(级)≤1、耐冲击性(cm)≥40 、弯曲试验≤4、杯突(mm)≤4、光泽（60°）商定、耐碱性（5%NaOH）168h无异常、耐酸性（3%HCl）240h无异常、耐沸水性24h无异常、耐盐雾性500h（划线处：单向锈蚀≤2.0mm，未划线区：无异常）、耐人工气候老化500h（变色≤2级、失光≤2级、无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象）、胶化时间 商定、重金属（可溶性铅(mg/kg) ≤90；可溶性镉(mg/kg) ≤75；可溶性铬(mg/kg) ≤60；可溶性汞(mg/kg)≤60）、耐霉菌性（按GB/T 1766-2008中5.2评级，28天，不大于1级）、VOC含量≤250g/L、甲醛含量≤100g/kg、苯含量≤0.1%、甲苯与二甲苯（含乙苯)总和含量≤20%。  ▲3.“**带喷塑涂层的金属部件**”检测报告，检测依据符合 HJ 2547-2016标准，检测内容包含但不限： 锑≤60mg/kg、砷≤25mg/kg、钡≤1000mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、汞≤60mg/kg、硒≤500mg/kg。  ▲4.**“紧固件”**检测报告检测依据符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T10125-2021《人造气腐蚀试验雾试验》企业技术指标。检测内容包含但不限：外观性能金属件-喷涂层，中性盐雾NSS18h、乙酸盐雾AASS18h、铜加速乙酸盐雾CASS18h有害物质限量-涂层中可溶性重金属 铅 Pb≤90mg/kg、镉 Cd≤75mg/kg、铬Cr≤60mg/kg 、汞Hg≤60mg/kg。  ▲5，**“保密锁”**，检测依据符合BMB54-2020《安全保密产品 保密柜安全保密技术要求》。 | |
| 4 | 付款方式、时间及条件 | | 1．供应商按采购合同服务、交货并安装调试完成后或服务完成后，经采购人验收合格；  2．票据要求：付款前成交供应商必须按照合同要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。 | |
| 5 | 验收、交付要求： | | 1.初步验收：货物运抵采购人指定地点后，采购人对成交供应商提交的货物依据本合同及反向竞价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合反向竞价文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。如发生所供货物与合同约定不符，采购人有权退货或要求成交供应商进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，成交供应商应承担逾期交货的违约责任。成交供应商应在接到采购人要求后 10 日内予以补救，所产生的费用及法律后果由成交供应商承担。  2.最终验收：货物经安装完成且符合技术要求后，采购人进行最终验收。验收时成交供应商必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，采购人签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，成交供应商应当在 10 日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。 | |
| 6 | 售后服务要求 | 1.为确保货物质量，中标人签订合同时必须提供指定意向品牌的售后服务承诺书原件（加盖公章），如无法提供的，视为虚假应标，取消成交资格。  2.项目整体安装完毕，最终验收合格之日起，质保期内所有货物免费上门维修服务、免费更换零部件，更换所用货物不得低于竞标标准。质保期满后，如需更换货物零部件，成交供应商须保证提供优惠价格的配件和服务。  3.在质保期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务；  竞价人应充分考虑供货成本及参数要求再进行竞价，如竞价人低价恶意竞价、且成交后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足参数要求的，采购人将按虚假竞标处理，并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，通过报备政采云平台及财政厅监管部门，并按规定对投标人公司予以处罚和进行网上通报处理，追究竞价人的法律责任，由此引发的一切后果由竞价人承担。 | |
| 7 | 培训 | 供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在竞标报价中，采购人不再另行支付。 | |
| 8 | ▲诚信要求 | 如发现竞价供应商在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，将被取消竞价或成交资格。 | |
| 9 | 其它 | 1.标注▲的技术要求为实质性技术要求，供应商必须实质性满足，否则反向竞价将视为无效，采购方有权不予接受报价，不予验收通过。  ▲2.为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国反垄断法》，没有正当理由，不得以低于成本的价格销售商品。  ▲3.成交供应商在收到成交结果通知之日起5个工作日内必须向采购人提供询价货物的以下资料：  （1）提供采购需求中所要求的检测报告原件核查。  （2）本项目采购任务急，现特向潜在供应商作出相关提醒：供应商存在不按要求竞标、不按要求提供审查资料、资料审查不合格、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为的， 采购人有权向成交供应商追偿其所造成的损失。  ▲4.竞价人在响应文件中需提供品牌授权委托书（加盖投标人公章），并按响应文件中的品牌型号供货，供货时提供和响应文件一致的品牌授权书原件核查。 | |