**折叠桌和靠背椅的货物需求及商务要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 技术参数、性能、配置 | 参考图片 | 数量 | 单位 | 控制金额（元） |
| **1** | **折叠桌** | **永亨** | 桌长宽高1200\*600\*740mm，颜色蓝色，桌面采用固化PE+玻璃钢环保防水防腐材质，侧面边厚3.3cm，底座碳素钢结构四脚采用，30\*30\*1.0MM厚度钢材。桌架30方管，1.0厚，黑色喷塑。桌架可以收折。钢架：符合GB/T 10125-2021人造气氛腐蚀试验 盐雾试验、GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件标准要求。金属件外观性能要求、安全性、金属喷涂层硬度、金属喷涂层冲击强度、金属喷涂层附着力、人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）等检测合格。 | 44f7f1b12e4a7b1429f0e7472b00356 | 80 | 张 | 31200.00 |
| **2** | **靠背椅** | **永亨** | 规格410\*420\*800Hmm重量约8-9，颜色蓝色，原材料采用全新聚丙烯（PP）加玻璃纤维（GF）材质一体成型，由座面和椅背两部分组合而成。PP塑料：符合GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量检测标准。塑料邻苯二甲酸酯、塑料重金属、塑料多环芳烃、塑料多溴联苯、塑料多溴二苯醚检测合格。座面：要求圆润椅角无毛边，不伤手 ；椅背：包覆性明显，采用PP材质。四脚要求结构稳定；带PU耐磨脚垫，能随意推拉保护地板，整椅承重不低于150kg。整椅可多张堆叠，可单手手提 。  | 007c3f9b4a0e950fc0c269fde521c57 | 80 | 张 | 11600.00 |
| **合计** |  | 160 |  | 42800.00 |

响应附件要求：本项目供应商报价仅限永亨品牌报价，不接受永亨品牌外的产品，供应商不得以任何理由更改货物的品牌、配置，报价时必须提供报价品牌产品授权书和商标注册证，加盖公章，否则报价将无效。所有商务条款须全部响应，否则，报价无效且视为虚假应标，采购人将相关情况上报政府采购监管部门并按规定处理。

|  |
| --- |
| **商务要求** |
| 质保期 | 产品国家有关“三包”规定，执行“三包”；质保期自货物验收合格之日起计算，不少于1年（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若成交人质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以成交人承诺执行）；质保期过后提供终身维护。 |
| 售后服务要求 | 1. 免费送货上门，免费安装、调试；根据采购人的实际需求安装到位。提供保修服务，质保期内免费维修，终身维护。
2. 所提供的货物是全新、完整、未使用过的产品，产品符合国家、行业有关规定及厂家承诺实行“三包”；
3. 免费安装调试和培训：到货后，供货商需在接到用户通知后5个工作日内进行安装调试；提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训。
4. 接故障通知在30分钟内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接用户通知后,2小时赶到现场提供免费服务；4小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，12小时内修复使用，若12小时内无法排除故障的，则应提供相应的备用设备以保证采购方的正常使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。

5.项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由供货商自行清理。 |
| 交货时间及地点 | 1.交货时间：自签订合同之日起 7日历日内全部交货安装完成并验收合格。2.交货地点：采购人指定地点 |
| 其他要求 | ▲1.本项目供应商报价仅限**永亨品牌**报价，不接受永亨品牌外的产品，供应商不得以任何理由更改货物的品牌、配置，**报价时必须提供报价品牌产品授权书和商标注册证**，否则报价将无效。1. 所有商务条款须全部响应，否则，报价无效且视为虚假应标，采购人将相关情况上报政府采购监管部门并按规定处理。

▲3.供货商提供的货物需全部满足核心参数的要求，并在报价时时上传以下2023年1月1日以后出具的检测检测报告复印件，不提供或不合要求的业主可作为废标处理，并按规定对投标公司予以处罚和进行网上通报处理。1. 钢架：符合GB/T 10125-2021人造气氛腐蚀试验 盐雾试验、GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件标准要求。金属件外观性能要求、安全性、金属喷涂层硬度、金属喷涂层冲击强度、金属喷涂层附着力、人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）等检测合格。

（2）PP塑料：符合GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量检测标准。塑料邻苯二甲酸酯、塑料重金属、塑料多环芳烃、塑料多溴联苯、塑料多溴二苯醚检测合格。 |