**广西交通职业技术学院项目采购需求表**

报价供应商（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算金额（元） | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 双人课桌椅 | 一：课桌  1.规格（mm）：约为1200W500D750H.  2.颜色：台面白色，挡板绿色  3.台面采用实木颗粒板，台面采用25mm 厚，背板采用15mm厚，背板高400mm：颗粒板需符合E0及以上环保级别。颜色：白色，  4.封边：桌面采用约1.5mm 厚 PVC 封边，背板采用采用约 1.0mm 厚 PVC 封边，经200度高温胶全自动机器直封边。  5.脚架及横梁：顶板为3.0mm钢板冲压成型，立柱、底脚为30\*60\*1.5mm蛋通，横梁50圆管厚1.2mm  6.书架：直径14mm圆管连接两侧月牙式吊码，吊码采用2.0mm厚冷轧钢板折弯成型，使二层连接台面更加牢固，长820mm宽200mm高200mm。  7.脚架安装50mm外圈黑色内圈白色万向刹车轮，摆放平稳；  8.表面喷涂质量要求：金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰。  二、椅子（一桌配2椅）  1.规格（mm）：470W450D780H(±10)  2.颜色：主色调黑色，靠背绿色  3.椅背/座：网布，质感好，椅背经102kg的推力测试，符合BIFMA测试标准。  4.座垫：高级耐磨弹力座布饰面、高密度1.5公分海绵，回弹性强。  5.椅架：Φ11.3mm实心钢筋架，表面采用精抛光电镀工艺，带连排功能防滑脚垫，可堆叠。 | 50 | 套 | 500 | 25000 |  |  |
| 2 | 办公桌椅 | 一套办公桌椅包含1张办公桌，1张办公椅子。  一、办公桌  1.桌尺寸（长宽高厚）：约1200\*600\*750\*25mm  2.柜尺寸（长宽高）：约400\*600\*720mm 3.颜色：梨花白 4.基材材质：人造板  5.基材甲醛释放限量等级：E0级及以上  6.桌腿材质：精钢  7.五金配件：不锈钢五金件  8.功能及要求：带双面插孔，简约风，包安装。  9.质保：1年  二、带靠背椅子  1.总体尺寸（长宽高）：约500\*500\*850mm  2.坐垫尺寸：离地高约420mm，长宽厚约450\*450\*50mm 3.颜色：黑色 4.座椅材料：网布+钢架  5.座椅填充物：海绵/乳胶  6.座板材质：实木板  7.底盘材质：冷轧钢板  8.椅脚材质：钢制椅脚  9.产品功能：符合人体工学、带承托  质保：1年 | 4 | 套 | 960 | 3840 |  |  |
| 3 | 多功能讲台 | 1.尺寸（长宽高）：约1140\*800\*1000mm  2.产品形状：方形  3.桌面：木面  4.基材材质：多层板  5.基材甲醛释放限量等级：≥E1  6.饰面材质：高压装饰板  7.封边材质：实木皮  8.下架材质：多层板  9.油漆工艺：聚氨酯涂料(PU)  10.胶粘剂种类：水性胶粘剂  11.质保：1年 | 6 | 张 | 2500 | 15000 |  |  |
| 报价： 元 | | | | | | | | |
| 备注：报价包括为完成本项目的所有费用，中标后不再变更任何费用。 | | | | | | | | |