**一、项目基本情况**

1.原公告的采购项目编号：NNZC2025-10011A

2.原公告的采购项目名称：南宁市第九中学那考河校区食堂设备采购及安装项目

3.首次公告日期：2025年07月10日

4.更改通知（2）

**二、更正信息**

1.更正事项：采购文件

2.更正内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条款  编号 | 原条款内容 | 修订后内容 |
| 1 | 货物需求一览表 | 投标供应商投标供应商投标供应商投标供应商投标供应商投标供应商货物需求一览表 | 投标供应商货物需求一览表 |
| 2 | 货物  B15  多功能切菜机 | 规格：1160\*530\*1260mm1.电压：220V～功率：≤1kW | 规格：1160\*530\*1260mm1.电压：220V～功率：≤3kW |
| 3 | 货物  F04  单星盆水池 | 3.立柱采用?48\*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚 4.横撑采用?32\*1.0mm圆通 | 3.立柱采用φ48\*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚 4.横撑采用φ32\*1.0mm圆通 |
| 4 | 货物  F08  双通移门荷台柜 | 规格：1500\*800\*800mm 1.功率：3KW/220V；  2.清洗能力：2000～3000碟/小时； 3.频率自动跟踪扫描功能 4.超声波振子除油去污  5.暗藏式超声波发生器及双项开关控制。 | 规格：1500\*800\*800mm 1.整体采用SUS304不锈钢制作  2.台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固  3.层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作  4.加强筋厚度1.0mm  5.配置不锈钢可调子弹脚  6.移门为双层架构 |
| 5 | 货物  G07  商用洗碗机（带烘干） | 20.洗碗机符合：正常清洗、消毒后的餐（饮）具符合GB 14934-2016《食品安全国家标准消毒餐（饮）具》各项标准；  ▲20.验收时，须提供16-20项经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。 | 19.洗碗机符合：正常清洗、消毒后的餐（饮）具符合GB 14934-2016《食品安全国家标准消毒餐（饮）具》各项标准；  ▲20.验收时，须提供15-19项经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。 |
| 6 | 货物  K14  双头低背粉面炉 | 3.功率：9KW±9KW  电压380v。 | 3.功率：9KW+9KW  （两组9KW发热管）电压380v。 |
| 7 | 货物  N12  双头低背粉面炉 | 3.功率：9KW±9KW （两组9KW发热管） 电压380v。 | 3.功率：9KW+9KW （两组9KW发热管） 电压380v。 |
| 8 | 货物  18  双吸式离心风柜 | 8.轴承可以防止油烟和水汽灰尘的侵入。  ▲9.风机符合GB/T 41973-2022 《工业通风机 平衡品质与振动等级规范》标准； ▲10.风机符合GB/T15913-2022 《风机机组与管网系统节能监测》标准； ▲11.风柜符合GA211-2009《消防排烟风机耐高温试验方法》标准； ▲12. 验收时，须提供9-11点经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。 | 7.轴承可以防止油烟和水汽灰尘的侵入。  ▲8.风机符合GB/T 41973-2022 《工业通风机 平衡品质与振动等级规范》标准； ▲9.风机符合GB/T15913-2022 《风机机组与管网系统节能监测》标准； ▲10.风柜符合GA211-2009《消防排烟风机耐高温试验方法》标准； ▲11. 验收时，须提供8-10点经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。 |
| 9 | 货物  29  风机专用控制器 | 1.额定输入电压： 380V；               、2.额定输出电流:  32A；             3.适配电机功率：2.2KW。 | 1.额定输入电压： 220V；                  2.适配电机功率：550W。 |
| 10 | 货物  38  变频水冷鲜风机 | 变频水冷鲜风机 | 水冷鲜风机 |
| 11 | 货物  51  静音风柜 | 功率：15KW/18.5kw/380V；配套风柜。 | 功率/电压：2.2KW/380V； 全铜线风机、安全高效。 |
| 12 | 货物  53  风机专用控制器 | 功率：15KW/18.5kw/380V；配套风柜。 | 1.额定输入电压： 380V；  2.适配电机功率： 2.2KW。 |
| 13 | 货物  66  静音风柜 | 功率：15KW/18.5kw/380V；配套风柜。 | 功率/电压：2.2KW/380V； 全铜线风机、安全高效。 |
| 14 | 货物  68  风机专用控制器 | 功率：15KW/18.5kw/380V；配套风柜。 | 1.额定输入电压： 380V；                                       2.适配电机功率： 2.2KW。 |
| 15 | 货物  73  快餐盘 | 规格：约3800×2700mm | 规格：约380\*270mm |
| 16 | 货物  75  不锈钢碗 | 规格：约1200mm | 规格：约120mm |
| 17 | 货物  76  汤勺 | 规格约：约1800mm | 规格约：约180mm |
| 18 | 货物  77  手打铲 | 规格：8000mm材质：201#不锈钢(木柄）。 | 规格：800mm |
| 19 | 货物  87  不锈钢汤桶 | 规格：5000mm规格：5000mm  材质：201#不锈钢。 | 规格：500mm材质：201#不锈钢。 |
| 20 | 货物  88  不锈钢托盘 | 规格： 4500\*3500mm | 规格： 450\*350mm |
| 21 | 货物  89  不锈钢托盘 | 规格：6000\*4000mm m | 规格：600\*400mm |
| 22 | 货物  90  不锈钢钢盆 | 规格：7000mm | 规格：700mm |
| 23 | 货物  91  钢钢漏盆 | 规格：4000mm （大孔10个，小孔4个）。 | 规格：400mm （大孔10个，小孔4个）。 |
| 24 | 货物  92  不锈钢钢盆 | 规格：5000mm； | 规格：500mm； |
| 25 | 货物  93  不锈钢钢盆 | 规格：4000mm； | 规格：400mm； |
| 26 | 货物  94  松木砧板 | 规格：4500\*1500mm； | 规格：450\*150mm； |
| 27 | 货物  95  枧木砧板 | 规格：4300\*1000mm； | 规格：430\*100mm； |
| 28 | 采购需求  96  塑料砧板 | 规格：4000\*400mm（绿色7块，白色3块。） | 规格：400\*40mm（绿色7块，白色3块。） |
| 29 | 货物    97  塑料砧板 | 规格：4500\*800mm（蓝色2块，白色2。） | 规格：450\*80mm（蓝色2块，白色2。） |
| 30 | 货物  100  不锈钢捞厘 | 规格：3000mm； | 规格：300mm； |
| 31 | 货物  101  钢水勺 | 规格：2.5KG； | 规格：约250mm； |
| 32 | 货物  102  钢壳 | 规格：2600mm。 | 规格：260mm。 |
| 33 | 货物  103  油鼓 | 规格：3200mm。 | 规格：320mm。 |
| 34 | 货物  104  磨刀石 | 规格：2700mm； | 规格：270mm； |
| 35 | 货物  113  仓库整理箱 | 规格：60\*43\*36mm。 | 规格：600\*430\*360mm。 |
| 36 | 货物  114  不锈钢味盅 | 规格：2000mm； | 规格：200mm； |
| 37 | 货物  4114  不锈钢味盅 | 4114 | 114 |
| 38 | 货物  4115  塑料方托 | 4115 | 115 |
| 39 | 货物  118  防水围裙 | 规格：11000\*7500mm； | 规格：1100\*750mm； |
| 40 | 货物  120  厨匙 | 规格：3500mm； | 规格：350mm； |
| 41 | 货物  121  磅秤 | 规格：500KG； | 规格：150KG； |
| 42 | 货物  122  电子称 | 规格：3300\*3400\*1200mm，30KG。 | 规格：330\*340\*120mm，30KG。 |
| 43 | 货物  123  电子称 | 规格：3000\*4000\*7000mm，100KG。 | 规格：300\*400\*700mm，100KG。 |
| 44 | 货物  125  猪叉 | 规格：1800\*400mm； | 规格：180\*40mm |
| 45 | 货物  126  竹锅刷 | 规格：3000mm； | 规格：300mm； |
| 46 | 货物  127  不锈钢留样盒 | 规格：1200\*1200\*350mm； | 规格：120\*120\*35mm； |
| 47 | 货物  128  马斗 | 规格：2200mm。 | 规格：220mm。 |
| 48 | 货物  129  丁字钩 | 规格：2200mm。 | 规格：220mm。 |
| 49 | 货物  130  丁字钩 | 规格：2800mm。 | 规格：280mm。 |
| 50 | 货物  131  油格 | 规格：2900mm。 | 规格：290mm。 |
| 51 | 货物  133  厨师专用口罩 | 规格：650\*4.50m。 | 规格：65\*45mm。 |
| 52 | 货物  135  剪刀 | 规格：2500mm； | 规格：250mm； |
| 53 | 货物   136  不锈钢饭勺 | 规格：2000mm； | 规格：200mm； |
| 54 | 货物   137  粉厘 | 规格：1400mm； | 规格：140mm； |
| 55 | 货物  138  厨房尘拖 | 规格：9000\*1600mm。 | 规格：900\*160mm。 |
| 56 | 货物  139  胶条推水刮 | 规格：5500mm。 | 规格：550mm。 |
| 57 | 采购需求  商务条款  四、验收标准、规范：  ▲1. | 四、验收标准、规范：  ▲1. 中标供应商将货物运达约定的交货地点后，采购人应在5个工作日内对中标供应商提交的货物依据采购文件的要求（含需求一览表中要求提供的产品性能的检查报告）、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，中标供应商不得拒绝和延误。验收时按采购文件、中标文件技术参数要求逐一核验相关功能和证明文件，不满足采购文件要求的视为验收不通过，并取消中标资格及承担相应违约责任，同时上报政府采购监督管理部门，将按照政府采购相关法规进行处理，一切法律后果由中标供应商承担，并赔偿采购人经济损失。中标供应商中标供应商中标供应商中标供应商 | 四、验收标准、规范：  ▲1. 中标供应商将货物运达约定的交货地点后，采购人应在5个工作日内对中标供应商提交的货物依据采购文件的要求（含需求一览表中要求提供的产品性能的检查报告）、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，中标供应商不得拒绝和延误。验收时按采购文件、中标文件技术参数要求逐一核验相关功能和证明文件，不满足采购文件要求的视为验收不通过，并取消中标资格及承担相应违约责任，同时上报政府采购监督管理部门，将按照政府采购相关法规进行处理，一切法律后果由中标供应商承担，并赔偿采购人经济损失。 |
| 58 | 采购需求  商务条款  八、 | 八、本项目合同文本中的条款如与项目需求不一致的，以采购文件项目需求表、中标供应商响应条款为准。 中标供应商中标供应商中标供应商中标供应商中标供应商 | 八、本项目合同文本中的条款如与项目需求不一致的，以采购文件项目需求表、中标供应商响应条款为准。 |
| 59 | 货物  G06  单孔收餐工作台 | 规格：1000\*600\*800±150mm | 规格：1000\*600\*800并配有150mm背板 |
| 60 | 货物  91 | 钢钢漏盆 | 不锈钢漏盆 |
| 61 | 货物  A12  冷冻库 | 2.房板采用标准双面彩钢板，国内加工生产，厚度=100mm，发泡剂材料填充； | 2.房板采用标准双面彩钢板，国内加工生产，厚度100mm，发泡剂材料填充； |
| 62 | 货物  O04  大单星盆水池 | 规格：960\*700\*800±150㎜ | 规格：960\*700\*800并配有150mm背板 |
| 63 | 货物  C20  单星工作台（右星） | 规格：1500\*700\*800±150㎜ | 规格：1500\*700\*800并配有150mm背板 |

3.更正日期：2025年07月15日

**三、其他补充事宜**

无

**四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名称：南宁市第九中学

地址：南宁市人民东路230号

联系方式：0771-2448070

2.采购代理机构信息

名称：南宁市政府集中采购中心



地址：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心

项目联系人：李工

电话：0771-5505162