建设路线长1.72km，路基宽度5.0米，砂石路面宽4m，厚15cm；挡土墙长133米，dn500涵管长72米。