### **梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）关于藤县人民法院中央空调机组采购项目的更正公告（二）**

****一、项目基本情况****

原公告的采购项目编号：WZZC2025-G1-990051-WZSG

原公告的采购项目名称：藤县人民法院中央空调机组采购项目

首次公告日期：2025年03月13日

****二、更正信息****

更正事项：采购文件

更正内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 采购需求 空调工程安装辅材 | 无 | 空调设备的风道采用厚度20MM的单面彩钢复合风道. |
| 2 | 采购需求 空调工程安装辅材 | 无 | 1.室内机的回风方式:室内回风, 2.室内机出风口至风道采用帆布软接，风道至风口的采用帆布软接，图纸详见附件。 |
| 3 | 采购需求 空调工程安装辅材 | 无 | 冷凝水管采用UPVC排水管，保温采用B1级橡塑保温管，保温厚度20mm。 |
| 4 | 采购需求 空调工程安装辅材 | 无 | 优质铜管规格要求：  6fc3e0d2d06980c0a353a4a61ca4419  铜管保温要求：  1743955529167 |
| 5 | 采购需求 空调工程安装辅材 | 无 | 空调内外机信号线，控制面板信号线穿线管均采用PVC线管。 |
| 6 | 采购需求 空调工程安装辅材 | 无 | 室外机混凝土基础、室内外机电源线不在本次招标范围。 |
| 7 | 采购需求 空调工程安装辅材 | 无 | 线控器底盒、线控器至室内机的信号线在墙上的穿线管无预留，墙面剔槽均需考虑在报价范围内，线控器底盒安装位置跟灯开关并排靠门安装，空调内外机信号线，控制面板信号线穿线管均采用PVC线管,控制面板采用塑料底盒，墙面剔槽安装。 |
| 8 | 采购需求 空调工程安装辅材 | 无 | 吊顶开洞不在招标范围之内。 |
| 9 | 提交投标文件截止时间、开标时间 | 提交投标文件截止时间、开标时间：2025年4月16日09点30 分（北京时间） | 提交投标文件截止时间、开标时间：2025年4月29日09点30 分（北京时间） |

更正日期：2025年04月8日

****三、其他补充事宜****

****四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。****

1.采购人信息

名    称：藤县人民法院

地    址：藤县藤州镇天乐街76号

联系方式：0774-7297582

2.采购代理机构信息

名    称：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

地    址：梧州市红岭大厦10楼

联系方式：0774-2811070

3.项目联系方式

项目联系人：刘小姐

电      话：0774-2811070

附件信息：

暖通图