云之龙咨询集团有限公司广西壮族自治区市级自然灾害应急救援队伍能力提升项目（灭火及防护装备）（GXZC2024-G1-002989-YZLZ）招标公告

项目概况

广西壮族自治区市级自然灾害应急救援队伍能力提升项目（灭火及防护装备）的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2024年4月23日9 时 30 分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：GXZC2024-G1-002989-YZLZ（采购计划编号：广西政采[2024]4880号-015、广西政采[2024]4882号-002、广西政采[2024]4882号-001、广西政采[2024]4880号-014、广西政采[2024]4880号-013、广西政采[2024]4880号-012、广西政采[2024]4880号-011、广西政采[2024]4880号-010、广西政采[2024]4880号-009、广西政采[2024]4880号-008、广西政采[2024]4880号-007、广西政采[2024]4880号-006、广西政采[2024]4880号-005、广西政采[2024]4880号-004、广西政采[2024]4880号-003、广西政采[2024]4880号-002）

项目名称：广西壮族自治区市级自然灾害应急救援队伍能力提升项目（灭火及防护装备）预算总金额：1976.8万元

最高限价：1976.8万元

采购需求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或者服务要求 | 分项采购预算金额  （万元） |
| 1 | 高扬程水泵 | 16 | 台 | ▲1.发动机采用四冲程双缸风冷发动机；  ▲2.发动机功率≥20kW;  …… | 128 |
| 2 | 消防水泵 | 16 | 台 | ▲1.发动机功率≥25kW;  2.水平射程≥25m；  …… | 160 |
| 3 | 个人护具 | 538 | 套 | 每套包含以下货物  **（一）森林防火服 ：**1套  1.颜色:桔红色,色号;16-1462TPx(国际潘通色卡),色差△E≤3.0；  2.面料材质;采用100%芳纶纤维方格四防（防水、防油渍、防静电、防火）面料；重点部位（膝盖）采用凯夫拉防撕破耐磨面料双层缝制；  …… | 430.4 |
| 4 | 绝缘剪断钳 | 16 | 台 | 1.绝缘≥380V；  ▲2.耐高压：≥5000伏；  …… | 1.6 |
| 5 | 有毒有害气体检测仪 | 32 | 台 | ▲1.检测气体：氧气、一氧化碳、二氧化氮等气体浓度；  ▲2.采样方式：泵吸式，响应时间＜30s；  …… | 4.8 |
| 6 | 红外热成像仪 | 16 | 台 | ▲1.显示屏 ：≥2.4英寸液晶显示屏 ；  2.可调整图像显示；  …… | 3.2 |
| 7 | 割灌机 | 32 | 台 | ▲1.功率：≥2.0kw；  2.整机净质量：≤8kg；  …… | 8 |
| 8 | 移动蓄水池 | 16 | 台 | 1.无需捆绑固定可直接向罐内注水自立；  2.移动水池容量≥1t；  …… | 12.8 |
| 9 | 软体水枪 | 16 | 台 | 1.可灌装A类/B类泡沫，耐腐蚀，配备可调腰带及肩带；  2.容积≥20L；  …… | 6.4 |
| 10 | 自救呼吸器 | 360 | 台 | ▲1.呼吸气阻力：在30MPa~2MPa范围内,以呼吸频率40次/min,呼吸流量2.5L/min呼吸,呼吸器的全面罩内应始终保持正压,且吸气阻力≤500Pa,呼气阻力≤1000Pa；  …… | 180 |
| 11 | 油锯 | 32 | 台 | 1.以汽油机为动力；  ▲2.功率≥3.0KW；  …… | 12.8 |
| 12 | 便携式灭火水泵 | 32 | 台 | ▲1.发动机采用单缸四冲程风冷汽油机；  2.启动方式：自回式手拉绳启动/电启动。  …… | 16 |
| 13 | 高压接力消防水泵 | 16 | 台 | 1.工作压力≥1.75MPa；  ▲2.扬程：≥175m；  …… | 48 |
| 14 | 点火器 | 8 | 台 | 1.重量（总重）≤2Kg；  2.容积≥2L；  …… | 4 |
| 15 | 风力灭火机 | 1156 | 台 | 一、风力灭火机技术参数  ▲1.发动机功率：≥4kw；  ▲2.有效风力灭火距离：≥2m；  …… | 924.8 |
| 16 | 高压细水雾灭火机 | 24 | 台 | ▲1.水囊容积≥20L；  2.喷头：喷头分为直流和雾化喷头，能同时实现直流喷射、雾化喷射、团雾化和扇型4档喷射；  …… | 36 |

合同履行期限：自签订合同之日起 60个日历日内交付使用。

本项目不接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

**三、获取招标文件**

时间： 2024年4月2日至2024年 4 月 10日，每天上午0：00至12:00，下午12:00至23:59　（北京时间）（2024年4月7日清明调休后正常上班）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：*0*元

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

2024 年4月23日9时30分（北京时间）

地点：

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.网上查询地址

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn）

广西壮族自治区政府采购网（ http://zfcg.gxzf.gov.cn）

广西壮族自治区公共资源交易中心（ <http://gxggzy.gxzf.gov.cn/>）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），**投标人在**广西政府采购云平台**提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。**投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-帮助文档-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区应急管理厅

地址：南宁市良庆区蕾坛路2号

联系方式：王世凯；0771-3391929　　　　　　　　　　　

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地　址：南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼/530201

联系方式：0771-2611898、2618118、2618199

3.项目联系方式

项目联系人：唐冰、岑昌桦

电　话：　0771-2611898、2618118、2618199