**中兴桂（北京）国际招标有限公司关于北山镇梅洞村至拉塞屯糖料蔗基地产业道路硬化项目、刘三姐镇中和村上劳屯水利渠道项目、安马乡北关村坡尧屯产业路硬化、水利渠道项目（重）成交公告**

**一、项目编号：**HCZC2025-C2-810067-ZXGB

**二、项目名称：**北山镇梅洞村至拉塞屯糖料蔗基地产业道路硬化项目、刘三姐镇中和村上劳屯水利渠道项目、安马乡北关村坡尧屯产业路硬化、水利渠道项目（重）

**三、中标（成交）信息**

1.中标结果：

| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西启兴建设工程有限公司 | 河池市宜州区月山路168号 | 1001384.82 |

2.废标结果:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |

**四、主要标的信息**

   工程类主要标的信息：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
| 1 | 北山镇梅洞村至拉塞屯糖料蔗基地产业道路硬化项目、刘三姐镇中和村上劳屯水利渠道项目、安马乡北关村坡尧屯产业路硬化、水利渠道项目（重） | 北山镇梅洞村至拉塞屯糖料蔗基地产业道路硬化项目 | 道路全线总1246.65米，厚18cm水泥混凝土面层4483.28平方米，设置错车道2处，布置过水圆管涵 4 座,具体详见工程量清单。 | 90日历天 | 梁万全 | 桂245080907653 |
| 刘三姐镇中和村上劳屯水利渠道项目 | 灌溉沟渠均采用C20砼结构，渠道开挖后须先对基础进行原土夯实，然后在渠底进行现浇C20混凝土，厚度为100mm，再浇筑边墙，边墙采用C20砼结构。渠道每间隔15m设置一道沉降缝，沉降缝与伸缩缝结合布置并以沥青木板填缝止水，缝宽2cm，具体详见工程量清单。 |
| 安马乡北关村坡尧屯产业路硬化、水利渠道项目 | 两段道路全线总390.72米，厚18cm水泥混凝土面层1367.52平方米，设置错车道0处，布置过水圆管涵 1 座，具体详见工程量清单。 |

梁香（自行抽取），钟祥顺（自行抽取），黄必庆（自行抽取）

**五、代理服务收费标准及金额：**

1.代理服务收费标准：按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》工程类收费标准。

2.代理服务收费金额（元）：10009.00元

**六、公告期限**

自本公告发布之日起1个工作日。

**七、其他补充事宜**

1.网上查询地址:中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）,广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/），全国公共资源交易平台（广西·河池）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy/）

2.供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向中国共产党河池市宜州区委员会统一战线工作部或中兴桂（北京）国际招标有限公司提出质疑，逾期将不再受理。

3.成交供应商评审总得分：85.97

**八、对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系**

名 称：中国共产党河池市宜州区委员会统一战线工作部

地 址：宜州区区直单位第一办公区422室

联系方式：李思意 0778-3188076

2.采购代理机构信息

名 称：中兴桂（北京）国际招标有限公司

地 址：广西壮族自治区河池市金城江区上任中路一巷23号四楼

联系方式：15778802331

3.项目联系方式

项目联系人：覃月朗

电　 话：15778802331

中兴桂（北京）国际招标有限公司

2025年07月29日