**广西壮族自治区政府采购中心关于思源湖校区文馨公寓B2、B3、B4、B5、B6栋宿舍组合家具采购（GXZC2024-G1-004358-CGZX ）的更正公告**

来源：广西壮族自治区政府采购中心

发布时间：2024-07-19

浏览次数：334

**一、项目基本情况**

原公告的采购项目编号：GXZC2024-G1-004358-CGZX

原公告的采购项目名称：思源湖校区文馨公寓B2、B3、B4、B5、B6栋宿舍组合家具采购

首次公告日期：2024年07月10日

**二、更正信息**

更正事项：采购文件

更正内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 第二章招标项目采购需求分标1项号1“两连位床架（含床板）”中 | 12、床厅护栏：床厅护栏档板采用钢木或全钢整体结合式，高度要求≥380mm，长度要求1400～1600mm，护栏挡板位于前床厅的上方；护栏挡板基材采用E1级≥18mm厚三聚氰胺饰面板或≥0.7mm优质冷轧钢板，护栏左右两边和上方带有整根直径≥28mm的喷塑钢圆管，板材和圆管整体结构稳固，四周无任何接缝及刃口。护栏两端带有拉手功能的设计。 | 12、床厅护栏：床厅护栏档板采用钢木或全钢整体结合式，高度要求≥380mm，长度要求1400～1600mm，护栏挡板位于前床厅的上方；护栏挡板基材采用E1级≥18mm厚三聚氰胺饰面板或≥0.7mm优质冷轧钢板，护栏左右两边和上方带有整根直径≥28mm的喷塑钢圆管，板材和圆管整体结构稳固。护栏两端带有拉手功能的设计。 |
| 2 | 第二章招标项目采购需求分标1项号2“单人位床架（含床板）”中 | 7、床厅护栏：床厅护栏档板采用钢木或全钢整体结合式，高度要求≥380mm，长度要求1400～1600mm，护栏挡板位于前床厅的上方；护栏挡板基材采用E1级≥18mm厚三聚氰胺饰面板或≥0.7mm优质冷轧钢板，护栏左右两边和上方带有整根直径≥28mm的喷塑钢圆管，板材和圆管整体结构稳固，四周无任何接缝及刃口。护栏两端带有拉手功能的设计。 | 7、床厅护栏：床厅护栏档板采用钢木或全钢整体结合式，高度要求≥380mm，长度要求1400～1600mm，护栏挡板位于前床厅的上方；护栏挡板基材采用E1级≥18mm厚三聚氰胺饰面板或≥0.7mm优质冷轧钢板，护栏左右两边和上方带有整根直径≥28mm的喷塑钢圆管，板材和圆管整体结构稳固。护栏两端带有拉手功能的设计。 |
| 3 | 第二章招标项目采购需求分标1项号3“定制单人位加长床架（含床板）”中 | 7、床厅护栏：床厅护栏档板采用钢木或全钢整体结合式，高度要求≥380mm，长度要求1300～1400mm，护栏挡板位于前床厅的上方；护栏挡板基材采用E1级≥18mm厚三聚氰胺饰面板或≥0.7mm优质冷轧钢板，护栏左右两边和上方带有整根直径≥28mm的喷塑钢圆管，板材和圆管整体结构稳固，四周无任何接缝及刃口。护栏两端带有拉手功能的设计。 | 7、床厅护栏：床厅护栏档板采用钢木或全钢整体结合式，高度要求≥380mm，长度要求1300～1400mm，护栏挡板位于前床厅的上方；护栏挡板基材采用E1级≥18mm厚三聚氰胺饰面板或≥0.7mm优质冷轧钢板，护栏左右两边和上方带有整根直径≥28mm的喷塑钢圆管，板材和圆管整体结构稳固。护栏两端带有拉手功能的设计。 |
| 4 | 第二章招标项目采购需求分标2项号1“两连位床架（含床板）”中 | 11、床厅护栏：床厅护栏档板采用钢木或全钢整体结合式，高度要求≥380mm，长度要求1400～1600mm，护栏挡板位于前床厅的上方；护栏挡板基材采用E1级≥18mm厚三聚氰胺饰面板或≥0.7mm优质冷轧钢板，护栏左右两边和上方带有整根直径≥28mm的喷塑钢圆管，板材和圆管整体结构稳固，四周无任何接缝及刃口。护栏两端带有拉手功能的设计。 | 11、床厅护栏：床厅护栏档板采用钢木或全钢整体结合式，高度要求≥380mm，长度要求1400～1600mm，护栏挡板位于前床厅的上方；护栏挡板基材采用E1级≥18mm厚三聚氰胺饰面板或≥0.7mm优质冷轧钢板，护栏左右两边和上方带有整根直径≥28mm的喷塑钢圆管，板材和圆管整体结构稳固。护栏两端带有拉手功能的设计。 |
| 5 | 第二章 招标项目采购需求分标2项号2“单人位床架（含床板）”中 | 7、床厅护栏：床厅护栏档板采用钢木或全钢整体结合式，高度要求≥380mm，长度要求1300～1400mm，护栏挡板位于前床厅的上方；护栏挡板基材采用E1级≥18mm厚三聚氰胺饰面板或≥0.7mm优质冷轧钢板，护栏左右两边和上方带有整根直径≥28mm的喷塑钢圆管，板材和圆管整体结构稳固，四周无任何接缝及刃口。护栏两端带有拉手功能的设计。 | 7、床厅护栏：床厅护栏档板采用钢木或全钢整体结合式，高度要求≥380mm，长度要求1300～1400mm，护栏挡板位于前床厅的上方；护栏挡板基材采用E1级≥18mm厚三聚氰胺饰面板或≥0.7mm优质冷轧钢板，护栏左右两边和上方带有整根直径≥28mm的喷塑钢圆管，板材和圆管整体结构稳固。护栏两端带有拉手功能的设计。 |
| 6 | 第二章 招标项目采购需求分标1、分标2“样品（小样）要求”中 | 备注：1、小样只是作为加分项，不作为投标的必须要求。 | 备注：1、小样只是作为加分项，不作为投标的必须要求。小样的规格尺寸不作为评定要求（规格均作为参考，由供应商自行提供）。 |
| 7 | 第四章 评标方法及评定标准中 | （2）小样展示分(满分18分)对投标人提供的全部小样，根据采购需求技术参数及性能要求、对整体外观、焊接工艺、喷涂工艺、金属件、木质件、注塑件小样的稳定、样式、工艺、硬度、厚度、材质及结构设计、外观、做工等方面进行综合评定，并按照技术要求打分。投标人提供小样严重不符合招标文件参数描述或小样数量不全的，本项不得分。1）小样外观：小样整体美观，结构稳定，外形样式符合要求，色彩搭配合理，外观整体无瑕疵得3分；外观有不大于2处（含2处）瑕疵的得1分；外观有不大于3处（含3处）瑕疵的或外观明显不符合招标要求的不得分。（满分3分）2）小样焊接工艺：金属部件焊接应牢靠，无脱焊、无虚焊、无焊穿，焊缝均匀，应无毛刺、无锐棱、无飞溅、无裂纹，焊接工艺整体无瑕疵得3分；焊接有不大于2处（含2处）瑕疵的得1分；焊接有不大于3处（含3处）瑕疵或明显不符合招标要求的或焊接工艺有明显缺陷的不得分。（满分3分）3）小样喷涂工艺：喷涂件涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、无疙瘩、无皱皮、无飞漆、无漏喷、无露底、无锈蚀，喷涂工艺整体无瑕疵得3分；喷涂有不大于2处（含2处）瑕疵的得1分；喷涂有不大于3处（含3处）瑕疵 | （2）小样分（满分18分）评标委员会对投标人提供小样的参数、结构、样式、材质及结构设计、外观、做工等方面进行综合评定打分：投标人未提供小样或提供的小样不全或小样不符合招标要求的，本项不得分。一档（9分）：投标小样及辅件提供齐全；小样有明显瑕疵。二档（12分）：投标小样及辅件提供齐全；外表感官良好，无明显瑕疵。三档（15分）在满足二档的基础上无瑕疵，工艺精致（如涂层光滑均匀、色泽一致、表面光洁无杂质等）。四档（18分）：在满足三档的基础上：款式设计美观、色彩搭配协调、丰满度高等；舒适性好；结构合理，部件严密平整，棱边棱角倒圆倒角安全美观；喷涂平整光滑，纹理清晰、层次感分明、质感好,无划痕，无刺鼻异味等。（不满足最低进档要求，本项不得分） |
| 8 | 第四章 评标方法及评定标准中 | （续）或明显不符合招标要求的或喷涂工艺有明显缺陷的不得分。（满分3分）4）金属件小样：金属件硬度坚固、厚度符合要求、金属件应无锈蚀、无喷涂层脱落、无刃口、无锐棱、无毛刺、无黑斑，金属件小样整体体无瑕疵得3分；金属件小样有不大于2处（含2处）瑕疵的得1分；金属件有不大于3处（含3处）瑕疵或明显不符合招标要求的或金属件小样有明显缺陷的不得分。（满分3分）5）木质件小样：厚度符合要求、板件或部件的表面应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，在接触人体部位不应有毛刺、刃口或棱角，木质件小样整体无瑕疵得3分；提供的木质件小样有不大于2处（含2处）瑕疵的得1分；提供的木质件小样有大于3处（含3处）以上瑕疵的或明显不符合招标要求的或木制件小样有明显缺陷的不得分。（满分3分）6）注塑件小样：厚度符合要求、注塑包边四周边缘无接缝、无出现脱胶、鼓泡或开裂现象、无杂质，注塑件小样整体无瑕疵得3分；注塑件小样有不大于2处（含2处）瑕疵的得1分；提供的注塑件小样有大于3处（含3处）以上瑕疵的或明显不符合招标要求的或注塑件小样有明显缺陷的不得分。（满分3分） | （无内容） |

更正日期：2024年07月18日

**三、其他补充事宜**

**四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名    称：广西民族大学

地    址：广西南宁市大学东路188号

联系方式：0771-3265219

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：广西南宁市青秀区星湖路22号

联系方式：0771-8600343

3.项目联系方式

项目联系人：张国铨

电      话：0771-8600343

**广西壮族自治区政府采购中心关于思源湖校区文馨公寓B2、B3、B4、B5、B6栋宿舍组合家具采购（GXZC2024-G1-004358-CGZX ）的更正公告（二）**

来源：广西壮族自治区政府采购中心

发布时间：2024-07-30

浏览次数：195

**一、项目基本情况**

原公告的采购项目编号：GXZC2024-G1-004358-CGZX

原公告的采购项目名称：思源湖校区文馨公寓B2、B3、B4、B5、B6栋宿舍组合家具采购

首次公告日期：2024年07月10日

**二、更正信息**

更正事项：采购文件

更正内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 本项目第二章招标项目采购需求分标1分标2中 | ▲商务及其他要求表： | 商务及其他要求表： |
| 2 | 本项目第二章招标项目采购需求分标1分标2中 | 投标时请提供符合采购需求的小样 | 删除“投标时请提供符合采购需求的小样”。 |
| 3 | 提交投标文件截止时间、开标时间、投标保证金交纳截止时间 | 提交投标文件截止时间、开标时间、投标保证金交纳截止时间为：2024年7月31日10:00（北京时间） | 提交投标文件截止时间、开标时间、投标保证金交纳截止时间为：2024年8月6日10:00（北京时间） |

更正日期：2024年07月30日

**三、其他补充事宜**

**四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名    称：广西民族大学

地    址：广西南宁市大学东路188号

联系方式：0771-3265219

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：广西南宁市青秀区星湖路22号

联系方式：0771-8600343

3.项目联系方式

项目联系人：张国铨

电      话：0771-8600343