横州市人民医院2025年空调采购项目

（反向竞价）

（政采云平台）反向竞价采购文件

项目名称：横州市人民医院2025年空调采购一批

项目编号：HZSRMYYCG2025-024-HQBZK

采购单位：横州市人民医院

**一、项目基本概况**

1.项目编号：HZSRMYYCG2025-024-HQBZK

2.项目名称：横州市人民医院2025年空调采购一批

3.采购方式：政采云平台-反向竞价

4.预算金额：158896.00元

5.最高限价：146684.00 元

6.供应商基本要求：

（1）具有独立法人资格及承担民事责任的能力；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）为政采云平台上注册并审核通过的供应商。

**二、质量要求**

1.成交供应商所供应的商品必须是设备品牌厂商原装出品、全新的、包装完好的、符合国家有关质量、安全、环保标准的产品。

2.在采购人验收之前，商品所有权和风险属于成交供应商，商品发生遗失、损坏等由成交供应商负责。

3.供货时成交供应商须向采购人提供采购人所需的有关商品的资料：相关检测报告、商品合格证、保修卡、使用说明等。

**三、采购需求**

1.本项目需求表中的技术参数仅起参考作用，供应商可选用其他技术参数替代，但这些替代的技术参数要实质上相当于或优于参考技术参数性能（配置）要求。

2.本项目需求表中带有“▲”技术参数及性能配置要求为实质性要求，必须满足，竞价响应不得低于该技术指标或要求。

|  |
| --- |
| **需求一览表** |
| 采购清单及技术参数 | 序号 | 家电名称 | ▲技术参数 | ▲反向竞价**品牌** | ▲反向竞价**规格型号** | 单位 | 数量 | 最高控制单价（元） | 分项合计（元） |
| 1 | 1.5匹挂机空调 | 1.规格：1.5匹变频冷暖壁挂式空调 2.能效等级：二级能效 3.能效比APF：4.73 4.额定制冷量(W)：3500 5.额定制热量(W)：4600 6.额定制冷功率(W)：930 7.额定制热功率(W)：1160 8.运行噪音（dB）室内（高风档）:35 9.运行噪音（dB）室外:50 10.循环风量（m³/h）：640 11.电压/频率（V/Hz）：1-220-50 12.含安装【包含支架、按规范钻孔、安装排水、加长铜管（每台约6米）】 | 格力 | KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01 | 台 | 3 | 3299.00  | 9897.00  |
| 2 | 2匹挂机空调 | 1.规格：2匹变频冷暖壁挂式空调2.能效等级：二级能效 3.能效比APF：4.26 4.额定制冷量(W)：5020 5.额定制热量(W)：6680 6.额定制冷功率(W)：1380 7.额定制热功率(W)：1900 8.运行噪音（dB）室内（高风档）:40 9.运行噪音（dB）室外: 5310.循环风量（m³/h）：1000 11.电压/频率（V/Hz）：1-220-50 12.含安装【包含支架、按规范钻孔、安装排水、加长铜管（每台约6米）】 | 格力 | KFR-50GW/(50571)FNhAa-B2JY01 | 台 | 1  | 5500.00  | 5500.00  |
| 3 | 3匹天井空调 | 1、规格：3匹定频冷暖天井空调2、能效等级：三级能效 3、能效比APF：3.02 4、额定制冷量(W)：7200 5、额定制热量(W)：77006、额定制冷功率(W)：2300 7、额定制热功率(W)：2200 8、运行噪音（dB）室内（高风档）:43 9、运行噪音（dB）室外: 56 10、循环风量（m³/h）：1300 11、电压/频率（V/Hz）：1-220-50 12、冷媒：R32 13、含安装【包含支架、按规范钻孔、安装排水、加长铜管（每台约10米）】 | 格力 | KFR-72TW/(72550)NhCaf-3 | 台 | 13  | 10099.00  | 131287.00  |
| 合计金额（元） | 146684.00 |
| **商务要求** | **一、合同签订期：**自成交通知书发出之日起 10日内，线下签订纸质合同。▲**二、质保期：**≥6年，质保期期内产品实行三包。自验收合格之日起算； **三、供货期及方式**：合同期内。根据采购方要求供货。▲**四、售后服务要求**1.成交供应商须安排固定的业务员专责采购人的业务、委派固定的运送人员负责运送工作，须更换相关人员，须经提前知会采购人同意。2.成交供应商须按照采购人指定的商品名称、规格、数量等要求在规定时间内将商品送到指定地点，成交供应商供货不符合要求的，采购人有权立即拒收，退货后成交供应商须在采购人指定时间内完成补充或更换。3.对采购人商品的供货配送要求，送货存在多批次不定量的情况，成交供应商原则上在24小时内送货达指定地点，最长不能超过48小时。如商品需要安装调试，原则上应在商品送达采购人指定点后24小时内完成安装调试,安装位置及布置由采购人指定，安装人工及辅材统一包含在设备采购金额范围内，成交供应商自行承担风险。4.对服务期限内停产的或不容易购买的商品，确需更换为不同品牌的同类商品时，成交供应商应以性价比相同或更高作为主要原则，及时向采购人提供产品宣传资料，经与采购人同意后，成交供应商方可进行调换配送。5.产品免费保修期：①按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期按照商品厂家保修期执行，从货物验收合格之日起算。②成交供应商应保证设备正确安装、正常使用，在其寿命期内运行良好。③在质量保证期内，由于成交供应商设备或软件的质量问题而造成的停运，成交供应商应在接到采购人通知后的24小时内负责处理缺陷或更换有损坏的部件、或者调整相应的软件，并赔偿由此造成的损失。④质保期内设备故障部件、软件等处理应免费。⑤成交供应商从其他厂商采购的软件和设备，一切质量问题应由成交供应商负责。6.售后服务的内容和措施：①采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。②保修期内免收维修费、免费更换零部件，保修期过后以优惠价格提供零部件。③服务响应要求：提供7×24小时电话技术支持服务，需现场服务支持的2小时内到达采购人现场。▲**五、验收标准**验收方法：1.按照国家标准及相关要求确认商品规格型号、生产日期后进行数量验收。验收时：成交供应商所提供的商品在采购人验收入库时如发现以下问题必须及时无条件退换货品：1）外包装出现破损；2）商品与外包装标签内容不相符；3）商品出现破损、划痕、使用过痕迹；4）商品通电后出现故障；5）其他不符合行业标准和要求的货品。2.验收后：成交供应商所提供的货品虽经采购人验收，但在使用过程中发现货品存在质量问题的应及时给予退换货品。**六、违约责任**1.若成交供应商供应的产品不符合国家相关的检验标准的，采购人有权当场要求退换不符合检验标准的产品，并由成交供应商承担相应责任（包括但不限于采购人直接经济损失、造成事故的赔偿和法律责任等）。2.成交供应商在接到采购人对产品质量提出的书面异议后，应在24小时内做出处理。3.成交供应商不能按采购人指定送货时间（超出预定时间2小时以上）送达指定地点时，将视认为违约。违约金500元/次，从该项目合同款中扣除。 4.成交供应商配送人员到达双方约定的交货地点并通知采购人对接人员后，采购人对接人员应及时验收入库，并在送货单上签字确认。5.若成交供应商送货清单所标单价与成交单价不符的，低于成交单价的则按送货清单单价进行结算，高于成交单价的则成交单价进行结算。6.成交供应商提供商品与采购人要求不符或验收不合格，成交供应商应在4小时内予以替换，逾期未替换或替换后仍无法通过采购人验货的，采购人有权要求成交供应商支付相当于该商品订货价款5%的违约金。发生上述情形累计超过3 次，或者发生一次但情节严重的，采购人有权单方解除合同，给采购人造成损失的，采购人有权要求成交供应商承担。7.如果成交供应商所供应的商品报送的价格经调查核实高于签订合同价格时将视认为违约，采购人有权单方终止合同。8.成交供应商所提供商品必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则视为对采购人违约，成交供应商承担全部赔偿责任。**七、其他要求**1.竞标报价（1）竞标文件必须包括项目竞标报价表，否则将被视为废标。（2）竞标报价必须包括竞标产品的原材料成本、生产、检验检测、包装、运输、仓储、配送、服务、利润、税金、政策性规费、保险、劳保、质保及竞标等一切相关费用。（3）本次竞标报价按竞标报价表中的品种进行报价，竞标人的报价总价不得高于本项目最高限价（同时，报价单价也不能超最高控制单价），否则竞标无效。在竞标报价表中须列明本项目所有物品的规格、材质、价格等，尽可能详细说明。（4）所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。（5）货品有生产厂家、品牌的必须填写。（6）本项目所有货物的品牌、型号、规格、技术参数已确定，不得做任何变更，否则视为不响应本采购要求；报价时必须提交检测报告，3C认证、节能认证等产品材料。2.质量标准：（1）成交供应商须向采购人提供采购人所需的有关商品的资料包括但不限于商品生产厂家的营业执照复印件及相关检测报告等。（1）按照国家标准及相关要求验收货品生产日期、数量、质量等，验收合格后双方在送货单上签字确认。验收时成交人所提供的货品在采购人验收入库时如发现质量问题必须及时无条件退换货品。（2）验收后：成交人所提供的货品虽经采购人验收，但在使用过程中发现货品存在质量其他要求问题的应及时给予退换货品。（3）投标供应商合同签订时必须提供对应生产厂家对本项目的授权、供货证明和售后服务承诺书，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数、品牌要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主办公使用的，业主可作为废标处理，并按有关规定处理。（4）其他要求根据合同约定执行。3.违约责任（1）若成交人供应的产品不符合国家相关的检验标准的，成交人应在与采购人约定的时间内予以替换，逾期未替换或替换后仍无法通过采购人验收的，采购人有权终止合同，并由成交人承担相应责任（包括但不限于采购人直接经济损失、造成事故的赔偿和法律等）。（2）成交供应商所提供的商品质量、服务质量如出现问题，予以书面警告，并要求立即整改，如不及时整改或整改效果采购人不满意，予以扣款200元/台，处罚金额从本项目履约保证金中扣除。如因货物本身质量问题而出现安全事故，采购人有权终止合同并由成交人承担相应责任（包括但不限于采购人直接经济损失、造成事故的赔偿和法律责任等）。（3）成交人不能按采购人指定送货时间送达指定地点时，将视认为违约，每超过1天，采购人有权要求成交人支付相当于当次订货价款1%的违约金，以此类推。（4）若成交供应商送货清单所标单价与合同单价不符的，低于合同单价的，如果是供应商写错单价，可双方协商供货单价，但不能高于合同单价，如果价格无误则按送货清单单价进行结算；高于合同单价的则按合同单价进行结算。（5）如果成交供应商所供应的货物报送的价格经调查核实高于签订合同价格时将视认为违约，当违约累计达三次时采购人有权单方终止合同。（6）成交供应商所提供商品必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则视为对采购人违约，成交供应商承担全部赔偿责任。4.注意事项本项目按单价报价，不能高于最高控制单价（也不能超最高控制总价），超预算价则竞标无效。5.竞标人成交后，采购人在货物验收阶段发现货物技术参数指标达不到招标文件技术要求，属虚假应标行为，采购人将拒绝收货,并解除合同，因采购时间延迟造成采购人经济等方面损失，将由该成交人承担。6.标注“▲”部份必须满足。参数如有任意一项负偏离的，视为实质不响应文件要求，其竞标无效。**八、送货期限、地点、时间、方式**▲1.送货期限：成交后 5天内。▲2.送货地点：横州市人民医院后勤保障科（收货），建议发货前先咨询确定。3.送货方式：送货上门4.送货时间：周一至周日08:00至17:30。▲**九、付款方式**采购人收到全部货物安装调试完毕并验收合格后60个日历日内，成交供应商提供合法有效发票，采购人按照财务审批流程确认无误后支付合同款。 |  |

**四、文件要求：**

投标单位需提供上传政采云电子版文件， 文件内容按以下顺序做个PDF电子版文件，内容包括：

(一)资格证明文件

1.有效的营业执照复印件、经营许可证复印件、有效的组织机构代码证复印件、有效的税务登记证复印件，以上证件加盖公章。（注：报价人按“三证合一”登记制度已办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证可不提供，以报价人所提供的营业执照复印件为准。）

2.本项目的特定资格要求：竞标人必须是在“广西政府采购云平台”入库供应商资格，提供入库截图。

3.法定代表人身份证明书(详见附件1)；

4.授权委托书（（非法人参与时必须提供），详见附件2；

（二）产品报价表、货物（服务）偏离表及商务条款偏离表等

1.报价表（详见附件3）；

2.货物（服务）偏离表（附件4）；

3.商务条款偏离表（附件5）；

4.售后服务承诺（自拟）。

**营业执照**

附件1

**法定代表人身份证明书**

供应商名称：

地 址：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

联系电话：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖章）：

 年 月 日

注：自然人响应的无需提供。

|  |
| --- |
| **法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）** |

附件2

**授权委托书**

**（如有委托时）**

致：横州市人民医院：

本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权我单位在职正式员工 （姓名和职务） （ 联系电话： ） 为我方代理人，代理人根据授权，以我方的名义参加 项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

 我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附件：委托代理人有效身份证正反面复印件

法人代表人签字或者盖章：

委托代理人签字：

委托代理人身份证号码：

 供应商（盖章）：

 日期： 年 月 日

注：

1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上签字，**否则其响应文件按无效响应处理。**

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

|  |
| --- |
| **委托代理人身份证复印件粘帖处（正、反面）** |

附件3

**报价表**

采购项目名称： 项目编号：

供应商名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位① | 品牌及规格型号 | 制造商及原产地 | 技术性能及配置 | 单价（元）② | 总价（元）③=①×② | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| .. | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |
| 总报价：大写人民币 （¥ ） |
| 交货期：  |

注：

1. 以上性能配置清单中“标的名称、数量及单位、品牌及规格型号、制造商及原产地、技术性能及配置、单价、合计、竞标总报价、交货期”必须如实填写完整，如没有相关内容则填无，填写有缺漏的，**其响应文件作无效处理。**

2.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者其委托代理人签字，**否则其响应文件作无效处理**。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章**，否则其响应文件作无效处理。**

法定代表人或者委托代理人（签字）：

 供应商（盖公章）：

 日期： 年 月 日

附件4

**货物（服务）偏离表**

**（由供应商据实填写，表格不够自行添加）**

采购项目名称：

采购项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件技术要求 | 响应文件承诺技术要求 | 偏离说明 |
| 货物名称 | 货物参数 | 货物名称 | 货物参数 |
| 1 | … |  | … |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | … |  | … |  |  |
| 3 | … |  | … |  |  |

注：

注：

1. 说明：应对照文件“采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并做出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人：（签字）

供应商（盖章）：

日期： 年 月 日

附件5

 **商务条款偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件商务条款 | 响应文件承诺商务条款 | 偏离说明 |
| 一 | 1 … | 1 … | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 … | 2 … |  |
| … | … |  |
| 二 | 3 … | 3 … |  |
| 4 … | 4 … |  |

注：

注：

1. 说明：应对照文件“采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并做出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人：（签字）

供应商：（盖章）

日期： 年 月 日

**售后服务承诺书**

**（格式自拟）**