南宁市周文军技能大师工作室电脑（6台）采购项目

|  |
| --- |
| **货物需求一览表** |
| 采购清单及货物参数 | 序号 | 采购货物名称 | 单位 | 数量 | 货物参数 | 分项预算合计（元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
| 1 | 台式计算机 | 套 | 6 | 1.液晶显示器：23.8英寸宽屏16:9 LED低蓝光液晶显示器,分辨率 1920x1080,配HDMI线。2.CPU：CPU:主频：≥2.1GHz最大睿频频率 ：≥5.20 GHz内核数：16性能核数：8能效核数：8总线程数：243.主板芯片组：Intel H770。4.硬盘：硬盘类型：固态硬盘接口类型‌：M.2 PCIe 3.0×4通道接口，支持NVMe 1.3协议。 ‌‌存储容量‌：≥512GB ‌‌顺序读写速度‌：≥1650MB/s写入速度：≥1000MB/s ‌‌随机读写性能‌：4K随机读写IOPS可达50万次以上，读取延迟约0.01ms5.5.内存：内存类型：DDR4容量：≥32GB（单条）‌频率：3200MHz预留可扩容插槽，可支持扩容到64GB内存。6.显卡：显存频率：14002 MHz超频模式加速频率: 1845 MHzGPU 基础频率: 1560 MHz游戏模式加速频率: 1815 MHzGPU 基础频率: 1530 MHz显存类型：GDDR6显存容量：6GB显存位宽：192bit最大分辨率：7680x4320显卡接口：PCI Express 3.0 16X。7.光驱：无光驱。8.网卡：10/100/1000M自适应，RJ45接口。9.操作系统：预装Windows 11 64位操作系统。10.鼠标、键盘：原厂抗菌光电鼠标、原厂抗菌标准键盘。11.电源：为响应国家节能政策，要求电源须为≥360W高效节能电源，且电源典型效率不低于91.20%。12.高效散热静音，具有高温报警功能。▲13.三年免费保修。为保证设备的品质和服务，供货时需提供设备生产厂家针对此项目的售后服务承诺函原件；。▲14、云管理软件功能：（1）支持2块硬盘的保护和同传，每块硬盘都支持安装操作系统；（2）支持同时安装24个操作系统；（3）在2块硬盘上最大可同时支持40个分区（含启动分区、数据分区）；（4）支持可由任意一台主机发起网络拷贝、增量拷贝和临时部署；（5）网络传输速度标值：千兆网卡 7GB-15GB/Min；（6）支持断点续传功能：支持多种情况的断点续传功能；（7）支持网络故障定位：支持网络故障定位，便于排查；（8）支持在局域网内分组管理，为多个系统分配不同的IP；（9）支持硬盘容量差异网络拷贝；（10）支持6秒内的物理掉线(断路)可自动恢复；（11）支持网络传输数据加密（投标时提供功能截图）；（12）网络克隆维护：在局域网络内一次最多可传输254台客户端；（13）支持主流的DOS/Win7/Win8/Win10/Win11/Linux等操作系统；（14）可以从底层控制U盘和光盘的使用，防止病毒的带入；（15）支持定制软件界面；（16）支持远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机等；（17）可通过设备管理列表查询当前运行状态下所有固定资产设备的明细信息；（18）详细记录每一种设备所属的设备类型、制造开发商、在当前物理架构上所处的位置、当前设备运行状态（投标时提供功能截图）；（19）提供硬件设备驱动程序级别的更新功能，同时具备对应的数字签名者、程序版本、程序日期及对应的供应商信息（投标时提供功能截图）；（20）视觉效果调优，可根据实际需求调节功能外观和性能设置（投标时提供功能截图）；（21）计算资源和虚拟内存分配，根据不同的应用场景分配当前的计算资源及虚拟内存资源（投标时提供功能截图）；（22）提供专业级别的数据执行保护功能，以免受病毒攻击或其他安全威胁的破坏（投标时提供功能截图）。 | 7500 |  |
| 商务条款 | ▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起日内（注：中标通知书发出之日起5日内必须签订合同。）□二、货物期限或者货物时间：合同签订之后五个工作日内□三、货物地点：大学西路169号 南宁职业技术大学 6训215室□四、验收标准、规范：按国家标准规范实行**▲** 五、售后服务要求：1、质量保证期年叁年（自提交成果并验收合格之日起计）2、响应时间：接到采购人处理问题通知后4小时内到达采购人指定现场3、售后服务技术人员要求：专职5、备品备件要求：元6、其他：☑六、其他要求：1、报价必须含以下部分，包括：（1）货物的价格；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）：**▲**2、付款方式：选择以下第种方式（1）本项目无预付款，供应商所提交的货物经采购人书面验收合格后，一次性支付合同款。 |
| 其他说明 | 一、进口产品说明（根据项目实际情况选择）□本表的第项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。**其他货物不接受进口产品参与投标**，**否则作无效标处理。**☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，**如有进口产品参与投标的作无效标处理**。1. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：。

3、技术要求评审中允许负偏离的条款数为0项。4、商务要求评审中允许负偏离的条款数为1项。 |