**南宁市政府采购货物采购需求资料表**

**——阅卷专用高速扫描仪（反向竞价）**

**一、投标人（竞标人/报价人/供应商）资格特定条件：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)。

3.本项目的特定资格要求：无

4.本项目的特定条件：无

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

二、采购项目内容：

1.采购人地址：南宁市江南区福建园街道福建路23号荣耀江南1期2楼；联系人：黄老师；电话：0771-3850806。

2.采购总预算价：980000万元；（预算金额=最高限价）。

3.为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商有：无。

4.是否接受联合体投标：□是   ☑否（请在选项上打✓）。

5.合同签订是否接受合同专用章：□是   ☑否（请在选项上打✓）。

 **采购需求**

**说明：**

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书原件扫描件（加盖投标人公章），**否则投标文件作无效处理**。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

1. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2. 不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

4. 如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

|  |
| --- |
| **货物需求一览表** |
| 采购清单及货物/服务参数 | 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 货物参数 | 分项预算合计（元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
| 1 | 阅卷专用高速扫描仪（紫光 Uniscan Q8860 信创版） | 台 | 14 | 1、感光元件：CIS \*22、扫描方式：高速双面扫描3、光源：LED▲4、分辨率：600dpi▲5、扫描范围：A36、色彩位数：彩色：48bit in/24bit out；灰度：8bit；黑白：1bit7、进纸方式：ADF自动进纸▲8、进纸器容量：500 张（重量70克/㎡）9、长纸：支持6M长纸扫描▲10、扫描介质：尺寸不超过A3幅面的纸张、A3加长稿件、票据等11、重张检测：超声波检测▲12、日处理量：60000张（A4，70g /㎡）▲18、扫描速度：130 ppm/ 260 ipm (彩色/灰阶/ 黑白模式, 200 dpi, A4横向)▲19、遵守TWAIN 标准：是▲20.按键：5个；接口：USB 3.0。▲21、外观尺寸（W×D×H）：460 x444 x 328mm22、重量：25 Kgs 23、供电方式：电源适配器；额定电压：220V AC；工作状态功率：24Vdc, 2.0A。 | 980000 | 工业 |
| 商务条款 | ▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起10个工作日日内。▲二、货物期限或者货物时间：自合同签订之日起30个工作日内交货并安装调试完毕。三、货物地点：采购人指定地点。四、验收标准、规范：1.符合合同要求及国家相关标准。2.参数配置符合或优于合同要求。3.中标人提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。4.本项目由第三方监理开展全程监理和验收工作。如验收结果不合格的，须按采购人要求及时整改，因此过程耽误交货时间导致采购人造成损失的，中标人承担由此所造成全部损失。5.第三方监理的费用和验收所产生的首次专家劳务费由采购人承担，其他费用由中标人承担。6.在约定的期限内完成本项目开发过程中采购人最终确认的需求，认为可以验收的，以书面方式通知采购人。交付验收前，中标人须对所交付的项目进行功能和运行检测，以确认交付项目符合本项目技术参数要求。7.交付验收应按本项目约定的时间进行，如因采购人的原因而导致不能按时交付，将按延期时间顺延交付时间。**▲**五、售后服务要求：1.质量保证期5年（自提交成果并验收合格之日起计）。2.响应时间：接到采购人处理问题通知后4小时内到达采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，供应商须在1个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。3.售后服务技术人员要求：专业人员。4.备品备件要求：中标人在质保期内应随时提供免费的备品备件，超期后优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。5.其他：（1）为保证售后服务的及时性和有效性，本采购项目针对本地化服务供应商；（2）为保证原厂正品，竞标人在竞标时须上传生产厂家针对该项目的授权、供货证明及售后服务承诺函的扫描件（3）为保障采购单位的合法权益，在签订成交合同前，成交供应商在接到成交通知1个工作日内，成交供应商必须提供与技术参数要求及功能符合的样品一套至采购人处进行整体性能演示作为合同确认的标准依据，如出现所提供样品不符技术参数要求或无法提供所有样品，均视为虚假响应处理并追究法律责任。同时将废除供应商中标资格，后续再由采购单位进一步落实采购工作。（4）为保证原厂正品，在签订合同时必须提供原厂针对该项目的授权、供货证明及售后服务承诺函原件。采购单位将核实文件的真实性，如出现所提供文件不符合要求或者虚假，均视为虚假响应处理并追究法律责任。同时将废除供应商中标资格，后续再由采购单位进一步落实采购工作。（5）在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，中标人也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。超过质量保证期的货物，中标人提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。（6）投标文件中提供详细的售后服务方案，中标人根据售后服务方案每季度进行一次定期回访以及对设备保养，回访后5个工作日内向采购人提供书面巡检报告和售后情况记录汇总表（word版1份，PDF版1份，纸质版1份，PDF版和纸质版须中标人加盖公章）、售后情况记录表（PDF版1份，纸质版1份，PDF版和纸质版须使用方签字并加盖公章）。六、其他要求：1.报价必须含以下部分，包括：（1）货物的价格；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）其他：运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级、到现场验收等费用**▲**2.付款方式：本项目无预付款，供应商所提交的货物经采购人书面验收合格，且按采购人要求提交项目请款函及有关请款资料后，市财政局批复用款计划15个工作日内支付合同款。3.中标人提供成套设备货品清单，过塑后张贴在室内，内容包括：项目名称、实施年月、所有设备的名称、品牌型号、各设备厂家售后服务电话、中标人售后服务联系方式、监督（采购人）电话等内容。4.实施和安装要求：（1）中标人必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；（2）安装过程中的所有安全保障由中标人商自行负责；（3）严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。▲5.中标人须配合采购人完成相关管理系统对本项目的信息录入（含项目采购时间、项目编号、货物名称、品牌型号、成交售后联系人及联系电话、生产厂家、厂家售后地址及电话等），并按系统生成的二维码以广告贴纸或喷印等方式粘贴或喷印在产品显著位置上（粘贴和喷印位置及大小须经采购人同意方可喷印）。七、培训要求▲1.在项目实施完成后，中标人免费提供各个软件和硬件系统相关的应用培训，投标文件中提供详细的培训方案。培训前将培训方案报采购人确认后方可开展培训。2.中标人负责本地集中培训场地、培训教材、培训讲师以及培训所需的硬软件环境，为培训人员提供培训用中文培训教材（纸质稿和电子稿）、实习资料和讲义等相关用品。培训地点原则上在校内进行；培训时间由采购人根据需要确定，培训不少于14人次。培训费用及被培训人员所有费用由中标人负责。3.免费对采购人的管理人员、应用使用人员进行集中培训。通过讲解、学员亲自体验、试用、交流等形式开展培训。确保参与培训人员，能够熟练掌握系统操作流程、各个功能使用方法和应用技巧等，能掌握硬件设备运维和平台应用技巧等。▲4.培训结束后5个工作日内，中标人向采购人提供以下培训材料：（1）参训学员名单、签到表；（2）培训具体日程安排表；（3）培训资料；（4）培训照片（至少五张）；（5）培训项目评价反馈汇总表（受训学校盖章）。 |
| 其他说明 | 一、进口产品说明（根据项目实际情况选择）□本表的第项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。**其他货物不接受进口产品参与投标**，**否则作无效标处理。**☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，**如有进口产品参与投标的作无效标处理**。**二、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有）**文件或者资料名称：南宁市教育云平台阅卷系统公布渠道或者获取方式：0771-3850806，梁老师。▲三、核心产品“采购清单及技术参数”表中的核心产品为序号第 1 项产品。▲四、验收标准五、其他 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |