|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 生产厂家 | 品牌 | 型号 |
| 1 | 壁式分体空调 | 4 | 台 | 1.能效等级:1级；  2.AFF:4.52；  3.额定制冷量(W):7360；  4.额定制热量(W):10000；  5.额定制冷功率(W):1950；  6.额定制热功率(W):2930；  7.电辅热(W):1200；  8.室内机噪音 高风档dB(A):43；  9.室外机噪音 高风档dB(A):56；  10.循环风里(m³/h):1400；  11.自带掉电记忆功能 | 广东美的制冷设备有限公司 | 美的 | KFR-72GW/G1-1A |
| 2 | 壁式分体空调 | 2 | 台 | 1.能效等级:1级；  2.AFF:5.53；  3.额定制冷量(W):3530；  4.额定制热量(W):5110；  5.额定制冷功率(W):800；  6.额定制热功率(W):1230；  7.电辅热(W):850；  8.室内机噪音 高风档dB(A):35；  9.室外机噪音 高风档dB(A):50；  10.循环风里(m³/h):750；  11.自带掉电记忆功能 | 广东美的制冷设备有限公司 | 美的 | KFR-35GW/G3-1 |
| 3 | 天花机空调 | 24 | 台 | 1.能效等级:1级；  2.AFF:4.1；  3.额定制冷量(W):7410；  4.额定制热量(W):9250；  5.额定制冷功率(W):2190；  6.额定制热功率(W):2600；  7.电辅热(W):1800；  8.室内机噪音 高风档dB(A):40；  9.室外机噪音dB(A):54；  10.循环风里(m³/h):1350；  11.自带掉电记忆功能 | 广东美的制冷设备有限公司 | 美的 | RFD-72QW/BDN8Y-D(B1)A |
| 4 | 报告厅空调 | 6 | 套 | 1.能效等级:1级；  2.AFF:4.7；  3.额定制冷量(W):7330；  4.额定制热量(W):10000；  5.额定制冷功率(W):1945；  6.额定制热功率(W):2850；  7.电辅热(W):2400；  8.室内机噪音 高风档dB(A):42；  9.室外机噪音 高风档dB(A):56；  10.循环风里(m³/h):1550；  11.自带掉电记忆功能 | 广东美的制冷设备有限公司 | 美的 | KFR-72LW/G3-1 |
| **商务要求** | | | | | | | |
| （一）保修期要求 | | | | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供不得少于6年免费保修，设备终身维护。 | | | |
| （二）售后服务要求 | | | | 1、免费送货上门，送至用户指定地点（含装卸）；免费由厂家或供应商的技术人员现场安装、调试，所需工具、器材由中标供应商自理，各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；免费在安装现场为用户提供培训，培训内容为所采购设备构成、工作原理、基本操作、基本维护等直至用户能够掌握基本应用技术，并提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。  2、维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后2小时内响应，6小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，一般故障在到达现场后4小时内恢复正常使用。设备如果出现特殊情况在12小时内不能解决，提供与原设备技术参数相同或高于原设备技术参数的备品、备件，以保证采购方的正常使用。  3、质保期内定期回访并维护，每年不少于2次。设备的保修期过后，供应商也要对设备提供终身维修、维护（只能合理收取配件费用）。 | | | |
| （三）交货时间及地点 | | | | 1、合同签订期：自成交通知发出之日起5日内。  2、交货期：自签订合同之日起15个工作日内（安装调试完毕）。  3、交货地点：采购方指定地点。 | | | |
| （四）付款条件 | | | | 本项目无预付款，中标供应商交货完毕并经验收合格后，一次性支付完合同款。 | | | |
| （五）其他商务要求 | | | | ▲1、标注▲号的内容为实质性要求和条件，必须满足或优于。  ▲2、 为了保障采购人的正常使用，保障高效的售后服务，保证设备的稳定运行和确保货物质量，报价时需上传生产厂家针对此项目售后服务保证函复印件及供货证明复印件，签订合同前中标供应商须提供生产厂家针对此项目售后服务保证函原件及供货证明原件，否则不予签订合同。  ▲3、投标人请务必认真了解项目采购需求和要求，本项目供应商报价仅限推荐生产厂家生产的品牌及型号，不接受推荐品牌及型号外的产品，供应商不得以任何理由更改设备的品牌、配置。  ▲4、对无法按时交货的中标供应商，视为虚假应标，将按照有关规定追究中标供应商的责任。  ▲5、成交供应商提供的产品必须是原厂生产的正品全新、完整、未使用过的合格产品，产品质量符合国家相关标准和规范，具备正规合法经销渠道。成交供应商提供的产品品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购需求规定标准的，采购人有权拒收该货物。  ▲6、供应商响应报价时，必须满足采购需求的全部功能，供应商须对参数要求及商务要求进行全部响应，需上传提供所投产品的3C、节能认证证书复印件。  ▲7、供应商应充分考虑供货成本，如供应商低价恶意竞价、未按要求提供并上传相应证明文件、且中标后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足参数要求的，采购人将按虚假竞标处理，并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，并通过报备政采云平台及财政厅监管部分后，移送司法机关诉诸法律手段，追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由投标人承担。  8、验收标准 ：成交供应商须针对商务条款要求及技术参数逐条响应，若无法满足招标文件需求则按照虚假应标处理，造成的一切后果及损失由成交供应商承担；验收过程中，如采购人觉得有必要，可以邀请有资质的第三方检测机构对中标人提供的产品进行检测，费用由中标人负担。 | | | |