妇科医用臭氧治疗仪

主要技术参数：

产品名称:医用臭氧治疗机

意向品牌：鼎泰，规格型号：DT-9C

臭氧浓度:大于80mg/m³，产量:150mg/h-250mg/h

冲洗水流量:3.5L/min±10%

最大雾化率:≥0.16mL/min

采用内测温技术，误差小。可水、雾、气三效合一，多功能使用。