临桂区2025年第一批扩大学前教育资源项目学生床课桌椅设备采购需求 (在线询价)

货物名称	参数	单位	数量	单价	合计	参考图片
幼儿单层床	规格：1380*580*180mm（±5mm）
2、材质：采用优质橡木实木板材
3、结构：床头与床腿采用榫卯工艺连接，床腿规格不低于4.5*4.5cm，床梆板材厚度不低于2.0cm，床头两边抓手内径不低于7cm，抓握方便，方便老师搬动，床角四角棱角倒圆角处理，避免小孩子因锐利棱角和毛刺划伤小手的可能性；铺床板采用厚度不低于1cm，宽不低于7cm，打磨光滑，床板间隙不大于1cm，一定程度上避免小孩子夹手可能性，底部不少于三根托底横撑，横截面规格约为2*3.5cm，长度不低于54cm，支撑稳固

4、涂层：采用水性漆。油漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。（报价时须上传由国家认可的第三方检测机构出具的符合GB 18581-2020标准的检测报告彩色扫描件）	床位	1260	480	604800
幼儿桌椅	一、桌子（1桌6椅为1套）

1.规格：1200×600×550mm（±5mm）
2、材质：AA级橡胶木
3、面板：≥25mm面板，采用AA级橡胶木指接板。
4、桌脚：约Φ60mm圆锥形实心桌脚，面板与桌脚之间榫卯连接，结构牢固。
5、工艺：拐角细腻的打磨，桌腿下角打磨圆润。內撑横档增加桌子的稳定性，使桌子更加牢固耐用性增强。每一根木料都有细心磨去棱角。传统榫头制作工艺，使每一款桌子表面平滑，凸显木材纹理。
6、油漆采用环保透明聚酯漆，三底二面油漆工艺，无毒、无铅、无苯环保材料，涂层平整光滑，光泽柔和。油漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。（报价时须上传由国家认可的第三方检测机构出具的符合GB 18581-2020标准的检测报告彩色扫描件）
二、椅子
1.规格：270×280×445mm（±5mm），坐高260mm（±5mm）
2.材质：AA级橡胶木，凳架板材厚度≥2cm，座板厚度≥1.8cm。
3、工艺：椅腿四周打磨圆润，靠背横板弯曲加宽增加宝贝舒适度，每一根木料都有细心磨去棱角，使每一款椅子表面平滑，凸显木材纹理。榫卯工艺，牢固美观。
4、油漆采用环保透明聚酯漆，三底二面油漆工艺，无毒、无铅、无苯环保材料，涂层平整光滑，光泽柔和。油漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准。（报价时须上传由国家认可的第三方检测机构出具的符合GB 18581-2020标准的检测报告彩色扫描件）	套	210	890	186900
办公桌椅	一、桌子

1.基材：选用E1级中纤板；单桌长度≥1200mm，宽度≥600mm；
2.贴面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐磨性强；
3.封边：采用优质PVC封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
4.五金件：选用优质五金配件。桌面带走线孔。
5.配件：配约40cm屏风+固定三抽柜，屏风采用十字型、T型链接件，共用屏风一级为三胺板，二级为三胺板，三级为透明玻璃；侧面屏风一级为三胺板，带双面纵向走线槽和三个86插座，二级三胺板，三级位透明玻璃。
二、椅子

1·尼龙加纤维背架和弧面头枕（可调节），塑料腰靠
2·PU面3D升降扶手
3·定型海绵
4·配三档锁定底盘，带伸缩脚踏功能
5·65#沉口约7公分黑色汽杆
6·约Φ340MM 尼龙高脚
7·约Φ60MM PU轮黑色轮	套	42	1200	50400
文件柜	1、尺寸：850*390*1850mm（±5mm）。
2、基材：采用≥0.8mm厚优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。
3、表面经防锈处理后静电粉末喷塑，锁具安全可靠，不易仿配。经久耐用，不易变形。金属件须经酸洗→清洗→预处理→清洗→磷化→ 清洗→喷塑→ 固化→包装等工艺，产品表面应光滑平 整，色泽均匀，无露底、无剥落、伤痕等。组装后的设备不准有影响外观和使用性能的永久变形。	个	10	850	8500
合计金额：850600元
商务要求
★报价要求	报价时必须上传报价明细表、技术规格偏离表签字盖章扫描件；上传采购需求中所需的检测报告彩色扫描件，否则按报价无效处理。
★售后服务要求及免费保修期	1、所有竞标产品必须是厂家合法渠道的全新正品，符合规定的质量、规格、性能，并按照相关国际、国家及专业标准检验的合格产品，其产品须符合国家有关规定及厂家承诺实行“三包”。

2、保修年限：各项货物免费保修期最短不得少于1年。

3、免费送货上门，免费安装调试合格。

4、服务响应时间：接到用户故障通知后2小时内给予答复，4小时内给出解决方案，24小时内解决故障。未能在规定时间内排除故障的，必须在48小时内提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案。

5、质保期内所有货物免费上门维修服务、免费更换零部件；质保期过后提供免费电话咨询服务，并承诺提供产品终身上门维护；其余按厂家承诺进行。
★验收方式	1、采购人将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收时，验收不合格的，按虚假应标处理，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。

2、验收依据：按照招标文件要求及成交人的响应文件。

3、中标供应商必须提供全新的、符合有关质量标准的产品和按要求提供资料。验收时，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，若发现产品不符合采购文件和响应文件承诺要求的，采购人不予验收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。
★交付使用时间及地点	1.交付使用期：交货期：合同签订之日起30日内交货并安装调试完毕。

2.交货地点：采购人指定地点。
★付款方式	本项目无预付款，中标供应商交货并经验收合格后，采购人自收到供应商提供的全额正规合法含税发票后60日内付清合同款项。
★其他要求	1、确定中标供应商后，中标后的各型号单价不随时间、市场价格等因素的变动而改变，直至采购人完成采购任务为止，否则按成交人违约处理并取消中标资格。

2、《采购需求》中商务要求及技术参数要求均为实质性要求，如有任意一项负偏离，其报价按无效处理。