采购项目名称：**荔浦市荔城镇沙街小学学生宿舍空调采购**

1. 采购方式：广西政采云平台-电子卖场-竞价

三、项目主要内容：具体需求,详见附件一。

四、项目工期要求：合同签订之日起10个工作日内完成交货，安装完成之日起5个工作日内完成验收。

五、响应单位资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

六、商务要求：详见附件二。

七、本项目所有技术参数需求和商务要求均为实质性参数，必须全部满足或优于，否则竞标无效。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件一、项目要求及技术需求** | | | | | | |
| **项**  **号** | **采购**  **名称** | **数量** | **单位** | **总控价** | **品牌** | **主要技术参数及性能（配置）要求** |
| 1 | 空调 | 12 | 台 | **129600** | **格力** | 型号：KFR-120LW/(12537S)FNhAa-B2JY01  1、能效等级：2级  2、APF：4.12  3、制冷量（W）：12160  4、制热量（W）：14100  5、制冷额定功率（W）：3600  6、制热额定功率（W）：3950  7、电辅助加热量（W）：3200  8、电源规格（V）：380  9、室内运行噪音dB（A）（高风档）：50  10、室外运行噪音dB（A）（高风档）：60  11、循环风量（m³/h）：2050 |
| 2 | 空调 | 8 | 台 | 56000 | **格力** | 型号：KFR-72LW/(72536)FNhAp-B2JY01(方形)  1、能效等级：2级  2、APF：4.12  3、制冷量（W）：7400  4、制热量（W）：9650  5、制冷额定功率（W）：2090  6、制热额定功率（W）：2750  7、电辅助加热量（W）：2100  8、电源规格（V）：220  9、室内运行噪音dB（A）（高风档）：42  10、室外运行噪音dB（A）（高风档）：56  11、循环风量（m³/h）：1210 |

**附件二 商务要求：**

|  |  |
| --- | --- |
| 合同签订时间 | 1. 成交供应商应当在成交结果确定之日起五个工作日内，按照确定的采购标的、规格型号、成交金额、成交数量、技术和服务等事项，与采购人签订采购合同。 2. 成交供应商超期不与采购人签订合同的，采购人有权取消其成交资格，并按规定追究其责任。 |
| 交货时间 | 1、供货安装时间：合同签订之日起10日内，供应商须按采购人的要求全部供货调试完毕。如果出现不能按时供货，则视为成交供应商违约，采购人有权终止合同，并追究成交供应商的违约责任。  2、交货地点：广西荔浦市荔城镇沙街小学采购人指定地点。 |
| 报价要求 | 1、报价包括货物采购、运输、劳务、管理、利润、协调、安装、调试、培训、售后服务、以及所有的不定因素的风险等所有成本费用的总和。安装辅材以实际用量收取。  2、★投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”，产品验收时时必须提交检测报告，3C认证等产品材料。 |
| 质保期 | 1. 质保期为6年（分项货物有要求按分项要求，具体以报价文件承诺为准。若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行），自通过验收合格之日起至质保期届满且经采购人确认无任何质量问题时止。 2. 质保期内，提供免费上门维修服务，免收维修费和配件费，保障正常运行并提供终身技术支持。 |
| 售后服务及要求 | 1. 售后服务要求质保期内免费维修免费更换零部件，在保修期内，对由于产品设计、制造及安装的缺陷造成的任何产品质量问题或故障提供免费维修，对产品使用寿命期内实行终身维修。中标人提供7\*24小时维修服务，用户呼叫后2小时内电话响应，接到故障通知后在8小时内到达采购人指定现场；提供不间断维修直到故障解除。须对合同中各种型号规格的空调设备提供足够的备品、配件，并保证是原厂生产的产品，在保修期内免费更换。 2. 安装要求：设备到货后，由中标人指派专业安装调试技术人员到现场进行安装调试，做到设备运转正常，演示设备的所有功能并培训采购人技术人员直到采购人能全部掌握设备的使用及日常维护   3、★为了提高售后的时效，中标供应商应具有稳定的售后服务网点和人员，在规定时间内解决故障。 |
| 验收标准、规范 | 1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常使用货物；其余按报价人承诺进行。  2、验收：按照《项目要求及技术需求》的各项指标和国家有关质量标准进行最终验收。如发生所供货物不相符，采购人有权退货或要求成交供货商进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，则视为成交供应商违约，采购人有权终止合同，所造成的损失由成交供应商承担。 |
| 付款方式 | 本项目的资金拨付根据财政部门的付款流程执行，采购人不承担延期付款的责任。专项资金到帐且项目验收合格后，成交供应商开具全额增值税普通发票给采购人，采购人收到发票后付至合同价款的100%。 |
| 其他要求 | 1.本项目的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品，为保证正品行货，中标后签定合同同时中标人必须提供本项目货物的生产厂家开具的销售或者授权证明文件。中标供应商按采购人的要求地址进行送货到位，由采购方验收合格后才进行安装调试或交付，集中验收时货物有不响应采购需求的，不予验收，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标供应商承担。 2.所有空调品牌型号为实质性，报价人不得以任何理由使用其他品牌型号作为代替报价，否则报价将无效。  3.标注“★”为实质性要求条款，报价人应如实响应，对不能满足虚假响应、中标后不能提供产品及提供相关证明文件或者无法正常交货影响使用的，可作为废标处理，视为虚假应标，并按《政府采购法》第七十七条有关规定处理（处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款， 列入不良行为记录名单， 在一至三年内禁止参加政府采购活动。 |

报 价 表

项目名称： 空调设备采购项目

项目编号：

金额单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购标的 | 品牌 | 型号规格 | 生产厂家 | 数量  ① | 单位 | 技术参数及性能配置、服务要求 | 质保期 | 单价  ② | 单项合价  ③=①×② |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币 （￥ ） | | | | | | | | | | |
| 交货期： | | | | | | | | | | |

注:

1. 报价表中的“采购标的”、“数量”、“单位”、“技术参数及性能配置、服务要求”、“质保期”、“单价”、“单项合价”列必须填写，“技术参数及性能配置、服务要求”如果篇幅过大可用附件说明；货物类标的“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写，定制产品可写“定制”。
2. 本项目为总价包干，竞标报价包含货物、服务、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、垃圾清理搬运、保洁的各种费用以及安装、调试等本文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、验收检测费、合理利润、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
3. 本报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商名称（盖公章）：

联系电话：

日期： 年 月 日

营 业 执 照

（有效的营业执照正本或副本扫描件，如营业执照不是三证合一或五证合一的还需提供有效的组织机构代码证副本、税务登记证扫描件，加盖单位公章）

法定代表人身份证

（法定代表人有效身份证正反面扫描件）