采购需求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 参数 | | | 数量 | 单位 | 参考单价(元) | 合计(元） | 备注 |
| 1 | 学生台式计算机 | 1. CPU： CPU：≥Intel第十二代酷睿i5-12400（六核2.5GHz）同档次或以上。  2. 主板：Intel B660系列主板或以上芯片组；主板具备USB屏蔽技术，可以设置仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止病毒入侵及数据泄露。  3. 内存：8G DDR4 3200MHz 内存，提供双内存槽位  4. 显卡：集成显卡  5. 声卡：集成声卡  6. 硬盘：512G M.2 NVME 固态硬盘；  7. 网卡：集成10/100/1000M以太网卡；  8. 键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标；  9. 配置同品牌21.5英寸宽屏或以上商用液晶显示器  10.原厂3年上门服务（节假日不休），为保证正品行货，如非产品生产厂家供货，报价时应提供所投产品的生产厂家的售后服务承诺书原件。  ★11.出厂配置同品牌网络同传及硬盘还原软件（非外插卡），具备以下功能。报价时提供第三方检测（检验）机构出具的带CMA标识的检测（检验）报告复印件   1. 可实现所有的计算机终端集中统一管理。断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学及备课。 2. 镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。 3. 服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成； 4. 客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用； 5. 客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式。   ★12. 为教师机配置正版教学应用软件或账号：配置教师备课资源平台，同时具备以下功能：  1)教学资源覆盖K12全学段主流教材版本，提供与当前课程相匹配的所有教案、课件、试题、学案、虚拟实验、网络画板等教学资源。  2)支持PPT/WPS的智能备课功能，支持PPT/PPTX格式，并可在ppt中对课件内容进行二次编辑，不能以ppt文件的图片形式导出（必须提供此项功能的软件界面截图以直观展示满足功能要求）。  3)支持在线组卷功能（必须提供此项功能的软件界面截图以直观展示满足功能要求）。  4)内置思维导图功能，提供组织结构图、天盘图、逻辑结构图、鱼骨图、目录组织图、思维导图等样式，并可设置不少于10种背景颜色。  5)支持录屏功能（必须提供此项功能的软件界面截图以直观展示满足功能要求）。  6)支持化学方程式编辑功能（必须提供此项功能的软件界面截图以直观展示满足功能要求）。  7)支持教案、学案、试卷、网络画板、虚拟实验等教学资源分享功能  8)支持独立的白板工具，在无网环境下无需登录，即可使用白板功能进行教学。  9)支持中文转写功能和划词搜索功能。  10)白板软件支持在白板中插入图片、PDF等资源，可进行二次编辑，对图片进行批注等功能。 | | | 110 | 台 | 4500.00 | 495000.00 |  |
|  |  | 合计 | | |  |  |  | 495000.00 |  |
|  | | |  | | | | | | |
| **商务条款** | | | | | | | | | | |
| 售后服务要求及免费保修期 | | | | 1.免费质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。所投产品质保期最短不得少于3年（自货物验收合格之日起计算）。免费送货上门、安装、调试合格。  2.质保期内免费维修、更换配件，提供免费上门服务。  3.设备如出现故障接到用户通知后在2小时内响应，12小时内上门服务，24小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在48小时内提供同档次的备用机。  4.免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作系统的各项功能。 | | | | | | |
| 交付使用时间及地点 | | | | 1.交货时间：2024年 月 日前。 2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 | | | | | | |
| 付款方式 | | | | 本项目无预付款，在货物安装验收合格及设备正常使用后50日内支付合同金额给成交供应商。 | | | | | | |
| 验收标准 | | | | 1.中标供应商所提供的货物与投标文件中承诺的技术参数不符的或未提供以上货物去采购人处进行验收的，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标供应商承担。  2.本项目的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品， 中标供应商按采购人的要求地址进行送货到位，由监理和采购方共同验收合格后才进行安装调试或交付，集中验收时货物有不响应采购需求的，不予验收，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理， 由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标供应商承担。  3.备品备件及耗材等要求：本项目采购的全部设备和零部件、配件及安装材料必须是未经使用的、全新的，并符合国家相关质量标准的。  4.产品属于国家强制标准要求的，必须提供产品相应符合标准证明材料。  5.凡要求中标人提供性能参数承诺函及相关检测报告的，验收时按承诺函中性能参数标定及相关检测报告标准进行验收。  6.验收过程中，如采购人觉得有必要，可以邀请有资质的第三方检测机构对中标供应商提供的产品进行检测，费用由中标供应商负担。 | | | | | | |
| 其他要求 | | | | 1、报价时须上传采购需求文件中要求提供的相关证明文件，并通过采购人审核通过，如果没有上传相关证明材料或提供的证明材料不符合要求，则视为投标报价无效。  2、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。  3.为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。 | | | | | | |