**触控一体机参数要求**

|  |
| --- |
| \*1.屏幕显示尺寸65英寸，屏幕图像分辨率达3840\*2160； |
| 2.采用红外触控技术，支持40点触控，支持高精度红外被动笔书写，书写精度可达±1mm，书写延时≤30ms； |
| 3.屏幕色域 ≥90%NTSC，支持5种色彩空间选择，在色彩空间sRGB模式下△E≤1.5； |
| \*4.内置4K、5000W像素高清摄像头，水平视场角≥92°；支持智能取景，支持声源定位，支持电子云台，支持控制镜头的视角和变焦；支持WDR功能，过曝环境下自动调整画面亮度； |
| 5.内置麦克风≥8个，有效拾音距离≥15米，内置独立4核高性能独立DSP芯片，支持AI降噪，支持混响抑制； |
| 6.采用2.1声道缝隙发声扬声器，功率≥2\*10W（中高音）+20W（低音）； |
| 7.支持无线投屏，播放 PPT 支持连续多页批注、擦除，批注内容与原文件可扫码分享保存； |
| 8.支持mp3、mp4、ppt、pdf、word等多种格式文件窗口化插入白板，支持随意调整其位置、大小，同时支持对窗口化文件重点内容直接截图并以图片格式插入白板中； |
| \*9.采用模块化系统方案，整机可通过同一高速接口支持操作系统模块：配置CPU≥8核 内存≥8G 磁盘≥256SSD； |
| 10.随机配件：电源线1根，书写笔：2支，壁挂支架：1个，快速使用指南，保修卡； |
| \*11.含模块、无线传屏器、遥控器、移动推车。 |

带“\*”项为必要技术参数，必须符合。非“\*”项负偏离超两项及以上的，竞价无效。