|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌** | **技术参数及性能（配置）要求** |
| 1 | 学生课桌椅 | 黛惑 | 课桌：  尺寸：75（cm）工程塑材料面，单人课桌椅组合款橙色。  1、桌面规格：多层板注塑封边无接头，封边且带有一体的笔槽，环保必须达标，符合国际标准，桌面直接与桌框架用抽芯铆钉进行固定，且垫有铝垫片防止拉穿。  2、桌斗规格：冷轧板一次冲压成型。  3、桌腿规格：钢海国标椭圆管。  4、连接：横梁连接采用钢海国标椭圆管。  5、脚套：采用环保PP工程塑料，吸塑一次成型，地脚采用铝制拉铆钉固定，落地平稳，防止脱落，坚固耐用。  金属管属性：所有金属管件外形的尺寸偏差、管壁厚度偏差和钢板厚度偏差以及金属材料的力学性能指标等质量技术参数，均符合相应的国家标准的规定。金属件材质及缺陷符合国家标准GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》的规定。不使用出现孔洞、缺口、开裂、尖角、裂缝、叠缝、腐蚀、离层、结疤、氧化皮等影响产品结构强度、外观和安全的材料。  钢管焊接要求：按GB/T3325-1995，C02保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。钢管涂装要求；抛丸除锈，环氧聚脂固体粉末高压静电喷涂，灰白色，紧固件。  课椅：  1、椅面规格：多层板注塑封边无接头，环保必须达标，符合国际标准，椅面前缘有下曲，靠背有横向弯弧。  2、椅子立体铁板为方钢，数控弯管设备一次成型。  3、椅子连接横梁：横梁连接采用钢海国标椭圆管，套脚采用环保PP工程塑料，吸塑一次成型，地脚采用铝制拉铆钉固定，落地平稳，防止脱落，坚固耐用。  ★提供符合以上性能要求的检测报告。  数量：1000套 |

商务要求：

★1、考虑到项目紧迫及售后服务方便，本项目只接受北海市本级供应商作为成交供应商，且成交供应商售后服务点距离采购单位不得超过5公里，非本地供应商一律不接受、不验收、不签合同。为保证原厂正品，必须提供原厂授权、供货证明及售后服务承诺函原件。需提供制造商的技术参数确认表并加盖制造商公章，制造商提供技术参数确认表的情况下确认虚假竞价，则处罚制造商，如不能提供技术参数确认表的情况下确认虚假竞价，按照相关法律法规对虚假竞价者及制造商一并处罚，签订合同时需提供样品检测，如达不到要求不予签合同，对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响采购人办公使用的采购人可取消本次竞价结果，并按规定对竞价供应商予以处罚，和进行网上通报处理上报政府采购监管部门。并追究相关责任。付款方式：货到安装验收合格后分期付款。

★2、售后服务要求：

（1）按国家标准有关规定实行“三包”，质保期一年，自交货并验收合格之日起一年内所有货物免费维护。

（2）免费送货上门，安装调试。

（3）所有货物必须保证全新原装，否则，采购方有权拒收。

（4）故障响应时间：接到故障通知后成交供应商应在20分钟内电话服务应答，1个小时内现场维护响应，2小时内提供解决方案。特殊情况无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备、提供代用设备或采取使设备可正常运转的措施。

（5）成交供应商提供全国24小时免费电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修；成交供应商提供微信售后报修服务：

★3、交付使用期：成交公告发布后1个工作日内签订合同，签订合同后1个工作日内完成交货。必须严格按照所列明的品牌型号规格来报价供货，成交后无法供货的按照电子卖场管理办法进行处罚。

4、交货地点：采购单位指定地点。

5、其它要求：为保证项目质量，反向竞价报价明显低于成本价的，采购人有权拒绝该报价。