空调机参数

**1、格力3P冷暖变频柜式空调KFR-72LW/(72587)FNhAd-B1（JDWIFI）**

参数：冷暖变频柜式空调；空调匹数：大3匹；适用面积：30-40㎡；能效等级：一级；制冷功率：2090W；内机噪音：22dB(A)；外机最大噪音：56dB（A）；内机最大噪音：41dB（A）；制热功率：3120W；制冷量：7210W；循环风量：1210m³/h；内机尺寸：372\*403\*1810mm；外机尺寸：958\*402\*402mm。

**2、格力1.5P冷暖变频挂式空调KFR-35GW/(35504)FNhAc-B1**

参数：冷暖变频挂式空调；空调匹数：大1.5匹；适用面积：16-24㎡；能效等级：新国标一级；额定制冷量:3510W(150-5210W)；额定制热量：5010W（150-6770W）；额定制冷功率：810W（750-2030W）；额定制热功率：1250W（90-2200W）；电辅热：1000W；循环风量：760m³/h；内机噪音：18-35dB(A)；外机噪音：≤51dB（A）；内机尺寸：825\*293\*196mm 外机尺寸：732\*553\*330mm。