广西交通运输学校互联网光纤宽带租赁服务项目A标

1. 采购项目名称：广西交通运输学校互联网光纤宽带租赁服务项目A标
2. 采购方式：广西政府采购云平台-电子卖场-在线询价

三、项目工期要求：合同签订之日起15个工作日内交付使用。

四、项目预算资金：205200元

五、响应单位资格条件：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：无；

（三）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

六、投标人在报价时须提供响应文件，包含但不限于以下内容：

（一）有效的营业执照等证明文件扫描件；

（二）法定代表人身份证扫描件，如是委托人还需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证扫描件（详见附件）；

（三）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见附件）；

（四）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明材料（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录）；

（五）2023或2024年度财务状况报告扫描件（对于从取得营业执照时间起到响应文件提交截止之日为止不足1年的供应商，只需提交响应文件递交截止时间前一个月的财务状况报告扫描件；

1. 响应文件提交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；

（七）响应文件提交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社会保障资金证明》；

（八）商务、服务(技术)响应表；

（九）采购需求表、商务要求表中标注“★”号的条款为实质性条款或指标，要求必须满足或者优于，中标人要求提供的文件；

（十）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺，格式自拟）；

（十一）中小企业声明函（如有，详见附件）；

（十二）供应商认为需要提供的有关资料。

以上材料每一页均需加盖投标人公章，未按要求在广西政府采购云平台上传响应文件的，视为无效竞价。

七、本项目所有服务技术需求和商务需求均为实质性参数，必须全部满足或优于，否则竞标无效。

八、成交供应商如因无法满足采购文件要求及其他原因放弃成交资格、或拒绝履行成交项目的，采购人可以将相关情况上报政府采购监管部门及广西政府采购云平台处理，产生的后果由供应商承担。

#### 九、为保证校园局域网运行的安全可靠，防止单线路故障与保障出口流量负载均衡，共采购两家基础电信企业互联网专线（分为A、B标两个项目，此项目为A标）。供应商对所投项目进行响应并报价，每个供应商只可以成交一个项目。(报价最低的有效供应商即为预成交供应商，如果一个供应商同时中A、B标两个项目则视为投标无效，排名第二的供应商推荐为预成交供应商)

**采购需求表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **技术参数** | **计量**  **单位** | **数量** | **单价**  **（元）** | **小计**  **（元）** |
|  | 互联网光纤宽带租赁服务 | ★1、提供1条带宽为1000Mbps的互联网专线，接入方式为光纤接入，提供互联网专线的前端接入设备，互联网带宽裸机测试，上下行速率对称，且稳定在1000Mbps；  ★2、提供不少于5个固定互联网IPv4地址，要求所提供IPv4地址范围应包含现有备案IP地址段（包含但不限于113.16.175.2-6），不对现有业务系统产生影响；  3、提供1条100Mbps点对点电路，电路速率上、下行对称，要求保证采购人的点对点电路为专用电路，并于其他网络物理隔离，组网技术要求采用基于IPRAN的动态寻址技术，实现承载网络内自动的路由优化，汇聚层、核心层全网采用双路由的备份保护，保证整个城域网的安全、可靠、快速；  4、线路汇聚层和骨干层具有自愈环保护功能，具备不超过50ms保护倒换能力，保证专线不会因光缆的意外阻断或部分设备故障而中断；  5、要求全网的传输设备均具备网管能力，全程提供端到端的网管监控功能，实行7\*24小时不间断监控，可有效地检测并定位网络故障；  6、要求提供各种主流物理光、电接口，如RJ45/LC/FC等供采购人使用，并提供相应跳线，如是光纤接口类型，提供相对应的光模块。 | 项 | 1 | 205200 | 205200 |
| **合计金额：（大写）人民币贰拾万零伍仟贰佰元整** | | | **（小写）¥205200** | | | |

# **商务要求**

|  |
| --- |
| 一.合同签订期：自成交通知书发出之日起14个工作日内；  ★二.提交服务成果时间：合同签订之日起15个日历日内交付使用；  三.提交服务地点：广西交通运输学校；  ★四.服务期：自合同签订之日起1年；  五．售后服务要求：  ★1.质量保证期：1年；  2.免费送货上门，免费安装调试；  3.质保期内成交人必须免费提供维修服务：必须提供电话支持服务，保修期内设备出现故障，要求60分钟内做出响应，2个小时内赶往现场，8小时内解决问题（自然灾害等不可抗拒原因除外）；  4.在租用期内，成交人应严格遵守《中华人民共和国电信条例》，维护双方权益，按工信部颁布的《电信服务标准》的电路质量要求，保证采购人租用系统畅通及安全使用。为保证采购人网络的连续稳定运行；  5.因成交人施工、网络割接等原因影响宽带网络运行的，应当提前一天通知采购人，并且尽快消除故障、恢复通信线路；  6.当用户网络需要扩展或升级时，负责免费提供相应解决方案；  六、其他要求:  ★1、付款方式：合同签订后10个工作日内，预付2025年9-12月网络服务费；2026年1月预付2026年1-7月网络服务费；服务期结束并通过验收后，10个工作日内支付2026年8月的网络服务费。  **★**2、项目实施和售后服务质量保障措施： (1)为保障项目实施和售后服务质量需要，供应商成为预成交供应商后需提供相应人员证书扫描件并加盖公章（**提供投标截止时间前近半年连续三个月投标人为其缴纳社保复印件）**； 供应商需投入本项目一名技术负责人（不能与售后负责人为同一人）同时具备信息与通信工程副高级及以上工程师证书、信息系统项目管理师高级证书、通信专业技术人员职业资格（互联网技术）证书、网络安全能力认证（CCSC）网络安全技术1级及以上证书； (2)供应商需投入本项目一名售后负责人（不能技术负责人为同一人）同时具备光电信息工程副高级及以上工程师证书、通信工程质量监督工程师证书、光通信机务员三级/高级技能证书；  **★**3.对合同条款的调整：由于成交人原因，未能按本合同规定的内容、时间及相关要求向采购人交付服务成果的，成交人承担违约责任，支付违约金。超过合同规定交付时间，采购人有权报采购监督管理部门解除合同；  4、★提供营业执照扫描件。  5、符合国家规定的项目技术质量标准和现行技术规范、规程要求及本项目采购需求  **以上标注“★”号条款必须满足，对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响使用的，采购单位将作为废标处理，并上报上级监管机构追究中标供应商虚假应标责任。** |