**政采云反向竞价参数及商务条款**

|  |
| --- |
| 项目名称：投影机竞价采购 |
| 上限控制价：539000.00元 |
| **一、项目采购需求：** |
| **序号** | **标的名称** | **品牌****型号** | 数量及单位 | **技术参数** | **是否 响应** | **备注** |
| 1 | 激光投影机 | 爱普生CB-L520U | 5台 | 1、采用3片芯片技术，不接受任何单芯片技术，成像系统：显示芯片尺寸≥0.67英寸2、标称亮度≥5200流明(依据ISO21118标准)， ；3、标准分辨率≥1920×1200，显示比例：16：10；4、对比度 ≥2500000：1 。5、纯激光光源（不接受混合光源），光源寿命≥20000小时（标准模式）。6、中置镜头设计（不接受偏镜头设计），光学变焦比≥1.6倍；具备快速四角调节功能，可单独对投影画面的四个边角进行单独调整。7、接口要求：不少于1路HDMI接口、1路VGA接口、1路RJ45接口、1路RS-232C、1路内置HDBaseT\*接口；8、必须提供同品牌的管理软件，可监控不少于2000台联网投影机。投影机的电源状态、故障、警报等都可以被直观地察觉，还可通过电子邮件获知投影机的异常。9、整机五年质保服务（含光源质保五年）；10、中标供应商须在中标后签订合同前提交所投产品的3C，节能环保证明材料。  |  |  |
| 2 | 激光投影机 | 爱普生CB-L790U | 24台 | 1、采用3片芯片技术，不接受任何单芯片技术，成像系统：显示芯片尺寸≥0.67英寸2、标称亮度≥7300流明(依据ISO21118标准)， ；3、标准分辨率≥1920×1200，显示比例：16：10；4、对比度 ≥2500000：1 。5、纯激光光源（不接受混合光源），光源寿命≥20000小时（标准模式）。6、中置镜头设计（不接受偏镜头设计），支持手动物理镜头上下、左右位移，光学变焦比≥1.6倍；具备快速四角调节功能，可单独对投影画面的四个边角进行单独调整。7、接口要求：不少于1路HDMI接口、1路VGA接口、1路RJ45接口、1路RS-232C、1路内置HDBaseT\*接口；8、安装要求：须配套提供长度不少于25米的HDMI视频线和RS-232C的控制线（具体长度以现场测量为准），其中HDMI视频线须满足HDMI1.4标准；9、必须提供同品牌的管理软件，可监控不少于2000台联网投影机。投影机的电源状态、故障、警报等都可以被直观地察觉，还可通过电子邮件获知投影机的异常；10、整机五年质保服务（含光源质保五年）； 11、中标供应商须在中标后签订合同前提交所投产品的3C，节能环保证明材料。 |  |  |
| **二、商务要求：** |
| **要求名称** | **要求内容** | **是否 响应** | **备注** |
| 竞标要求 | 1．供应商竞价时必须完全响应《政采云反向竞价项目采购需求响应表》（附件1）中的“一、项目采购需求”，否则报价无效。2．供应商首次竞价必须按照附件1格式填写并上传《政采云反向竞价项目采购需求响应表》（法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章）扫描件，否则报价无效。3、为了保证建设和售后服务，中标供应商须在合同签订前提供：（1）所投产品的合法进货渠道证明（附近一年的经销协议/海关报关单/增值税发票）（2）所投设备原厂出具的供货确认及售后支持函（需附上厂家联系人和联系方式以备核验）；（3）在广西区域的服务能力证明材料：经厂家认证的工程师（提供认证证书）、备件仓库地址和所投产品型号的库存清单；（4）必须提供运维服务人员名单、联系电话,供货时在所供应设备上粘贴保修信息标签。 4、投标供应商必须实质性能够满足产品参数要求；对不能满足参数要求虚假响应， 或者无法正常交货影响业主办公使用的，业主可作为废标处理，并按规定对投标公司予以处罚，和进行网上通报处理。5.系统生成预成交供应商后，预成交供应商须在5个工作日内将上述售后服务保障承诺材料及到采购人邮箱：gxwzywlzx@163.com。如果不能按时按要求提供，则视为预成交供应商响应无效，采购人有权取消其成交资格。6.投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、软硬件安装调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）施工（安装）费用；（6）设备零配件、项目安装、调试、检测、试验及验收、现场卫生清理和招标文件中有关的全部内容和有关要求等所有成本费用的总和，采购人不再支付其他任何费用。7.竞标报价超过预算上限控制价的，为无效报价。 |  |  |
| 付款方式 | 1.双方签订合同后，成交供应商须向采购人提供真实合法有效的增值税专用发票，票面金额为合同总金额的30%，采购人收到预付款及发票后10个工作日内向成交供应商一次性支付合同款总金额30%的预付款；项目验收合格且双方完成结算后，采购人在收到成交供应商提供的相应尾款的增值税专用发票后的10个工作日内向成交供应商一次性支付剩余尾款。成交供应商提供的发票不符合要求，采购人有权拒绝付款且不承担违约责任，成交供应商应在接到采购人通知后5日内更换合规发票。2.若采购数量与实际使用数量不一致时，成交供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行据实计算。 |  |  |
| 合同签订期限 | 自成交公告发出之日起10日内完成合同签订。 |  |  |
| 交货期及安装期 | 自合同生效后由采购人指定送货时间，10日内安装调试完毕。未如期签订合同的，将视为自动放弃中选资格，采购人视情节严重程度将相关情况报送自治区财政厅备案处罚。 |  |  |
| 交货地点 | 广西南宁市兴宁区昆仑大道8号广西卫生职业技术学院昆仑校区 |  |  |
| 履约保证金 | 1.按本项目成交总金额的2%，成交供应商须在签订合同前交至指定账户。2.履约保证金递交方式：银行转账（备注投影机）履约保证金指定账户：开户名称：广西卫生职业技术学院开户银行：工行南宁市桃源支行银行账号：21021080092640029533.退还期限：于项目质保期结束后一个月内根据中标商提交的退还申请书无息退回。 |  |  |
| 质量保证 | 1．采购货物必须满足采购需求的全部功能，一旦发现与招标参数不符，即使设备已交付使用，采购人有权终止合同，无条件退货，且成交供应商需赔偿采购人的相关损失。2．所提供的货物必须为原装正品且全新未使用，非拆装机、组装机和翻新机（到货核验设备包装与机身上的SN号是否一致，验收时核验机身和系统菜单内SN号是否一致）3．为保证核心设备的可靠性服务，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 |  |  |
| 验收条件及标准 | 1.供货安装、调试完毕后，采购人依据采购文件实质要求及成交供应商响应和承诺的技术参数及性能等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购人可解除双方的供货合同，并上报采购监督部门，追究相关法律责任，对造成的损失采购人保留索赔的权利。2.成交供应商提供的产品必须是原厂生产的正品全新、完整、未使用过的合格产品，产品质量符合国家相关标准和规范，具备正规合法经销渠道。所有产品除满足《政采云反向竞价项目采购需求响应表》要求的技术参数外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置。成交供应商提供的产品品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购需求规定标准的，采购人有权拒收该产品。3.成交供应商提供的产品必须符合竞标技术参数的标准，一旦发现与招标参数不符，即使设备已交付使用，采购人有权终止合同，无条件退货，且成交供应商需赔偿采购人的相关损失。 |  |  |
| 送货方式及保修期 | 分项有质保要求的按分项质保要求，分项没有质保要求的质保不少于5年，其余按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期以通过项目最终验收的验收报告签字日开始计算。 |  |  |
| 售后服务 | 1．免费送货上门，免费安装调试合格；2．中标供应商必须负责项目设备送货、建设、安装调试与培训，免费提供设备操作培训，提供全套说明书；免费现场培训2～3名相关人员至掌握设备操作及日常维护；3．设备如出现故障在接到采购人通知后在30分钟内响应，2.5小时内达到设备交货地点，12小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在接到采购人通知后48小时内提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案；4.服务质量担保：（1）设备故障后2小时内未响应，每次扣减1%履约保证金（2）故障修复超24小时且无法提供同档次备用机，每日扣减2%履约保证金”5．提供每年两次的定期回访及巡检服务；6．项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由中标供应商自行清理至校外且符合国家有关部门允许堆放的地方，产品包装箱及有关产品说明书等处置需经采购人确认后处理。 |  |  |
| 违约责任 | 1.若乙方最终未按采购文件要求和响应文件承诺提供相应产品，甲方将不予验收并可以单方面终止合同、没收履约保证金，而且由乙方按合同总金额的30%承担违约责任，并承担甲方在实现其合同权利过程中可能产生的实际损失包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金及甲方为索赔支出的诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用。2.若乙方在合同履约过程中存在被判定有刑事违法犯罪行为（包括但不限于行贿受贿等）情形，甲方可以单方面终止合同、没收履约保证金并按本合同总金额的30%收取违约金。乙方需无条件配合甲方遵守执行此条款。3.若乙方未按本合同约定或甲方发货通知要求的期限交货、安装或完成本合同约定的其他工作的，每逾期一天，乙方应按本合同总价款的万分之五向甲方支付违约金，违约金上限为合同总价的30%；逾期15天，甲方有权单方解除本合同并要求支付合同总金额10%的违约金。若甲方未按本合同约定无故延期接收货物或支付货款的，每逾期一天，甲方应按本合同总价款的万分之五向乙方支付违约金，违约金上限为合同总价的30%；逾期15天，乙方有权单方解除本合同并要求支付合同总金额10%的违约金。4.经过甲方验收，乙方交付的产品数量、包装、规格、品牌、质量、随附单证等与合同约定不一致的，视为交付不合格，甲方有权采取下列任何一种措施追究乙方违约责任：（1）拒绝接受不合格产品，要求乙方在5日内无条件更换、补足或修理、重做，由此产生的费用由乙方承担，因此延误交货期的乙方承担相应的违约责任，逾期15日仍未更换、补足或更换、补足后仍不符合合同约定的，甲方有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求乙方支付解除合同部分价款30%作为违约金；（2）已经接收的产品要求乙方在5日内无条件退货并退还甲方已支付的全部价款并支付退货部分价款30%的违约金；（3）选择不退换货的，甲方有权根据情况以质论价减少价款并要求乙方支付本合同总金额的30%作为违约金。5.乙方对其交付产品的质量承担保证责任，因产品设计、生产、存储、运输、工艺、材料缺陷或安装、质保不当等原因发生质量故障的，无论产品的保修期是否经过，均由乙方承担责任，赔偿由此给甲方、第三人造成的全部损失。6.乙方应当保证有权销售本合同的所有产品，不会因此侵犯到第三人的所有权、知识产权等一切权利也未对产品设置任何负担，属于第三人拥有知识产权的已经取得第三人合法授权，甲方有权不受限制的使用。若因违反本款约定引起的第三方权利纠纷的由乙方负责解决，包括甲方使用该产品所需的授权费以及解决争议发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用）均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。7.本合同签订及履行过程中，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的权利义务以任何方式转让给第三人，否则甲方有权单方解除本合同并要求乙方支付合同总金额30%的违约金。8.本合同签订后，乙方要求提前解除合同的，应向甲方支付本合同总金额30%的违约金，退还甲方已支付的全部费用并赔偿由此给甲方造成的全部损失。9.若乙方违反保密义务，应向甲方支付本合同总金额30%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。10.乙方应当支付给甲方的违约金、赔偿金，甲方有权从履约保证金（如有）及未支付的货款中扣除，违约金不足以赔偿给甲方造成损失的，甲方仍有权向乙方进行追偿。11.按本合同约定甲方解除合同的，自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起合同解除，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。甲方不支付乙方任何费用。乙方应当退还甲方支付的所有费用（如有）和按合同约定应付的违约金及赔偿金等费用，并在合同解除后的5日内自费运回所交付的货物。12.乙方违反本合同约定或法律规定的，应当赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金及甲方为索赔支出的诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用。 |  |  |
| **三、其他要求：** |
| **要求名称** | **要求内容** | **是否 响应** | **备注** |
| 供应商响应附件要求 | 1. 供应商首次竞价时必须按照附件格式填写并上传《政采云反向竞价项目采购需求响应表》扫描件，否则视为响应无效。
2. 为保证项目售后服务及时性，中标供应商须在合同签订前提交以下任一证明：

（1）品牌厂家出具的覆盖本项目的全国性售后服务承诺函；（2）中标供应商在广西境内设有固定服务网点（附房产证/租赁合同和负责本项目售后服务的骨干技术人员不少于6个月的社保记录）；（3）与广西本地服务商签订的技术支持协议（须提供官网查询到广西售后服务中心的公司名称及地址）。1. 投标供应商必须实质性能够满足产品参数要求；对不能满足参数要求虚假响应， 或者无法正常交货影响业主办公使用的，业主可作为废标处理，并按规定对投标公司予以处罚，和进行网上通报处理。
2. 供应商提交的《政采云反向竞价项目采购需求响应表》和《政采云反向竞价项目报价表》均需法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章，否则视为响应无效。

5.系统生成预成交供应商后，预成交供应商须在5个工作日内将上述售后服务保障承诺材料及到采购人邮箱：gxwzywlzx@163.com。如果不能按时按要求提供，则视为预成交供应商响应无效，采购人有权取消其成交资格。 |  |  |