办公一体化智慧屏采购需求表

1.一体化智慧屏（预算金额为21万元）采购需求详见下表：

序号	设备及软件名称	主要性能指标	控制金额（万元）	数量	单位	意向品牌	说明
1	一体化智慧屏	1、采用一体化设计，具备内置摄像头、麦克风、扬声器、编解码器、触摸屏，整体美观、大方，可以提供统一的维保和服务。

2、显示屏尺寸86英寸，显示比例16:9；分辨率≥3840*2160，可视角度≥178°

3、支持不少于20点触控，触摸精度≤±1mm

4、采用零贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层间隙＜1mm

5、屏体采用高品质3.2mm防眩光钢化玻璃，透光率≥90%，表面硬度≥7H

6、采用硬件防蓝光设计

7、前置面板须具有以下无转接接口：≥1*Type-C、≥2*USB Type-A。侧置须具有以下无转接接口：≥1*HDMI IN、≥1*HDMI OUT、≥1*MIC IN、≥1路MIC OUT、≥2*RJ45、≥1*USB Type-A

8、采用内置一体化摄像头，像素≥800万，镜头水平视角≥80°、垂直视角≥50°

9、内置6个麦克风前向180°拾音，12米范围拾音

10、内置电子白板，书写延时≤16ms

11、采用国产化的主要元器件，包括但不限于音视频硬件编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、摄像机镜头等

12、内置嵌入式国产操作系统或Android11系统，ROM≥64GB，RAM≥12GB

13、设备须支持手机、PC、平板进行终端进行多种方式的无线投屏,无线投屏支持反向控制功能，投屏的视频清晰度不低于1080P 30fps

14、支持手机NFC和下拉菜单方式投屏

15、支持ITUT 支持ITUT H.323和IETF SIP通信协议，G.711A、G.711U、G.722、G.729A、G.722.1C、OPUS、AAC-LD单双声道等音频协议，H.265、H.264 HP、H.264 BP等视频协议

16、支持音视频会议，采用硬件编解码方式，非PC结构，稳定可靠。支持1080P、720P视频解码能力，非安装第三方APP功能。

17、支持双流音视频会议，主流最高达到1080P 30fps的情况下，辅流同时达到4K 8fps

18、须具备良好的网络适应性，在≤30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。

19、在70%的网络丢包时，声音清晰、停顿但可恢复

20、具有音频AEC/ANR/AGC增强处理，PLC抗丢包算法

21、支持在H.323协议下，H.235信令加密。在SIP下，TLS、SRTP加密。支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全。

22、支持IPv4和IPv6双协议栈

23、支持通过国家局下发管理平台进行管理和远程配置、升级、实时获取平台下发通讯录和会议日程。

▲24、标配触控终端，触控屏尺寸≥10英寸，分辨率≥1280×800。可远程切换预置位。

25、包含投屏器、麦克风、移动支架。

▲26、提供3年原厂质保，售后服务支持7*24小时远程问题处理，现场技术支持硬件更换。	21	3	台	华为、科达、亿联	设备含支架、投屏器、麦克风、OPS、三年维保、安装调试、含触控终端
商务条款

商务项目	商务要求
合同签订及交货	1、 合同签订时间：中标通知书发出后7日内。 2、 交货时间：自签订合同之日起15日内交货，并安装调试完毕并交付使用。 3、 交货地点：采购人指定地点。
质量保证	1、供应商应明确承诺：技术参数要求表中如无特别要求，则质保期自验收合格之日起不少于三年（投标文件应明确各产品的质保期，如供应商与厂家承诺的质保期不一致，以年限长的为准），质保期满后，终身维护，维修费只收取更换配件成本费用。 2、属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。投标人承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。 3、中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，投标人应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由投标人向制造商支付，投标人可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。
服务标准、期限、

效率	售后服务除特别注明外，投标人在应当为采购人提供以下技术支持和服务： 1、供应商负责送货上门、安装调试及技术培训。投标产品必须是全新、完整、未使用过的优质产品。软件必须为无知识产权争议的产品，设备必须为符合国家有关质量安全标准的合格产品。产品零部件、配件、包装及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。 2、供应商提供软件必须根据采购需求中要求的年限免费更新，设备提供终身维护服务并定期回访。质保期内负责维修及无偿提供设备原厂维修配件；质保期过后提供设备无偿维修服务，只收取更换配件费用。 3、软件或设备发生故障时接到通知后3小时内响应，12小时内到达现场处理问题，一般问题应在到场后6小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题协商解决，处理时间不超过一周，设备及配件维修超过3天必须及时提供备用机及备品备件。投标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由投标人承担。 4、其余按厂家承诺执行。
付款方式、时间及

条件	正式签订合同后15个工作日内，支付合同款的50%；设备安装调试完成并通过验收后15个工作日内，支付合同款的50%。
验收标准	1、供货时中标人须提供厂家针对本项目出具的货物正规渠道来源证明原件、售后服务承诺书原件，否则不予验收。 2、验收时必须提供厂家出具的单独针对本项目名称出具的产品质量合格证原件，和本项目的产品出货检测报告原件，否则不予验收。其他配套系统出具产品合格证。 3、其他按采购需求中的技术服务要求、商务要求及国家相关标准进行验收。