**广西壮族自治区人民医院信息化办公设备采购需求**

采购需求说明：技术参数要求、服务要求、商务要求均为实质性要求，必须完全响应，否则报价无效；供应商应对采购需求进行逐条响应，未按要求上传响应文件、响应内容与公告的需求不一致、响应内容有漏项的，报价无效。

**一、**采购需求一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **计量单位** | **采购数量** | **采购控制单价（万元）** | **性能参数** |
| **1** | 27英寸电脑显示器 | 台 | 1 | 0.15 | 本项目具体参数要求详见附件1 |
| **2** | 21.5英寸电脑显示器 | 台 | 1 | 0.15 | 本项目具体参数要求详见附件2 |
| 3 | 平板电脑 | 套 | 5 | 0.8 | 本项目采购项目具体参数要求详见附件3 |
| 4 | 平板电脑 | 套 | 1 | 0.3 | 本项目采购项目具体参数要求详见附件4 |

二、商务要求：

1. 本项目设备采购总预算为46,000.00元，报价不得超过总预算，也不得超过单项控制价，否则报价无效；
2. 不同限价的同一规格产品可以使用不同品牌型号的产品应标，也可以使用相同品牌型号的产品应标，但相同品牌型号的产品不得有多个不同报价，以最低报价为准；
3. 报价已包含设备运输、安装、配套的耗材配件、税金等全部费用，采购人不再支付其他费用。
4. 交付使用时间：10个工作日。成交供应商应免费提供专人上门进行配送、安装、培训及调试服务。
5. 质保期：详见参数，原厂质保，提供完整的上门服务，并安排专门的维保对接人。
6. 交货地点：采购人指定地点。
7. 验收时，成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过、质量合格的产品，同时随设备配有说明书、操作手册、合格证，以上要求如有不符将视为验收不合格。其他未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
8. 验收不合格的项目，采购人有权解除合同并追究其违约责任。成交供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人将及时报告本级财政部门处理。
9. 付款方式：设备验收合格双方签订验收报告后5个工作日内，成交供应商向采购人开具合同款的发票，采购人收到发票后一次性支付全部货款。
10. 成交供应商在中标后以各种理由无法给采购单位供货或故意拖延供货时间的，采购人有权解除合同并追究违约责任，采购人将报告本级财政部门处理。
11. 本次竞价的成交供应商，应在接到采购单位电话通知后2个工作日内，应将加盖公司公章的最终报价表交至采购单位。
12. 填写附件5-7，否则报价无效。

**附件1：27英寸电脑显示器采购参数**

**附件2：21.5英寸电脑显示器采购参数**

**附件3：平板电脑采购参数（一）**

**附件4：平板电脑采购参数（二）**

**附件5：报价表；**

**附件6：技术参数响应表**

**附件7：商务要求响应表**

**附件1：**

**27英寸电脑显示器采购参数**

一、参数要求

成色：全新

比例：16:9

接口类型：HDMI

DP垂直可视角度：180°

面板类型：IPS

水平可视角度：180°

黑白响应时间：5毫秒灰阶

响应时间：5毫秒

颜色分类：27英寸-4k-IPS屏幕 四面无边框

是否触摸屏：否

能效等级：二级

背光灯类型：WLED附加功能：可升降 可旋转竖屏显示

屏幕分辨率：支持3840×2160 刷新率：支持60Hz屏幕尺寸：27英寸

曲率：非曲面

1. 服务要求

1.提供全新货品，禁止提供水货、套货、换货、二手、囤积品或非本区域销售的产品。提供合格证、保修证、质保证明和出厂时间证明。

2.采用主流品牌，拥有成熟稳定整套的技术方案。

3.提供品牌原厂质保服务，质保至少36个月，整机和耗材全范围维保。有原厂技术团队的上门安装和实施服务、更换、维护、维修和换新服务。故障备件更换不收零件费，不收服务费。如出现严重故障无法维修则整机更换，确保使用科室的业务连续性。

4.供货商在南宁本地有服务维保团队可上门，如出现故障在接到报告2小时内上门处理故障，呼叫上门仅需电话确认产品序列号，无需注册维保平台报修，无需软件/APP/公众号注册报修，无需复杂的拍照上传过程，无论故障类型不得收上门费。

5.供货商需提供品牌方的销售授权书，确认拥有品牌产品的代理销售权，授权书随响应附件上传桂采云系统，否则视为报价无效。

6.供货商固定专人与院方对接，该人员负责与院方和品牌方沟通，确保维保服务可达，无需复杂的处理流程。

7.货品提供合格证，保修证和质保证明。

8.安排技术人员进行技术培训，具体培训时间、地点以用户认可为准，提供有关设备安装、操作、维护和基本排障，以及配套功能特性的使用的文档和培训。

9.供应商备有现货，可随时上门安装。

**附件2：**

**21.5英寸电脑显示器采购参数**

1. 参数要求

尺寸：21.5寸

屏幕比例：16:10或16:9

最佳分辨率：1920\*1080

高清标准：1080p

接口：VGA、HDMI

亮度：250cd/m2

可视角度：178/178°

显示颜色：16.7M

刷新率：60HZ

色域sRGB:99%

静态对比度：1000:1

响应时间：<8MS

面板类型：IPS或更高规格

二、服务要求

1.提供全新货品，禁止提供水货、套货、换货、二手、囤积品或非本区域销售的产品。提供合格证、保修证、质保证明和出厂时间证明。

2.采用主流品牌，拥有成熟稳定整套的技术方案。

3.提供品牌原厂质保服务，质保至少 1 年，整机和耗材全范围维保。有原厂技术团队的上门安装和实施服务、更换、维护、维修和换新服务。故障备件更换不收零件费，不收服务费。如出现严重故障无法维修则整机更换，确保使用科室的业务连续性。

4.供货商在南宁本地有服务维保团队可上门，如出现故障在接到报告 2 小时内上门处理故障，呼叫上门仅需电话确认产品序列号，无需注册维保平台报修，无需软件/APP/公众号注册报修，无需复杂的拍照上传过程，无论故障类型不得收上门费。

5.供货商需提供品牌方的销售授权书，确认拥有品牌产品的代理销售权，授权书随响应附件上传桂采云系统，否则视为报价无效。

6.供货商固定专人与院方对接，该人员负责与院方和品牌方沟通，确保维保服务可达，无需复杂的处理流程。

7.货品提供合格证，保修证和质保证明。8.安排技术人员进行技术培训，具体培训时间、地点以用户认可为准，提供有关设备安装、操作、维护和基本排障，以及配套功能特性的使用的文档和培训。

**附件3：**

**平板电脑采购参数（一）**

一、整体要求：

1.用于院内主动健康中心信息化建设

2.用于课题资料、数据、系统维护等日常管理

二、技术要求：

1、选用全面屏的笔记本+平板二合一的平板电脑，附带磁吸键盘盖和手写笔。

2、操作系统:Windows10或11系统，确保正版系统。

处理器:必须采用X86架构，不得采用ARM架构；如选英特尔，采用酷睿11代i7或更高级别、更新版本的处理器;②如选AMD，采用锐龙七代R5或更高级别、更新版本的处理器。

4、屏幕:采用尺寸大于等于12寸，分辨率≥1080P，支持多点触控，支持120hz高刷新率。

5、存储空间:容量达到至少1TB

6、运行内存:内存容量≥16GB

7、摄像头:前后配备摄像头，两个摄像头清晰度均达到800万像素或更高。

8、接口:至少提供两个typeC接口，至少一个支持雷霆接口协议，支持充电、数据传输，USB支持快充。至少一个音频3.5mm口。

9、音频：配置2个以上麦克风；配置2个以上扬声器。

10、附件：

①提供磁吸键盘盖，与平板同品牌配件;提供一个蓝牙无线鼠标

②提供一个扩展HUB，原接口为机身USB-C口，拓展出USB口至少2个(用于U盘接入)，RJ45千兆网口至少1个，HDMI视频输出口至少1个(如原输出为DP则另外提供DP转HDMI的转接器)。拓展坞支持充电。

③提供屏幕保护贴膜至少2片，保护屏幕使用。安排人员完成安装服务

11、机身的颜色，配件颜色、键盘颜色搭配等，待合同签订后，由供货商主动联系使用科室，由使用科室指定机身颜色。

三、服务要求：

1.提供主流品牌的全新货品，禁止提供水货、套货、换货、二手、囤积品或非本区域销售的产品。提供合格证、保修证、质保证明和出厂时间证明。

2.采用主流品牌，确保拥有成熟稳定整套的技术方案。

3.提供品牌原厂质保服务，质保至少1年，整机和配件全范围维保。有本地化技术人员，提供上门安装和实施服务、更换、维护、维修和换新服务。故障备件更换不收零件费，不收服务费。

4.供货商在南宁本地有服务维保团队可上门，如出现故障在接到报告4小时内上门处理故障，呼叫上门仅需电话确认产品序列号，无需注册维保平台报修，无需软件/APP/公众号注册报修，无需复杂的拍照上传过程，无论故障类型不得收上门费。

5.供货商固定专人与院方对接，该人员负责与院方和品牌方沟通，确保维保服务可达，无需复杂的400处理流程。

6.安排技术人员进行技术培训，具体培训时间、地点以用户认可为准，提供有关设备安装、操作、维护和基本排障，以及配套功能特性的使用的文档和培训。

**附件4：**

**平板电脑采购参数（二）**

一、参数要求：

屏幕尺寸：≥11.5寸

屏幕类型：IPS或更高规格

屏幕比例：3:2

分辨率：≥2200\*1440

触摸屏：多点触控，最多支持10点触控

操作系统：安卓或鸿蒙

音频：麦克风≥2，扬声器≥2

厚度：小于10mm

运行内存（RAM）：≥8GB

存储容量（ROM）：≥256GB

CPU核心数：八核或更高

前置摄像头像素：≥800W

后置摄像头像素：≥1300W

USB接口：Type-C

连接方式：支持WIFI6，支持蓝牙5.2等

重量：裸机重量＜600克

电池类型：锂离子聚合物电池

手写笔：配置与平板配套的手写笔

配件：提供贴膜，充电器，Type-C 数据线等

二、服务要求：

1.提供全新货品，禁止提供水货、套货、换货、二手、囤积品或非本区域销售的产品。提供合格证、保修证、质保证明和出厂时间证明。

2.采用主流品牌，拥有成熟稳定整套的技术方案。

3.提供品牌原厂质保服务，质保至少1年，整机和耗材全范围维保。有原厂技术团队的上门安装和实施服务、更换、维护、维修和换新服务。故障备件更换不收零件费，不收服务费。如出现严重故障无法维修则整机更换，确保使用科室的业务连续性。

4.供货商在南宁本地有服务维保团队可上门，如出现故障在接到报告2小时内上门处理故障，呼叫上门仅需电话确认产品序列号，无需注册维保平台报修，无需软件/APP/公众号注册报修，无需复杂的拍照上传过程，无论故障类型不得收上门费。

5.供货商需提供品牌方的销售授权书，确认拥有品牌产品的代理销售权，授权书随响应附件上传桂采云系统，否则视为报价无效。

6.供货商固定专人与院方对接，该人员负责与院方和品牌方沟通，确保维保服务可达，无需复杂的处理流程。

7.货品提供合格证，保修证和质保证明。

8.安排技术人员进行技术培训，具体培训时间、地点以用户认可为准，提供有关设备安装、操作、维护和基本排障，以及配套功能特性的使用的文档和培训。

**附件5：**

**报价表**

采购项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌型号** | **数量①** | **单价（元）②** | **单项合计（元）③=①×②** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （¥ ） | | | | | | |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） | | | | | | |
| 公司（盖单位公章）： | | | | | | |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章） | | | | | | |

注：1.本项目报价（及最终报价）为完成采购人指定内容的全部费用，包含但不限于实施和完成本项目全部工作所需的安装费、运输、通讯、保险、税费、利润等项目有关一切费用。

1. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按报价无效处理。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年 月 日

**附件6：**

**技术参数要求（性能参数）响应表**

采购项目名称：

按商性能参数要求填写

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：应对照文件“性能参数要求”，逐条对应基本要求进行承诺，并申明与条款要求各条文的响应和偏离。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年 月 日

**附件7：**

**商务及服务要求参数响应表**

采购项目名称：

按商务及服务要求填写

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：应对照文件“商务要求”、“服务要求”，逐条对应基本要求进行承诺，并申明与条款要求各条文的响应和偏离。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年 月 日