**宽带网络接入服务项目竞价情况表**

采购项目名称：广西壮族自治区特种设备检验研究院网络接入服务采购项目

采购项目编号：

一、采购清单

|  |  |
| --- | --- |
| 商品名称 | 参数要求 |
| 宽带网络接入服务 | 核心参数要求: 采购目录:网络接入服务;  参数要求:★1.提供1条200Mbps和1条300Mbps互联网静态光纤专线，要求上下行带宽对称，要求报价时每条互联网专线供应商提供不少于5个公网静态IP地址，保障采购人业务的延续不中断，并提供接入设备；  ★2.提供1条100Mbps和1条200Mbps点对点专线，上下行速率一致，并提供接入设备；  3.供应商需提供主流物理接口，RJ45/LC/FC等，汇聚层、核心层全网采用双路由的备份保护，保证整个城域网的安全、可靠、快速；  4.网络施工、调测及割接需零影响现有业务系统，割接方案需提前3日报采购人审批。  5.专线覆盖范围：服务区域需覆盖南宁市主城区及广西壮族自治区特种设备检验研究院指定分支机构。  以上标注“★”号条款必须满足，对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响使用的，采购单位将作为废标处理，并上报上级监管机构追究中标供应商虚假应标责任。 |

二、商务要求

|  |  |
| --- | --- |
| 商务项目 | 商务要求 |
| ★服务期 | 自合同签订之日起3年 |
| 提交服务成果地点 | 南宁市 |
| ★提交服务成果时间 | 合同签订之日起5个日历日内交付使用 |
| 合同签订期 | 自成交通知书发出之日起25个工作日内 |
| 售后服务要求 | ★1.质量保证期：合同服务期内提供免费质保服务；  2.免费提供设备维修、系统调试及线路优化服务；  ★3.质保期内成交人必须免费提供本地化维修服务，需提供本地服务机构营业执照及技术人员驻场证明；提供全区统一客服电话，7×24 小时故障申告受理，保修期内设备出现故障，要求5分钟内做出响应，一般故障 60 分钟内恢复，重大故障 2 小时内恢复（自然灾害等不可抗拒原因除外）；  4.在租用期内，成交人应严格遵守《中华人民共和国电信条例》，维护双方权益，按工信部颁布的《电信服务标准》的电路质量要求，保证采购人租用系统畅通及安全使用。为保证采购人网络的连续稳定运行；  5.因成交人施工、割接等原因影响网络运行的，需提前24小时书面通知采购人，并且尽快消除故障、恢复通信线路。割接后提供48小时实时监控保障。  6.免费提供网络扩展或升级的可行性方案及技术支持；新增设备兼容性保障，确保无缝衔接。  7.▲服务报告：每月提交网络运行报告（含流量分析、故障记录、优化建议）。  8.若成交供应商提供的相关设备出现故障，成交供应商须及时负责修复，在规定的时间内解决问题，否则提供同档次替代品。  9.除另行特别注明外，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。  10.成交供应商质保期内负责免费上门服务、维修和维护。 |
| 其他要求 | ★1.付款方式：本项目无预付款，供应商所提交的服务经采购人书面验收合格后，按季度支付合同款，供应商自收到服务款后30个日历日内向采购人提供增值税专用发票；  ★2. 供应商参与本项目需提供一名技术管理负责人，且持有的专业证书全部涵盖以下领域。  （1）具有信息系统项目管理师（高级）资格证书；  （2）具有高级工程师职称证书（通信工程）；  （3）具有注册信息安全专业人员证书。  提供一名实施负责人，且持有的专业证书全部涵盖以下领域。  （1）具有信息系统项目管理师（高级）资格证书；  （2）具有工程师职称证书（信息与通信工程）；  （3）具有注册信息安全专业人员证书。  提供一名售后负责人，且持有的专业证书全部涵盖以下领域。  （1）具有IT服务项目经理（ITSS）资格证书；  （2）具有信息系统项目管理师（高级）资格证书；  ★3.对合同条款的调整： 由于成交人原因，未能按本合同规定的内容、时间及相关要求向采购人交付服务成果的，成交人承担违约责任，支付违约金。超过合同规定交付时间，采购人有权报采购监督管理部门解除合同。  4.对合同条款的调整： 由于成交人原因，未能按本合同规定的内容、时间及相关要求向采购人交付服务成果的，成交人承担违约责任，支付违约金。超过合同规定交付时间，采购人有权报采购监督管理部门解除合同。 |
| 特别说明 | 标注“★”号条款必须满足，对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响使用的，采购单位将作为废标处理，并上报上级监管机构追究中标供应商虚假应标责任。 |

注：

报价为完成项目需求所有内容的总报价，总价包干，成交人在实施中不得以任何理由要求采购人变更总价。

法定代表人或委托代理人（签字）:

供应商名称（盖章）：

报价时间： 年 月 日