智慧文旅融合创新实训中心建设项目电脑部分反向竞价文件

（一）采购预算控制价：18.13万元

（二）技术及商务要求（注：采购需求中带“★”的条款，表示“实质性要求”，如不满足则响应文件按无效响应处理。）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 主要技术参数及性能（配置）要求 | 单项招标控制价（元） |
| 1 | 台式电脑 | 34 | 套 | 联想 扬天M460  | ★1、处理器：性能满足或优于英特尔酷睿I7 2.1G主频十六核处理器或以上；★2、主板：性能满足或优于Intel Q670系列或以上芯片组，集成千兆网卡，支持2500M网卡扩展，主板具备USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露功能；★3、内存：≥16G DDR4，提供4个内存槽位； ★4、显卡：集成显卡或者以上；5、声卡：集成声卡（前置双接口，包含一个耳麦二合一接口）；★6、硬盘：≥512G SSD M.2 2280固态硬盘；★7、网卡：集成千兆网卡；★8、扩展槽:配置1个PCI-E\*16、2个PCI-E\*4槽位； ★9、显示器:同品牌显示器，≥23.8寸WLED显示器，分辨率1920x1080，屏幕比例16：9，亮度不低于250，对比度不低于1000:1，VGA+DVI接口，屏幕可俯仰调整,具备低蓝光护眼功能;★10、键盘、鼠标：防水抗菌键盘、抗菌鼠标；11、接口：配置≥8个USB接口(其中至少2个USB 3.2 G2接口 )、≥3个视频输出接口，提供前2后3共5个音频接口；★12、机箱：标准≤14L立式机箱顶置提手设计及顶置开关电源键设计，顶置提手可接受三倍重力提拉不易断裂，机箱拐角采用打磨倒圆工艺，不易刮伤；13、电源：180W节能电源或以上，电源可在100V-265V范围内工作，数据接口电压输出4.75V-5.25Vdc,电流范围500mA-1500mA；14、系统：预装windows正版操作系统； ★15、保修服务：提供原厂三年 | 171700 |
| 2 | 非线性编辑工作站 | 1 | 台 | 联想 扬天T4900K  | ★1、处理器：性能满足或优于i7处理器，六核心十二线程；2、主板：≥Intel B660；★3、内存：≥16GB 定制DDR4 3200MHz ，通用DDR5（4800MHz）（不支持混插），预留可扩容插槽；★4、硬盘：2T B7200 rpm 3.5" HDD机械硬盘+256G PCIe 高速SSD固态硬盘5、主机接口：原生支持≥9个USB接口（含type-c）、其中USB 3.0接口不少于6个Type-C接口1个、HDMI接口≥2，DP接口≥2，RJ45接口≥1;6、扩展接口（不包含已占用）：M.2 2280 接口 ≥2，SATA 接口≥2，PCLEx1≥2，PCLEx16≥1；★7、显卡：≥GTX1650-4G独显；8、网卡：10/100/1000M自适应，RJ45接口；9、电源：≥300W（原厂电源，不接受拆改）10、机箱：≤18L11、键鼠：同品牌抗菌键盘、鼠标；12、操作系统：出厂预装Windows 11正版操作系统13、服务：原厂三年保修，三年上门服务；14、节能：所投产品需获得中国节能认证和中国环境标志认证，MTBF≥100万小时。 | 8000 |
| 3 | 专业显示器 | 1 | 台 | 优派 VX2730-4K-HDU 27寸 | 1.面板：IPS技术2.对比度：1000:13.类型：直面屏4.响应时间：2ms-4ms★5.屏幕尺寸：27英寸6.屏幕刷新率：60Hz7.能效等级：二级能效★8.分辨率：3840\*2160★9.接口：Type-C，DP，HDMI，10.支持USB扩展/充电，音频/耳机输出★11.支持旋转升降底座。 | 1600 |
| 商务及其他要求表 |
| “★”号说明 | 采购需求中标明“★”号的参数为必须响应的实质性要求（即：不能负偏离），否则竞标无效。 |
| 报价要求 | 报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、安装、调试、各种附材、培训、售后服务、税费及其他所有可能发生的一切费用，采购人不再支付任何费用。★（1）商务及其他要求响应表和技术响应表（必须提供） |
| 合同签订期 | 自成交通知书发出之日起 10个工作日内。 |
| 交付使用时间及交货地点 | 1.交付使用时间：自确认成交通知之日起25日内（日历日）交货并安装完毕。2.交货地点：广西区南宁市内（采购人指定地点）。 |
| 售后服务要求 | 1.送货上门，安装调试。2.质量保证期不少于 1 年（自交货并验收合格之日起计，货物一览表中如有列出则按表中的要求实施）。若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定执行，并提供终身维护支持。 |
| 履约保证金 | 1.履约保证金金额：采购合同金额的2%。2.履约保证金收退付方式、时间及条件：成交供应商应在收到成交通知书后5个工作日内向采购人足额缴纳合同金额2%的履约保证金；质保期满且成交供应商履行完所有合同约定的事项后，可向采购人提交书面申请退还履约保证金。采购人在收到书面申请之日起10个工作日内扣减成交供应商赔偿金和其他应从成交供应商扣回的款项后（如有），将履约保证金的余额（无息）退还给成交供应商。3.履约保证金指定账户：成交后提供4.履约保证金不足额缴纳的，不予签订合同。 |
| 产品要求 | 1.竞标产品必须为正品行货。否则视为成交供应商违约，采购人将不予以接收、不予以验收，所造成的损失由供应商承担。2.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 |
| 付款方式 | 1.货物安装完成并验收合格后的10个工作日内将合同总金额的100%支付给成交供应商。 |
| 验收要求 | 按合同要求，针对采购内容进行核验。采购人可自行组织验收，也有权委托第三方具有相关资质的单位进行项目检验（验收过程中所产生的费用均由中标供应商承担，供应商报价时应考虑相关费用），其检查结果将作为验收标准的组成部分之一，验收时成交供应商必须派代表参加。 |
| 其他要求 | 1.所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。2.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。3.执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，竞标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖竞标人公章，否则不予认定。4.采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，竞标人所竞产品必须从其规定。 |

竞价须知：本项目采用反向竞价的采购方式，潜在供应商竞价时应上传合法营业执照、报价表及文件中要求提供的证明材料、技术和商务相应书（均加盖供应商公章），否则竞价无效。

 广西金融职业技术学院

2025年6月11日