1.扫描仪：

奔图DS-320馈纸示扫描仪，扫描速度 30PPM(300dpi,灰色，单面

扫描技术 双 CIS

处理器数盘 2

处理器主频 800MHz+1GHz

内存 512MB+128MB

控制面板 3.5英寸触摸屏

照明 双 RGB LED

双面扫描 支持

彩色扫描 支持

最大/最小文档尺寸 支持ISO A4 、ISO A5 、ISO A6 、ISO A7 、ISO B5、ISO B6 、ISO B7 、JIS B5 、JIS B6 、JIS B7 、JIS B8、ISO C5 、ISO C6 、ISO C7 ；若使用自动检测，则可以支持如下范围： Max：216 x 356 mm ；Min：52 x 52 mm ；长文档模式：216 x 3,000 mm

纸张重量 27–413 g/㎡

进纸器 80页（80 g/㎡）

进纸检测 采用超声技术、智能文档保护的重张进纸检测

连接性 USB 2.0

输出文件格式 Windows: TIFF, JPEG, BMP, PDF, Word，Excel，PNG,RTF,OFD Chin Linux OS: TIFF, JPEG, BMP, PDF, TXT, PNG,OFD

OCR输出格式 Windows: 搜索式PDF, Word（.rtf,.doc,.docx）,Excel(.xls,.xlsx) ; China Linux OS:搜索式PDF, txt.

用电需求 100-240 V（国际），50-60 Hz,1.5A

环境因素 工作温度：10-35°C； 工作湿度：15% 至 80% 相对湿度

重量（不带包装） 3.3kg

尺寸（长x宽x高） 312x229x182.5mm

尺寸（含手送纸盘）（长x宽x高） 312x272x227mm

操作系统（Win） Microsoft Windows：Windows XP(32位)；Windows7、Windows8.1、Windows10（32位&64位）国产操作系统 银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+海光、银河麒麟+鲲鹏；UOS+飞腾、UOS+兆芯、UOS+海光、UOS+鲲鹏、UOS+龙芯

2..打印机：

奔图P3380DN，打印速度 33ppm(A4)

首页打印时间 4.93s（基于17540测试标准）

打印语言 PCL5e、PCL6、PS、PDF

双面打印 自动双面

双面自动打印速度 15spm

纸张输入容量 自动纸盒：250页 纸张输出容量 120页

适配国产操作系统和国际通用系统