计算机终端保密检查及USB管控软件采购需求表

一、采购预算：人民币 10万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 参考型号 | 参数规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 信创计算机终端安全管控软件 | 固信/安企神/域之盾 | 1、支持国产化芯片国产化操作系统（支持飞腾/兆芯/鲲鹏/海光/申威/龙芯架构的麒麟、统信、欧拉、鸿蒙系统）；2、具备包括基础功能、U盘管理、终端管理、硬件资产、软件资产、网络运维工具中的文件分发、远程协助、远程U盘管理等功能模块。可以禁用U盘，防止外来u盘随意插入，同时可以记录u盘使用日志。具备远程U盘管理，能够远程弹出、授信、取消授信u盘。可以通过黑白名单的方式管控usb外设管控，能够区分usb存储/非存储设备类型,自动搜集使用过usb设备信息，搜集信息至少包含vid、pid、厂商信息、产品信息、产品名称、SN号等。同时支持以板卡、接口的方式封禁usb接口。3、具备敏感文件审查功能，扫描计算机存储的文件是否包含敏感词汇，根据出现敏感词汇的次数计算分值，超过分数阈值则断定为敏感文件，敏感文件审查支持OCR功能。可以实时查看终端电脑当前电脑屏幕，可以复制图片、保存快照、跟踪屏幕变化。4、具备远程运维、远程控制、资产管理、桌面管理、文档管理、网络管控及行为审计功能；5、软件终身使用授权 | 250 | 套 |

二、商务要求表

|  |  |
| --- | --- |
| 交付要求 | 1、交付使用时间：2025年6月25日前必须完成本项目相关设备的安装调试并通过终验并交付使用。中标方须合理安排相关人员，确保项目按期交付使用。2、交货地点：广西区钦州监狱（采购人指定地点）。中标方必须实质性满足产品参数要求并依据合同进行交付,合同履行过程中，采购人不再支付其他费用。 |
| 投标要求 | 投标人需具有相应软件授权或代理资质。投标时需提供售后服务方案及承诺 |
| 质量保证期 | 项目整体调试完毕验收之日起按国家产品“三包”要求提供2年免费保修：设备类提供2年硬件质保，软件类（含硬件配套软件）2年免费维护、升级。 |
| 付款条件 | 项目款支付方式：项目安装完成并通过验收及提交全额发票后支付项目全款。 |
| 服务要求 | 1、项目整体调试完毕验收之日起按国家产品“三包”要求提供2年免费保修：设备类提供2年硬件质保，软件类（含硬件配套软件）2年免费维护、升级。设备厂家承诺的质保期超过2年的，以厂家质保期为准，厂家质保期内，中标人仍需负责联系厂家进行维保。  2、故障响应：中标人应在1小时内回应用户的要求，8小时内到达现场，1天内排除故障，设备需要返厂维修的，需在3日内提供备用件进行更换使用。  3、投标人必须在应标文件中提供报价方案、需求相应表及具体的售后服务方案。（明确服务响应时间、售后服务人员名单和联系方式及提供服务方案等）。  4、培训：中标方要进行系统的操作培训（中标方工程师需到甲方现场对用户进行免费现场培训），培训效果达不到采购人要求的，采购人可要求中标方进行多次培训。否则不予验收。 |