2025年新场馆及办公空调采购

反向竞价采购文件

项目名称：2025年新场馆及办公空调采购项目

采购单位：广西壮族自治区体育局江南训练基地

2025 年 8月

目 录

[第一章 反向竞价公告 3](#_bookmark1)

[第二章 采购需求表 4](#_bookmark2)

[第三章 商务要求 5](#_bookmark3)

[第四章 供应商须知 7](#_bookmark4)

[第五章 反向竞价响应文件格式 9](#_bookmark5)

[附件 1 1](#_bookmark6)0

[附件 2 1](#_bookmark7)1

[附件 3 1](#_bookmark8)2

附件 4 13

附件 5 14

第一章 反向竞价公告

(一) 项目概况

2025年新场馆及办公空调采 购 项 目 的 潜 在 供 应 商 应 在 政 采 云 平 台反向竞价页面中获取(下载)反向竞价采购文件， 并于反向竞价截止时间前提交响应文件。

(二) 项目基本情况

项目名称： 2025年新场馆及办公空调采购项目

预算金额： 216,480元

采购需求： 项目要求详见采购文件

合同履行期限：自合同签订之日起15日内交货，验收合格后25日内完成安装。

(三) 供应商的资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.已在政采云平台注册；

3．落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）中属于强制采购的品目，予以强制采购节能产品。属于非强制采购的品目，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购节能产品；

4.鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，对国家公布的环境标志产品政府采购品目清单（财库〔2019〕18号）内的，实行优先采购环境标志产品。

(四) 其他说明

无

第二章 采购需求表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数及性能(配置)要求 | 数量 | 采购上控单价 |
| 1 | 5匹格力柜机空调 | 适用面积：53-88㎡型号：KFR-120LW/(12537S)FNhAr-B2JY01匹数：5匹挂机/柜机：柜机定频/变频：变频单冷/冷暖：冷暖能源消耗效率：4.12(全年能源消耗效率）能效等级：2级电压/频率（V/Hz）：380V 3N～/50Hz电辅加热功率（W）：3200是否电辅加热：是制热功率（W）：3950制冷功率（W）：3500制热量（W）：14100制冷量（W）：12160循环风量m³/h：2400 | 18 | 11650 |
| 2 | 1.5匹格力挂式空调 |

|  |
| --- |
| 挂机/柜机: 挂机 型号：KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01 |
| 挂机/柜机: 挂机  |
| 单冷/冷暖: 冷暖  |
| 匹数: 正1.5匹  |
| 定频/变频: 变频  |
| 能效等级: 2级  |
| 适用面积（平方米）: 16-20  |
| 能效比（定频：SEER/变频：APF）: 4.73  |
| 制冷量（W）: 3500  |
| 制冷功率（W）: 930  |
| 制热量(W): 4600  |
| 制冷剂: R32  |
| 制热功率(W): 1160  |
| 是否电辅加热: 是  |
| 电辅加热功率（W）: 1000  |
| 内机噪音dB（A）: 高风档35  |
| 外机噪音dB（A）: 50  |
| 循环风量(m³/h): 640   |
| 颜色: 皓雪白  |
| 电压/频率（V/Hz）: 220V～/50Hz  |
| 内机尺寸（宽x高x深）mm: 825x293x196  |
| 外机尺寸（宽x高x深）mm : 802x555x350  |
| 内机质量（kg）: 9.5  |

 | 2 | 3390 |

第三章 商务要求

|  |  |
| --- | --- |
| 商务项目 | 商务要求 |
| 付款条件 | 本项目有预付款，合同签订且货物到场后，采购人先支付8711.92元（提供发票和请款函），剩余经费货物安装验收合格后待2026年年度部门预算下达，成交供应商提供等额发票和请款函，采购人审核无误10个工作日内支付。 |
| 竞标报价要求 | 1. 竞标报价包括但不限于人工费、材料设备费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、检测验收费、培训费、税金、利润以及售后服务费等为完成本项目全部工作内容的所有费用。供应商在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，货品丢失自行负责。
2. 本项目投标报价不得存在区间值，不接受有选择的报价。
3. 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。
4. 报价需提供3c认证证书、产品节能认证证书及具有 CMA或CNAS标识的检测报告复印件。检测报告或产品说明书、产品标签中的参数必须与我单位购买的产品参数一致或优于我单位采购货物的产品参数，否则竞价无效。
5. 本项目涉及到设备安装及高空和制冷作业，要求成交供应商在竞价文件中必须提供建筑机电安装工程专业承包二级资质证书及《安全生产许可证》，要求安装人员必须持证上岗，实施人员上岗证书包含但不限于《高空作业操作证》、《制冷与空调作业操作证》等。
 |
| 供货要求 | 1. 要求竞标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有耗材、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。2.本项目所有产品系统均严格按签订的采购合同、供应商响应和承诺的技术参数及性能进行验收，达不到要求的验收不合格，采购人有权终止，按无效响应处理，终止交易。

3.必须按照采购人要求的供货时间完成供货，逾期采购人有权解除合同，造成的一切损失由成交供应商承担。 |
| 售后技术服务要求 | 1、免费送货上门、免费提供产品工程师现场安装、安装调试服务和12个月远程服务。7天×8小时工作制。24小时内响应，3天内给出问题解决方案。2、维修响应：成交供应商在接到用户维修电话后1小时内响应，2小时内到达现场处理，一般情况下24小时内恢复正常使用，若不能修复须有合理应对方案。3、质保期满后，成交供应商负责采购人设备的售后服务工作，7天×8小时工作制。24小时内响应，3天内给出问题解决方案。4、成交供应商除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购人提供技术支持，包括保修期外的维护及技术指导、配件供应等。成交供应商承诺免费为用户提供终生技术咨询服务。5、成交产品不能涉及任何知识产权方面的法律纠纷。6、空调质保期为10年（自验收合格之日起算），在此期间成交供应商需免费提供空调维修等相关服务。7、安装技术人员必须具备高空作业操作证或制冷与空调作业操作证或安全生产考核合格证（签合同前提供安装技术人员证书原件审核）。 |
| 交货时间及地点 | 1.交货时间：自签订合同之日起15天内交货，验收合格后25日内完成安装。2.交货地点：南宁市采购人指定地点。 |
| 履约验收要求 | 1. 本次采购由江南训练基地物资采购领导小组进行验收，经验收不合格且无法整改的，采购人有权拒绝支付货款，所产生的所有损失由成交供应商承担；货物质量验收以江南训练基地物资采购领导小组为最终验收。
 |
| 违约要求 | 验收和履行过程中，如不符合公告文件的技术需求或要求或提供虚假承诺等情况，导致采购人损失的，按相关规定做退货及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利，立刻终止合同或终止交易，同时通过法律途径解决。 |
| ★其他要求 | 1. 请供应商在报价前仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预成交供应商，将根据反向竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。采购单位有权将询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。
2. 供应商需提供产品质量承诺书（格式自拟，承诺内容包括但不限于所供产品符合产品质量、售后服务等）3.特别提醒：请参与竞价前务必注意阅读商务要求，确认是否有货可供，是否能按交货时间供货，是否符合采购人相关要求。
 |

第四章 供应商须知

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款内容 | 具体要求 |
| 1 | 响应文件组成 | 供应商必须上传以下材料，所上传响应材料必须与竞标供应商名称一致，所提供材料必须每一页都加盖供应商公章， 未按要求提供的按无效响应处理：1. 营业执照和法定代表人身份证复印件2. 供应商依法缴纳税收的相关材料：近半年连续 三 个月的依法缴 纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其 依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足 要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文 件) ；3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料：近半年连续 三 个月 的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保 障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。 从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数 的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明 文件；4. 供应商财务状况报告： [ 2024 年]财务状况报告复印件；供应商 成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止时间上一个月的财 务状况报告复印件。5. 响应报价表，表中响应技术参数必须如实填写完整，填写有缺漏 的，其响应文件按无效响应处理； (格式详见附件 1)6. 采购需求偏离表； (格式详见附件 2)7. 商务要求响应表；(格式详见附件 3)8. 法定代表人授权书；(格式详见附件 4）9. 提供建筑机电安装工程专业承包二级资质证书、《安全生产管理人员》、《高空作业操作证》、《制冷与空调作业操作证》证书。10.产品节能认证证书、产品3C认证证书及具有 CMA或CNAS标识的检测报告复印件。11.所投产品的原厂授权书。12.产品质量承诺书（详见商务要求） |
| 2 | 偏离要求 | 1、采购需求评审中允许 “负偏离”的条款数为 0 项。2、商务要求评审中允许 “负偏离” 的条款数为 0 项。 |
| 3 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 4 | 在线竞价、反向竞价违约处理规则 | 政采云平台细化在线竞价、反向竞价管理规则，保障业务有序开展。 供应商存在不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行 为的， 经采购人举报且平台或政府采购管理部门确认的， 将按以下规 则进行处理：违约处理将在政采云全平台各区划联动生效，违约处理 做出后供应商可以在 5 个工作日内提出异议，异议有效的撤销违约处 理并恢复对应权限。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | 广西壮族自治区电子卖场平台管理协议 | 第四条 反向竞价供应商存在不按要求报价、中标后无故 放弃、不按合同履行等违约行为的，经采购人举报，经同级财政部门 确认的，应扣减其 10-30 分诚信分， 限制供应商报价权限 3-12 个月。 |

第五章 反向竞价响应文件格式

反向竞价响应文件(封面)

项目名称：

供应商名称：

供应商联系电话：

 （供应商公章）

年 月 日

目 录

1. 营业执照和法定代表人身份证复印件

2. 供应商依法缴纳税收的相关材料：近半年连续 三 个月的依法缴纳税收的凭据复印件； 依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。 从取得营业执照时间起到投标 文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相 应证明文件) ；

3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料：近半年连续 三 个月的依法缴纳社会保障资 金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明 不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要 求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；

4. 供应商财务状况报告：[ 2024 年]财务状况报告复印件； 供应商成立不满一年的应按提 供首次响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告复印件。

5. 响应报价表，表中响应技术参数必须如实填写完整，填写有缺漏的， 其响应文件按无效 响应处理；

 (格式详见附件 1)

6. 采购需求偏离表； **(格式详见附件 2)**

7. 商务要求响应表；**(格式详见附件 3)**

8. 法定代表人授权书；**(格式详见附件 4）**

9. 提供建筑机电安装工程专业承包二级资质证书、《安全生产管理人员》、《高空作业操作证》、《制冷与空调作业操作证》证书。

10.产品节能认证证书、产品3C认证证书及具有 CMA或CNAS标识的检测报告复印件。

11.所投产品的原厂授权书。

12.产品质量承诺书**（详见商务要求）**

附件 1

响应报价表

采购项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 金额单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数及性能(配 置)要求 | 品牌 | 数量① | 单价② | 单项合计③＝①×② | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人（签字）： |
| 备注：1.报价不能超过采购上控价，分项报价，不能直接报总价，否则投标无效。2.如总报价存在小数点的，请保留至小数点后两位。3.表中响应项目技术参数必须认真比对，必须列明品牌，如实填写完整，填写有缺漏的，其响应文件按无效响应处理。4.投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，附带提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，将其作为投标无效处理。 |

日期： 年 月 日

附件 2

采购需求偏离表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 号 | 采购文件需求 | 响应文件承诺 | 偏离说明 |
| 采购名称 | 数 量  | 技术参数及性能(配 置)要求 | 采购名称 | 数 量  | 技术参数及性能 (配置)响应 |
| 1 | …… | … | 1 ……2 ……3 ………… | …… | … | 1 ……2 ……3 ………… |  |

1.说明：应对照采购文件“第二章”中“采购需求表”的采购项目及技术参数作出明确响应， 并作出偏离说明且不允许“负偏离”。

2.供应商应根据自身的承诺， 对照采购文件要求， 在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负 偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响 应文件的技术内容低于采购需求表要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假 应标。

3.表格内容均需按要求填写并盖章， 不得留空，否则按竞标无效处理。 4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时， 响应文件承诺不得直 接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体技术参数及性能(配置) ，否则 按竞标无效处理。

5. 如采购需求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的， 以佐证材料为准。

供应商名称：

日期： 年 月 日

附件 3

商务要求响应表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务项目 | 采购文件的商务要求 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：

1.说明：应对照采购文件“第三章 商务要求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏 离说明且不允许“负偏离”。

2.供应商应根据自身的承诺， 对照商务要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离” 或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件 的商务内容低于采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。 3.表格内容均需按要求填写并盖章， 不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商名称：

日期： 年 月 日

附件 4

法定代表人授权书

广西壮族自治区体育局江南训练基地：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。

代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：年 月 日

附：代理人工作单位：

职务： 性别：

身份证号码：

代理人联系电话：

|  |
| --- |
| 被授权人身份证正反面（复印件）粘贴处 |