广西体育高等专科学校相思湖校区多媒体教室投影仪设备采购项目

一、采购项目名称：广西体育高等专科学校相思湖校区多媒体教室投影仪设备采购

二、项目主要内容：具体需求,详见附件。

三、项目工期要求：自合同签订之日起10个日历日内完成交货并安装完毕

四、项目预算资金：194778元。

五、采购方式：广西政府采购云平台-电子卖场-反向竞价

六、响应单位资格条件：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：无；

（三）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

七、投标人在报价时须提供响应文件，包含但不限于以下内容：

（一）有效的营业执照等证明文件扫描件；

（二）法定代表人身份证扫描件，如是委托人还需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证扫描件（详见附件）；

（三）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见附件）；

（四）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明材料（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录）；

（五）2024年度财务状况报告扫描件（对于从取得营业执照时间起到响应文件提交截止之日为止不足1年的供应商，只需提交响应文件递交截止时间前一个月的财务状况报告扫描件；

1. 响应文件提交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；

（七）响应文件提交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社会保障资金证明》；

（八）报价表（详见附件）；

（九）技术、商务响应、偏离情况说明表（详见附件）；

（十）采购需求表、商务要求表中要求提供的文件（如有）；

（十一）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺，格式自拟）；

（十二）中小企业声明函（如有，详见附件）；

（十三）供应商认为需要提供的有关资料。

以上材料需加盖投标人公章，未按要求在广西政府采购云平台上传响应文件的，视为无效竞价。

八、本项目所有技术参数需求和商务需求均为实质性参数，必须全部满足或优于，否则竞标无效。

九、成交供应商如因无法满足采购文件要求及其他原因放弃成交资格或拒绝履行成交项目的，采购人可以将相关情况上报政府采购监管部门及广西政府采购云平台处理，产生的后果由供应商承担。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购需求表** | | | | | | | |
| 序号 | 货物名称 | 指定品牌指定型号 | 技术参数及性能配置要求 | 单位 | 数量 | 最高单价限价  （元） | 合计（元） |
| 1 | 投影机 | 爱普生CB-L530U | 硬件技术要求： 1、采用3片芯片技术，不接受任何单芯片技术，成像系统：显示芯片尺寸≥0.67英寸 2、标称亮度≥5200流明(依据ISO21118标准)， ； 3、标准分辨率≥1920×1200，显示比例：16：10； 4、对比度 ≥2500000：1 。 5、纯激光光源（不接受混合光源），光源寿命≥20000小时（标准模式）。 6、中置镜头设计（不接受偏镜头设计），支持手动物理镜头位移，垂直位移±50%，水平位移±20%，光学变焦比≥1.6倍；具备快速四角调节功能，可单独对投影画面的四个边角进行单独调整。 7、接口要求：不少于1路HDMI接口、1路VGA接口、1路RJ45接口、1路RS-232C、1路内置HDBaseT\*接口； 8、必须提供同品牌的管理软件，可监控不少于2000台联网投影机。投影机的电源状态、故障、警报等都可以被直观地察觉，还可通过电子邮件获知投影机的异常。 9、整机五年质保服务（光源质保五年）；  10、为保证产品质量、稳定性、售后保障，**供货时需提供投标产品生产厂家开具的售后服务承诺函并盖章或提供投标产品在广西区内生产厂家授权的售后服务中心（官网可查，并提供官网截图）开具的售后服务承诺函并盖章。** | 台 | 9 | 20000 | 180000 |
| 2 | 镜框幕150寸 | 定制 | 150寸 16：10，显示面积：3230\*2019（mm) 材质：软PVC  增益：1.0 可视角：160° 幕面颜色：前白后黑  均匀度：95% 幕面拼接缝隙：0（整张幕基） 显示属性：优秀 支持：主动  不透明度：100% 纹理：精细 清洁：细软布擦拭 产品边框外形：边框外形采用半弧坡度的设计，减少投射时四周边角模糊问题 边框尺寸：10mm/0mm/85mm 边框材质：边框采用高级铝合金金属框架，四⻆采取45度拼接结合，接缝严实 边框外部颜色：黑色 精密弹簧装置：拉伸 幕布平整度：优越，组装简易 搭配投影机：主动式 高清投影机、2K、4K投影机 环保与保养：抗UV、防静电、可清洗、防潮、防火。 | 块 | 9 | 1500 | 13500 |
| 3 | 投影机吊架 | 定制 | 65-150cm白色加厚型钢管，最大承重25KG | 个 | 9 | 142 | 1278 |
| 合计 | | | | 194778 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **商务需求** | |
| **合同签订** | 自成交公告发出之日起25个日历日 |
| **服务标准** | 符合国家规定的项目技术质量标准和现行技术规范、规程要求及本项目采购需求。 |
| **交付时间** | 合同签订之日起10个日历日内完成交货并安装完毕 |
| **付款方式** | 合同签订后10个工作日内，甲方以转账方式向乙方支付合同金额的30%作为预付款，项目最终验收合格后10个工作日内，甲方支付乙方剩余结算款，付款前乙方需要开具同等金额的发票给甲方。 |
| **报价要求** | （一）本次反向竞价报价须为人民币报价，报价包含商品到达采购人并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于：  1、将相思湖校区9个教室原有投影仪及配套旧设备拆除、打包、搬运到采购人指定地点。  2、包含教室投影机、镜框幕布、投影机吊架等的安装及调试，包括安装所需的电源线、网线、线槽、电源插排、电工胶布、扎带、插座、铁线、膨胀钉等使货物达到正常使用状态的所有辅材及人工安装搬运费。  3、拆除原投影设备后的楼板、墙面修复。  4、拆除及安装后的环境恢复。  注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量及人工费，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。  （二）本项目货物的品牌、型号已确定，不得做任何变更，否则视为不响应本采购要求；技术参数配置要求必须全部满足或优于，否则竞标无效。 |
| **履约保证金** | 成交供应商在签订合同前按成交金额的2%（大型企业为5%，以响应文件中的中小企业声明函为准）缴纳履约保证金，本项目履约交付验收合格后，由成交供应商提出申请，采购人在5个工作日内办理履约保证金退还手续（无息）。  履约保证金的形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。  履约保证金缴纳的账号信息：  开户名称：广西体育高等专科学校  开户银行：中国建设银行南宁市新民路支行  银行账号：4500 1604 2580 5050 2755  备注：交纳履约保证金时请在备注上注明“项目名称+履约保证金”。 |
| **交付要求** | 交付地点：广西壮族自治区南宁市内采购人指定地点  交货要求：本次采购的货物必须由成交供应商免费送货上门并提供免费安装调试以及免费培训，不接受物流快递发货以及远程指导安装，否则采购人有权拒绝验收并取消成交资格。 |
| **售后服务要求** | （一）按国家有关规定实行产品“三包”，质保期不少于5年。  （二）免费送货上门。  （三）产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品。  （四）接到故障通知后1小时响应，4小时内到达故障现场，12小时内排除故障，12小时不能修复需提供同等设备替换。  （五）其余按供应商承诺进行。 |
| **验收要求** | （一）所有货物按时交送到采购人指定地点后，由采购人组织相关人力、成交供应商配合，按照采购文件、响应文件、合同等文件资料及采购人的验收要求对项目进行验收。  （二）如有不符合采购要求的，成交供应商必须在采购人指定的时间内无条件更换，由此造成的损失和责任由成交供应商承担。更换后，采购人对所更换的货物进行检验，验收仍不合格的，采购人有权解除合同并追究该供应商的法律责任。 （三）成交供应商负责安装工人人身、产品安全责任，验收前，产品丢失自行负责。 |

附件

**报 价 表**

项目名称:

项目编号:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 单价② | 单项合价  （元）  ③=①×② | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） | | | | | | | | | |
| 交付使用时间： | | | | | | | | | |
| 交付使用地点： | | | | | | | | | |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3.凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字）:

供应商名称（盖章）：

报价时间： 年 月 日

**商务、技术响应、偏离情况说明表**

项目名称:

项目编号:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| 商务部分（商务及其他售后服务要求） | | | | |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| 技术部分（技术参数及性能配置要求） | | | | |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、应写明响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

1. 应对照采购文件“技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制采购文件要求，将有可能导致竞价被拒绝 。

法定代表人或委托代理人签字:

供应商名称（盖章）：

年 月 日

**法定代表人(负责人)授权委托书**

广西体育高等专科学校：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

签发日期： 年 月 日

附：委托代理人工作单位

职务： 性别：

身份证号码：

|  |
| --- |
| 委托代理人的正面及反面身份证复印件 |

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有**重大违法记录的书面声明**

（格式自拟，必须提供）

说明：1.竞标人应按照相关法规规定如实做出声明。

2．按照采购文件的规定盖章（自然人竞标的无需盖章，需要签字）。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 行业；制造商为（企业名称）、从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。