贵港水文中心各水文中心站网络接入服务采购需求

1. **项目名称：**贵港水文中心各水文中心站网络接入服务采购
2. **项目地点：**贵港水文中心站、桂平水文中心站、平南水文中心站、大湟江口水文站，中里水文站、大湟江口（上比降）站、南义水文站、水晏水文站、六陈（坝首）水文站、六陈（渠道）水文站、古滩水文站
3. **服务时限：**2025年4月1日-2026年3月31日
4. 采购内容：贵港水文中心各水文中心站网络接入服务采购，具体包括贵港水文中心站、桂平水文中心站、平南水文中心站、大湟江口水文站共4条1000M宽带；中里水文站、大湟江口（上比降）站、南义水文站、水晏水文站、六陈（坝首）水文站、六陈（渠道）水文站、古滩水文站共7条500M宽带。
5. **项目需求**
6. 规格型号或者参数配置

1.线路技术指标：线路平均丢包率不高于2％，且不允许出现连续丢包；平均时延不高于100ms。

2.供应商需提供的足额带宽速率：提供1000Mbps带宽，裸机测试，要求下行速率均能稳定在1000Mbit/s的90%以上，接入速率=∑(单次测试平均速率)/测试总次数x100%。

3.实现7\*24小时实时监控，具备日志查询等功能。

4.1000M带宽要求静态IP地址。

5.设备接口之前的所有线路和接入设备（包括线路、连接电缆等）均由供应商提供，承担安装和调试工作。

6.所有线路均部署到采购人指定位置，相应的管道及配套的工程设备均由成交人负责免费提供。

7.网络施工、调测以及割接升级期间，不对现有网络业务系统产生影响。

（二）服务要求

1.故障响应：服务期限内，提供全年365天7\*8小时（设备部分）以及7\*24小时（线路部分）的技术支持、网络维护和故障维修服务。如发生故障，供应商应在1小时以内响应，2小时内达到现场处置，业务中断（影响网络使用）修复时间不超过8小时，一般故障（不影响网络使用）修复时间不超过24小时，复杂故障修复时间不超过48小时（自然灾害不可抗拒因素除外）。

2.业务交付时间：自中标之日起15个工作日内完成，如达不到要求采购单位可中止合同，并追究投标供应商虚假应标责任。

（三）其他要求

供应商必须持有有效的营业执照和国家电信管理机构颁发的《基础电信业务经营许可证》，允许其母公司授权。